# フロー制御

## 1. 概要

フロー制御(IEEE 802.3x PAUSEフレーム送受信)の設定変更を行うページです。

## 2. トップページ

フロー制御のトップページです。

### 2.1. システムの設定

- システム全体のフロー制御(IEEE 802.3x PAUSEフレーム送受信)を使用するかどうか、現在の設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定を変更するページが表示されます。

- システム全体のフロー制御を有効にするには、QoS機能を無効にする必要があります。

### 2.2. インターフェースの設定

- LAN/SFP ポートごとのフロー制御の設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます。

## 3. システムの設定ページ

システム全体のフロー制御(IEEE 802.3x PAUSEフレーム送受信)を設定するページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. システムの設定

- システム全体のフロー制御
  システム全体でのフロー制御の有効・無効を設定できます。
  システム全体のフロー制御が有効でも、個別ポートのフロー制御が無効の場合、そのポートのフロー制御は動作しません。

## 4. インターフェースの設定ページ

インターフェースのフロー制御(IEEE 802.3x PAUSEフレーム送受信)を設定するページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. インターフェースの設定

- フロー制御
  LAN/SFP ポートに対してフロー制御の有効・無効を設定します。
  有効にすると、対向機器がフロー制御に対応しているかに関わらず、Pauseフレームの送受信を行います。

- オートネゴシエーション
  オートネゴシエーションを使用して対向機器がフロー制御に対応しているか確認します。
  対向機器がフロー制御に未対応の場合、Pauseフレームの送受信を行いません。

- 制限事項

  - 以下の場合、Pauseフレームの受信のみサポートされます。
    SWX2310-52GT の場合
    SWX3200-52GT の場合
    スタック機能が有効の場合

  - 以下のインターフェースにオートネゴシエーションを設定できません。
    コンボポート
    SFP+ ポート、SFP28 ポート、QSFP28 ポート

  - 以下の場合、設定してもオートネゴシエーションは動作しません。
    SFP+ モジュールを使用した場合

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.