# microSD

## 1. 概要

microSD カードへの操作を行うページです。

本製品に microSD カードを挿入すると microSD カードは自動的にマウントされます。

本製品が起動している間に microSD カードを取り出す場合は、必ず microSD カードのアンマウントを行ってから取り出してください。

スタック機能が有効な場合、メインスイッチに挿入されている microSD カードを操作することができます。

## 2. トップページ

microSD のトップページです。

microSD カードのマウント状態が表示されます。また、microSD カードのマウント状態を切り替える手順を開始することができます。

### 2.1. microSD カードのマウント状態切替

- microSD カードのマウント状態が表示されます

- 「進む」ボタンを押すと、microSD カードのマウント状態を切り替える手順を開始されます

## 3. microSD カードのマウント状態切替ページ

microSD カードのマウント状態を切り替えるページです。

「実行」ボタンを押すと、microSD カードのマウント状態を切り替えます。

microSD カードが既にマウントされている場合、microSD カードのアンマウントが実行され、microSD カードがマウントされていない場合、microSD カードのマウントが実行されます。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.