# SYSLOG の管理

## 1. 概要

SYSLOG 機能の設定内容の表示や設定を行うページです。

本機の動作履歴は、 SYSLOG 機能の設定に従って、 SYSLOG ( ログ情報 ) として出力されます。 SYSLOG は本機内部に記録するほか、宛先アドレスを指定することで外部のホストに対して出力することができます。

## 2. トップページ

SYSLOG の管理のトップページです。

現在の SYSLOG 機能の設定が表示されます。

### 2.1. SYSLOG の設定

- 出力する SYSLOG の出力レベルと、SYSLOG 送信時のヘッダー情報と宛先アドレスが表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

- 保存したログを削除することができます。

## 3. SYSLOG の設定ページ

SYSLOG 機能の設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

SYSLOG の各タイプの詳細についてはコマンドリファレンスをご覧ください。

### 3.1. SYSLOG の設定

- 出力レベル

  - ERROR

    - ERROR タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定です

  - INFO

    - INFO タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定です

  - DEBUG

    - DEBUG タイプの SYSLOG を出力するか否かの設定です

- SYSLOG 送信

  - ヘッダー

    - SYSLOGを外部のホストに出力する場合の、ヘッダーを設定できます

    - SYSLOGメッセージのヘッダーにタイムスタンプとホスト名を含めるか、含めないかを指定できます。
      ホスト名には、本体に設定されている機器名が格納されます。

  - 宛先アドレス

    - SYSLOG を外部のホストに出力する場合の、宛先アドレスの設定です

    - 宛先アドレスに IPv4/IPv6 アドレスを2つまで指定することができます

    - IPv6 リンクローカルアドレスの場合、送出インターフェースも指定する必要があります。( fe80::X%vlanN の形式)

    - 宛先アドレスが指定されていない場合は、スイッチ内部にのみ SYSLOG を記録します

  - ファシリティー値

    - SYSLOG を外部のホストに出力する場合の、ファシリティー値の設定です

    - ファシリティー値を 0 - 23 から選択します

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.