# Y-UNOS (Yamaha Unified Network Operation Service)

## 1. 概要

Y-UNOS 機能に関連する操作を行うページです。

スタック機能が有効になっている場合、本機能は使用できません。

## 2. トップページ

Y-UNOS のトップページです。

### 2.1. システムの設定

- Y-UNOS 機能の現在の状態が表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、 Y-UNOS 機能の設定を変更するページが表示されます

  - スタック機能が有効になっている場合、ボタンは無効化されます

### 2.2. 検出機器の一覧

- 「進む」ボタンを押すと、検出機器の情報を確認できるページが表示されます

  - スタック機能が有効になっている場合、ボタンは無効化されます

## 3. システムの設定ページ

システムにおける Y-UNOS の設定を行うページです。

設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。

確認画面の内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. システムの設定

- Y-UNOS 機能

  - Y-UNOS 機能の動作について、有効/無効を選択します

## 4. 検出機器一覧の表示ページ

Y-UNOS 機能によって検出された機器の情報を表示するページです。

### 4.1. 検出機器の一覧

- Y-UNOS 機能によって検出された機器の情報が表示されます

- 最大 128 件まで表示されます

- 「検索」ボックスから、機器情報の検索ができます

  - を押すと検索が実行されます

  - を押すと検索がクリアされます

  - 検索キーワードには、下表の正規表現を用いることができます

  - キーワードの大文字、小文字は区別されません

    文法 | 説明
    --- | ---
    A | A という文字
    ABC | ABC という文字列
    [ABC] | A、B、C のいずれか 1 文字
    [A-C] | A 〜 C までのいずれか 1 文字
    [^ABC] | A、B、C のいずれでもない任意の 1 文字
    . | 任意の 1 文字
    A+ | 1 文字以上の A
    A* | 0 文字以上の A
    A? | 0 文字または 1 文字の A
    ^A | A で始まる文字列
    A$ | A で終わる文字列
    ABC|DEF|GHI | ABC または DEF または GHI
    A{2} | 2 個の A ( AA )
    A{2,} | 2 個以上の A ( AA、AAA、AAAA、…​ )
    A{2,3} | 2 個〜 3 個の A ( AA、AAA )
    \b | スペースなどの単語の区切り
    \B | \b 以外の文字
    \d | 任意の数値 ( [0-9] と同じ )
    \D | 数値以外の文字 ( [^0-9] と同じ )
    \s | 1 文字の区切り文字
    \S | \s 以外の 1 文字
    \w | アンダースコアを含む英数文字 ( [A-Za-z0-9_] と同じ )
    \W | \w 以外の文字

  - を押すと、最新の情報に更新されます

  - 「表示件数」セレクトメニューを押すと、一度に表示する件数を選択できます

  - ソートスイッチを押すと、各項目でソートすることができます

    - 初期状態ではモデル名によって昇順にソートされています

    - 再度ソートスイッチを押すと、昇順/降順が切り替わります

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.