# マルチプルVLAN

## 1. 概要

マルチプル VLAN の設定を行うページです。
マルチプル VLAN は、1 つのスイッチにおいてポートをグループに分けて、グループ間の通信を禁止する機能です。
1 つのポートは複数のグループに所属することができ、異なるグループ間でも同一のネットワークアドレスが割り振られます。
ポートベース VLAN / タグ VLAN と併用する場合、マルチプル VLAN の同一グループに所属していても、異なる VLAN に所属している場合は通信できません。

## 2. トップページ

マルチプル VLAN のトップページです。

### 2.1. マルチプルVLANの設定

- マルチプル VLAN のグループ設定が、LAN ポートおよび論理インターフェースごとに表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースのマルチプル VLAN の設定変更を行うページが表示されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての LAN ポートおよび論理インターフェースに対して設定を変更することができます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての LAN ポートおよび論理インターフェースに対する設定が初期化されます。

  - 初期設定では、すべてのインターフェースはどのグループにも所属していません。

## 3. マルチプル VLAN の設定ページ

マルチプル VLAN に関する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. マルチプルVLANの設定

- ポート

  - 設定を行う LAN ポートおよび論理インターフェースが表示されます。

- グループ

  - 参加する VLAN グループを選択します。

  - 「選択」ボタンを押すと、「マルチプルVLANグループの選択」ダイアログが表示されます。

  - 「マルチプルVLANグループの選択」ダイアログでは、グループのチェックボックスにチェックをいれて「OK」ボタンを押すことで、参加グループを選択することができます。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.