# L2MSフィルター

## 1. 概要

L2MSフィルターの設定を行うページです。
L2MSフィルターを有効にすると、L2MSフレームを遮断することができます。

## 2. トップページ

L2MSフィルターのインターフェースの設定一覧が表示されます。

### 2.1. インターフェースの一覧

- 現在のL2MSフィルターの設定が、インターフェースごとに表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます。
  L2MSフィルターの初期値は、「無効」になります。

- 制限事項
  L2MSの動作モードが無効の場合、L2MSフィルターは動作しません。
  L2MSフレームは転送されます。

## 3. インターフェースの設定

インターフェースのL2MSフィルターを設定するページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. インターフェースの設定

- L2MSフィルター
  対象インターフェースのL2MSフィルターの有効・無効を設定します。
  有効の場合、L2MSフレームを遮断します。無効の場合、L2MSフレームを遮断しません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.