# LED制御

## 1. 機能概要

本製品の本体にあるLEDは以下のとおりです。

- LEDの種類

  LEDの種類 | 説明
  --- | ---
  POWER LED | 通電状態を表示します。
  microSD LED | microSD カードの接続、使用状態を表示します。
  ポートLED | LAN/SFP/AOCケーブルの接続、使用状態を表示します。
  スタックID表示 LED (7SEG LED) | スタック番号を表示します。

各LEDの配置を以下に示します。

## 2. 用語の定義

ポートLEDの点灯凡例

以降の説明で使用するポートLEDの点灯は、以下で表します。

- ポートLED点灯凡例

## 3. 機能詳細

### 3.1. POWER LED

POWER LEDは、本製品の通電状態を表示します。
POWER LEDの点灯パターンとその状態は以下のとおりです。

- POWER LEDの点灯パターンと状態

  POWER LED 点灯パターン | 状態
  --- | ---
  消灯 | 電源がOFFです。
  緑色 点滅 | 電源がONで、システムを起動中です。
  緑色 点灯 | 電源がONで、システムが正常に動作しています。
  橙色 点灯 | 電源がONで、システムに異常が発生してます。

以下の異常を検知するとPOWER LEDが橙色で点灯します。
検知された異常の状態を確認して適切に対応してください。

- ファンの停止
  本製品で発生した熱を排出するファンが停止しています。
  すぐに使用を中止し、必ずご購入の販売店に修理や点検をご依頼ください。

- 本製品内部温度の異常
  本製品内部の温度が異常です。
  本製品内部の温度が適正になるように、設置環境を見直して本製品を正しく設置してください。

- コンフィグ保存領域の破損
  起動時にコンフィグ情報を正しく読み出せません。
  ご購入の販売店に修理や点検をご依頼ください。

show environment コマンドで、温度異常とファン異常を確認できます。

### 3.2. microSD LED

microSD LEDは、microSDカードの接続、使用状態を表示します。
microSD LEDの点灯パターンとその状態は以下のとおりです。

- microSD LEDの点灯パターンと状態

  microSD LED 点灯パターン | 状態
  --- | ---
  消灯 | microSDカードが挿入されていないか、アンマウント状態で使用できません。
  緑色 点滅 | microSDカードにアクセスしています。
  緑色 点灯 | microSDカードが挿入されており、使用できます。

緑色点滅中は、microSDカードにアクセスしているため、microSDカードを取り出さないでください。

### 3.3. ポートLED

#### 3.3.1. 表示モードと表示モードの切り替え

本製品は、以下に示す3つの表示モードを提供します。

モード名 | ユーザー切り替え | 機能概要
--- | --- | ---
LINK/ACT モード | ○ | LAN/SFPポートの左側LEDにリンク状態、右側LEDに接続速度を表示します。
PoE モード | ○ | PoE給電ポートの給電状態を表示します。(PoE給電モデルのみ)
STATUS モード | × | LAN/SFPポートのエラー状態を表示します。
OFF モード | ○ | LAN/SFPポートLEDを消灯し、消費電力を落とします。

表示モードの切り替えは、 led-mode default コマンドで初期LEDモード(システム起動時の LED モード)を設定することで行います。
ただし、STATUSモードは自動遷移のみのモードで、ユーザーが手動で切り替えることができません。
表示モード遷移の流れを以下に示します。

- 表示モードの遷移

※1 ・・・初期LEDモードがLINK/ACTモードの場合
※2 ・・・初期LEDモードがOFFモードの場合
※3 ・・・初期LEDモードがPoEモードの場合(PoE給電モデルのみ)

システム起動後の表示モード 、 エラー解消後の表示モード は、初期LEDモード の設定に依存します。

以下の機能でエラーを検出すると、ポートLEDの表示が、自動的にSTATUSモードに切り替わります。

- ループ検出

- SFP受光レベル監視

- PoE給電(PoE給電モデルのみ)

全てのエラーが解消するまでSTATUSモードからLINK/ACTモード、PoEモード、OFFモードへ遷移することはありません。

#### 3.3.2. LINK/ACT モード時のLED表示

LINK/ACTモードでは、ポートLEDに以下を表示します。

- LAN/SFPポートのリンク状態

- LAN/SFPポートの接続速度

リンク状態のLED表示について、以下に示します。

- LAN/SFPポートのリンク状態 LED表示

  | リンクダウン中 | リンクアップ中 | データ転送中
  --- | --- | --- | ---
  LANポート | ( 消灯 ) | ( 緑点灯 ) | ( 緑点滅 )
  SFPポート | ( 消灯 ) | ( 緑点灯 ) | ( 緑点滅 )

接続速度のLED表示について、以下に示します。

- LAN/SFPポートの接続速度 LED表示

  | 100M Link | 1G Link | 2.5G/5G Link | 10G Link | 25G Link | 100G Link
  --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
  LANポート | ( 消灯 ) | ( 橙点灯 ) | ( 緑点灯 ) | ( 緑点灯 ) | ( なし ) | ( なし )
  SFP28ポート | ( なし ) | ( 橙点灯 ) | ( なし ) | ( 橙点灯 ) | ( 緑点灯 ) | ( なし )
  QSFP28ポート | ( なし ) | ( なし ) | ( なし ) | ( なし ) | ( なし ) | ( 緑点灯 )

#### 3.3.3. PoE モード時のLED表示(PoE給電モデルのみ)

PoEモードでは、PoE給電可能ポート(以降、PoEポート)のポートLEDに給電状況を表示します。
各モデルの給電ポートは以下のとおりです。

- モデル別給電ポート

モデル名 | 給電ポート
SWX2322P-30MC | ポート #1-#24

PoE モードのLED表示について、以下に示します。

- 給電ポートのポートLED表示

  | 給電なし | 給電中
  --- | --- | ---
  LANポート | ( 消灯 ) | ( 緑点灯 )

#### 3.3.4. STATUS モード時のLED表示

STATUSモードでは、ポートLEDに本製品の以下の機能で発生したエラー状態を表示します。

- ループ検出

- SFP受光レベル監視

- PoE給電 (PoE給電モデルのみ)

- エラー発生中のポートLED表示

  | 正常状態 | ループ検出 or SFP受光レベル異常 | PDエラー | PoEシステムリミット or ガードバンド作動中 | PoEポートリミット
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  LANポート | ( 消灯 ) | ( 左橙点滅 ) | ( 左橙点灯 ) | ( 右橙点滅 ) | ( 右橙点灯 )
  SFPポート | ( 消灯 ) | ( 左橙点滅 ) | ( なし ) | ( なし ) | ( なし )

本製品でエラーを検出すると、強制的にSTATUSモードに切り替わります。
それぞれの機能で以下の場合にエラーと判定します。

- ループ検出

  - ループを検出し、ポートをブロックした

  - ループを検出し、ポートをshutdownした

- SFP受光レベル監視

  - SFPの受光レベルが正常範囲より下回った

  - SFPの受光レベルが正常範囲より上回った

- PoE給電

  - ポートリミット(1ポートあたりの最大給電量)を越えたため給電を停止した

  - システムリミット(システム全体の最大給電量)を越えたため優先度の低いポートの給電を停止した

  - 供給可能電力がガードバンド以下だったため新しく接続されたポートでの給電を抑止した。

  - PDエラーを検出した

エラー要因については、 show error port-led コマンドで確認することができます。

エラー発生中のSTATUSモードでは、以下の状態になると、自動で 初期 LED モード に切り替わります。

- 以下の全てのエラーが解消した

  - ループ検出によるブロック状態が解消した

  - ループ検出によるshutdown状態が解消した

    - ループ検出によってshutdownされてから監視時間が経過した

    - ループ検出によるshutdown状態で no shutdown コマンド実行後、リンクアップした

  - SFPの受光レベルが回復した

  - PoEポートのエラーが解消した

#### 3.3.5. OFFモードのLED表示

初期LEDモードがOFFモードのとき、ポートLEDはリンク状態に関係なくすべて消灯にします。
また、スタックID表示 LED も同時に消灯します。
初期LEDモードがOFFモードでも、エラー発生時には自動的にSTATUSモードに移行し、エラーの発生状態を表示します。

#### 3.3.6. システム起動後のLEDモードの変更

本製品では、システム起動後の LED モード(初期LEDモード) を設定することができます。
初期 LED モードの初期値は、 LINK/ACT モード に設定されており、 led-mode default コマンド により変更することができます。

show led-mode コマンドにより初期 LED モード、現在表示中の LED モード を確認することができます。

エラー発生中の STATUS モード でエラーが解消されると、 設定した初期LED モードに遷移します。

#### 3.3.7. その他のポートLED表示

LEDモードの状態に関係なく、起動時の初期化中、ファームウェア更新中、「このスイッチを探す」機能実行中は全ポートLEDは以下の表示となります。

- その他のポートLED表示

  | ファームアップ中 | 初期化中 | 「このスイッチを探す」機能実行中
  --- | --- | --- | ---
  LANポート | ( 緑点滅 ) | ( 橙点灯 ) | ( 橙点滅 )
  SFPポート | ( 緑点滅 ) | ( 橙点灯 ) | ( 橙点滅 )

### 3.4. スタックID表示 LED

スタックID表示 LED (7SEG LED)は、起動時のカウントダウン表示後に、スタック構成時のスタックIDを表示します。
スタック構成中でない場合は、'1' を表示します。
スタック構成中にエラーとなった場合、エラーを示す 'E' を表示します。

初期LEDモードがOFFモードの場合、スタックID表示 LED の表示も消灯します。

## 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照願います。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
LAN/SFPポート 状態表示 | show interface
ループ検出 設定状態の表示 | show loop-detect
初期LEDモードの設定 | led-mode default
LEDモードの表示 | show led-mode
ポートのエラー状態の表示 | show error port-led
「このスイッチを探す」機能の開始/停止 | find switch start
find switch stop

## 5. コマンド実行例

### 5.1. LAN/SFPポートの状態確認

LAN/SFPポートの状態を show interface コマンドで確認します。

    Yamaha#show interface
    show interface
    Interface port1.1
      Link is UP
      Hardware is Ethernet
      HW addr: ac44.f23d.0b2c
      ifIndex 5001, MRU 1522
      Speed-Duplex: auto(configured), 1000-full(current)
      Auto MDI/MDIX: on
      Vlan info :
        Switchport mode        : access
        Ingress filter         : enable
        Acceptable frame types : all
        Default Vlan           :    1
        Configured Vlans       :    1
      Interface counter:
        input  packets          : 317111
               bytes            : 31387581
               multicast packets: 317074
        output packets          : 162694
               bytes            : 220469213
               multicast packets: 162310
               broadcast packets: 149
               drop packets     : 0
      ：
    (全LAN/SFPポートの情報が表示される)

### 5.2. LAN/SFPポート ループ検出状態の確認

LAN/SFPポートのループ検出状態を確認します。

    Yamaha#show loop-detect
    loop-detect: Enable

    loop-detect: Enable

    port      loop-detect    port-blocking           status
    -------------------------------------------------------
    port1.1        enable           enable           Normal
    port1.2        enable           enable           Normal
    port1.3        enable           enable           Normal
    port1.4        enable           enable           Normal
    port1.5        enable           enable           Normal
    port1.6        enable           enable           Normal
    port1.7        enable           enable           Normal
    port1.8        enable           enable           Normal
    port1.9        enable           enable           Normal
    port1.10       enable           enable           Normal
    -------------------------------------------------------
    (*): Indicates that the feature is enabled.

### 5.3. 初期LEDモードの設定

初期LEDモードをOFFモードに設定します。

    Yamaha#configure terminal
    Yamaha(config)#led-mode default off (1)
    Yamaha(config)#exit
    YamahaW#show led-mode (2)
    default mode : off
    current mode : off

1 | 初期LEDモードの設定
2 | LEDモードの表示

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.