# プリセット

## 1. 機能概要

本製品では、DanteやNDIなどの音声・映像トラフィックを伝送するAVoIPネットワークに最適な設定を、DIPスイッチひとつで簡単に行うことができます。
各ネットワーク環境にあわせた簡易的なプリセットを用意しており、本製品にログインしなくても設定および切り替えを行うことが可能です。

- プリセット

  - Dante / Dante AV

  - NDI

  - SDVoE

  - ADECIA

  - Extron NAV

  - IPMX

  - SMPTE ST 2110

- 本製品背面のDIPスイッチ

### 1.1. DIPスイッチ設定

DIPスイッチの機能割り当ては以下のとおりになっており、ネットワーク環境にあわせて設定してください。

- DIPスイッチ 機能割り当て

  DIPスイッチ | 機能 | 工場出荷状態
  --- | --- | ---
  #1 | プリセットタイプ | OFF
  #2 | OFF
  #3 | OFF
  #4 | OFF
  #5 | - | OFF
  #6 | - | OFF
  #7 | L2MS機能の有効/無効 | ON
  #8 | LEDの点灯・消灯 | ON

- DIPスイッチ #1～#4 の設定
  プリセットタイプを設定します。
  AVoIPネットワーク環境に特化した設定が不要な場合は、スイッチの基本設定であるNormalにしてください。

  DIPスイッチ | プリセットタイプ | 内容
  --- | --- | ---
  #1 | #2 | #3 | #4
  OFF | OFF | OFF | OFF | Normal | スイッチの基本設定
  ON | OFF | OFF | OFF | Dante type A | Dante最適設定 (基本設定)
  OFF | ON | OFF | OFF | Dante type B | Dante最適設定 (基本設定 +トランクポート)
  ON | ON | OFF | OFF | Dante type C | Dante最適設定 (基本設定 +L2MS/BPDUフィルター)
  OFF | OFF | ON | OFF | ADECIA | ADECIA連携用設定
  ON | OFF | ON | OFF | NDI | NDI最適設定
  OFF | ON | ON | OFF | SDVoE | SDVoE最適設定
  ON | ON | ON | OFF | IPMX | IPMX最適設定
  OFF | OFF | OFF | ON | SMPTE ST 2110 (PTP TC) | SMPTE ST 2110 (PTP TC)最適設定
  ON | OFF | OFF | ON | Extron NAV | Extron NAV最適設定

上記プリセットにあわせて、L2MS機能とLED点灯の動作についてもDIPスイッチで選択することができます。

- DIPスイッチ #7 の設定
  L2MS機能の有効/無効を設定します。Normal以外のプリセット適用時に本設定を反映します。

  DIPスイッチ #7 | 機能
  --- | ---
  ON | L2MS機能有効
  OFF | L2MS機能無効

- DIPスイッチ #8 の設定
  LEDの点灯/消灯を設定します。Normal以外のプリセット適用時に本設定を反映します。

  DIPスイッチ #8 | 機能
  --- | ---
  ON | LED点灯
  OFF | LED消灯

## 2. 用語の定義

- Dante
  DanteはAudinate, Inc.によって開発された、プロオーディオ向けのオーディオネットワークソリューションです。
  1本のLANケーブルで、多チャンネル音声伝送やクロック同期信号、制御信号の伝送など、デジタルオーディオシステムに必要な情報通信が双方向で行われます。
  また、Dante AV は Dante 技術を映像信号にまで拡張したソリューションで、映像と音声を同一のネットワークで同期して伝送可能にします。
  これにより、AV over IPによる柔軟なシステム構築が可能となります。

- NDI
  NDIはNewtek, Inc.によって開発された、IP利用における新しいライブビデオ制作ワークフロー支援プロトコルです。
  一般的なギガビットイーサネット環境において、映像、音声、メタデータなどの情報のリアルタイム相互伝送を可能とします。

- SDVoE
  SDVoEは、Software Defined Video-over-Ethernet の略で、4K画質の高精細な映像と音声を10ギガビット通信で伝送することができる、業務用音声・映像（ProAV）市場向けの国際的な標準規格です。
  10ギガビット対応スイッチを中心に、SDVoEエンコーダー/デコーダーとコントローラーを組み合わせることで、ビデオウォール、マルチビューシステムを構成することができます。

- ADECIA
  ヤマハの遠隔会議用ワンストップサウンドソリューションで、遠隔会議や授業を行う部屋・教室に最適なマイクロフォン・スピーカーを一式揃えた音響システムです。

- IPMX
  IPMX は AIMS（Alliance for IP Media Solutions）によって提唱された、ProAV市場向けのAV over IPオープン規格です。
  放送業界で使われる SMPTE ST 2110 をベースとしつつ、HDMIやEDID、HDCPなどのAV機器で必要とされる機能も組み込み、相互運用性と簡易な導入を目指しています。
  標準的な1GbEまたは10GbEネットワークで、非圧縮または軽圧縮の映像・音声・制御信号を低遅延で伝送できます。

- SMPTE ST 2110
  SMTE ST 2110 は SMPTE（Society of Motion Picture and Television Engineers）によって策定された、IPベースの放送用メディア伝送規格です。
  映像（ST 2110-20）、音声（ST 2110-30）、補助データ（ST 2110-40）を別々にIPパケット化して送信することで、ネットワーク上での柔軟な取り扱いと同期が可能です。
  高品質な非圧縮伝送と極めて低遅延な処理を実現し、スタジオ設備のIP化において業界標準となっています。

## 3. プリセットの設定と切り替え

### 3.1. プリセットの設定と切り替えについて

プリセットの設定および切り替えは、起動時にDIPスイッチの状態をみて該当のプリセットを選択するようになっています。
なお、プリセットの切り替えは工場出荷状態(設定を保存していない状態)で起動したときに限ります。機器本体に何かしらの設定が保存されている場合は、保存されている設定で起動します。
プリセットを切り替える場合は、必ず本製品を工場出荷状態に戻してから行ってください。工場出荷状態に戻す方法については、工場出荷状態に戻す方法について を参照してください。

### 3.2. プリセットの切り替え手順例

1. 本製品の電源をOFFにする

2. DIPスイッチを使用したいプリセットに変更する

3. 本製品背面にある初期化ボタンを押しながら電源をONにする
   初期化ボタンを約10秒間押し続けることで初期化が開始されます。
   初期化中は本製品前面のポートLEDが橙点灯し、選択されたプリセットで起動します。

## 4. プリセットの詳細内容

### 4.1. Danteプリセット

Danteプリセットは、Dante用に最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- Danteプリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  QoSを有効 | qos enable
  DSCP値による送信キューの最適化 | qos dscp-queue 8 2
  qos dscp-queue 26 3
  qos dscp-queue 34 4
  qos dscp-queue 46 5
  qos dscp-queue 48 5
  qos dscp-queue 56 7
  qos dscp-queue [上記以外] 0
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを有効 | ptp enable
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 (※VLAN1のみ) | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストをフラッディング | l2-unknown-mcast flood
  PTPパケットの常時転送 | l2-mcast flood 224.0.1.129
  l2-mcast flood 224.0.1.130
  l2-mcast flood 224.0.1.131
  l2-mcast flood 224.0.1.132
  l2-mcast flood 239.254.3.3
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 3
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 30
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  MRUの設定 | mru 1522
  QoSトラストモードをDSCPに設定 | qos trust dscp
  L2MSフィルターの設定 | l2ms filter disable / enable
  BPDUフィルターの設定 | spanning-tree bpdu-filter disable / enable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  PTPを有効 | ptp enable

- LAN/SFPポートのタイプ別設定

  Port | Dante type A | Dante type B | Dante type C
  --- | --- | --- | ---
  Access / Trunk | VLAN | L2MS/BPDU filter | Access / Trunk | VLAN | L2MS/BPDU filter | Access / Trunk | VLAN | L2MS/BPDU filter
  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 | Access | 1 | disable | Access | 1 | disable | Access | 1 | disable
  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 | Access | 1 | disable | Access | 2 | disable | Access | 2 | enable
  25,27,29 | Access | 1 | disable | Trunk | 1 (untag) , 2 (tag) | disable | Access | 1 | disable
  26,28,30 | Access | 1 | disable | Trunk | 1 (untag) , 2 (tag) | disable | Access | 2 | enable

### 4.2. ADECIAプリセット

ADECIAプリセットは、ADECIA連携のために最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- ADECIAプリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  QoSを有効 | qos enable
  DSCP値による送信キューの最適化 | qos dscp-queue 8 2
  qos dscp-queue 26 3
  qos dscp-queue 34 4
  qos dscp-queue 46 5
  qos dscp-queue 48 5
  qos dscp-queue 56 7
  qos dscp-queue [上記以外] 0
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを無効 | ptp disable
  Y-UNOS機能を有効 | y-unos enable
  ローカルRADIUSサーバーのルート認証局を生成 | crypto pki generate ca
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 (※VLAN1のみ) | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストをフラッディング | l2-unknown-mcast flood
  PTPパケットの常時転送 | l2-mcast flood 224.0.1.129
  l2-mcast flood 224.0.1.130
  l2-mcast flood 224.0.1.131
  l2-mcast flood 224.0.1.132
  l2-mcast flood 239.254.3.3
  Y-UNOS機能用の制御フレームを転送 | l2-mcast flood 239.192.128.250
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 3
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 30
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  MRUの設定 | mru 1522
  QoSトラストモードをDSCPに設定 | qos trust dscp
  L2MSフィルターを無効 | l2ms filter disable
  BPDUフィルターを無効 | spanning-tree bpdu-filter disable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  LLDPのIEEE-802.3TLVを送信 | tlv-select ieee-8023-org-specific
  PTPを無効 | ptp disable

### 4.3. NDIプリセット

NDIプリセットは、NDI用に最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- NDIプリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を有効 | flowcontrol enable
  QoSを無効 | qos disable
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを無効 | ptp disable
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストをフラッディング | l2-unknown-mcast flood
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 2
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 125
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を有効 | flowcontrol both
  MRUの設定 | mru 1522
  L2MSフィルターを無効 | l2ms filter disable
  BPDUフィルターを無効 | spanning-tree bpdu-filter disable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  PTPを無効 | ptp disable

### 4.4. SDVoEプリセット

SDVoEプリセットは、SDVoE用に最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- SDVoEプリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  QoSを無効 | qos disable
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを無効 | ptp disable
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストを破棄 | l2-unknown-mcast discard
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 2
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 60
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  MRUの設定 | mru 9216
  L2MSフィルターを無効 | l2ms filter disable
  BPDUフィルターを無効 | spanning-tree bpdu-filter disable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  PTPを無効 | ptp disable

### 4.5. IPMXプリセット

IPMXプリセットは、IPMX用に最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- IPMXプリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  QoSを無効 | qos disable
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを有効 | ptp enable
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストをフラッディング | l2-unknown-mcast flood
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 3
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 125
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  MRUの設定 | mru 1522
  L2MSフィルターを無効 | l2ms filter disable
  BPDUフィルターを無効 | spanning-tree bpdu-filter disable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  PTPを有効 | ptp enable

### 4.6. SMPTE ST 2110プリセット

SMPTE ST 2110プリセットは、SMPTE ST 2110(PTP TC)用に最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- SMPTE ST 2110プリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  QoSを無効 | qos disable
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを有効 | ptp enable
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストを破棄 | l2-unknown-mcast discard
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 3
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 125
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  MRUの設定 | mru 1522
  L2MSフィルターを無効 | l2ms filter disable
  BPDUフィルターを無効 | spanning-tree bpdu-filter disable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  PTPを有効 | ptp enable

### 4.7. Extron NAVプリセット

Extron NAVプリセットは、Extron NAV用に最適化された設定で以下のコマンドが適用されます。

- Extron NAVプリセットで適用されるコマンド一覧

  設定対象 | 機能 | コマンド
  --- | --- | ---
  システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  QoSを無効 | qos disable
  リンクローカルマルチキャストを常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local
  LLDPを有効 | lldp run
  PTPを無効 | ptp disable
  VLANインターフェース | IPアドレスの設定 | ip address dhcp auto-ip enable
  未知のマルチキャストを破棄 | l2-unknown-mcast discard
  PTPパケットの常時転送 | l2-mcast flood 224.0.1.129
  l2-mcast flood 224.0.1.130
  l2-mcast flood 224.0.1.131
  l2-mcast flood 224.0.1.132
  l2-mcast flood 239.254.3.3
  IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable
  IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version 2
  IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
  IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier
  IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 125
  IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable
  IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable
  IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable
  IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable
  IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable
  マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
  LAN/SFPポート | フロー制御を無効 | flowcontrol disable
  MRUの設定 | mru 1522
  L2MSフィルターを無効 | l2ms filter disable
  BPDUフィルターを無効 | spanning-tree bpdu-filter disable
  EEEを無効 | eee disable
  LLDPの送受信を有効 | set lldp enable txrx
  LLDPの基本管理TLVを送信 | tlv-select basic-mgmt
  PTPを無効 | ptp disable

## 5. DIPスイッチの状態確認

現在のDIPスイッチの状態を確認したい場合は、 show dipsw コマンド、または、 WebGUIのダッシュボード画面 で確認することができます。
なお、コンソールやWebGUIで本製品にログインした場合、一部の設定が自動保存されるため工場出荷状態ではなくなります。

- show dipswコマンド実行例

      Yamaha>show dipsw
      [Startup status]
         DIPSW  |   1   2   3   4   5   6   7   8
      --------------------------------------------
         Status | OFF OFF OFF OFF OFF OFF  ON  ON
      --------------------------------------------
           Preset type : Normal
           L2MS        : ON
           LED         : ON

      [Current status]
         DIPSW  |   1   2   3   4   5   6   7   8
      --------------------------------------------
         Status | OFF OFF OFF OFF OFF OFF  ON  ON
      --------------------------------------------
           Preset type : Normal
           L2MS        : ON
           LED         : ON

## 6. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
DIPスイッチの状態表示 | show dipsw

## 7. 注意事項

- プリセットは、本製品をAVoIPネットワーク専用のスイッチとして使用することを想定しています。
  提供しているプリセットはあくまで簡易的な設定であり、設定を変更することはできません。設定を変更したい場合は、コンソールやWebGUIで本製品にログインし適切に設定する必要があります。

- プリセットを適用させるためには、本製品が工場出荷状態である必要があります。

- コンソールやWebGUIで本製品にログインした場合、ログインパスワード変更などにより設定が自動で保存されるため、工場出荷状態ではなくなります。

- 初期管理ユーザーのパスワードが初期値の場合、いくつかのアクセス制限があります。詳細は ログインセキュリティー および ユーザーアカウント管理 を参照してください。

- 起動時のDIPスイッチの状態に応じてプリセットを適用するため、起動後にDIPスイッチを変更させてもプリセットは切り替わりません。

- スタック機能が有効になっている場合、プリセットは使用できません。

## 8. 関連文書

- ProAV設定

- ログインセキュリティー

- ユーザーアカウント管理

## 9. 商標名称について

- Dante™は、 Audinate Pty Ltd. の登録商標です。

- NDI®は Vizrt NDI AB の登録商標です。

- SDVoE™およびSDVoEロゴは、SDVoE Allianceの商標です。

- Extronは、RGB Systems, Inc. の登録商標です。

- IPMX™は、AIMS Alliance（Alliance for IP Media Solutions）の商標です。

- SMPTE® ST 2110は、SMPTE（Society of Motion Picture and Television Engineers）の標準規格および商標です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.