# ProAV プロファイル

## 1. 概要

ProAV プロファイルページでは、音声・映像トラフィックを伝送する AVoIP ネットワークに最適な設定を、一括で行うことができます。
本機では、以下の ProAV プロファイルを設定することができます。

- Dante

  - Dante は Audinate, Inc. によって開発された、プロオーディオ向けのオーディオネットワークソリューションです。
    1 本の LAN ケーブルで、多チャンネル音声伝送やクロック同期信号、制御信号の伝送など、デジタルオーディオシステムに必要な情報通信が双方向で行われます。

  - また、Dante AV は Dante 技術を映像信号にまで拡張したソリューションで、映像と音声を同一のネットワークで同期して伝送可能にします。
    これにより、AV over IP による柔軟なシステム構築が可能となります。

- NDI

  - NDI は Newtek, Inc. によって開発された、 IP 利用における新しいライブビデオ制作ワークフロー支援プロトコルです。
    一般的なギガビットイーサネット環境において、映像、音声、メタデータなどの情報のリアルタイム相互伝送を可能とします。

- SDVoE

  - SDVoE は、 Software Defined Video-over-Ethernet の略で、4K 画質の高精細な映像と音声を 10 ギガビット通信で伝送することができる、業務用音声・映像（ProAV）市場向けの国際的な標準規格です。
    10ギガビット対応スイッチを中心に、SDVoE エンコーダー/デコーダーとコントローラーを組み合わせることで、ビデオウォール、マルチビューシステムを構成することができます。

- IPMX

  - IPMX は AIMS（Alliance for IP Media Solutions）によって提唱された、ProAV 市場向けの AV over IP オープン規格です。
    放送業界で使われる SMPTE ST 2110 をベースとしつつ、HDMI や EDID、HDCP などの AV 機器で必要とされる機能も組み込み、相互運用性と簡易な導入を目指しています。
    標準的な 1GbE または 10GbE ネットワークで、非圧縮または軽圧縮の映像・音声・制御信号を低遅延で伝送できます。

- SMPTE ST 2110

  - SMTE ST 2110 は SMPTE（Society of Motion Picture and Television Engineers）によって策定された、IP ベースの放送用メディア伝送規格です。
    映像（ST 2110-20）、音声（ST 2110-30）、補助データ（ST 2110-40）を別々に IP パケット化して送信することで、ネットワーク上での柔軟な取り扱いと同期が可能です。
    高品質な非圧縮伝送と極めて低遅延な処理を実現し、スタジオ設備の IP 化において業界標準となっています。

- Extron NAV

  - Extron の NAV シリーズは、高品位で映像・音声を伝送する AV over IP システムです。エンコーダーとデコーダーを組み合わせて、会議室から大規模施設、ビデオウォールや医療現場まで柔軟に拡張・集中管理できるのが特徴です。

各 ProAV プロファイルで設定されるコマンドの詳細は、 ヤマハネットワーク機器の技術資料 を参照してください。

## 2. このページの使い方

### 2.1. はじめに

本ページは、 AVoIP ネットワークに最適な設定を行うためのキッティングツールとしてご利用いただけます。
ProAV プロファイルを選択するだけで、 QoS やマルチキャスト制御などの最適設定が一括で設定されます。

本ページで設定される ProAV プロファイルは、本機を AVoIP ネットワーク専用のスイッチとして使用することを想定しています。
既存の社内ネットワークと AVoIP ネットワークを混在させるなど複雑なネットワークを構築する場合は、 GUI 詳細設定ページやコマンドを使用して適切に設定してください。

本ページでは、 VLAN1 に IP アドレスが割り当てられていることを想定しています。
VLAN1 に IP アドレスが割り当てられていない場合は、 VLAN1 に IP アドレスを割り当て、 VLAN1 の所属ポートから Web GUI にアクセスしてください。
工場出荷状態では VLAN1 に IP アドレスが割り当てられているため、事前の設定変更は必要ありません。

尚、論理インターフェースに所属するポートは、所属を外す必要があります。
必要な場合は、一旦、所属をはずし、プロファイルを割り当てた後に、改めて、論理インターフェースに所属させてください。

### 2.2. Dante プロファイルを設定する

Dante 最適設定を行います。 Dante ネットワークでは、ネットワーク構成によって適用される設定が異なります。

#### 2.2.1. Dante プライマリー専用回線として使用する

Dante プライマリー

スイッチを Dante プライマリー専用回線として使用する場合に、本ネットワーク構成を選択します。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 Dante プライマリープロファイルを適用します。
なお、「Dante セカンダリー専用回線として使用する」場合との差分はプロファイル名と色のみであり、その他の設定は同じです。

#### 2.2.2. Dante セカンダリー専用回線として使用する

Dante セカンダリー

スイッチを Dante セカンダリー専用回線として使用する場合に、本ネットワーク構成を選択します。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 Dante セカンダリープロファイルを適用します。
なお、「Dante プライマリー専用回線として使用する」場合との差分はプロファイル名と色のみであり、その他の設定は同じです。

#### 2.2.3. Dante プライマリー / セカンダリー回線を束ねる

Dante プライマリー

Dante セカンダリー

トランク

プライマリー回線とセカンダリー回線を束ねて、スイッチ間を 1 本の LAN ケーブルを使用して接続するときに選択します。
プライマリー回線とセカンダリー回線のネットワークを分割し、それぞれのネットワークに Dante プロファイルを適用します。
適用される設定は、プライマリー回線とセカンダリー回線で共通です。

トランクに指定したポートは、プライマリー回線とセカンダリー回線の両方のトラフィックを送受信します。
スイッチ間を接続するポートをトランクに指定し、対向スイッチの接続ポートも同様にトランクに指定してください。

プライマリー / セカンダリー / トランクの初期割り当てを変更したい場合、 Horizon ボタンと Vertical ボタンで初期割り当ての縦分割 / 横分割を切り替えることができます。
ポートが一段のモデルでは、 Horizon ボタンは表示されません。

プライマリー / セカンダリー / トランクの割り当てを手動で変更したい場合は、プロファイル選択ボタンをクリックした後にポートをクリックすることで変更できます。
セカンダリーのポートからは GUI にアクセスできなくなるため、 GUI にアクセスしている PC が接続されているポートには、プライマリーかトランクを指定してください。

#### 2.2.4. Dante プライマリー / セカンダリー回線を二重化する

Dante プライマリー

Dante セカンダリー

プライマリー回線とセカンダリー回線を二重化して、スイッチ間を 2 本の LAN ケーブルを使用して接続するときに選択します。
プライマリー回線とセカンダリー回線のネットワークを分割し、それぞれのネットワークに Dante プロファイルを適用します。
適用される設定は、プライマリー回線とセカンダリー回線でほぼ共通ですが、本ネットワーク構成ではループの発生を防止するために、セカンダリー回線のポートに L2MS フィルターが適用されます。
Dante セカンダリーポートのみに接続されている L2MS エージェントは、 LAN マップや Yamaha LAN Monitor で検出されなくなるためご注意ください。

プライマリー / セカンダリーの初期割り当てを変更したい場合、 Horizon ボタンと Vertical ボタンで初期割り当ての縦分割 / 横分割を切り替えることができます。
ポートが一段のモデルでは、 Horizon ボタンは表示されません。

プライマリー / セカンダリーの割り当てを手動で変更したい場合、プロファイルボタンをクリックした後にポートをクリックすることで変更できます。
セカンダリー回線のポートからは GUI にアクセスできなくなるため、 GUI にアクセスしている PC が接続されているポートは、プライマリーを指定してください。

### 2.3. NDI プロファイルを設定する

NDI 最適設定を行います。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 NDI プロファイルを適用します。

### 2.4. SDVoE プロファイルを設定する

SDVoE 最適設定を行います。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 SDVoE プロファイルを適用します。

### 2.5. IPMX プロファイルを設定する

IPMX 最適設定を行います。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 IPMX プロファイルを適用します。

### 2.6. SMPTE ST 2110 (PTP TC)プロファイルを設定する

PTPv2 TC を使用した L2 のメディア伝送において、SMPTE ST 2110 向けの最適な設定を行います。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 SMPTE ST 2110 (PTP TC)プロファイルを適用します。

### 2.7. Extron NAV プロファイルを設定する

Extron 社製 NAV シリーズに最適な設定を行います。
全ポートを同一ネットワークに所属させ、 Extron NAV プロファイルを適用します。

### 2.8. 複数の ProAV プロファイルを設定する

複数の ProAV プロファイルを、 VLAN でネットワークを分割して適用します。
初期状態では、以下のように割り当てられます。

- Dante プライマリー回線は VLAN1

- Dante セカンダリー回線は VLAN2

- NDI ネットワークは VLAN3

- SDVoE ネットワークは VLAN4

- IPMX ネットワークは VLAN5

- SMPTE ST 2110 (PTP TC)は VLAN6

- Extron NAV ネットワークは VLAN7

トランクに指定したポートは、選択した全てのプロファイルのトラフィックを送受信します。
スイッチ間を接続するポートをトランクに指定し、対向スイッチの接続ポートも同様にトランクに指定してください。
なお、VLAN1 はネイティブ VLAN （ VLAN タグなし）、その他の VLAN はタグ VLAN （ VLAN タグ付き）に設定されます。
注意点として、トランクで本機と対向スイッチ間を接続する場合、プロファイルと VLAN の割り当て設定を、本機と対向スイッチで必ず同じ設定にしてください。

プロファイルに対する VLAN の割り当てを変更したい場合は、「 VLAN の変更」ボタンから変更することができます。
注意点として、いずれかのプロファイルには VLAN1 を割り当ててください。

ポートに対するプロファイルの割り当てを変更したい場合は、プロファイルボタンをクリックした後にポートをクリックすることで変更できます。
VLAN1 の所属ポート以外からは GUI にアクセスできなくなるため（※）、 GUI にアクセスしている PC が接続されているポートには、 VLAN1 のプロファイルかトランクを指定してください。
※ IP アドレスが VLAN1 に割り当てられていることを想定しています。

### 2.9. 初期設定に戻す

「初期設定に戻す」ボタンを押すと、プロファイルが設定されているすべての VLAN の設定を初期化し、すべてのポートを VLAN1 に所属させます。
なお、プロファイルが設定されていない VLAN の設定は初期化されません。

## 3. 商標名称について

- Dante™ は、 Audinate Pty Ltd. の登録商標です。

- NDI® は Vizrt NDI AB の登録商標です。

- SDVoE™ および SDVoE ロゴは、SDVoE Allianceの商標です。

- IPMX™ は、AIMS Alliance（Alliance for IP Media Solutions）の商標です。

- SMPTE® ST 2110 は、SMPTE（Society of Motion Picture and Television Engineers）の標準規格および商標です。

- Extron は、RGB Systems, Inc. の登録商標です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.