# SNMP MIBリファレンス

## 1. SNMP MIB一覧

本製品が対応しているSNMP MIBについて、以下に示します。

### 1.1. MIBツリー

本製品が対応しているMIBグループのMIBツリーを、以下に示します。

       iso(1)
       |
       +--std(0)
       ||
       |+--iso8802(8802)
       ||
       |+--ieee802dot1(1)
       ||
       |+--ieee802dot1mibs(1)
       ||
       |+--ieee8021paeMIB(1)           (ポート認証情報)
       ||
       |+--lldpMIB(2)
       ||
       |+--lldpObjects(1)           (LLDP情報)
       |
       +--member-body(2)
       ||
       |+--us(840)
       ||
       |+--802dot3(10006)
       ||
       |+--snmpmibs(300)
       ||
       |+--lagMIB(43)         (LACP リンクアグリゲーション情報)
       |
       +--org(3)
          |
          +--dod(6)
          ||
          |+--internet(1)
          ||
          |+--mgmt(2)
          |||
          ||+--mib-2(1)
          |||
          ||+--system(1)             (システム情報)
          |||
          ||+--interfaces(2)         (インターフェース情報)
          |||
          ||+--at(3)                 (ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報)
          |||
          ||+--rmon(16)              (RMON情報)
          |||
          ||+--dot1dBridge(17)       (dot1dBridge情報)
          |||
          ||+--ifMIB(31)             (インターフェース追加情報)
          |||
          ||+--entityMIB(47)         (エンティティ情報)
          |||
          ||+--powerEthernetMIB(105) (PoE情報)
          ||
          |+--private(4)
          ||
          |+--enterprises(1)
          ||
          |+--yamaha(1182)
          ||
          |+--yamahaSW(3)                  (プライベートMIB ヤマハスイッチ情報)
          ||
          |+--yamahaSWHardware(1)       (ハードウェア情報)
          ||
          |+--yamahaSWFirmware(2)       (ファームウェア情報)
          ||
          |+--yamahaSWL2ms(5)           (L2MS情報)
          ||
          |+--yamahaSWErrDisable(6)     (エラー検出機能情報)
          ||
          |+--yamahaSWRmon(7)           (RMON情報)
          ||
          |+--yamahaSWTermMon(8)        (端末監視情報)
          ||
          |+--yamahaSWBridge(9)         (dot1dBridge情報)
          ||
          |+--yamahaSWPowerEthernet(10) (PoE情報)
          ||
          |+--yamahaSWLoopDetect(11)    (ループ検出情報)
          ||
          |+--yamahaSWPtp(13)           (PTP情報)
          |
          +--ieee(111)
             |
             +--standards-association-numbers-series-standards(2)
                |
                +--lan-man-stds(802)
                   |
                   +--ieee802dot1(1)
                      |
                      +--ieee802dot1mibs(1)
                         |
                         +--lldpV2MIB(13)            (LLDP情報)

### 1.2. 標準MIB一覧

対応している標準MIBを下表に示します。

MIBグループ | 概要
--- | ---
ieee8021paeMIBグループ | ポート認証情報
lldpMIBグループ | LLDP情報
lagMIBグループ | LACP リンクアグリゲーション情報
systemグループ | システム情報
interfaceグループ | インターフェース情報
atグループ | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報
rmonグループ | RMON情報
dot1dBridgeグループ | dot1dBridge情報
ifMIBグループ | インターフェース追加情報
entityMIBグループ | エンティティ情報
powerEthernetMIBグループ | PoE情報

### 1.3. プライベートMIB一覧

対応しているプライベートMIBを下表に示します。
すべて、ヤマハスイッチに関する情報です。

MIBグループ | 概要
--- | ---
yamahaSWHardwareグループ | ハードウェア情報
yamahaSWFirmwareグループ | ファームウェア情報
yamahaSWL2msグループ | L2MS情報
yamahaSWErrDisableグループ | エラー検出機能情報
yamahaSWRmonグループ | RMON情報
yamahaSWTermMonグループ | 端末監視情報
yamahaSWBridgeグループ | dot1dBridge情報
yamahaSWPowerEthernetグループ | PoE情報
yamahaSWLoopDetectグループ | ループ検出情報
yamahaSWPtpグループ | PTP情報

### 1.4. 標準MIBトラップ一覧

対応している標準MIBトラップを下表に示します。

トラップ | 概要
--- | ---
coldStart | 電源OFF/ON通知
warmStart | リロード通知
linkDown | リンクダウン通知
linkUp | リンクアップ通知
authenticationFailure | 認証失敗通知
risingAlarm | RMON 上限しきい値超過通知
fallingAlarm | RMON 下限しきい値超過通知
newRoot | ブリッジ新しいルート検出時通知
topologyChange | トポロジーチェンジ検出時通知
pethPsePortOnOffNotification | PoEポート状態変更通知
pethMainPowerUsageOnNotification | 消費電力 しきい値を上回ったときに通知
pethMainPowerUsageOffNotification | 消費電力 しきい値を下回ったときに通知

### 1.5. プライベートMIBトラップ一覧

対応しているプライベートMIBトラップを下表に示します。

トラップ | 概要
--- | ---
yshTemperatureStatusNormalTrap | 温度状態Normal通知
yshTemperatureStatusWarningTrap | 温度状態Warning通知
yshTemperatureStatusErrorTrap | 温度状態Error通知
yshFanStoppedTrap | FAN停止通知
yshFanSpeedUpTrap | FAN回転数上昇通知
yshFanSpeedDownTrap | FAN回転数下降通知
yshFanRecoveredTrap | 停止FAN復旧通知
ysl2msFindAgent | L2MSエージェント検出通知
ysl2msDetectDown | L2MSエージェント喪失通知
ysedTrap | エラー検出機能 検出/解除通知
ystmIfTermTrap | 端末監視(ポート)検知通知
ystmIpTermTrap | 端末監視(IPアドレス)検知通知
yspeSupplyPortTrap | 給電開始通知
yspeTerminatePortTrap | 給電停止通知
yspeGuardBandStateTrap | ガードバンド状態変更通知
yspePortErrorTrap | PoEポートエラー 検出/解除通知
yspeUnitFailureTrap | PoEユニット電源異常通知
ysldPortDetectLoopTrap | ループ検出通知(ポート)
ysldPortResolveLoopTrap | ループ検出解除通知(ポート)
ysldLagDetectLoopTrap | ループ検出通知(論理インタフェース)
ysldLagResolveLoopTrap | ループ検出解除通知(論理インタフェース)

## 2. 用語の定義

MIBのアクセス種別

以降の説明で使用するMIBのアクセス種別を、以下に示します。

アクセス名 | 説明
--- | ---
R/O | MIBへのアクセスがread-onlyである
R/W | MIBへのアクセスがread-writeである
R/NW | 規格上ではMIBへのアクセスがread-writeだが、本製品ではread-onlyとしている
R/C | MIBへのアクセスがread-createである
R/NC | 規格上ではMIBへのアクセスがread-createだが、本製品ではread-onlyとしている
N/A | MIBの取得ができない ※ただし、トラップ付加情報(variable-bindings)としては、使用されることがある

ifIndex

インターフェイスに紐づく識別番号です。ifIndexの割り当ては、以下の技術資料を参照願います。

- インターフェース基本機能

## 3. プライベートMIB入手方法

プライベートMIBファイルは こちら から取得できます。

## 4. 標準MIB

本製品が対応している標準MIBについて、以下に示します。

### 4.1. ieee8021paeMIBグループ

ポート認証情報に関するMIBです。
ieee8021paeMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
PaeControlledDirections | INTEGER * both(0) * in(1)
PaeControlledPortStatus | INTEGER * authorized(1) * unauthorized(2)
PaeControlledPortControl | INTEGER * forceUnauthorized(1) * auto(2) * forceAuthorized(3)

ieee8021paeMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       ieee8021paeMIB(1)
         |
         +--paeMIBObjects(1)
            |
            +--dot1xPaeSystem(1)
            |
            +--dot1xPaeAuthenticator(2)

- dot1xPaeSystemグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1xPaeSystemAuthControl | 1.0.8802.1.1.1.1.1.1 | R/NW | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | システムレベルでの認証機能の設定値
  dot1xPaePortTable | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2 | N/A |  | システムレベルの情報のテーブル
  | dot1xPaePortEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1xPaePortNumber
  | dot1xPaePortNumber | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.1 | N/A | InterfaceIndex | 認証機能が有効なポートの番号
  dot1xPaePortProtocolVersion | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.2 | R/O | Unsigned32 | プロトコルバージョン(2固定)
  dot1xPaePortCapabilities | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.3 | R/O | BITS | ポートがサポートしているPAE機能(0固定)
  dot1xPaePortInitialize | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.4 | R/NW | TruthValue | ポートに対する初期化制御(2固定)
  dot1xPaePortReauthenticate | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.5 | R/NW | TruthValue | ポートに対する再認証制御(2固定)

- dot1xPaeAuthenticatorグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1xAuthConfigTable | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1 | N/A |  | 各ポートのAuthenticator PAEに対する構成オブジェクトテーブル
  | dot1xAuthConfigEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1xPaePortNumber
  | dot1xAuthAdminControlledDirections | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.3 | R/NW | PaeControlledDirections | 管理上制御された未認証状態でのパケット転送動作
  dot1xAuthOperControlledDirections | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.4 | R/O | PaeControlledDirections | 操作上制御された未認証状態でのパケット転送動作
  dot1xAuthAuthControlledPortStatus | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.5 | R/O | PaeControlledPortStatus | ポートの認証状態
  dot1xAuthAuthControlledPortControl | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.6 | R/NW | PaeControlledPortControl | 802.1X認証の動作モードの設定値
  dot1xAuthQuietPeriod | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.7 | R/NW | Unsigned32 | 認証抑止期間の設定値
  dot1xAuthSuppTimeout | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.9 | R/NW | Unsigned32 | サプリカント応答待ち時間の設定値
  dot1xAuthServerTimeout | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.10 | R/NW | Unsigned32 | サーバー応答待ち時間の設定値
  dot1xAuthMaxReq | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.11 | R/NW | Unsigned32 | EAPOLパケットの再送回数の設定値
  dot1xAuthReAuthPeriod | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.12 | R/NW | Unsigned32 | 再認証間隔の設定値
  dot1xAuthReAuthEnabled | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.13 | R/NW | TruthValue | 再認証機能の設定値
  dot1xAuthKeyTxEnabled | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.14 | R/NW | TruthValue | Authenticator PAEステートマシンが用いる定数値(2固定)
  dot1xAuthStatsTable | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2 | N/A |  | 各ポートに関連付けられたAuthenticator PAEの統計データオブジェクトテーブル
  | dot1xAuthStatsEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1xPaePortNumber
  | dot1xAuthEapolFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.1 | R/O | Counter32 | 受信したすべての有効なタイプのEAPOLフレーム数
  dot1xAuthEapolFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.2 | R/O | Counter32 | 送信したすべてのタイプのEAPOLフレーム数
  dot1xAuthEapolStartFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.3 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOL Startフレーム数
  dot1xAuthEapolLogoffFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOL Logoffフレーム数
  dot1xAuthEapolRespIdFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 受信したEAP Response/Identityフレーム数
  dot1xAuthEapolRespFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 受信したEAP Response/Identityフレーム以外の有効なEAP Responseフレーム数
  dot1xAuthEapolReqIdFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | 送信したEAP Request/Identityフレーム数
  dot1xAuthEapolReqFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | 送信したEAP Request/Identityフレーム以外のEAP Requestフレーム数
  dot1xAuthInvalidEapolFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.9 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOLフレームの中でフレームタイプが承認されなかったフレーム数
  dot1xAuthEapLengthErrorFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOLフレームの中でPacket Body Lengthが無効なフレーム数
  dot1xAuthLastEapolFrameVersion | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.11 | R/O | Unsigned32 | 最も最近受信したEAPOLフレームのプロトコルバージョン番号
  dot1xAuthLastEapolFrameSource | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.12 | R/O | MacAddress | 最も最近受信したEAPOLフレームの送信元MAC Address

### 4.2. lldpMIBグループ

LLDP情報に関するMIBです。
本製品ではLLDPに関わるMIBとして、以下の２つの系統のMIBグループを扱います。

- lldpMIBグループ (IEEE Std 802.1AB-2005 で策定されたMIB)

- lldpV2MIBグループ (IEEE Std 802.1AB-2009 で策定されたMIB)

これらはどちらも同じようにLLDPを扱うMIBですが、他機種との連携のため両方のMIBに対応しています。
一部のMIBでは同じ値を参照しているものがあります。

lldpMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
LldpChassisIdSubtype | INTEGER * chassisComponent(1) * interfaceAlias(2) * portComponent(3) * macAddress(4) * networkAddress(5) * interfaceName(6) * local(7)
LldpChassisId | OCTET STRING (SIZE (1..255))
LldpPortIdSubtype | INTEGER * interfaceAlias(1) * portComponent(2) * macAddress(3) * networkAddress(4) * interfaceName(5) * agentCircuitId(6) * local(7)
LldpPortId | OCTET STRING (SIZE (1..255))
LldpSystemCapabilitiesMap | BITS * other(0) * repeater(1) * bridge(2) * wlanAccessPoint(3) * router(4) * telephone(5) * docsisCableDevice(6) * stationOnly(7)
LldpPortNumber | INTEGER32 (1..4096)
LldpPowerPortClass | INTEGER * pClassPSE(1) * pClassPD(2)
LldpXMedDeviceClass | INTEGER * notDefined(0) * endpointClass1(1) * endpointClass2(2) * endpointClass3(3) * networkConnectivity(4)
LldpXMedCapabilities | INTEGER * capabilities(0) * networkPolicy(1) * location(2) * extendedPSE(3) * extendedPD(4) * inventory(5)
LldpManAddress | OCTET STRING (SIZE (1..31))
LldpManAddrIfSubtype | INTEGER * unknown(1) * ifIndex(2) * systemPortNumber(3)

lldpMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lldpObjects(1)
         |
         +--lldpConfiguration(1)
         |
         +--lldpStatistics(2)
         |
         +--lldpLocalSystemData(3)
         |
         +--lldpRemoteSystemsData(4)
         |
         +--lldpExtensions(5)
            |
            +--lldpXdot3MIB(4623) (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)
            ||
            |+--lldpXdot3Objects(1)
            ||
            |+--lldpXdot3Config(1)
            ||
            |+--lldpXdot3LocalData(2)
            ||
            |+--lldpXdot3RemoteData(3)
            |
            +--lldpXMedMIB(4795)
               |
               +--lldpXMedObjects(1)
                  |
                  +--lldpXMedConfig(1)
                  |
                  +--lldpXMedLocalData(2) (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)
                  |
                  +--lldpXMedRemoteData(3)

- lldpConfigurationグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpPortConfigTable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpPortConfigEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpPortConfigPortNum
  | lldpPortConfigAdminStatus | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2 | R/NW | INTEGER * txOnly(1) * rxOnly(2) * txAndRx(3) * disabled(4) | LLDP送受信状態
  lldpPortConfigNotificationEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.3 | R/NW | TruthVal | LLDP通知状態
  lldpPortConfigTLVsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.4 | R/NW | BITS * portDesc(0) * sysName(1) * sysDesc(2) * sysCap(3) | 基本管理TLVの送信項目

- lldpStatisticsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpStatsRemTablesLastChangeTime | 1.0.8802.1.1.2.1.2.1 | R/O | TimeTicks | システムの初期化からリモートデータ更新までの時間
  lldpStatsRemTablesInserts | 1.0.8802.1.1.2.1.2.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルに追加された総エントリー数
  lldpStatsRemTablesDeletes | 1.0.8802.1.1.2.1.2.3 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルから削除された総エントリー数
  lldpStatsRemTablesDrops | 1.0.8802.1.1.2.1.2.4 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルに設定できなかった総エントリー数
  lldpStatsRemTablesAgeouts | 1.0.8802.1.1.2.1.2.5 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルからTTL時間を越えて(エージアウトして)削除された総エントリー数
  lldpStatsTxPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpStatsTxPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpStatsTxPortNum
  | lldpStatsTxPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpStatsTxPortFramesTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | LLDP送信総フレーム数
  lldpStatsRxPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpStatsRxPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpStatsRxPortNum
  | lldpStatsRxPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpStatsRxPortFramesErrors | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | エラーフレームの受信数
  lldpStatsRxPortFramesTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | LLDPフレーム受信数
  lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 破棄されたTLVの数
  lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 受信した非推奨TLVの数
  lldpStatsRxPortAgeoutsTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | エージアウトしたエントリの数

- lldpLocalSystemDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpLocChassisIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.1 | R/O | LldpChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpLocChassisId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.2 | R/O | LldpChassisId | シャーシID
  lldpLocSysName | 1.0.8802.1.1.2.1.3.3 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpLocSysDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.3.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpLocSysCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.3.5 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpLocSysCapEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.3.6 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | システムが有効にしている機能
  lldpLocPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpLocPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpLocPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpLocPortIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2 | R/O | LldpPortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpLocPortId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | ポートID
  lldpLocPortDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明
  lldpLocManAddrTable | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8 | N/A |  | ローカルシステム管理用アドレスのテーブル
  | lldpLocManAddrEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocManAddrSubtype * lldpLocManAddr
  | lldpLocManAddrSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1 | N/A | AddressFamilyNumbers | 管理アドレスのサブタイプ
  lldpLocManAddr | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2 | N/A | LldpManAddress | 管理アドレス
  lldpLocManAddrLen | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.3 | R/O | Integer32 | 管理アドレスの長さ
  lldpLocManAddrIfSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.4 | R/O | LldpManAddrIfSubtype | インタフェースのサブタイプ
  lldpLocManAddrIfId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.5 | R/O | Integer32 | インタフェースID

- lldpRemoteSystemsDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpRemTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpRemEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpRemTimeMark | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1 | N/A | TimeFilter |
  lldpRemLocalPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemIndex | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3 | N/A | INTEGER32 (1..2147483647) |
  lldpRemChassisIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 | R/O | LldpChassisIdSubtype | リモート機器のシャーシIDのサブタイプ
  lldpRemChassisId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシャーシID
  lldpRemPortIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6 | R/O | LldpPortIdSubtype | リモート機器のポートIDのサブタイプ
  lldpRemPortId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | リモート機器のポートID
  lldpRemPortDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のポートの説明
  lldpRemSysName | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシステム名
  lldpRemSysDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシステムの説明
  lldpRemSysCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | リモート機器のシステムがサポートしている機能
  lldpRemSysCapEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | リモート機器のシステムで有効になっている機能
  lldpRemManAddrTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2 | N/A |  |
  | lldpRemManAddrEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex * lldpRemManAddrSubtype * lldpRemManAddr
  | lldpRemManAddrSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemManAddr | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2 | N/A |  |
  lldpRemManAddrIfSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * ifIndex(2) * systemPortNumber(3) | リモート機器のインタフェースのサブタイプ
  lldpRemManAddrIfId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4 | R/O | Integer32 | リモート機器のインタフェースID
  lldpRemManAddrOID | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.5 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | リモート機器の管理アドレスの OID
  lldpRemUnknownTLVTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3 | N/A |  |
  | lldpRemUnknownTLVEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex * lldpRemUnknownTLVType
  | lldpRemUnknownTLVType | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemUnknownTLVInfo | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.2 | R/O | LldpPortNumber | リモート機器の最新の未定義TLV情報
  lldpRemOrgDefInfoTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4 | N/A |  |
  | lldpRemOrgDefInfoEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex * lldpRemOrgDefInfoOUI * lldpRemOrgDefInfoSubtype * lldpRemOrgDefInfoIndex
  | lldpRemOrgDefInfoOUI | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.1 | N/A |  |
  lldpRemOrgDefInfoSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.2 | N/A |  |
  lldpRemOrgDefInfoIndex | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.3 | N/A |  |
  lldpRemOrgDefInfo | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.4 | R/O | OCTET STRING (SIZE (0..507)) | リモート機器の未定義TLV情報リスト （IEEE802.1, IEEE802.3限定）

- lldpXdot3LocalDataグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXdot3LocPowerTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXdot3LocPowerEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpXdot3LocPowerPortClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.1 | R/O | LldpPowerPortClass | PSEかPDかの状態
  lldpXdot3LocPowerMDISupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.2 | R/O | TruthValue | 給電能力のサポート
  lldpXdot3LocPowerMDIEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.3 | R/O | TruthValue | 給電能力の有効無効
  lldpXdot3LocPowerPairControlable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.4 | R/O | TruthValue | 給電に使用する信号線の選択能力
  lldpXdot3LocPowerPairs | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.5 | R/O | INTEGER32 (1|2) * signal(1) * spare(2) | 給電に使用する信号線
  lldpXdot3LocPowerClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.6 | R/O | INTEGER32 (1|2|3|4|5) * class0(1) * class1(2) * class2(3) * class3(4) * class4(5) | ポートパワークラス

- lldpXdot3RemoteDataグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXdot3RemPowerTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXdot3RemPowerEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXdot3RemPowerPortClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.1 | R/O | LldpPowerPortClass | リモート機器のPSEかPDかの状態
  lldpXdot3RemPowerMDISupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.2 | R/O | TruthValue | リモート機器の給電能力のサポート
  lldpXdot3RemPowerMDIEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.3 | R/O | TruthValue | リモート機器の給電能力の有効無効
  lldpXdot3RemPowerPairControlable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.4 | R/O | TruthValue | リモート機器の給電に使用する信号線の選択能力
  lldpXdot3RemPowerPairs | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.5 | R/O | INTEGER32 (1|2) * signal(1) * spare(2) | リモート機器の給電に使用する信号線
  lldpXdot3RemPowerClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.6 | R/O | INTEGER32 (1|2|3|4|5) * class0(1) * class1(2) * class2(3) * class3(4) * class4(5) | リモート機器のポートパワークラス

- lldpXMedConfigグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedLocDeviceClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.1 | R/O | LldpXMedDeviceClass | 自機のデバイスクラス
  lldpXMedPortConfigTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXMedPortConfigEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * ポート番号
  | lldpXMedPortCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.1 | R/O | LldpXMedCapabilities | LLDP-MEDがサポートする送信TLV項目
  lldpXMedPortConfigTLVsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.2 | R/NW | LldpXMedCapabilities | LLDP-MEDとして送信するTLV項目
  lldpXMedPortConfigNotifEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.3 | R/NW | TruthValue | LLDP-MED通知状態
  lldpXMedFastStartRepeatCount | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.3 | R/NW | Unsigned32 (1..10) | LLDP-MED高速伝送回数

- lldpXMedLocalDataグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedLocXPoEDeviceType | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.10 | R/O | INTEGER * unknown(1) * pseDevice(2) * pdDevice(3) * none(4) | PSEかPDかの状態
  lldpXMedLocXPoEPSEPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11 | N/A |  | ポートごとのPSE情報テーブル
  | lldpXMedLocXPoEPSEPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpXMedLocXPoEPSEPortPowerAv | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1.1 | R/O | Gauge32 (0..1023) | ポートからの給電量(0.1w単位)
  lldpXMedLocXPoEPSEPortPDPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | ポートの給電優先度
  lldpXMedLocXPoEPSEPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.12 | R/O | INTEGER * unknown(1) * primary(2) * backup(3) | 自機の電源
  lldpXMedLocXPoEPDPowerReq | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.13 | R/O | INTEGER32 (0..1023) | PSEへの要求電力(0.1w単位)
  lldpXMedLocXPoEPDPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.14 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local * localAndPSE(4) | PSEに通知する自機電源の種類
  lldpXMedLocXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.15 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | PSEに通知する自機の給電優先度要求

- lldpXMedRemoteDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedRemXPoETable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5 | N/A |  | リモート機器の情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEDeviceType | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1.1 | R/O | INTEGER * unknown(1) * pseDevice(2) * pdDevice(3) * none(4) | リモート機器がPSEかPDか
  lldpXMedRemXPoEPSETable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6 | N/A |  | リモート機器のPSE情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEPSEEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEPSEPowerAv | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.1 | R/O | Integer(0..1023) | リモート機器の要求電力量(0.1w単位)
  lldpXMedRemXPoEPSEPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local(3) * localAndPSE(4) | リモート機器の電源種類
  lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | リモート機器の給電優先度
  lldpXMedRemXPoEPDTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7 | N/A |  | リモート機器のPSE情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEPDEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEPDPowerReq | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.1 | R/O | Integer(0..1023) | リモート機器の要求電力量(0.1w単位)
  lldpXMedRemXPoEPDPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local(3) * localAndPSE(4) | リモート機器の電源種類
  lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | リモート機器の給電優先度

lldpV2MIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lldpV2MIB(13)
         |
         +--lldpV2Objects(1)
            |
            +--lldpV2Configuration(1)
            |
            +--lldpV2Statistics(2)
            |
            +--lldpV2LocalSystemData(3)
            |
            +--lldpV2RemoteSystemsData(4)
            |
            +--lldpV2Extensions(5) (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)
               |
               +--lldpV2Xdot3MIB(4623)
                  |
                  +--lldpV2Xdot3Objects(1)
                     |
                     +--lldpV2Xdot3LocalData(2)
                     |
                     +--lldpV2Xdot3RemoteData(3)

- lldpV2Configurationグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2PortConfigTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8 | N/A |  | ポートごとの送信情報を管理するテーブル
  | lldpV2PortConfigEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2PortConfigIfIndex * lldpV2PortConfigDestAddressIndex
  | lldpV2PortConfigIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートごとのインデックス
  lldpV2PortConfigDestAddressIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.2 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2PortConfigAdminStatus | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.3 | R/O | INTEGER * txOnly(1) * rxOnly(2) * txAndRx(3) * disabled(4) | LLDP送受信状態
  lldpV2PortConfigNotificationEnable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.4 | R/O | TruthValue | LLDP通知状態
  lldpV2PortConfigTLVsTxEnable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.5 | R/O | BITS * portDesc(0) * sysName(1) * sysDesc(2) * sysCap(3) | 基本管理TLVの送信項目
  lldpV2DestAddressTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9 | N/A |  | LLDPで使用するMACアドレスのテーブル
  | lldpV2DestAddressTableEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2AddressTableIndex
  | lldpV2AddressTableIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1.1 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2DestMacAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1.2 | R/O | MacAddress | LLDP送信時に使用するMACアドレス

- lldpV2Statisticsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2StatsRemTablesLastChangeTime | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.1 | R/O | TimeStamp | システムの初期化からリモートデータ更新までの時間
  lldpV2StatsRemTablesInserts | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.2 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルに追加された総エントリー数
  lldpV2StatsRemTablesDeletes | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.3 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルから削除された総エントリー数
  lldpV2StatsRemTablesDrops | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.4 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルに設定できなかった総エントリー数
  lldpV2StatsRemTablesAgeouts | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.5 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルからTTL時間を越えて(エージアウトして)　削除された総エントリー数
  lldpV2StatsTxPortTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6 | N/A |  | LLDP送信統計情報のテーブル
  | lldpV2StatsTxPortEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2StatsTxIfInde * lldpV2StatsTxDestMACAddress
  | lldpV2StatsTxIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2StatsTxDestMACAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.2 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2StatsTxPortFramesTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.3 | R/O | Counter32 | LLDP送信総フレーム数
  lldpV2StatsTxLLDPDULengthErrors | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.4 | R/O | Counter32 | LLDPフレーム長エラー数
  lldpV2StatsRxPortTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7 | N/A |  | LLDP受信統計情報のテーブル
  | lldpV2StatsRxPortEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2StatsRxDestIfIndex * lldpV2StatsRxDestMACAddress
  | lldpV2StatsRxDestIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2StatsRxDestMACAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.2 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2StatsRxPortFramesDiscardedTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.3 | R/O | Counter32 | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpV2StatsRxPortFramesErrors | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.4 | R/O | Counter32 | エラーフレームの受信数
  lldpV2StatsRxPortFramesTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.5 | R/O | Counter32 | LLDPフレーム受信数
  lldpV2StatsRxPortTLVsDiscardedTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.6 | R/O | Counter32 | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpV2StatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.7 | R/O | Counter32 | 受信した非推奨TLVの数
  lldpV2StatsRxPortAgeoutsTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.8 | R/O | ZeroBasedCounter32 | エージアウトしたエントリの数

- lldpV2LocalSystemDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2LocChassisIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.1 | R/O | LldpV2ChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpV2LocChassisId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.2 | R/O | LldpV2ChassisId | シャーシID
  lldpV2LocSysName | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.3 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpV2LocSysDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpV2LocSysCapSupported | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.5 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpV2LocSysCapEnabled | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.6 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムが有効にしている機能
  lldpV2LocPortTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7 | N/A |  | ローカルポート情報のテーブル
  | lldpV2LocPortEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocPortIfIndex
  | lldpV2LocPortIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2LocPortIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.2 | R/O | LldpV2PortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpV2LocPortId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.3 | R/O | LldpV2PortId | ポートID
  lldpV2LocPortDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明
  lldpV2LocManAddrTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8 | N/A |  | ローカルシステム管理用アドレスのテーブル
  | lldpV2LocManAddrEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocManAddrSubtype * lldpV2LocManAddr
  | lldpV2LocManAddrSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.1 | N/A | AddressFamilyNumbers | 管理アドレスのサブタイプ
  lldpV2LocManAddr | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.2 | N/A | LldpV2ManAddress | 管理アドレス
  lldpV2LocManAddrLen | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.3 | R/O | Unsigned32 | 管理アドレスの長さ
  lldpV2LocManAddrIfSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.4 | R/O | LldpV2ManAddrIfSubtype | インタフェースのサブタイプ
  lldpV2LocManAddrIfId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.5 | R/O | Unsigned32 | インタフェースID

- lldpV2RemoteSystemsDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2RemTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1 | N/A |  | 接続されたリモート機器の情報テーブル
  | lldpV2RemEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex
  | lldpV2RemTimeMark | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.1 | N/A | TimeFilter | lldpV2RemEntry用のタイムフィルタ
  lldpV2RemLocalIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.2 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2RemLocalDestMACAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.3 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレス
  lldpV2RemIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.4 | N/A | Unsigned32(1..2147483647) | リモートシステムのインデックス
  lldpV2RemChassisIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.5 | R/O | LldpV2ChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpV2RemChassisId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.6 | R/O | LldpV2ChassisId | シャーシID
  lldpV2RemPortIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.7 | R/O | LldpV2PortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpV2RemPortId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.8 | R/O | LldpV2PortId | ポートID
  lldpV2RemPortDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.9 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明
  lldpV2RemSysName | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.10 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpV2RemSysDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.11 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpV2RemSysCapSupported | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.12 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpV2RemSysCapEnabled | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.13 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムで有効になっている機能
  lldpV2RemRemoteChanges | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.14 | R/O | TruthValue | リモート機器で MIB に変更があったことを示すフラグ
  lldpV2RemTooManyNeighbors | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.15 | R/O | TruthValue | 接続されたリモート機器数が管理テーブルの上限を超えたことを示すフラグ
  lldpV2RemManAddrTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2 | N/A |  | リモートシステム管理用アドレスのテーブル
  | lldpV2RemManAddrEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex * lldpV2RemManAddrSubtype * lldpV2RemManAddr
  | lldpV2RemManAddrSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.1 | N/A | AddressFamilyNumbers | 管理アドレスのサブタイプ
  lldpV2RemManAddr | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.2 | N/A | LldpV2ManAddress | リモートシステムの管理アドレス
  lldpV2RemManAddrIfSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.3 | R/O | LldpV2ManAddrIfSubtype | インタフェースのサブタイプ
  lldpV2RemManAddrIfId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.4 | R/O | Unsigned32 | インタフェースID
  lldpV2RemManAddrOID | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.5 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | 管理アドレスの OID
  lldpV2RemUnknownTLVTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3 | N/A |  | 未定義TLV情報のテーブル
  | lldpV2RemUnknownTLVEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex * lldpV2RemUnknownTLVType
  | lldpV2RemUnknownTLVType | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1.1 | N/A | Unsigned32(9..126) | 未定義TLVの種類
  lldpV2RemUnknownTLVInfo | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1.2 | R/O | OCTET STRING (SIZE (0..511)) | 未定義TLVの情報
  lldpV2RemOrgDefInfoTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4 | N/A |  | OUI情報テーブル
  | lldpV2RemOrgDefInfoEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex * lldpV2RemOrgDefInfoOUI * lldpV2RemOrgDefInfoSubtype * lldpV2RemOrgDefInfoIndex
  | lldpV2RemOrgDefInfoOUI | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.1 | N/A | OCTET STRING (SIZE (3)) | リモートシステムのOUI情報
  lldpV2RemOrgDefInfoSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.2 | N/A | Unsigned32(1..255) | リモートシステムのOUI情報サブタイプ
  lldpV2RemOrgDefInfoIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.3 | N/A | Unsigned32(1..2147483647) | OUI情報、OUI情報サブタイプのインデックス
  lldpV2RemOrgDefInfo | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.4 | R/O | OCTET STRING (SIZE (0..507)) | 団体ごとに定義された情報

- lldpV2Xdot3LocalDataグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2Xdot3LocPowerTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2 | N/A |  | ポートごとのPOE情報テーブル
  | lldpV2Xdot3LocPowerEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocPortIfIndex
  | lldpV2Xdot3LocPowerPortClass | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1.1 | R/O | LldpV2PowerPortClass | PSEかPDかの状態
  lldpV2Xdot3LocPowerMDISupported | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1.2 | R/O | TruthValue | 給電能力のサポート状態
  lldpV2Xdot3LocPowerMDIEnabled | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1.3 | R/O | TruthValue | 給電能力の有効無効
  lldpV2Xdot3LocPowerPairControlable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1.4 | R/O | TruthValue | 給電に使用する配線の選択能力
  lldpV2Xdot3LocPowerPairs | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1.5 | R/O | Unsigned32(1|2) | 給電に使用する配線の選択
  lldpV2Xdot3LocPowerClass | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.2.2.1.6 | R/O | Unsigned32(1|2|3|4|5) | パワークラス

- lldpV2Xdot3RemoteDataグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2Xdot3RemPowerTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2 | N/A |  | リモートシステムのPOE情報
  | lldpV2Xdot3RemPowerEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex
  | lldpV2Xdot3RemPowerPortClass | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1.1 | R/O | LldpV2PowerPortClass | PSEかPDかの状態
  lldpV2Xdot3RemPowerMDISupported | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1.2 | R/O | TruthValue | 給電能力のサポート
  lldpV2Xdot3RemPowerMDIEnabled | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1.3 | R/O | TruthValue | 給電能力の有効無効
  lldpV2Xdot3RemPowerPairControlable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1.4 | R/O | TruthValue | 給電に使用する信号線の選択能力
  lldpV2Xdot3RemPowerPairs | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1.5 | R/O | Unsigned32(1|2) | 給電に使用する信号線
  lldpV2Xdot3RemPowerClass | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.5.4623.1.3.2.1.6 | R/O | Unsigned32(1|2|3|4|5) | ポートパワークラス

### 4.3. lagMIBグループ

LACP リンクアグリゲーション情報に関するMIBです。
lagMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
LacpKey | INTEGER (1..127) ※規格上では、INTEGER (0..65535)だが、本製品での範囲は、INTEGER (1..127)となっている
LacpState | BITS * lacpActivity(0) * lacpTimeout(1) * aggregation(2) * synchronization(3) * collecting(4) * distributing(5) * defaulted(6) * expired(7)
ChurnState | INTEGER * noChurn(1) * churn(2) * churnMonitor(3)

lagMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lagMIB(43)
         |
         +--lagMIBObjects(1)
             |
             +--dot3adAgg(1)
             |
             +--dot3adAggPort(2)
             |
             +--dot3adTablesLastChanged(3)

- dot3adAggグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot3adAggTable | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1 | N/A |  | システムのLACP情報のテーブル
  | dot3adAggEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggIndex
  | dot3adAggIndex | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.1 | N/A | InterfaceIndex | LACP論理インターフェース番号
  dot3adAggMACAddress | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.2 | R/O | MacAddress | LACP論理インターフェースのMACアドレス
  dot3adAggActorSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.3 | R/NW | INTEGER (1..65535) ※規格上ではINTEGER (0..65535) だが、本製品での範囲は、INTEGER (1..65535)となっている。「優先度」に関する他のlagMIBでも同様 | 自機のLACPシステム優先度
  dot3adAggActorSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.4 | R/NW | MacAddress | 自機のLACPシステムID
  dot3adAggAggregateOrIndividual | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.5 | R/O | TruthValue | Aggregate(true)として動作しているか、個々のリンク(代替用の待機ポート)(false)として動作しているか
  dot3adAggActorAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.6 | R/NW | LacpKey | 自機の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) 「管理上」とは、ADMIN属性での設定値、または、configの値を表す。他のlagMIBでも同様
  dot3adAggActorOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.7 | R/O | LacpKey | 自機の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) 「操作上」とは、LACPプロトコルで交換し合う、現在動作している現在値を表す。他のlagMIBでも同様
  dot3adAggPartnerSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.8 | R/O | MacAddress | 対向機器のLACPシステムID
  dot3adAggPartnerSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.9 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器のLACPシステム優先度
  dot3adAggPartnerOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.10 | R/O | LacpKey | 対向機器の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggCollectorMaxDelay | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.11 | R/NW | INTEGER (0..65535) | LACPパケットを受信してから動作に反映するまでの遅延量
  dot3adAggPortListTable | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2 | N/A |  | システムのLACPポートリストのテーブル
  | dot3adAggPortListEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggIndex
  | dot3adAggPortListPorts | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1.1 | R/O | PortList | LACPが使用されているポートのリスト。インターフェース(ポート)のビットマップで表す。 最上位ビットから、以下の順番でビットが割り当てられる。 port1.1 …​ port1.51, port1.52, port2.1 …​ port2.51, port2.52 例えば、port1.4と、port2.4 を使用している場合、16進数で以下の値となる。 10 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

- dot3adAggPortグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot3adAggPortTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1 | N/A |  | LACPが使用されているポート情報のテーブル
  | dot3adAggPortEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggPortIndex
  | dot3adAggPortIndex | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインターフェース番号
  dot3adAggPortActorSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.2 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 自機のLACPシステム優先度
  dot3adAggPortActorSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.3 | R/O | MacAddress | 自機のLACPシステムID
  dot3adAggPortActorAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.4 | R/NW | LacpKey | 自機の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortActorOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.5 | R/NW | LacpKey | 自機の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortPartnerAdminSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.6 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 対向機器の管理上のLACPシステム優先度
  dot3adAggPortPartnerOperSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器の操作上のLACPシステム優先度
  dot3adAggPortPartnerAdminSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.8 | R/NW | MacAddress | 対向機器の管理上のLACPシステムID
  dot3adAggPortPartnerOperSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.9 | R/O | MacAddress | 対向機器の操作上のLACPシステムID
  dot3adAggPortPartnerAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.10 | R/NW | LacpKey | 対向機器の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortPartnerOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.11 | R/O | LacpKey | 対向機器の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortSelectedAggID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12 | R/O | InterfaceIndex | ポートが選択している、論理インターフェース番号
  dot3adAggPortAttachedAggID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.13 | R/O | InterfaceIndex | ポートが接続されている、論理インターフェース番号
  dot3adAggPortActorPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.14 | R/O | INTEGER (0..65535) | 自機の物理インターフェース番号
  dot3adAggPortActorPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.15 | R/NW | INTEGER (0..65535) | 自機の物理インターフェースのポート優先度
  dot3adAggPortPartnerAdminPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.16 | R/NW | INTEGER (0..65535) | 対向機器の管理上の物理インターフェース番号
  dot3adAggPortPartnerOperPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.17 | R/O | INTEGER (0..65535) | 対向機器の操作上の物理インターフェース番号
  dot3adAggPortPartnerAdminPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.18 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 対向機器の管理上の物理インターフェースのポート優先度
  dot3adAggPortPartnerOperPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.19 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器の操作上の物理インターフェースのポート優先度
  dot3adAggPortActorAdminState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.20 | R/NW | LacpState | 自機の管理上のActor_State Actor_State は内部遷移を表す状態変数
  dot3adAggPortActorOperState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.21 | R/O | LacpState | 自機の操作上のActor_State
  dot3adAggPortPartnerAdminState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.22 | R/NW | LacpState | 対向機器の管理上のActor_State
  dot3adAggPortPartnerOperState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.23 | R/O | LacpState | 対向機器の操作上のActor_State
  dot3adAggPortAggregateOrIndividual | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.24 | R/O | TruthValue | Aggregate可能(true)か、個々の物理インターフェース(代替用の待機ポート)(false)かどうか
  dot3adAggPortStatsTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2 | N/A |  | LACPが使用されているポート統計情報のテーブル
  | dot3adAggPortStatsEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggPortIndex
  | dot3adAggPortStatsLACPDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.1 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なLACPDU数
  dot3adAggPortStatsMarkerPDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.2 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なマーカーフレーム数
  dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.3 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なマーカー応答フレーム数
  dot3adAggPortStatsUnknownRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した未知のフレーム
  dot3adAggPortStatsIllegalRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した、EtherTypeが0x8809だが不正なPDUフレーム数
  dot3adAggPortStatsLACPDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したLACPDU数
  dot3adAggPortStatsMarkerPDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したマーカーフレーム数
  dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したマーカー応答フレーム数
  dot3adAggPortDebugTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3 | N/A |  | LACPが使用されているポートのデバッグ情報テーブル
  | dot3adAggPortDebugEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggPortIndex
  | dot3adAggPortDebugRxState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.1 | R/O | INTEGER * current(1) * expired(2) * defaulted(3) * initialize(4) * lacpDisabled(5) * portDisabled(6) | LACPプロトコルReceive machine遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugLastRxTime | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.2 | R/O | TimeTicks | 論理インターフェースが最後に受信したときの内部時刻
  dot3adAggPortDebugMuxState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.3 | R/O | INTEGER * detached(1) * waiting(2) * attached(3) * collecting(4) * distributing(5) * collecting_distributing(6) | LACPプロトコルMux machine遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugMuxReason | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.4 | R/O | DisplayString | 直近のLACPプロトコルMux machine遷移変数が変更された理由
  dot3adAggPortDebugActorChurnState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.5 | R/O | ChurnState | 自機のLACPプロトコルChurn Detection遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugPartnerChurnState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.6 | R/O | ChurnState | 対向機器のLACPプロトコルChurn Detection遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugActorChurnCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.7 | R/O | Counter32 | LACPプロトコルChrun Detection状態変数が ACTOR_CHURNの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugPartnerChurnCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.8 | R/O | Counter32 | LACPプロトコルChrun Detection状態変数が PARTNER_CHURNの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugActorSyncTransitionCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.9 | R/O | Counter32 | 自機のLACPプロトコルMux machine状態変数が IN_SYNCの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugPartnerSyncTransitionCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.10 | R/O | Counter32 | 対向機器のLACPプロトコルMux machine状態変数が IN_SYNCの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugActorChangeCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.11 | R/O | Counter32 | 自機のLAG IDが変更された回数
  dot3adAggPortDebugPartnerChangeCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.12 | R/O | Counter32 | 対向機器のLAG IDが変更された回数

- dot3adTablesLastChangedグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot3adTablesLastChanged | 1.2.840.10006.300.43.1.3 | R/O | TimeTicks | Dot3adAggTable,dot3adAggPortListTable,dot3adAggPortTableが変更された直近の時間 ※本製品では、常に0となる

### 4.4. systemグループ

システム情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の説明。機器名と、ファームウェアリビジョン
sysObjectID | 1.3.6.1.2.1.1.2 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ヤマハプライベートMIBで定義されている、機器のOID
sysUpTimeInstance | 1.3.6.1.2.1.1.3 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間
sysContact | 1.3.6.1.2.1.1.4 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理者の連絡先 snmp-server contact コマンドの設定値
sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理上の名前 hostname コマンドの設定値
sysLocation | 1.3.6.1.2.1.1.6 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の場所 snmp-server location コマンドの設定値
sysServices | 1.3.6.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (0..127) | 機器が対応しているサービスを示す値

### 4.5. interfaceグループ

インターフェース情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ifNumber | 1.3.6.1.2.1.2.1 | R/O | Integer32 | インターフェース数
ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2 | N/A |  | インターフェース情報のテーブル VLANのifIndexを持つカウンターは、VLANに属している物理ポートのトラフィックを合計した値となる
| ifEntry | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * ifIndex
| ifIndex | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | R/O | InterfaceIndex | インターフェースの識別番号
ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | インターフェースの説明。インターフェース名
ifType | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | R/O | IANAifType * ethernetCsmacd(6) * l3ipvlan(136) 等 | インターフェースの種別
ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | R/O | Integer32 | 送受信可能な最大フレームサイズ
ifSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度
ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | R/O | PhysAddress | MACアドレス
ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | R/W | INTEGER * up(1) * down(2) | インターフェースの望ましい状態
ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | R/O | INTEGER * up(1) * down(2) | インターフェースの現在の状態
ifLastChange | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | R/O | TimeTicks | インターフェースが現在の状態になったときの時間(起動からの経過時間)
ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信オクテット総数
ifInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、ユニキャストパケット数
ifInNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、非ユニキャストパケット数
ifInDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、破棄されたパケット数
ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、上位プロトコルに通知されなかったパケット数
ifInUnknownProtos | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | R/O | Counter32 | 未サポートのプロトコルため、破棄されたパケット数
ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | R/O | Counter32 | 送信オクテット総数
ifOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、ユニキャストパケット数
ifOutNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、非ユニキャストパケット数
ifOutDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、送信を破棄されたパケット数
ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、送信されなかったパケット数
ifSpecific | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | インターフェースのメディアの特性を定義するMIBへの参照先 参照先が無い場合は、0.0 になる

### 4.6. atグループ

ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
atTable | 1.3.6.1.2.1.3.1 | N/A |  | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報のテーブル
| atEntry | 1.3.6.1.2.1.3.1.1 | N/A |  | INDEX * atIfIndex * atNetAddress
| atIfIndex | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | R/NW | INTEGER | 対応するインターフェースのifIndex
atPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | R/NW | PhysAddress | 物理アドレス
atNetAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | R/NW | NetworkAddress | 物理アドレスに対応する、IPアドレス

### 4.7. rmonグループ

RMON情報に関するMIBです。
rmonグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
OwnerString | OCTET STRING (SIZE (0..127))
EntryStatus | INTEGER * valid(1) * createRequest(2) * underCreation(3) * invalid(4)

rmonグループは、以下のようにグループが分かれます。

       rmon(16)
          |
          +--statistics(1)
          |
          +--history(2)
          |
          +--alarm(3)
          |
          +--event(9)

- statistics グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  etherStatsTable | 1.3.6.1.2.1.16.1.1 | N/A |  | イーサネットの統計情報のテーブル
  | etherStatsEntry | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1 | N/A |  | INDEX * etherStatsIndex
  | etherStatsIndex | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  etherStatsDataSource | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.2 | R/C | OBJECT IDENTIFIER | 監視対象のインターフェース
  etherStatsDropEvents | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.3 | R/O | Counter32 | ドロップパケット数
  etherStatsOctets | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4 | R/O | Counter32 | 受信オクテット数
  etherStatsPkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.5 | R/O | Counter32 | 受信パケット数
  etherStatsBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.6 | R/O | Counter32 | ブロードキャストパケット受信数
  etherStatsMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.7 | R/O | Counter32 | マルチキャストパケット受信数
  etherStatsCRCAlignErrors | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8 | R/O | Counter32 | FCSエラーパケット受信数
  etherStatsUndersizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.9 | R/O | Counter32 | アンダーサイズパケット受信数(64オクテット未満のパケット)
  etherStatsOversizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.10 | R/O | Counter32 | オーバーサイズパケット受信数(1518オクテットを超えるパケット)
  etherStatsFragments | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.11 | R/O | Counter32 | フラグメントパケット受信数(64オクテット未満でFCSが異常であるパケット)
  etherStatsJabbers | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.12 | R/O | Counter32 | ジャバーパケット受信数(1518オクテットを超えるFCSが異常であるパケット)
  etherStatsCollisions | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.13 | R/O | Counter32 | コリジョン数
  etherStatsOwner | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.20 | R/C | OwnerString | オーナー名
  etherStatsStatus | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.21 | R/C | EntryStatus | 統計グループの状態

- history グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  historyControlTable | 1.3.6.1.2.1.16.2.1 | N/A |  | 履歴グループの制御情報のテーブル
  | historyControlEntry | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1 | N/A |  | INDEX * historyControlIndex
  | historyControlIndex | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  historyControlDataSource | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.2 | R/C | OBJECT IDENTIFIER | 監視対象のインターフェース
  historyControlBucketsRequested | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.3 | R/C | Integer32 (1..65535) | 履歴グループの履歴保持要求数
  historyControlBucketsGranted | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.4 | R/O | Integer32 (1..65535) | 履歴グループの履歴保持数
  historyControlInterval | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.5 | R/C | Integer32 (1..3600) | 履歴グループの履歴保存間隔
  historyControlOwner | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.6 | R/C | OwnerString | オーナー名
  historyControlStatus | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.7 | R/C | EntryStatus | 履歴グループの状態
  etherHistoryTable | 1.3.6.1.2.1.16.2.2 | N/A |  | 履歴情報のテーブル
  | etherHistoryEntry | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1 | N/A |  | INDEX * etherHistoryIndex * etherHistorySampleIndex
  | etherHistoryIndex | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | historyControlIndex のインデックス値と同じ値
  etherHistorySampleIndex | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.2 | R/O | Integer32 (1..2147483647) | 履歴エントリーのインデックス
  etherHistoryIntervalStart | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.3 | R/O | TimeTicks | 履歴グループの履歴保存間隔
  etherHistoryDropEvents | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | ドロップパケット数
  etherHistoryOctets | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 受信オクテット数
  etherHistoryPkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 受信パケット数
  etherHistoryBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | ブロードキャストパケット受信数
  etherHistoryMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | マルチキャストパケット受信数
  etherHistoryCRCAlignErrors | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.9 | R/O | Counter32 | FCSエラーパケット受信数
  etherHistoryUndersizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | アンダーサイズパケット受信数(64オクテット未満のパケット)
  etherHistoryOversizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.11 | R/O | Counter32 | オーバーサイズパケット受信数(1518オクテットを超えるパケット)
  etherHistoryFragments | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.12 | R/O | Counter32 | フラグメントパケット受信数(64オクテット未満でFCSが異常であるパケット)
  etherHistoryJabbers | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.13 | R/O | Counter32 | ジャバーパケット受信数(1518オクテットを超えるFCSが異常であるパケット)
  etherHistoryCollisions | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.14 | R/O | Counter32 | コリジョン数
  etherHistoryUtilization | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15 | R/O | Integer32 (0..10000) | ネットワーク使用率推定値

- alarm グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  alarmTable | 1.3.6.1.2.1.16.3.1 | N/A |  | アラームグループの情報のテーブル
  | alarmEntry | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1 | N/A |  | INDEX * alarmIndex
  | alarmIndex | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  alarmInterval | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.2 | R/C | Integer32 | サンプリング間隔
  alarmVariable | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.3 | R/C | OBJECT IDENTIFIER | 監視対象MIBオブジェクト
  alarmSampleType | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.4 | R/C | INTEGER * absoluteValue(1) * deltaValue(2) | サンプリング種別
  alarmValue | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.5 | R/O | Integer32 | 測定値
  alarmStartupAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.6 | R/C | INTEGER * risingAlarm(1) * fallingAlarm(2) * risingOrFallingAlarm(3) | アラームの最初の判定で使用するしきい値
  alarmRisingThreshold | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.7 | R/C | Integer32 | 上限しきい値
  alarmFallingThreshold | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.8 | R/C | Integer32 | 下限しきい値
  alarmRisingEventIndex | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.9 | R/C | Integer32 (0..65535) | 上限を超えたときのイベントインデックス
  alarmFallingEventIndex | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.10 | R/C | Integer32 (0..65535) | 下限を超えたときのイベントインデックス
  alarmOwner | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.11 | R/C | OwnerString | オーナー名
  alarmStatus | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.12 | R/C | EntryStatus | アラームグループの状態

- event グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  eventTable | 1.3.6.1.2.1.16.9.1 | N/A |  | イベントグループ情報のテーブル
  | eventEntry | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1 | N/A |  | INDEX * eventIndex
  | eventIndex | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  eventDescription | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.2 | R/C | DisplayString (SIZE (0..127)) | イベントの説明
  eventType | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.3 | R/C | INTEGER * none(1) * log(2) * snmptrap(3) * logandtrap(4) | イベントの種別
  eventCommunity | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.4 | R/C | OCTET STRING (SIZE (0..127)) | コミュニティー名
  eventLastTimeSent | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.5 | R/O | TimeTicks | イベント実行時間
  eventOwner | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.6 | R/C | OwnerString | オーナー名
  eventStatus | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.7 | R/C | EntryStatus | イベントグループの状態

### 4.8. dot1dBridgeグループ

dot1dBridge情報に関するMIBです。
dot1dBridgeグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
BridgeId | OCTET STRING (SIZE (8))
Timeout | Integer32
PortList | OCTET STRING
VlanIndex | Unsigned32
VlanId | Integer32 (1..4094)

dot1dBridgeグループは、以下のようにグループが分かれます。

       dot1dBridge(17)
          |
          +--dot1dBase(1)
          |
          +--dot1dStp(2)
          |
          +--dot1dTp(4)
          |
          +--dot1dStatic(5)
          |
          +--qBridgeMIB(7)
             |
             +--qBridgeMIBObjects(1)
                |
                +--dot1qBase(1)
                |
                +--dot1qTp(2)
                |
                +--dot1qVlan(4)

- dot1dBaseグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dBaseBridgeAddress | 1.3.6.1.2.1.17.1.1 | R/O | MacAddress | ブリッジのMACアドレス
  dot1dBaseNumPorts | 1.3.6.1.2.1.17.1.2 | R/O | Integer32 | ブリッジのポート数
  dot1dBaseType | 1.3.6.1.2.1.17.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * transparent-only(2) * sourceroute-only(3) * srt(4) | ブリッジが実行できるブリッジングのタイプ
  dot1dBasePortTable | 1.3.6.1.2.1.17.1.4 | N/A |  | ブリッジのポート情報のテーブル
  | dot1dBasePortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1 | N/A |  | INDEX * dot1dBasePort
  | dot1dBasePort | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | ポート番号
  dot1dBasePortIfIndex | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 | R/O | InterfaceIndex | ポートに対応するインターフェイスのIF-MIBで定義されたifIndexオブジェクトのインスタンスの値
  dot1dBasePortCircuit | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ブリッジにdot1dBasePortIfIndexの値が同じポートがある場合の識別子
  dot1dBasePortDelayExceededDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.4 | R/O | Counter32 | ブリッジの伝送遅延によりポートで破棄されたフレーム数 ※本製品では、常に0となる
  dot1dBasePortMtuExceededDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.5 | R/O | Counter32 | サイズ超過によりポートで破棄されたフレーム数 ※本製品では、常に0となる

- dot1dStpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dStpProtocolSpecification | 1.3.6.1.2.1.17.2.1 | R/O | INTEGER * unknown(1) * decLb100(2) * ieee8021d(3) | スパニングツリープロトコルのバージョン
  dot1dStpPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.2 | R/NW | Integer32 (0..65535) | ブリッジのプライオリティ値
  dot1dStpTimeSinceTopologyChange | 1.3.6.1.2.1.17.2.3 | R/O | TimeTicks | トポロジーチェンジを検出してからの経過時間
  dot1dStpTopChanges | 1.3.6.1.2.1.17.2.4 | R/O | Counter32 | トポロジーチェンジの検出回数
  dot1dStpDesignatedRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | R/O | BridgeId | スパニングツリーのルートブリッジ識別子
  dot1dStpRootCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.6 | R/O | Integer32 | ルートブリッジまでのパスコスト
  dot1dStpRootPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.7 | R/O | Integer32 | ブリッジからルートブリッジまでのコストが最も低いポートの番号
  dot1dStpMaxAge | 1.3.6.1.2.1.17.2.8 | R/O | Timeout | スパニングツリープロトコル情報の最大経過時間（1/100秒単位）
  dot1dStpHelloTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.9 | R/O | Timeout | BPDUの送信間隔（1/100秒単位）
  dot1dStpHoldTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.10 | R/O | Integer32 | Configuration BPDUの最小送信間隔（1/100秒単位）
  dot1dStpForwardDelay | 1.3.6.1.2.1.17.2.11 | R/O | Timeout | 転送遅延時間（1/100秒単位）
  dot1dStpBridgeMaxAge | 1.3.6.1.2.1.17.2.12 | R/NW | Timeout (600..4000) | 最大経過時間の設定値
  dot1dStpBridgeHelloTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.13 | R/NW | Timeout (100..1000) | BPDU送信間隔の設定値
  dot1dStpBridgeForwardDelay | 1.3.6.1.2.1.17.2.14 | R/NW | Timeout (400..3000) | 転送遅延時間の設定値
  dot1dStpPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.2.15 | N/A |  | スパニングツリープロトコルのポート情報のテーブル
  | dot1dStpPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1 | N/A |  | INDEX * dot1dStpPort
  | dot1dStpPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | スパニングツリープロトコルのポート番号
  dot1dStpPortPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2 | R/NW | Integer32 (0..255) | ポートプライオリティ値
  dot1dStpPortState | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | R/O | INTEGER * disabled(1) * blocking(2) * listening(3) * learning(4) * forwarding(5) * broken(6) | ポートの状態
  dot1dStpPortEnable | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4 | R/NW | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ポートの有効/無効状態
  dot1dStpPortPathCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5 | R/NW | Integer32 (1..65535) | ポートのパスコスト値
  dot1dStpPortDesignatedRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.6 | R/O | BridgeId | Configuration BPDUのルートブリッジ識別子
  dot1dStpPortDesignatedCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.7 | R/O | Integer32 | 指定ポートのパスコスト値
  dot1dStpPortDesignatedBridge | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.8 | R/O | BridgeId | 指定ブリッジ識別子
  dot1dStpPortDesignatedPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.9 | R/O | OCTET STRING (SIZE (2)) | 指定ブリッジのポート識別子
  dot1dStpPortForwardTransitions | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.10 | R/O | Counter32 | ポートが学習状態から転送状態に移行した回数
  dot1dStpPortPathCost32 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.11 | R/NW | Integer32 (1..200000000) | IEEE 802.1t準拠のポートのパスコスト値
  dot1dStpVersion | 1.3.6.1.2.1.17.2.16 | R/NW | INTEGER * stpCompatible(0) * rstp(2) | スパニングツリープロトコルのバージョン
  dot1dStpTxHoldCount | 1.3.6.1.2.1.17.2.17 | R/NW | Integer32 (1..10) | 転送保留カウント値
  dot1dStpExtPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.2.19 | N/A |  | RSTPのポート情報のテーブル
  | dot1dStpExtPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1 | N/A |  | AUGMENTS * dot1dStpPortEntry
  | dot1dStpPortProtocolMigration | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.1 | R/NW | TruthValue | このオブジェクトにtrue(1)を書き込むことで、ポートのBPDUを強制的に送信させる ※読み込み時は常にfalse(2)
  dot1dStpPortAdminEdgePort | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.2 | R/NW | TruthValue | エッジポートの設定値
  dot1dStpPortOperEdgePort | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.3 | R/O | TruthValue | エッジポートの現在値
  dot1dStpPortAdminPointToPoint | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.4 | R/NW | INTEGER * forceTrue(0) * forceFalse(1) * auto(2) | ポートのポイントツーポイントの設定値
  dot1dStpPortOperPointToPoint | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.5 | R/O | TruthValue | ポートのポイントツーポイントの現在値
  dot1dStpPortAdminPathCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.6 | R/NW | Integer32 (0..200000000) | ポートのパスコストの設定値

- dot1dTpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dTpLearnedEntryDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.1 | R/O | Counter32 | フォワーディングデータベースの保存上限を超えたために破棄された転送情報の数
  dot1dTpAgingTime | 1.3.6.1.2.1.17.4.2 | R/NW | Integer32 (10..1000000) | 動的に学習した転送情報をエージングアウトさせるためのタイムアウト時間
  dot1dTpFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.4.3 | N/A |  | 転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストエントリの情報のテーブル
  | dot1dTpFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1 | N/A |  | INDEX * dot1dTpFdbAddress
  | dot1dTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 | R/O | MacAddress | 転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストMACアドレス
  dot1dTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 | R/O | Integer32 | dot1dTpFdbAddressの対応するインスタンス値と同じ送信元アドレスを持つフレームを送信したポートの番号
  dot1dTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3 | R/O | INTEGER * other(1) * invalid(2) * learned(3) * self(4) * mgmt(5) | MACアドレステーブルの状態
  dot1dTpPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.4.4 | N/A |  | トランスペアレント・ブリッジに関連付けられているすべてのポート情報のテーブル
  | dot1dTpPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1 | N/A |  | INDEX * dot1dTpPort
  | dot1dTpPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | トランスペアレント・ブリッジ管理情報を含むポートの番号
  dot1dTpPortMaxInfo | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.2 | R/O | Integer32 | ポートが送受信する情報フィールドの最大サイズ
  dot1dTpPortInFrames | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.3 | R/O | Counter32 | ポートの受信フレーム数
  dot1dTpPortOutFrames | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.4 | R/O | Counter32 | ポートの送信フレーム数
  dot1dTpPortInDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.5 | R/O | Counter32 | 転送時に破棄された受信有効フレーム数

- dot1dStaticグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dStaticTable | 1.3.6.1.2.1.17.5.1 | N/A |  | 静的に登録されたフィルタリング情報のテーブル
  | dot1dStaticEntry | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1dStaticAddress * dot1dStaticReceivePort
  | dot1dStaticAddress | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.1 | R/NC | MacAddress | フィルタリング情報が適用される宛先MACアドレス
  dot1dStaticReceivePort | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.2 | R/NC | Integer32 (0..65535) | フィルタリング情報が適用される受信ポート番号
  dot1dStaticAllowedToGoTo | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.3 | R/NC | OCTET STRING (SIZE (0..512)) | フィルタリング情報が適用されたフレームを送信するポートのセット
  dot1dStaticStatus | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.4 | R/NC | INTEGER * other(1) * invalid(2) * permanent(3) * deleteOnReset(4) * deleteOnTimeout(5) | フィルタリング情報の適用状態

- dot1qBaseグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qVlanVersionNumber | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1 | R/O | INTEGER * version1(1) | IEEE 802.1Q のバージョン情報
  dot1qMaxVlanId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2 | R/O | VlanId | IEEE 802.1Q VLAN IDの最大数
  dot1qMaxSupportedVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3 | R/O | Unsigned32 | IEEE 802.1Q VLANの最大数
  dot1qNumVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4 | R/O | Unsigned32 | IEEE 802.1Q VLANを使用している数

- dot1qTpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1 | N/A |  | フィルタリングのテーブル
  | dot1qFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1qFdbId
  | dot1qFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.1 | N/A | Unsigned32 | フィルタリングデータベースの識別子
  dot1qFdbDynamicCount | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.2 | R/O | Counter32 | フィルタリングデータベースの動的エントリー数
  dot1qTpFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2 | N/A |  | トランスペアレント・ブリッジの転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストエントリの情報テーブル
  | dot1qTpFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1qFdbId * dot1qTpFdbAddress
  | dot1qTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 | N/A | MacAddress | トランスペアレント・ブリッジの転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストMACアドレス
  dot1qTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 | R/O | Integer32 (0..65535) | トランスペアレント・ブリッジのdot1qTpFdbAddressの対応するインスタンス値と同じ送信元アドレスを持つフレームを送信したポートの番号
  dot1qTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3 | R/O | INTEGER * other(1) * invalid(2) * learned(3) * self(4) * mgmt(5) | トランスペアレント・ブリッジのMACアドレステーブルの状態

- dot1qVlanグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qVlanNumDeletes | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.1 | R/O | Counter32 | VLANエントリーが削除された回数
  dot1qVlanCurrentTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2 | N/A |  | VLANエントリー情報のテーブル
  | dot1qVlanCurrentEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1qVlanTimeMark * dot1qVlanIndex
  | dot1qVlanTimeMark | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1 | N/A | TimeFilter | VLANエントリーのタイムフィルタ
  dot1qVlanIndex | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.2 | N/A | VlanIndex | VLAN ID
  dot1qVlanFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3 | R/O | Unsigned32 | VLANで使用するフィルタリングデータベース
  dot1qVlanCurrentEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4 | R/O | PortList | タグなしまたはタグ付きのフォレームとしてVLANのトラフィックを出力するポートのセット
  dot1qVlanCurrentUntaggedPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5 | R/O | PortList | タグなしフレームとしてVLANのトラフィックを送信するポートのセット
  dot1qVlanStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.6 | R/O | INTEGER * other(1) * permanent(2) * dynamicGvrp(3) | VLANの状態
  dot1qVlanCreationTime | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.7 | R/O | TimeTicks | VLAN作成時のsysUpTime値
  dot1qVlanStaticTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3 | N/A |  | VLANの静的設定情報のテーブル
  | dot1qVlanStaticEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1 | N/A |  | INDEX * dot1qVlanIndex
  | dot1qVlanStaticName | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1 | R/NC | SnmpAdminString (SIZE (0..32)) | VLANに割り当てた名前
  dot1qVlanStaticEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2 | R/NC | PortList | VLANの出力リストに割り当てたポートのセット
  dot1qVlanForbiddenEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3 | R/NC | PortList | VLANの出力リストに含まれることを禁止されたポートのセット
  dot1qVlanStaticUntaggedPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4 | R/NC | PortList | タグなしフレームとしてVLANの出力のトラフィックを送信するポートのセット
  dot1qVlanStaticRowStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5 | R/NC | RowStatus | VLANエントリーの状態
  dot1qNextFreeLocalVlanIndex | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.4 | R/O | Integer32 (0|4096..2147483647) | 次に使用できるVLAN ID
  dot1qPortVlanTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5 | N/A |  | ポートごとのVLAN設定情報のテーブル
  | dot1qPortVlanEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1 | N/A |  | AUGMENTS * dot1dBasePortEntry
  | dot1qPvid | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1 | R/NW | VlanIndex | タグなしまたは優先度タグフレームに割り当てるVLAN ID
  dot1qPortAcceptableFrameTypes | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.2 | R/NW | INTEGER * admitAll(1) * admitOnlyVlanTagged(2) | ポートで受信を許可するフレームタイプ
  dot1qPortIngressFiltering | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.3 | R/NW | TruthValue | ポートの着信フレームフィルタリング

### 4.9. ifMIBグループ

インターフェースの追加情報に関するMIBです。
ifMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       ifMIB(31)
          |
          +--ifMIBObjects(1)

- ifMIBObjectsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ifXTable | 1.3.6.1.2.1.31.1.1 | N/A |  | インターフェースの追加情報のテーブル VLANのifIndexを持つカウンターは、VLANに属している物理ポートのトラフィックを合計した値となる
  | ifXEntry | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | N/A |  | AUGMENTS * ifEntry
  | ifName | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 | R/O | DisplayString | インターフェース名
  ifInMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、マルチキャストパケット数
  ifInBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、ブロードキャストパケット数
  ifOutMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、マルチキャストパケット数
  ifOutBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、ブロードキャストパケット数
  ifHCInOctets | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 | R/O | Counter64 | 受信オクテット総数 ifInOctetsの64ビット版
  ifHCInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルに通知した、ユニキャストパケット数 ifInUcastPktsの64ビット版
  ifHCInMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルに通知した、マルチキャストパケット数 ifInMulticastPktsの64ビット版
  ifHCInBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルに通知した、ブロードキャストパケット数 ifInBroadcastPktsの64ビット版
  ifHCOutOctets | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 | R/O | Counter64 | 送信オクテット総数 ifOutOctetsの64ビット版
  ifHCOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルが送信を要求した、ユニキャストパケット数 ifOutUcastPktsの64ビット版
  ifHCOutMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルが送信を要求した、マルチキャストパケット数 ifOutMulticastPktsの64ビット版
  ifHCOutBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルが送信を要求した、ブロードキャストパケット数 ifOutBroadcastPktsの64ビット版
  ifHighSpeed | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度。Mbps
  ifAlias | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 | R/NW | DisplayString (SIZE (0..64)) | インターフェースのエイリアス名 * インターフェースに description コマンドが設定されてる場合、その値が使用される * description コマンドが設定されていない場合は空文字列となる * 64文字を超える文字列が description コマンドに設定されていた場合、先頭から64文字分だけを返す

### 4.10. entityMIBグループ

エンティティ情報に関するMIBです
entityMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
PhysicalIndex | Integer32 (1..2147483647)

entityMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       entityMIB(47)
          |
          +--entityMIBObjects(1)
             |
             +--entityPhysical(1)

- entityPhysicalグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  entPhysicalTable | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1 | N/A |  | エンティティ情報のテーブル
  | entPhysicalEntry | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * entPhysicalIndex
  | entPhysicalIndex | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | N/A | PhysicalIndex | エンティティのインデックス スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  entPhysicalSerialNum | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | R/NW | SnmpAdminString (SIZE (0..32)) | 機器のシリアル番号

### 4.11. powerEthernetMIBグループ

PoE情報に関するMIBです
powerEthernetMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       powerEthernetMIB(105) (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)
          |
          +--pethObjects(1)
             |
             +--pethMainPseObjects(3)
             |
             +--pethNotificationControl(4)

- pethObjectsグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  pethPsePortTable | 1.3.6.1.2.1.105.1.1 | N/A |  | PoEのポート情報のテーブル
  | pethPsePortEntry | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1 | N/A |  | INDEX * pethPsePortGroupIndex * pethPsePortIndex
  | pethPsePortGroupIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | 給電機器グループの識別子 スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  pethPsePortIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.2 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | pethPsePortGroupIndex内のポートの識別子 ポート番号
  pethPsePortAdminEnable | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3 | R/W | TruthValue | 給電機能の有効/無効
  pethPsePortPowerPairsControlAbility | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.4 | R/O | TruthValue | 給電するペアの切り替え可/不可(falase(2)固定)
  pethPsePortPowerPairs | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.5 | R/NW | INTEGER * signal(1) * spare(2) | 給電するペア種別(signal(1)固定)
  pethPsePortDetectionStatus | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.6 | R/O | INTEGER * disabled(1) * searching(2) * deliveringPower(3) * fault(4) * test(5) * otherFault(6) | 受電装置検知状態 fault(4), test(5)は使用しない
  pethPsePortPowerPriority | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.7 | R/W | INTEGER * critical(1) * high(2) * low(3) | ポートの給電優先度
  pethPsePortType | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.9 | R/W | SnmpAdminString (SIZE (0..64)) | 給電ポートの記述 power-inline description コマンドの設定値
  pethPsePortPowerClassifications | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.10 | R/O | INTEGER * class0(1) * class1(2) * class2(3) * class3(4) * class4(5) | 接続された機器の給電Classの情報 * PoE機器が接続されていない場合、 本値は、class0(1) となる * class5以上の機器が接続された場合、本値は、class4(5)となる

- pethMainPseObjectsグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  pethMainPseTable | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1 | N/A |  | 給電機器の主電源装置情報のテーブル
  | pethMainPseEntry | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1 | N/A |  | INDEX * pethMainPseGroupIndex
  | pethMainPseGroupIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | 給電機器グループの識別子 スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  pethMainPsePower | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.2 | R/O | Gauge32 (1..65535) | 給電機器の総電量(ワット)
  pethMainPseOperStatus | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.3 | R/O | INTEGER * on(1) * off(2) * faulty(3) | 給電機器の制御状態
  pethMainPseConsumptionPower | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4 | R/O | Gauge32 | 給電機器の消費電力(ワット)
  pethMainPseUsageThreshold | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.5 | R/NW | Integer32 (1..99) | アラーム通知のための消費電力の閾値(パーセント) 本製品では、 ガードバンド値より、本MIBの値を求める。関係式は以下の通り。 pethMainPseUsageThreshold = ROUND (100 *(pethMainPsePower - ガードバンド値) / pethMainPsePower) 指定可能な最小値は以下の式で計算される。 最小= ROUND ((pethMainPsePower - 30) / pethMainPsePower) ※ROUNDは、小数点以下四捨五入。 計算結果が100になったときは、本MIBの値は、99とみなす。

- pethNotificationControlグループ (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  pethNotificationControlTable | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1 | N/A |  | 給電機器の通知情報の表示/制御情報のテーブル
  | pethNotificationControlEntry | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * pethNotificationControlGroupIndex
  | pethNotificationControlGroupIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | 通知情報グループの識別子 スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  pethNotificationControlEnable | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1.1.2 | R/W | TruthValue | 通知機能の制御。 * true(1):通知を許可 * false(2):通知を許可しない snmp-server enable trap コマンドの、powerethernet パラメーターに対応する

## 5. プライベートMIB

本製品が対応しているプライベートMIBについて、以下に示します。

### 5.1. yamahaSWHardwareグループ

ヤマハスイッチのハードウェア情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
yshMemorySize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.2 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メモリサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshMemorySizeMB で値を確認できる
yshFlashROMSize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.3 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ FlashROMサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshFlashROMSizeMB で値を確認できる
yshMemoryUtil | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.4 | R/O | Gauge (0..100) | メモリ使用率
yshCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.5 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5秒間平均)
yshCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.6 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(1分間平均)
yshCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.7 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5分間平均)
yshStackTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19 | N/A |  | メンバースイッチごとのハードウェア情報のテーブル スタックが構成されているときのみ、取得できる
| yshStackEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1 | N/A |  | INDEX * yshStackId
| yshStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID
yshStackMemorySize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.2 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メモリサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshStackMemorySizeMB で値を確認できる
yshStackFlashROMSize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.3 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ FlashROMサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshStackFlashROMSizeMB で値を確認できる
yshStackMemoryUtil | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.4 | R/O | Gauge (0..100) | メモリ使用率
yshStackCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.5 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5秒間平均)
yshStackCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.6 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(1分間平均)
yshStackCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.7 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5分間平均)
yshStackMemorySizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.8 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メガバイト単位
yshStackFlashROMSizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.9 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ メガバイト単位
yshEnableTemperatureTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.20 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 温度情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
yshTemperatureTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21 | N/A |  | 温度情報のテーブル
| yshTemperatureEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1 | N/A |  | INDEX * yshTemperatureStackId * yshTemperatureDeviceType * yshTemperatureDeviceIndex
| yshTemperatureStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
yshTemperatureDeviceType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.2 | N/A | INTEGER * cpu(1) * phy(2) * sfp(3) * thermal-sensor(4) * pse(5) * mac(6) * ddr(7) * sfp28(8) * qsfp28(9) * phy1(10) * phy2(11) * phy3(12) | デバイス種別
yshTemperatureDeviceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.3 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | デバイスごとのインデックス たとえば、CPUを2つもつ機器の場合、インデックスは1と2になる
yshTemperatureValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.4 | R/O | Gauge | デバイスの温度 デバイスの温度を計測していない場合、0が入る
yshTemperatureStatusTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22 | N/A |  | 温度状態のテーブル
| yshTemperatureStatusEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1 | N/A |  | INDEX * yshTemperatureStatusStackId * yshTemperatureStatusDeviceType
| yshTemperatureStatusStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
yshTemperatureStatusDeviceType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.2 | N/A | INTEGER * cpu(1) * phy(2) * sfp(3) * thermal-sensor(4) * pse(5) * mac(6) * ddr(7) * sfp28(8) * qsfp28(9) * phy1(10) * phy2(11) * phy3(12) | デバイス種別
yshTemperatureStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.3 | R/O | INTEGER * normal(1) * warning(2) * error(3) | 温度状態 * 正常時はNormal * Warningは、High閾値を超えている * Errorは、alarm温度を超えている
yshTemperatureStatusNormalThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.4 | N/A | Gauge | Normal状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
yshTemperatureStatusWarningThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.5 | N/A | Gauge | Warning状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
yshTemperatureStatusErrorThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.6 | N/A | Gauge | Error状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
yshEnableFanTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.23 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ファン情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
yshFanTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24 | N/A |  | FAN情報のテーブル
| yshFanEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1 | N/A |  | INDEX * yshFanStackId * yshFanIndex
| yshFanStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
yshFanIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | FANごとのインデックス たとえば、FANを2つもつ機器の場合、インデックスは1と2になる
yshFanRpm | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.3 | R/O | Gauge | FANの回転数
yshFanStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.4 | R/O | INTEGER * normal(1) * stopped(2) | FANの状態
yshFanSpeedStatusTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25 | N/A |  | FAN回転数の状態のテーブル
| yshFanSpeedStatusEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1 | N/A |  | INDEX * yshFanSpeedStatusStackId
| yshFanSpeedStatusStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
yshFanSpeedStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1.2 | R/O | INTEGER * low(1) * middle(2) * high(3) * max-speed(4) * middle-high(5) * high-alarm(6) * middle-low(7) | FAN回転数の状態
yshMemorySizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.28 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メガバイト単位
yshFlashROMSizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.29 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ メガバイト単位

### 5.2. yamahaSWFirmwareグループ

ヤマハスイッチのファームウェア情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ysfConfigFile | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 起動コンフィグ
ysfRevision | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.3 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | ファームウェアのバージョン
ysfUpTime | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.4 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間
ysfRestart | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.11 | R/W | INTEGER * nothing(1) * restart(2) | 'restart’の値を書き込むと、システムが再起動する
ysfStackTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12 | N/A |  | メンバースイッチごとのファームウェア情報のテーブル スタックが構成されているときのみ、取得できる
| ysfStackEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12.1 | N/A |  | INDEX * ysfStackId
| ysfStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID
ysfStackUpTime | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12.1.2 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間

### 5.3. yamahaSWL2msグループ

ヤマハスイッチのL2MS情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ysl2msNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.1 | N/A | INTEGER | 認識できているスイッチの数 ※トラップ通知のみで使用
ysl2msEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | L2MS情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
ysl2msTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3 | N/A |  | L2MSで接続されている機器の情報のテーブル
| ysl2msEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1 | N/A |  | INDEX * ysl2msIndex
| ysl2msIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.1 | N/A | DisplayString (SIZE (0..6)) | 機器のMACアドレス ※トラップ通知のみで使用
ysl2msProduct | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.2 | N/A | INTEGER * generic(1) * swx2200-8g(2) * swx2200-24g(3) * swx2200-8poe(4) | 機器の品番 ※トラップ通知のみで使用
ysl2msPhysAddress | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.5 | N/A | DisplayString (SIZE (0..6)) | 機器のMACアドレス ※トラップ通知のみで使用
ysl2msRoute | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.11 | N/A | DisplayString (SIZE (0..64)) | 機器へのルート情報 ※トラップ通知のみで使用

### 5.4. yamahaSWErrDisableグループ

ヤマハスイッチのエラー検出機能情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ysedConfigTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1 | N/A |  | エラー検出機能の設定情報のテーブル
| ysedConfigEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1 | N/A |  | INDEX * ysedConfigIndex
| ysedConfigIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | テーブルのINDEX ysedConfigFunction の値に対応する
ysedConfigFunction | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.2 | R/O | INTEGER * bpduguard(1) * loopdetect(2) | エラー検出が有効な機能
ysedConfigAutoRecovery | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.3 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | Error Disable状態からの自動復旧設定
ysedConfigRecoveryInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.4 | R/W | INTEGER (10..1000000) | Error Disable状態からの自動復旧を試みる周期(秒)
ysedEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | エラー検出機能によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
ysedIfTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3 | N/A |  | エラー検出機能の情報のテーブル
| ysedIfEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3.1 | N/A |  | INDEX * ysedIfIndex
| ysedIfIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | インターフェースのインデックス
ysedIfStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3.1.2 | R/O | INTEGER * normal(1) * bpduguard(2) * loopdetect(3) * portsecurity(4) | ポートのError Disable状態

### 5.5. yamahaSWRmonグループ

ヤマハスイッチのRMON情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ysrmonSetting | 1.3.6.1.4.1.1182.3.7.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | RMON機能の有効/無効設定
ysrmonEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.7.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | RMON機能によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値

### 5.6. yamahaSWTermMonグループ

ヤマハスイッチの端末監視情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ystmEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 端末監視機能によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
ystmIfTermTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3 | N/A |  | ポートを対象とした、端末監視機能のテーブル
| ystmIfTermEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1 | N/A |  | INDEX * ystmIfTermIndex
| ystmIfTermIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | ifIndex ※トラップ通知のみで使用
ystmIfTermDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1.2 | N/A | DisplayString (SIZE (0..255)) | 端末監視記述 ※トラップ通知のみで使用
ystmIfTermStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1.3 | N/A | INTEGER * up(1) * down(2) * idle(3) | 端末監視状態 ※トラップ通知のみで使用
ystmIpTermTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4 | N/A |  | IPアドレスを対象とした、端末監視機能のテーブル
| ystmIpTermEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1 | N/A |  | INDEX ystmIpTermIndex
| ystmIpTermIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1.1 | N/A | IpAddress | 監視対象IPアドレス ※トラップ通知のみで使用
ystmIpTermDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1.2 | N/A | DisplayString (SIZE (0..255)) | 端末監視記述 ※トラップ通知のみで使用
ystmIpTermStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1.3 | N/A | INTEGER * up(1) * down(2) * idle(3) | 端末監視状態 ※トラップ通知のみで使用

### 5.7. yamahaSWBridgeグループ

ヤマハスイッチのdot1dBridge情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ysbridgeEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.9.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | dot1dBridge情報のSNMPトラップを通知するか否かの設定値

### 5.8. yamahaSWPowerEthernetグループ

ヤマハスイッチのPoE情報に関するMIBです。 (※PoE対応機種だけ、MIBに対応)

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
yspeEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | PoE情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
yspeUnitSupplySetting | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 給電機能の有効/無効
yspeUnitTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3 | N/A |  | 機器のPoE情報のテーブル
| yspeUnitEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1 | N/A |  | INDEX * yspeUnitStackId
| yspeUnitStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
yspeUnitSupplyPower | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.2 | R/O | Gauge32 | 機器全体の供給電力
yspeUnitPowerFailure | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.3 | R/O | INTEGER * normal(1) * failure(2) | 機器の電源異常
yspeUnitGuardBandStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.4 | R/O | INTEGER * not_operating(1) * operating(2) | ガードバンドの状態 not_operating(1) : 動作していない 給電可能電力量がガードバンドより多く、ガードバンドによる給電制限が動作しない状態 operating(2) : 動作している 給電可能電力量がガードバンドより少なく、ガードバンドによる給電制限が動作する状態
yspeUnitGuardBandValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.5 | R/W | Gauge32 (0..90000) | ガードバンドの値(mW)
yspePortTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4 | N/A |  | PoEのポート情報のテーブル
| yspePortEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1 | N/A |  | INDEX * yspePortStackId * yspePortIndex
| yspePortStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
yspePortIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | 給電ポートのインデックス。ポート番号が使用される
yspePortDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.3 | R/W | DisplayString (SIZE (0..64)) | 給電ポートの記述 power-inline description コマンドの設定値
yspePortSupplySetting | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.4 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 給電機能の有効/無効
yspePortDetectClass | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.5 | R/O | INTEGER * na(1) * class0(2) * class1(3) * class2(4) * class3(5) * class4(6) * class5(7) * class6(8) * class7(9) * class8(10) | 接続された機器の給電Classの情報
yspePortSupplyState | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.6 | R/O | INTEGER * none(1) * supply-class0(2) * supply-class1(3) * supply-class2(4) * supply-class3(5) * supply-class4(6) * terminate(7) * overcurrent(8) * forced-terminate(9) * over-supply(10) * over-temp(11) * fanlock(12) * power-failure(13) * class-failure(14) * over-guardband(15) * pd-failure(16) * guardband-restrict(17) * supply-class5(18) * supply-class6(19) * supply-class7(20) * supply-class8(21) | ポートの給電状態 * ポートの給電機能が有効で、PoE機器が接続されていない場合、 本値は、terminate(7) となる * ポートの給電機能が無効の場合、 本値は、none(1) となる
yspePortSupplyPower | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.7 | R/O | Gauge32 | ポートの消費電力(mW)
yspePortPowerPriority | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.8 | R/W | INTEGER * critical(1) * high(2) * low(3) | ポートの給電優先度
yspePortPowerContinuous | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.9 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | Continuous PoE機能の有効/無効

### 5.9. yamahaSWLoopDetectグループ

ヤマハスイッチのループ検出情報に関するMIBです。

MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
ysldEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | トラップが通知するかどうか
ysldSystemAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | システム全体のループ検出の有効/無効
ysldSystemBlockingRecoveryInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.6 | R/W | INTEGER (0｜10..3600) | ループ解消後、Blocking状態のインターフェースが自動復旧するまでの時間(秒)
ysldSystemStatusReset | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.7 | R/W | INTEGER * nothing(1) * reset(2) | ループ検出状態のリセット
ysldPortTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8 | N/A |  | 各ポートのループ検出情報のテーブル
| ysldPortEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1 | N/A |  | INDEX * ysldPortStackId * ysldPortIndex
| ysldPortStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
ysldPortIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | ポート番号
ysldPortAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.3 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ポートのループ検出の有効/無効
ysldPortStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.4 | R/O | INTEGER * disabled(1) * normal(2) * detected(3) * blocked(4) * shutdown(5) | ループ検出の状態 * disabled(1) : ループ検出機能が無効 * normal(2) : ループを検出していない * detected(3) : ループを検出している * blocked(4) : ループを検出し、ポートがBlocking状態になっている * shutdown(5) : ループを検出し、ポートがShutdown状態になっている
ysldPortBlocking | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.5 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ループ発生時にポートをブロッキングするか否かの設定
ysldLagTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9 | N/A |  | 各リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ検出情報のテーブル
| ysldLagEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1 | N/A |  | INDEX * ysldLagIndex
| ysldLagIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | リンクアグリゲーションの論理インターフェースの ifIndex
ysldLagAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ検出 有効/無効
ysldLagStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.3 | R/O | INTEGER * disabled(1) * normal(2) * detected(3) * blocked(4) * shutdown(5) | ループ検出の状態 * disabled(1) : ループ検出機能が無効 * normal(2) : ループを検出していない * detected(3) : ループを検出している * blocked(4) : ループを検出し、論理インターフェースがBlocking状態になっている * shutdown(5) : ループを検出し、論理インターフェースがShutdown状態になっている
ysldLagBlocking | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.4 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ループ発生時に論理インターフェースをブロッキングするか否かの設定

### 5.10. yamahaSWPtpグループ

ヤマハスイッチのPTP情報に関するMIBです。
yamahaSWPtpグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

Syntax | 定義
--- | ---
YsptpClockDomainType | Unsigned32 (0..255)
YsptpClockIdentity | OCTET STRING (SIZE (8))
YsptpClockInstanceType | Unsigned32 (0..255)
YsptpClockIntervalBase2 | Integer32 (-128..127)
YsptpClockMechanismType | INTEGER * e2e(1) * p2p(2) * disabled(254)
YsptpClockPortNumber | Unsigned32 (0..65535)
YsptpClockPortState | INTEGER * initializing(1) * faulty(2) * disabled(3) * listening(4) * preTimeTransmitter(5) * timeTransmitter(6) * passive(7) * uncalibrated(8) * timeReceiver(9)
YsptpClockQualityAccuracyType | INTEGER * nanoSecond25(32) * nanoSecond100(33) * nanoSecond250(34) * microSec1(35) * microSec2dot5(36) * microSec10(37) * microSec25(38) * microSec100(39) * microSec250(40) * milliSec1(41) * milliSec2dot5(42) * milliSec10(43) * milliSec25(44) * milliSec100(45) * milliSec250(46) * second1(47) * second10(48) * secondGreater10(49) * unknown(254)
YsptpClockQualityClassType | Unsigned32 (0..255)
YsptpClockRoleType | INTEGER * timeTransmitter(1) * timeReceiver(2)
YsptpClockStateType | INTEGER * freerun(1) * holdover(2) * acquiring(3) * frequencyLocked(4) * phaseAligned(5)
YsptpClockTimeInterval | OCTET STRING (SIZE (1..255))
YsptpClockTxModeType | INTEGER * unicast(1) * multicast(2) * multicastmix(3)
YsptpClockType | INTEGER * ordinaryClock(1) * boundaryClock(2) * transparentClock(3) * boundaryNode(4)
YsptpClockEnabled | INTEGER * enabled(1) * disabled(2)
YsptpClockStep | INTEGER * oneStep(1) * twoStep(2)
YsptpClockSendProtocol | INTEGER * udpIPv4(1) * udpIPv6(2) * layer2(3)

yamahaSWPtpグループは、以下のようにグループが分かれます。

       yamahaSWPtp(13)
          |
          +--ysptpMIBObjects(1)
             |
             +--ysptpMIBSystemInfo(1)
             |
             +--ysptpMIBClockInfo(2)

- ysptpMIBSystemInfoグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysptpSystemInfoTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1 | N/A |  | システムのPTP設定情報のテーブル
  | ysptpSystemInfoEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * ysptpSystemInfoInstanceIndex
  | ysptpSystemInfoInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.1 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpSystemInfoEnabled | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.2 | R/O | YsptpClockEnabled | システム全体のPTP機能 有効/無効
  ysptpSystemInfoClockType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.3 | R/O | YsptpClockType | PTPの動作モード
  ysptpSystemInfoDelayMec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.4 | R/O | YsptpClockMechanismType | ディレイメカニズム
  ysptpSystemInfoStep | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.5 | R/O | YsptpClockStep | ステップモード
  ysptpSystemInfoSendProtocol | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.6 | R/O | YsptpClockSendProtocol | 転送プロトコル
  ysptpSystemPortInfoTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2 | N/A |  | ポートのPTP設定情報のテーブル
  | ysptpSystemPortInfoEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * ysptpSystemPortInfoInstanceIndex * ysptpSystemPortInfoNumberIndex
  | ysptpSystemPortInfoInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.1 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpSystemPortInfoNumberIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.2 | N/A | YsptpClockPortNumber | ポート番号
  ysptpSystemPortInfoName | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.3 | R/O | DisplayString (SIZE (1..64)) | ポート名
  ysptpSystemPortInfoEnabled | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.4 | R/O | YsptpClockEnabled | ポートのPTP機能 有効/無効

- ysptpMIBClockInfoグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysptpClockTransDefaultDSTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5 | N/A |  | transparentClockDefaultDS情報のテーブル トランスペアレントクロックの情報 DS情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockTransDefaultDSEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockTransDefaultDSDomainIndex * ysptpClockTransDefaultDSInstanceIndex
  | ysptpClockTransDefaultDSDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockTransDefaultDSInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.2 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockTransDefaultDSClockIdentity | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.3 | R/O | YsptpClockIdentity | クロックID
  ysptpClockTransDefaultDSNumOfPorts | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.4 | R/O | Counter32 | PTPポート数
  ysptpClockTransDefaultDSDelay | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.5 | R/O | YsptpClockMechanismType | 使用されているディレイメカニズム
  ysptpClockTransDefaultDSPrimaryDomain | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.6 | R/O | YsptpClockDomainType | プライマリードメイン

## 6. 標準MIBトラップ

本製品が対応している標準MIBトラップについて、以下に示します。

### 6.1. RFC1157で規定されているトラップ

RFC1157で規定されているトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | なし | 電源OFF/ON、ファームウェア更新時に通知
warmStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 | なし | reload コマンド実行時に通知
linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus | リンクダウン時に通知
linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus | リンクアップ時に通知
authenticationFailure | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 | なし | 間違ったcommunity名を持つSNMPメッセージ受信時に通知

### 6.2. rmonグループのトラップ

RMON情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
risingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.0.1 | alarmIndex alarmVariable alarmSampleType alarmValue alarmRisingThreshold | 上限しきい値を超えたときに通知
fallingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.0.2 | alarmIndex alarmVariable alarmSampleType alarmValue alarmFallingThreshold | 下限しきい値を超えたときに通知

### 6.3. dot1dBridgeグループのトラップ

dot1dBridge情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
newRoot | 1.3.6.1.2.1.17.0.1 | なし | ブリッジが新しいルートになったときに通知
topologyChange | 1.3.6.1.2.1.17.0.2 | なし | トポロジーチェンジを検出したときに通知

### 6.4. powerEthernetMIBグループのトラップ

PoE情報に関するトラップです。 (※PoE対応機種だけ、トラップに対応)

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
pethPsePortOnOffNotification | 1.3.6.1.2.1.105.0.1 | pethPsePortDetectionStatus | PoEポートの状態が変化したときに通知
pethMainPowerUsageOnNotification | 1.3.6.1.2.1.105.0.2 | pethMainPseConsumptionPower | 消費電力がしきい値未満から、しきい値以上になったときに通知 しきい値には pethMainPseUsageThreshold が使用される
pethMainPowerUsageOffNotification | 1.3.6.1.2.1.105.0.3 | pethMainPseConsumptionPower | 消費電力がしきい値以上から、しきい値未満になったときに通知 しきい値には pethMainPseUsageThreshold が使用される

## 7. プライベートMIBトラップ

本製品が対応しているプライベートMIBトラップについて、以下に示します。

### 7.1. yamahaSWHardwareグループのトラップ

ヤマハスイッチのハードウェア情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
yshTemperatureStatusNormalTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.5 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusNormalThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がNormalに戻ったときに通知
yshTemperatureStatusWarningTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.6 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusWarningThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がWarning状態に変化したときに通知
yshTemperatureStatusErrorTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.7 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusErrorThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がError状態に変化したときに通知
yshFanStoppedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.8 | yshFanStackId yshFanIndex | FANが停止したときに通知
yshFanSpeedUpTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.9 | yshFanSpeedStatusStackId yshFanSpeedStatus | FAN回転数が上がった(回転数Highになった)ときに通知
yshFanSpeedDownTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.10 | yshFanSpeedStatusStackId yshFanSpeedStatus | FAN回転数が下がった(回転数Highが解除された)ときに通知
yshFanRecoveredTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.14 | yshFanStackId yshFanIndex | 停止したFANの回転が復旧したときに通知

### 7.2. yamahaSWL2msグループのトラップ

ヤマハスイッチのL2MS情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ysl2msFindAgent | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.1 | ysl2msNumber ysl2msProduct ysl2msPhysAddress ysl2msRoute | L2MSエージェント検出時に通知
ysl2msDetectDown | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.2 | ysl2msNumber ysl2msProduct ysl2msPhysAddress ysl2msRoute | L2MSエージェント喪失時に通知

### 7.3. yamahaSWErrDisableグループのトラップ

ヤマハスイッチのエラー検出機能情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ysedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.0.1 | ysedIfStatus | ErrorDisable 検出/解除時に通知

### 7.4. yamahaSWTermMonグループのトラップ

ヤマハスイッチの端末監視情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ystmIfTermTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.0.1 | ystmIfTermDescr ystmIfTermStatus | ポートの端末監視検知時に通知
ystmIpTermTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.0.2 | ystmIpTermDescr ystmIpTermStatus | IPアドレスの端末監視検知時に通知

### 7.5. yamahaSWPowerEthernetグループのトラップ

ヤマハスイッチのPoE情報に関するトラップです。 (※PoE対応機種だけ、トラップに対応)

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
yspeSupplyPortTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.1 | yspePortStackId yspePortIndex yspePortDescryspePortSupplyState | PoE機器への給電開始時に通知
yspeTerminatePortTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.2 | yspePortStackId yspePortIndex yspePortDescryspePortSupplyState | PoE機器への給電停止時に通知
yspeGuardBandStateTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.3 | yspeUnitStackId yspeUnitSupplyPower yspeUnitGuardBandStatus yspeUnitGuardBandValue | ガードバンド状態変更時に通知
yspePortErrorTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.4 | yspePortStackId yspePortIndex yspePortDescr yspePortSupplyState | PoEポートのエラー検出/解除時に通知
yspeUnitFailureTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.5 | yspeUnitStackId yspeUnitPowerFailure | PoEユニットの電源異常検出時に通知

### 7.6. yamahaSWLoopDetectグループのトラップ

ヤマハスイッチのループ検出情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ysldPortDetectLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.1 | ysldPortStackId ysldPortIndex ysldPortStatus | ポートのループ検出時に通知
ysldPortResolveLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.2 | ysldPortStackId ysldPortIndex ysldPortStatus | ポートのループ解消時に通知
ysldLagDetectLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.3 | ysldLagIndex ysldLagStatus | リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ検出時に通知
ysldLagResolveLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.4 | ysldLagIndex ysldLagStatus | リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ解消時に通知

## 8. 注意事項

- 64 ビットカウンターのMIBは、SNMPv2c、SNMPv3 のリクエストで読み出し、書き込みを行うことができます。

  - SNMPv1 のリクエストでは、読み出し、書き込みを行うことができません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.