# マルチプルVLAN

## 1. 概要

ひとつのスイッチのポートを複数のグループに分けて、グループ間の通信を遮断できます。ポートを複数のグループに分けるだけでなく、ひとつのポートを複数のグループに参加させることもできます。たとえば、サーバーやルーターなど、すべてのグループと通信を行う必要がある端末が接続されるポートは、すべてのグループに重複して参加させます。

なお、マルチプル VLAN では、異なるグループに所属する場合も同じ IP アドレスが割り当てられます。

マルチプル VLAN を設定できるエージェントと、そのエージェントに設定可能なグループの最大数は以下のとおりです。

対応エージェント | グループの最大数
--- | ---
SWX2200-24G | 24
SWX2200-8G | 8
SWX2200-8PoE | 8
SWX2210-24G | 24
SWX2210-16G | 16
SWX2210-8G | 8
SWX2210P-28G | 28
SWX2210P-18G | 18
SWX2210P-10G | 10
SWX2220-10NT SWX2221P-10NT | 10
SWX2220-18NT SWX2220P-18NT | 18
SWX2220-26NT SWX2220P-26NT | 26
SWX2310P-28GT SWX2310P-18G SWX2310P-10G | 256
SWX2310-52GT SWX2310-28GT SWX2310-18GT SWX2310-10G | 256
SWR2311P-10G | 256
SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G | 256
SWX3100-18GT SWX3100-10G | 256
SWX3200-52GT SWX3200-28GT | 256
SWX2320-16MT SWX2322P-16MT SWX3220-16MT SWX3220-16TMs | 256
SWX2320-30MC SWX2322P-30MC SWX3220-30MC SWX3220-30TCs | 256

## 2. マルチプル VLAN ページの構成

マルチプル VLAN ページは、「ツリービュー」、「マルチプル VLAN の設定ビュー」、「接続機器ビュー」で構成されています。

### 2.1. ツリービュー

マップページで表示されるものと同一です。

マネージャーを起点としたエージェントのトポロジーが画面左下部に表示されます。他社製ネットワーク機器は表示されません。「ツリービュー」で「機器」アイコンを押すと、「接続機器ビュー」に機器の情報が表示されます。マルチプル VLAN に対応しているエージェントを選択した場合は、「マルチプル VLAN の設定ビュー」に設定が表示されます。

### 2.2. マルチプル VLAN の設定ビュー

「ツリービュー」で選択したエージェントの、マルチプル VLAN の設定が表示されます。「ツリービュー」で、マルチプル VLAN に対応していないエージェントやマネージャーを選択した場合は表示されません。

- マルチプル VLAN グループ設定一覧

  グループごとに、マルチプル VLAN の参加ポートの状態が、表の形式で表示されます。表の横方向はポート、縦方向はグループを表します。

  表中の ポートアイコンを押すと、対応するグループへの、ポートの参加状態を変更できます。参加状態になったポートアイコンは、グループに対応した色に変化します(例: )。参加状態のポートアイコンを再度押すと、参加していない状態に戻ります。

  表の上端の「ポート番号」ボタンを押すと、すべてのグループに対して、そのポートの参加状態を変更できます。表の左端の「グループ番号」ボタンを押すと、そのグループに対して、すべてのポートの参加状態を変更できます。表の左上の「↘」ボタンを押すと、左上から斜めにずらしてポートを選択できます。

  表示されていないポートは、どの指定方法でも状態が変更されません。

  論理インターフェースに所属するポートは、同じ論理インターフェースに所属するポート同士でまとめて、表の右端に表示されます。また、ポート番号の上部には、論理インターフェースの種別と番号が二段のラベルで表示されます。

  上段には論理インターフェースの種別( sa もしくは po )が表示され、下段にインターフェース番号が表示されます。

  sa はスタティックリンクアグリゲーションを示し、po は LACP リンクアグリゲーションを示します。

  論理インターフェースに所属するポートのグループ参加状態を操作すると、同じ論理インターフェースに所属するすべてのポートに対しても同様の操作が反映されます。

  - 表示するポート / グループ

    バーのつまみを動かすと、画面に表示するポートとグループを変更できます。

    上のバーがポートに対応し、下のバーがグループに対応します。

    左のつまみを操作することで最小値が変わり、右のつまみを操作することで最大値が変わります。

  - 縮小して表示

    チェックボックスにチェックを入れると、ポートとグループのアイコンが縮小して表示されます。

    縮小表示では、ポートのアップリンクおよびダウンリンクの矢印が表示されません。

  - 「全グループを変更前の状態に戻す」ボタン

    マルチプル VLAN に参加するポートを、設定変更前の状態に戻します。

  - 「確定」ボタン

    マルチプル VLAN に参加するポートの設定を反映します。

    非表示になっているポートについても設定内容を反映します。

    「マルチプルVLAN グループ設定一覧」は、左上の ボタンを押すことで、表示と非表示を切り替えることができます。

また、設定済みのマルチプル VLAN グループごとの設定内容が、「マルチプル VLAN の設定ビュー」下部のスイッチ画像に表示されます。

- グループ選択プルダウンメニュー

  メニュー右側の、スイッチ画像に表示するマルチプル VLAN のグループを選択できます。

- スイッチ画像

  グループ選択プルダウンメニューで選択中のグループに参加しているポートが表示されます。

### 2.3. 接続機器ビュー

マップページで表示されるものと同一です。

「ツリービュー」で選択したマネージャー、およびエージェントに接続されている機器が画面右下部に表示されます。「ツリービュー」で無線 APが選択されている場合は表示されません。「LANマップの設定」の「端末管理機能」を有効にしていない場合、端末 ( PC やモバイル機器など )の情報は表示されません。

エージェントとしてスイッチを選択した場合は、どのような機器が、スイッチのどのポートに接続されているか確認できます。接続機器ビューを参考にしながら、マルチプル VLAN のグループを設定できます。

- 取得日時

  「ツリービュー」で選択したマネージャーおよびエージェントの、接続されている端末の情報を最後に取得した時間が表示されます。「LANマップの設定」の「端末管理機能」を有効にしていない場合、表示されません。

- ページ選択

  端末一覧のページ番号が表示されています。 や を押したり、数値を入力したりすることでページ遷移します。

- 「取得」ボタン

  「ツリービュー」で選択したマネージャーおよびエージェントの、接続されている端末の情報を取得できます。「LANマップの設定」の「端末管理機能」を有効にしていない場合、表示されません。

- リスト

  「ツリービュー」で選択したマネージャーおよびエージェントの、接続されている機器の情報がリスト表示されます。また、項目ごとの ソートスイッチを押すことでリストを並び替えることができます。初期画面ではポート順にソートされています。

  VLAN ID の項目には、アクセス VLAN の場合は (A) が、トランク VLAN の場合は (T) が表示されます。

  ポートがプライベート VLAN 用ポートとして使用されている場合、VLAN ID は表示されずに (P) が表示されます。

  ポートがボイス VLAN 用ポートとして使用されている場合、VLAN ID は表示されずに (V) が表示されます。

## 3. マルチプル VLAN グループの設定を行う

マルチプル VLAN グループの設定を行うには、まず設定対象のスイッチを「ツリービュー」から選択します。選択すると、「マルチプル VLAN の設定ビュー」内に「マルチプルVLAN グループ設定一覧」が表示されます。

「マルチプルVLAN グループ設定一覧」が表示されたら、グループごとに参加させたいポートを、対応するポートアイコンを押して選択します。設定の際は、下記の TIPS をご参考ください。

参加ポートの選択が終わったら、「確定」ボタンを押すことでスイッチに設定が反映され、設定が完了します。

マルチプル VLAN 設定時の TIPS

- 効率的にポートの選択を行いたい

  「ポート番号」ボタンや、「↘」ボタンを併用すると、効率的にポートを選択できます。
  「ポート番号」ボタンは、特定のポートをその他のすべてのポートと通信を可能にしたい場合に利用できます。たとえば、通常、アップリンクポートは、他のすべてのポート間と通信できるようにする必要があるため、すべてのグループに参加させます。このとき、アップリンクポートの列にある、「ポート番号」ボタンを押すと、グループをひとつひとつ選択する手間が省けます。
  また、「↘」ボタンは、各ポートをそれぞれ別のグループに参加させたい場合に利用できます。たとえば、各ダウンリンクポート間の通信をすべて遮断し、アップリンクポート間との通信だけを行いたいとします。このとき、「↘」ボタンと、アップリンクポートの列にある「ポート番号」ボタンを押してください。各グループにアップリンクポートとダウンリンクポートがひとつずつ参加している状態になり、容易に目的を実現できます。この設定は、インターネットマンションタイプのネットワークなどでよく利用されます。

- 設定するポートやグループを制限したい

  「表示するポート / グループ」のバーを調整し、必要なポート、グループだけが表示されるようにします。

- 設定をやり直したい

  「全グループを変更前の状態に戻す」ボタンを押すことで、参加ポートの選択状態を変更前の状態に戻すことができます。

## 4. マルチプル VLAN グループの設定を確認する

すでに設定済みのマルチプル VLAN グループは、「マルチプル VLANの設定ビュー」下部に表示されているスイッチ画像で確認できます。スイッチ画像の左側のプルダウンメニューから、確認したいグループを選択します。すると、選択したグループに参加しているポートが、グループに対応した色に変化します。

ここに表示される設定内容は、「確定」ボタンを押して、実際にスイッチに反映した設定内容です。現在「マルチプルVLAN グループ設定一覧」で編集中の内容は表示には反映されません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.