# 物理インターフェース

## 1. 概要

物理インターフェースの設定変更を行うページです。

## 2. トップページ

物理インターフェースのトップページです。

### 2.1. インターフェースの一覧

- 物理インターフェースの現在の動作状況と設定が、インターフェースごとに表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス

    - 一括設定と設定の初期化を行う際にチェックをいれます

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます

  - リンク

    - インターフェースのリンク状態が表示されます

    - LAN ポート以外の場合、ポート種別が括弧書きで表示されます

  - 速度設定

    - 設定されている速度と通信モードが表示されます

    - LAN ポートに自動設定がされている場合、自動設定でサポートする通信タイプが括弧書きで表示されます

  - EEE

    - EEE 機能の動作状況が表示されます

  - 説明

    - インターフェースに設定されている説明文が表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます

  - 種類の違うポート同士を選択して一括設定することはできません

  - 物理インターフェースの設定ページの設定項目には初期設定の値が反映されます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます

  - 各設定の初期設定は以下のとおりです

    - 動作 : インターフェースを有効にする

    - 説明 : 未設定

    - 速度 / 通信モード : 自動

    - FEC 機能 : 自動

    - MRU : 1522 Byte

    - EEE 機能 : 無効 (省電力型イーサネット機能を使用しない)

    - クロスストレート自動判別 : 有効にする

## 3. 物理インターフェースの設定ページ

物理インターフェースに関連する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. 物理インターフェースの設定

- ポート

  - 設定を行うインターフェース名が表示されます

- 動作

  - インターフェースの動作を以下から選択します

    - インターフェースを有効にする

    - インターフェースを無効にする

- 説明

  - インターフェースの説明文を設定します

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です

  - 入力可能文字数は 80 文字です

- 速度 / 通信モード

  - インターフェースの速度と通信方式を以下から選択します

    - LAN ポートの場合

      - 自動

      - 100Mbps / 全二重

    - SFP ポートとコンボポートの場合

      - 自動

      - 1Gbps / 全二重

    - SFP+ ポートの場合

      - 自動

      - 10Gbps / 全二重

  - LAN ポートの場合、自動設定でサポートする通信タイプを以下から選択します。

    - 10Gbps / 全二重

    - 5Gbps / 全二重

    - 2.5Gbps / 全二重

    - 1Gbps / 全二重

    - 100Mbps / 全二重

- FEC 機能

  - FEC 機能の動作を以下から選択します。

    - 有効にする

    - 無効にする

  - 有効にするを選択した場合、設定内容を以下から選択します。

    - SFP28 ポートの場合

      - 自動

      - Clause 108 RS-FEC

      - Clause 74 FC-FEC, KR-FEC

    - QSFP28 ポートの場合

      - 自動

      - Clause 91 RS-FEC

  - 本設定は、対向機器の設定と合わせる必要があります。

- MRU

  - 一度に受信できる最大のデータ量を指定します

  - 入力範囲は 64 - 10240 Byte です

- EEE 機能

  - EEE 機能は LAN ポートとコンボポートにのみ設定できます

  - EEE 機能の動作を以下から選択します

    - 無効にする (省電力型イーサネット機能を使用しない)

    - 有効にする (省電力型イーサネット機能を使用する)

- クロスストレート自動判別

  - クロスストレート自動判別の動作を以下から選択します

    - 有効にする

    - 無効にする

  - クロスストレート自動判別が無効の場合、ケーブル接続タイプに MDI を使用します

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.