# 各種サーバーの設定

## 1. 概要

各種サーバーの設定を行うページです。

## 2. トップページ

各種サーバーの設定のトップページです。
以下のサーバーの現在の設定内容が表示されます。

- HTTP サーバー

- TELNET サーバー

- SSH サーバー

- TFTP サーバー

- SNMP サーバー

### 2.1. Web GUI へのアクセス

- HTTP サーバーの設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - HTTP サーバーの使用

    - HTTP サーバーを使用する設定か否かが表示されます

    - HTTP サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます

  - セキュア HTTP サーバーの使用

    - セキュア HTTP サーバーを使用する設定か否かが表示されます

    - セキュア HTTP サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます

  - HTTP サーバーにアクセス可能なインターフェース

    - HTTP サーバーにアクセス可能なインターフェースが表示されます

    - 保守 VLAN に対しては、サーバーの設定に関わらずアクセスすることができます

  - HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント

    - HTTP サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます

  - 自動ログアウトまでの時間

    - 自動ログアウトまでの時間が表示されます

  - HTTP プロキシの使用

    - HTTP プロキシを使用する設定か否かが表示されます

    - HTTP プロキシを使用する設定の場合、タイムアウト時間が表示されます

### 2.2. TELNET を使用したアクセス

- TELNET サーバーの設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - TELNET サーバーの使用

    - TELNET サーバーを使用する設定か否かが表示されます

    - TELNET サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます

  - TELNET サーバーにアクセス可能なインターフェース

    - TELNET サーバーにアクセス可能なインターフェースが表示されます

    - 保守 VLAN に対しては、サーバーの設定に関わらずアクセスすることができます

  - TELNET サーバーにアクセス可能なクライアント

    - TELNET サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます

### 2.3. SSH を使用したアクセス

- SSH サーバーの設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - SSH サーバーの使用

    - SSH サーバーを使用する設定か否かが表示されます

    - SSH サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます

  - SSH サーバーにアクセス可能なインターフェース

    - SSH サーバーにアクセス可能なインターフェースが表示されます

    - 保守 VLAN に対しては、サーバーの設定に関わらずアクセスすることができます

  - SSH サーバーにアクセス可能なクライアント

    - SSH サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます

  - SSH サーバーからのクライアント生存確認

    - SSH サーバーからのクライアント生存確認を行う設定か否かが表示されます

    - SSH サーバーからのクライアント生存確認を行う設定の場合、確認間隔と切断するまでの確認回数が表示されます

### 2.4. TFTP を使用したアクセス

- TFTP サーバーの設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - TFTP サーバーの使用

    - TFTP サーバーを使用する設定か否かが表示されます

    - TFTP サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます

  - TFTP サーバーにアクセス可能なインターフェース

    - TFTP サーバーにアクセス可能なインターフェースが表示されます

    - 保守 VLAN に対しては、サーバーの設定に関わらずアクセスすることができます

### 2.5. SNMP を使用したアクセス

- SNMP サーバーの設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - SNMP サーバーにアクセス可能なクライアント

    - SNMP サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます

## 3. Web GUI へのアクセスページ

HTTP サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. Web GUI へのアクセス

- HTTP サーバーの使用

  - HTTP サーバーを使用するか否かを以下から選択します

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です

- セキュア HTTP サーバーの使用

  - セキュア HTTP サーバーを使用するか否かを以下から選択します

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です

- HTTP サーバーにアクセス可能なインターフェース

  - 「選択」ボタンを押すと、「VLAN インターフェースの一覧」ダイアログが表示されます

  - 「VLAN インターフェースの一覧」ダイアログでは、ポートのチェックボックスにチェックをいれて「確定」ボタンを押すことで、インターフェースを選択することができます

  - VLAN インターフェースは 8 インターフェースまで選択可能です

- HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント

  - クライアントのアクセス制限方法を以下から選択します

    - すべて許可する

    - 条件を指定する

  - 条件を指定する を選択した場合、条件を最大 8 つまで指定できます

  - 条件として以下を指定します

    - 動作

      - アクセス制限する際の動作を以下から選択します

        - 許可

        - 拒否

    - 条件

      - アクセス制限する対象を以下から選択します

        - すべてのアドレス

        - IP アドレスを指定

    - IP アドレス

      - IP アドレスを指定 を選択した場合は IP アドレスを指定します

      - IP アドレスとして以下を指定することができます

        - IPv4 アドレス

          - 例: 192.168.100.1

        - IPv4 ネットワークアドレス

          - 例: 192.168.100.0/24

        - IPv6 アドレス

          - 例: fe80::1234:5678

        - IPv6 ネットワークアドレス

          - 例: 2001:1234:5678:90ab::0/64

  - アイコンを押すことで設定フォームを追加することができます

  - 「削除」ボタンを押すことで設定フォームを削除することができます

- 自動ログアウトまでの時間

  - 自動ログアウトまでの時間を指定します

  - Web GUI へ最後にアクセスしてから本項目で設定した時間が経過すると、自動的にログアウトします

  - 入力範囲は 1 分 - 49 日 17 時間 2 分 23 秒です

- HTTP プロキシの使用

  - HTTP プロキシを使用するか否かを以下から選択します

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はタイムアウト時間を指定します

  - タイムアウト時間の入力範囲は 1 - 180 です

## 4. TELNET を使用したアクセスページ

TELNET サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. TELNET を使用したアクセス

- TELNET サーバーの使用

  - TELNET サーバーを使用するか否かを以下から選択します

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です

- TELNET サーバーにアクセス可能なインターフェース

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なインターフェース」と同じです

- TELNET サーバーにアクセス可能なクライアント

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント」と同じです

## 5. SSH を使用したアクセスページ

SSH サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。
SSH サーバーのホスト鍵が未生成の状態で、SSH サーバーを使用する設定に変更する場合、ホスト鍵が自動生成されます。

### 5.1. SSH を使用したアクセス

- SSH サーバーの使用

  - SSH サーバーを使用するか否かを以下から選択します

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です

- SSH サーバーにアクセス可能なインターフェース

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なインターフェース」と同じです

- SSH サーバーにアクセス可能なクライアント

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント」と同じです

- SSH サーバーからのクライアント生存確認

  - SSH サーバーからのクライアント生存確認を行うか否かを以下から選択します

    - 行う

    - 行わない

  - 行う を選択した場合は確認間隔と切断するまでの確認回数を指定します

  - 確認間隔の入力範囲は 1 - 2147483647 です

  - 確認回数の入力範囲は 1 - 2147483647 です

## 6. TFTP を使用したアクセスページ

TFTP サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 6.1. TFTP を使用したアクセス

- TFTP サーバーの使用

  - TFTP サーバーを使用するか否かを以下から選択します

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です

- TFTP サーバーにアクセス可能なインターフェース

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なインターフェース」と同じです

## 7. SNMP を使用したアクセスページ

SNMP サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 7.1. SNMP を使用したアクセス

- SNMP サーバーにアクセス可能なクライアント

  - SNMP サーバーにアクセス可能なクライアントを設定します

  - クライアントのコミュニティーには、定義済みのコミュニティーのみ選択できます

  - クライアントの IP アドレスを指定する場合、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます

  - アイコンを押すと、クライアントを追加できます

  - 「削除」ボタンを押すと、クライアントを削除できます

  - 最大 32 個のクライアントを設定できます

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.