# ルーティング

## 1. 概要

ルーティングの設定を行うページです。

## 2. トップページ

ルーティングのトップページです。

### 2.1. ルーティング機能の基本設定

- ルーティング機能の使用の有無について、現在の設定が表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、ルーティング機能の設定を変更するページが表示されます

### 2.2. ルーティングテーブル

- ルーティングテーブルの詳細が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス

    - スタティックルート情報を削除する際にチェックをいれます

  - 有効経路

    - 実際の通信に使用される経路には、有効 が表示されます

    - 実際の通信に使用されない経路には、無効 が表示されます

  - 種別

    - ルート情報の種別として以下のいずれかが表示されます

      - static

      - connected

  - 宛先

    - ルート情報の宛先ネットワークアドレスが表示されます

    - 宛先がデフォルトゲートウェイの場合、default と表示されます

  - ゲートウェイ

    - ルート情報のゲートウェイが表示されます

    - パケットを破棄する設定の場合、Null と表示されます

  - 優先度

    - ルート情報の管理距離が表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、スタティックルート情報の新規設定を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したスタティックルート情報の設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのスタティックルート情報が削除されます

- スタティックルート情報のエントリーにはチェックボックスと「設定」ボタンが表示されます

- スタティックルート情報は、最大 128 件まで表示できます

  - スタティックルート情報が 128 件表示されていると、「新規」ボタンが無効化されます

## 3. ルーティング機能の基本設定ページ

ルーティング機能の使用の有無を設定するページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. ルーティング機能の基本設定

- ルーティング機能

  ルーティング機能の設定を、以下の項目から選択します。

  - ルーティング機能を使用する

  - ルーティング機能を使用しない

## 4. スタティックルート情報の設定ページ

スタティックルート情報の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. スタティックルート情報の設定

- 宛先ネットワーク

  - 新規設定時

    - 宛先ネットワークを以下から選択します

      - ネットワークアドレスを指定する

        - 宛先ネットワークアドレスを入力します

      - デフォルトゲートウェイ

  - 設定変更時

    - 宛先ネットワークアドレスが表示されます

- ゲートウェイ

  - ゲートウェイを以下から選択します

    - IPアドレスを指定

      - ゲートウェイの IP アドレスを入力します

    - パケットを転送せずに破棄する

- 優先度

  - 優先度を入力します

  - 入力範囲は 1 - 255 です

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.