# PTP

## 1. 概要

PTP (Precision Time Protocol) の設定を行うページです。

本製品では PTPv2 (IEEE1588-2008) をサポートしています。

スタック機能が有効なときは、PTP を設定できません。

スパニングツリーとの併用は推奨していません。

## 2. トップページ

PTP のトップページです。

### 2.1. システムの設定

- システムにおける PTP の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - システム全体の PTP 機能

    - システム全体の PTP 機能が有効かどうか表示されます

  - PTP の動作モード

    - 本機器の PTP の動作モードが表示されます

    - 動作モードは、トランスペアレントクロック (エンドツーエンド) のみサポートされています

  - 転送プロトコル

    - PTP メッセージの転送に使用するフレームフォーマットが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、システムの設定を行うページが表示されます

### 2.2. インターフェースの設定

- インターフェースにおける PTP の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます

  - PTP 機能

    - 対象のインターフェースの PTP 機能が有効かどうか表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます

- 論理インターフェースに属するポートは設定を変更できません

## 3. システムの設定ページ

システムにおける PTP の設定を行うページです。

設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。

確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. システムの設定

- システム全体の PTP 機能

  - システム全体の PTP 機能の有効・無効を設定します

- PTP の動作モード

  - 動作モードは トランスペアレントクロック (エンドツーエンド) のみサポートされており、変更できません

- 転送プロトコル

  - PTP メッセージの転送に使用するフレームフォーマットを選択します

## 4. インターフェースの設定ページ

インターフェースにおける PTP の設定を行うページです。

設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。

確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. インターフェースの設定

- ポート

  - 設定を変更するポートの名前が表示されます

- PTP 機能

  - 対象のポートの、PTP 機能の有効・無効を設定します

  - PTP 機能を動作させるには、システム全体の PTP 機能も有効にしてください

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.