# 本体の設定

## 1. 概要

本機に関する各種設定を行うことができます。

## 2. トップページ

本体の設定のトップページです。設定項目ごとの設定内容が表示されます。

### 2.1. 機器名の設定

設定されている機器名が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

### 2.2. LED モードの設定

設定されている LED モードが表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

### 2.3. ブザーの設定

ブザーの設定および状態が表示されます

- ミュート切り替えのボタンを押すと、ミュートの状態を切り替えられます

  - ブザーアイコンが のとき、ブザーから音が出る状態（ミュートが無効）になっています

  - ブザーアイコンが のとき、ブザーから音がでない状態（ミュートが有効）になっています

- 以下の操作をしたとき、ミュートは自動的に無効になります

  - 機器を再起動した

  - ブザー機能の有効/無効を切り替えた

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

- 「進む」ボタンを押すと、ブザーから出る音を試し聴きするためのページ（ブザーのテスト実行ページ）が表示されます

  - ブザー機能が無効あるいはミュート状態のとき、ブザーの試し聴きはできません

### 2.4. 時差設定

時差に関する設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

### 2.5. 現在の日時の設定

本機に設定されている現在の日時が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

### 2.6. 日時の同期設定

日時の同期間隔と問い合わせ先 NTP サーバーの設定が表示されます。

- 「進む」ボタンを押すと、時刻同期を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、設定変更を行うページが表示されます

## 3. 機器名の設定ページ

機器名の設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. 機器名の設定

- 機器名

  - 機器名として使用する任意の文字列を入力します

  - ? を除く半角英数記号を使って 63 文字以下で入力します

## 4. LED モードの設定ページ

LED モードの設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. LED モードの設定

- LED モード

  - LED モードは以下の中から選択できます

    - LINK/ACT モード

      - LAN ポートの状態に応じて、LED が点灯、点滅、消灯します

    - OFF モード

      - LED は常に消灯されます

## 5. ブザーの設定ページ

ブザーの設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 5.1. ブザーの設定

- ブザー機能

  - ブザー機能の動作を以下の項目から選択します

    - 無効にする

      - ブザー機能を無効にします

    - 有効にする

      - ブザー機能を有効にします

- 通知条件

  - ブザーによる通知を行う条件（イベント）を以下から選択します

    - 機器の起動が完了

      - 機器の起動が完了したときにブザーを鳴らします

    - microSD カードの挿抜を検出

      - microSD カードを挿抜したときにブザーを鳴らします

    - 温度異常を検出

      - 温度異常を検出している間、ブザーが鳴り続けます

    - ファン異常を検出

      - ファン異常を検出している間、ブザーが鳴り続けます

    - 電源ユニット異常を検出

      - 電源ユニット異常を検知している間、ブザーが鳴り続けます

    - ループを検出

      - ループを検出し、ポートがブロッキング状態になっている間、ブザーが鳴り続けます

    - SFP 受光レベルの異常を検出

      - SFP 受光レベルの異常を検出している間、ブザーが鳴り続けます

  - 以下のイベントを検出した場合は、通知条件の設定に関わらずブザーが鳴ります

    - ミュートの実行 / 解除

    - 「このスイッチを探す」の実行

  - すべてのブザー音を鳴らさないためには、ブザー機能を無効に設定する必要があります

## 6. ブザーのテスト実行ページ

本製品のブザーを試験的に鳴らし、実際にどのような音が鳴るかを確認するページです。

「実行」ボタンを押すと、製品本体のブザーが鳴ります。

ブザー音は最大 3 回繰り返された後、自動的に停止します。

ブザーのテスト実行

本製品のブザーから出力されうる音の種類の一覧が表示されます。

「実行」ボタンを押した行の音の種類でブザーを鳴らします。

以下の音の行で「実行」ボタンを押した場合、音は一度だけ鳴ります。

- 起動音

- ミュート解除音

- ミュート実行音

- microSD カードアンマウント時の音

- microSD カードマウント時の音

以下の音の行で「実行」ボタンを押した場合、音は 3 回繰り返されます。

- 「このスイッチを探す」の実行音

- システムエラー音

- ポートエラー音

## 7. 時差設定ページ

時差に関する設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 7.1. 時差設定

- タイムゾーン

  - タイムゾーンは以下の中から選択できます

    - UTC

    - JST

    - GMT からの差分 ( -12:00 から +13:00 )

- サマータイム

  - サマータイムの動作を以下から選択します

    - 無効にする

    - 有効にする

- サマータイム中のタイムゾーン

  - サマータイム中のタイムゾーン表記が、本項目で指定したタイムゾーン名になります

  - 半角英数字を使って、7 文字以下で入力します

- サマータイムの期間

  - サマータイムを開始する日時と終了する日時を指定します

  - 指定した期間で一度だけ実施する場合は 日付指定 を選択して以下を入力します

    - 年月日

      - YYYY/MM/DD 形式で入力します

    - 時刻

      - hh:mm 形式で入力します

  - 指定した期間で毎年繰り返し実施する場合は 繰り返し を選択して以下を入力します

    - 月

      - 入力範囲は 1 - 12 月です

    - 週

      - 以下から選択します

        - 第 1

        - 第 2

        - 第 3

        - 第 4

        - 最終

    - 曜日

      - 以下から選択します

        - 日曜日

        - 月曜日

        - 火曜日

        - 水曜日

        - 木曜日

        - 金曜日

        - 土曜日

    - 時刻

      - hh:mm 形式で入力します

- サマータイムのオフセット

  - サマータイムを開始するときに進める時間を指定します

  - 入力範囲は 1 分 - 1440 分です

## 8. 現在の日時の設定ページ

現在の日時の設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 8.1. 現在の日時の設定

- 現在の日時

  - 「年/月/日」ボックスには、日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します

    - ボックスにフォーカスを合わせるとカレンダーが表示され、日付を選択するとその日付がボックス内に入力されます

    - 手動で入力することもできます

  - 「時:分:秒」ボックスには、時刻を hh:mm:ss 形式で入力します

    - ボックスにフォーカスを合わせるとカレンダーが表示され、日付を選択するとその日付がボックス内に入力されます

    - 手動で入力することもできます

## 9. 日時の同期ページ

NTP サーバーとの時刻同期を行うページです。

「実行」ボタンを押すと、設定してある問い合わせ先 NTP サーバーに対して時刻同期を行います。

## 10. 日時の同期設定ページ

NTP サーバーとの同期の設定を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 10.1. 日時の同期設定

- 日時の同期間隔

  - NTP サーバーとの時刻同期の間隔を設定します

  - 同期間隔として、以下が選択できます

    - 使用しない

    - 1時間 - 24時間

  - 初期値は、1時間です

- 問い合わせ先 NTP サーバー

  - 同期を行う NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します

  - NTP サーバーは、最大 2 つまで設定することができます

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.