# OSPFv2 設定例

本ページでは、下記の構成図を元にした設定例を紹介します。

サンプル構成図

## 1. SWX (1) 設定例

SWX (1) は、バックボーンエリアの内部ルーターです。
vlan1～3に接続されている3つのネットワークを network コマンドでエリア0として登録します。

    !
    vlan database
     vlan 2-3 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface port1.3
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 3
    !
    interface vlan1
     ip address 172.16.1.1/24
    !
    interface vlan2
     ip address 172.16.2.1/24
    !
    interface vlan3
     ip address 172.16.3.1/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.16.1.1
     network 172.16.1.0 255.255.255.0 area 0
     network 172.16.2.0 255.255.255.0 area 0
     network 172.16.3.0 255.255.255.0 area 0
    !

## 2. SWX (2) 設定例

SWX (2) は、バックボーンエリア(エリア0)とNSSA(エリア2)のABR(Area Boarder Router)です。
vlan1に接続されている172.16.2.0/24を network コマンドでエリア0として登録します。
vlan2に接続されている172.18.1.0/24を network コマンドでエリア2として登録します。
エリア2を area コマンドでNSSAとして登録します。このとき、SWX (2) からエリア2内にデフォルト経路を通知するため、default-information-originateを指定します。

    !
    vlan database
     vlan 2 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface vlan1
     ip address 172.16.2.2/24
    !
    interface vlan2
     ip address 172.18.1.1/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.18.1.1
     network 172.16.2.0 255.255.255.0 area 0
     network 172.18.1.0 255.255.255.0 area 2
     area 2 nssa default-information-originate
    !

## 3. SWX (3) 設定例

SWX (3) は、バックボーンエリア(エリア0)と標準エリア(エリア1)のABR(Area Boarder Router)です。
vlan1に接続されている172.17.1.0/24, 172.17.2.0/24を network コマンドでエリア1として登録します。
vlan2に接続されている172.16.1.0/24を network コマンドでエリア0として登録します。
エリア4をエリア0に仮想的に隣接させるため、 area コマンドで仮想リンクを構築します。
エリア1にある2つのネットワークを172.17.0.0/16に集約してエリア0に広告します。
エリア0にある3つのネットワークを172.16.0.0/16に集約してエリア1に広告します。

    !
    vlan database
     vlan 2 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface vlan1
     ip address 172.17.1.1/24
    !
    interface vlan2
     ip address 172.16.1.2/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.17.1.1
     network 172.17.1.0 255.255.255.0 area 1
     network 172.17.2.0 255.255.255.0 area 1
     network 172.16.1.0 255.255.255.0 area 0
     area 1 virtual-link 172.20.1.1
     area 0 range 172.16.0.0/16
     area 1 range 172.17.0.0/16
    !

## 4. SWX (4) 設定例

SWX (4) は、バックボーンエリア(エリア0)とスタブエリア(エリア3)のABR(Area Boarder Router)です。
vlan1に接続されている172.16.3.0/24を network コマンドでエリア0として登録します。
vlan2に接続されている172.19.1.0/24を network コマンドでエリア3として登録します。
エリア3を area コマンドでスタブエリアとして登録します。

    !
    vlan database
     vlan 2 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface vlan1
     ip address 172.16.3.2/24
    !
    interface vlan2
     ip address 172.19.1.1/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.19.1.1
     network 172.16.3.0 255.255.255.0 area 0
     network 172.19.1.0 255.255.255.0 area 3
     area 3 stub
    !

## 5. SWX (5) 設定例

SWX (5) は、NSSA (エリア2)とAS2のASBR(Autonomous System Boarder Router)です。
AS2内ではOSPF以外のルーティングプロトコルとしてRIPが動作し、192.168.100.0/24, 192.168.200.0/24のネットワークが存在すると想定します。

RIP関連の設定
192.168.100.0/24, 192.168.200.0/24を network コマンドで管理対象として登録します。
また、デフォルト経路としてAS1のOSPFネットワークを広告します。

    !
    router rip
     network 192.168.100.0/24
     network 192.168.200.0/24
     default-information originate
    !

OSPF関連の設定
vlan1に接続されている172.18.1.0/24を network コマンドでエリア2として登録します。
エリア2を area コマンドでNSSAとして登録します。
RIPで取得する経路情報とRIP側のインターフェース経路情報をOSPFネットワークに広告します。
RIPから取り込む192.168.100.0/24, 192.168.200.0/24の経路情報を192.168.0.0/16に集約してエリア2に広告します。
RIPが動作するインターフェースからOSPF Helloを送信しないようにします。

    !
    vlan database
     vlan 2 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface vlan1
     ip address 172.18.1.2/24
    !
    interface vlan2
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.18.1.2
     network 172.18.1.0 255.255.255.0 area 2
     area 2 nssa
     redistribute rip
     redistribute connected
     summary-address 192.168.0.0/16
     passive-interface vlan2
    !

## 6. SWX (6) 設定例

SWX (6) は、標準エリア(エリア1)とAS3のASBR(Autonomous System Boarder Router)です。
AS3内ではOSPF以外のルーティングプロトコルとしてRIPが動作し、10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24のネットワークが存在すると想定します。

RIP関連の設定
10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24を network コマンドで管理対象として登録します。
また、デフォルト経路としてAS1のOSPFネットワークを広告します。

    !
    router rip
     network 10.0.0.0/24
     network 10.0.1.0/24
     default-information originate
    !

OSPF関連の設定
vlan1に接続されている172.17.1.0/24, 172.17.2.0/24を network コマンドでエリア1として登録します。
RIPで取得する経路情報とRIP側のインターフェース経路情報をOSPFネットワークに広告します。
RIPから取り込む10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24の経路情報を10.0.0.0/16に集約してエリア1に広告します。
RIPが動作するインターフェースからOSPF Helloを送信しないようにします。

    !
    vlan database
     vlan 2 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface vlan1
     ip address 172.17.1.2/24
    !
    interface vlan2
     ip address 10.0.0.1/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.17.1.2
     network 172.17.1.0 255.255.255.0 area 1
     network 172.17.2.0 255.255.255.0 area 1
     redistribute rip
     redistribute connected
     summary-address 10.0.0.0/16
     passive-interface vlan2
    !

## 7. SWX (7) 設定例

SWX (7) は、標準エリア(エリア1)と標準エリア(エリア4)のABR(Area Boarder Router)です。
vlan1に接続されている172.17.1.0/24, 172.17.2.0/24を network コマンドでエリア1として登録します。
vlan2に接続されている172.20.1.0/24を network コマンドでエリア4として登録します。
エリア4をエリア0に仮想的に隣接させるため、 area コマンドで仮想リンクを構築します。
エリア1にある2つのネットワークを172.17.0.0/16に集約してエリア0に広告します。

    !
    vlan database
     vlan 2 state enable
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    !
    interface port1.2
     switchport
     switchport mode access
     switchport access vlan 2
    !
    interface vlan1
     ip address 172.17.1.3/24
    !
    interface vlan2
     ip address 172.20.1.1/24
    !
    router ospf
     ospf router-id 172.20.1.1
     network 172.17.1.0 255.255.255.0 area 1
     network 172.17.2.0 255.255.255.0 area 1
     network 172.20.1.0 255.255.255.0 area 4
     area 1 virtual-link 172.17.1.1
     area 1 range 172.17.0.0/16
    !

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.