# SNMP MIBリファレンス

## 1. SNMP MIB一覧

本製品が対応しているSNMP MIBについて、以下に示します。

### 1.1. MIBツリー

本製品が対応しているMIBグループのMIBツリーを、以下に示します。

       iso(1)
       |
       +--std(0)
       |  |
       |  +--iso8802(8802)
       |     |
       |     +--ieee802dot1(1)
       |        |
       |        +--ieee802dot1mibs(1)
       |           |
       |           +--ieee8021paeMIB(1)           (ポート認証情報)
       |           |
       |           +--lldpMIB(2)
       |              |
       |              +--lldpObjects(1)           (LLDP情報)
       |
       +--member-body(2)
       |  |
       |  +--us(840)
       |     |
       |     +--802dot3(10006)
       |        |
       |        +--snmpmibs(300)
       |           |
       |           +--lagMIB(43)         (LACP リンクアグリゲーション情報)
       |
       +--org(3)
          |
          +--dod(6)
          |  |
          |  +--internet(1)
          |     |
          |     +--mgmt(2)
          |     |  |
          |     |  +--mib-2(1)
          |     |     |
          |     |     +--system(1)       (システム情報)
          |     |     |
          |     |     +--interfaces(2)   (インターフェース情報)
          |     |     |
          |     |     +--at(3)           (ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報)
          |     |     |
          |     |     +--rmon(16)        (RMON情報)
          |     |     |
          |     |     +--dot1dBridge(17) (dot1dBridge情報)
          |     |     |
          |     |     +--rip2(23)        (RIP情報)
          |     |     |
          |     |     +--ifMIB(31)       (インターフェース追加情報)
          |     |     |
          |     |     +--entityMIB(47)   (エンティティ情報)
          |     |     |
          |     |     +--vrrpv3MIB(207)  (VRRP情報)
          |     |
          |     +--private(4)
          |        |
          |        +--enterprises(1)
          |           |
          |           +--yamaha(1182)
          |              |
          |              +--yamahaSW(3)              (プライベートMIB ヤマハスイッチ情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWHardware(1)   (ハードウェア情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWFirmware(2)   (ファームウェア情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWL2ms(5)       (L2MS情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWErrDisable(6) (エラー検出機能情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWRmon(7)       (RMON情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWTermMon(8)    (端末監視情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWBridge(9)     (dot1dBridge情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWLoopDetect(11)(ループ検出情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWVrrp(12)      (VRRP情報)
          |                 |
          |                 +--yamahaSWPtp(13)       (PTP情報)
          |
          +--ieee(111)
             |
             +--standards-association-numbers-series-standards(2)
                |
                +--lan-man-stds(802)
                   |
                   +--ieee802dot1(1)
                      |
                      +--ieee802dot1mibs(1)
                         |
                         +--lldpV2MIB(13)            (LLDP情報)

### 1.2. 標準MIB一覧

対応している標準MIBを下表に示します。

MIBグループ | 概要
--- | ---
ieee8021paeMIBグループ | ポート認証情報
lldpMIBグループ | LLDP情報
lagMIBグループ | LACP リンクアグリゲーション情報
systemグループ | システム情報
interfaceグループ | インターフェース情報
atグループ | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報
rmonグループ | RMON情報
dot1dBridgeグループ | dot1dBridge情報
rip2グループ | RIP情報
ifMIBグループ | インターフェース追加情報
entityMIBグループ | エンティティ情報
vrrpv3MIBグループ | VRRP情報

### 1.3. プライベートMIB一覧

対応しているプライベートMIBを下表に示します。
すべて、ヤマハスイッチに関する情報です。

MIBグループ | 概要
--- | ---
yamahaSWHardwareグループ | ハードウェア情報
yamahaSWFirmwareグループ | ファームウェア情報
yamahaSWL2msグループ | L2MS情報
yamahaSWErrDisableグループ | エラー検出機能情報
yamahaSWRmonグループ | RMON情報
yamahaSWTermMonグループ | 端末監視情報
yamahaSWBridgeグループ | dot1dBridge情報
yamahaSWLoopDetectグループ | ループ検出情報
yamahaSWVrrpグループ | VRRP情報
yamahaSWPtpグループ | PTP情報

### 1.4. 標準MIBトラップ一覧

対応している標準MIBトラップを下表に示します。

トラップ | 概要
--- | ---
coldStart | 電源OFF/ON通知
warmStart | リロード通知
linkDown | リンクダウン通知
linkUp | リンクアップ通知
authenticationFailure | 認証失敗通知
risingAlarm | RMON 上限しきい値超過通知
fallingAlarm | RMON 下限しきい値超過通知
newRoot | ブリッジ新しいルート検出時通知
topologyChange | トポロジーチェンジ検出時通知
vrrpv3NewMaster | マスター状態に移行時通知
vrrpv3ProtoError | プロトコルエラー検出時通知

### 1.5. プライベートMIBトラップ一覧

対応しているプライベートMIBトラップを下表に示します。

トラップ | 概要
--- | ---
yshTemperatureStatusNormalTrap | 温度状態Normal通知
yshTemperatureStatusWarningTrap | 温度状態Warning通知
yshTemperatureStatusErrorTrap | 温度状態Error通知
yshFanStoppedTrap | FAN停止通知
yshFanSpeedUpTrap | FAN回転数上昇通知
yshFanSpeedDownTrap | FAN回転数下降通知
yshFanRecoveredTrap | 停止FAN復旧通知
yshPSUInsertTrap | 電源ユニット挿入通知
yshPSUExtractTrap | 電源ユニット除去通知
yshPSUFailedTrap | 電源ユニット異常検出通知
yshPSUWarnedTrap | 電源ユニット警告検出通知
yshPSURecoverFailedTrap | 電源ユニット異常解除通知
yshPSURecoverWarnedTrap | 電源ユニット警告解除通知
ysl2msFindAgent | L2MSエージェント検出通知
ysl2msDetectDown | L2MSエージェント喪失通知
ysedTrap | エラー検出機能 検出/解除通知
ystmIfTermTrap | 端末監視(ポート)検知通知
ystmIpTermTrap | 端末監視(IPアドレス)検知通知
ysldPortDetectLoopTrap | ループ検出通知(ポート)
ysldPortResolveLoopTrap | ループ検出解除通知(ポート)
ysldLagDetectLoopTrap | ループ検出通知(論理インタフェース)
ysldLagResolveLoopTrap | ループ検出解除通知(論理インタフェース)

## 2. 用語の定義

MIBのアクセス種別

以降の説明で使用するMIBのアクセス種別を、以下に示します。

- MIBのアクセス種別

  アクセス名 | 説明
  --- | ---
  R/O | MIBへのアクセスがread-onlyである
  R/W | MIBへのアクセスがread-writeである
  R/NW | 規格上ではMIBへのアクセスがread-writeだが、本製品ではread-onlyとしている
  R/C | MIBへのアクセスがread-createである
  R/NC | 規格上ではMIBへのアクセスがread-createだが、本製品ではread-onlyとしている
  N/A | MIBの取得ができない ※ただし、トラップ付加情報(variable-bindings)としては、使用されることがある

ifIndex

インターフェイスに紐づく識別番号です。ifIndexの割り当ては、以下の技術資料を参照願います。

- インターフェース基本機能

## 3. プライベートMIB入手方法

プライベートMIBファイルは こちら から取得できます。

## 4. 標準MIB

本製品が対応している標準MIBについて、以下に示します。

### 4.1. ieee8021paeMIBグループ

ポート認証情報に関するMIBです。
ieee8021paeMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- ieee8021paeMIBグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  PaeControlledDirections | INTEGER * both(0) * in(1)
  PaeControlledPortStatus | INTEGER * authorized(1) * unauthorized(2)
  PaeControlledPortControl | INTEGER * forceUnauthorized(1) * auto(2) * forceAuthorized(3)

ieee8021paeMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       ieee8021paeMIB(1)
         |
         +--paeMIBObjects(1)
            |
            +--dot1xPaeSystem(1)
            |
            +--dot1xPaeAuthenticator(2)

- dot1xPaeSystemグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1xPaeSystemAuthControl | 1.0.8802.1.1.1.1.1.1 | R/NW | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | システムレベルでの認証機能の設定値
  dot1xPaePortTable | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2 | N/A |  | システムレベルの情報のテーブル
  | dot1xPaePortEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1xPaePortNumber
  | dot1xPaePortNumber | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.1 | N/A | InterfaceIndex | 認証機能が有効なポートの番号
  dot1xPaePortProtocolVersion | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.2 | R/O | Unsigned32 | プロトコルバージョン(2固定)
  dot1xPaePortCapabilities | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.3 | R/O | BITS | ポートがサポートしているPAE機能(0固定)
  dot1xPaePortInitialize | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.4 | R/NW | TruthValue | ポートに対する初期化制御(2固定)
  dot1xPaePortReauthenticate | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.5 | R/NW | TruthValue | ポートに対する再認証制御(2固定)

- dot1xPaeAuthenticatorグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1xAuthConfigTable | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1 | N/A |  | 各ポートのAuthenticator PAEに対する構成オブジェクトテーブル
  | dot1xAuthConfigEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1xPaePortNumber
  | dot1xAuthAdminControlledDirections | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.3 | R/NW | PaeControlledDirections | 管理上制御された未認証状態でのパケット転送動作
  dot1xAuthOperControlledDirections | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.4 | R/O | PaeControlledDirections | 操作上制御された未認証状態でのパケット転送動作
  dot1xAuthAuthControlledPortStatus | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.5 | R/O | PaeControlledPortStatus | ポートの認証状態
  dot1xAuthAuthControlledPortControl | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.6 | R/NW | PaeControlledPortControl | 802.1X認証の動作モードの設定値
  dot1xAuthQuietPeriod | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.7 | R/NW | Unsigned32 | 認証抑止期間の設定値
  dot1xAuthSuppTimeout | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.9 | R/NW | Unsigned32 | サプリカント応答待ち時間の設定値
  dot1xAuthServerTimeout | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.10 | R/NW | Unsigned32 | サーバー応答待ち時間の設定値
  dot1xAuthMaxReq | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.11 | R/NW | Unsigned32 | EAPOLパケットの再送回数の設定値
  dot1xAuthReAuthPeriod | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.12 | R/NW | Unsigned32 | 再認証間隔の設定値
  dot1xAuthReAuthEnabled | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.13 | R/NW | TruthValue | 再認証機能の設定値
  dot1xAuthKeyTxEnabled | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.14 | R/NW | TruthValue | Authenticator PAEステートマシンが用いる定数値(2固定)
  dot1xAuthStatsTable | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2 | N/A |  | 各ポートに関連付けられたAuthenticator PAEの統計データオブジェクトテーブル
  | dot1xAuthStatsEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1xPaePortNumber
  | dot1xAuthEapolFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.1 | R/O | Counter32 | 受信したすべての有効なタイプのEAPOLフレーム数
  dot1xAuthEapolFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.2 | R/O | Counter32 | 送信したすべてのタイプのEAPOLフレーム数
  dot1xAuthEapolStartFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.3 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOL Startフレーム数
  dot1xAuthEapolLogoffFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOL Logoffフレーム数
  dot1xAuthEapolRespIdFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 受信したEAP Response/Identityフレーム数
  dot1xAuthEapolRespFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 受信したEAP Response/Identityフレーム以外の有効なEAP Responseフレーム数
  dot1xAuthEapolReqIdFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | 送信したEAP Request/Identityフレーム数
  dot1xAuthEapolReqFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | 送信したEAP Request/Identityフレーム以外のEAP Requestフレーム数
  dot1xAuthInvalidEapolFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.9 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOLフレームの中でフレームタイプが承認されなかったフレーム数
  dot1xAuthEapLengthErrorFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOLフレームの中でPacket Body Lengthが無効なフレーム数
  dot1xAuthLastEapolFrameVersion | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.11 | R/O | Unsigned32 | 最も最近受信したEAPOLフレームのプロトコルバージョン番号
  dot1xAuthLastEapolFrameSource | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.12 | R/O | MacAddress | 最も最近受信したEAPOLフレームの送信元MAC Address

### 4.2. lldpMIBグループ

LLDP情報に関するMIBです。
本製品ではLLDPに関わるMIBとして、以下の２つの系統のMIBグループを扱います。

- lldpMIBグループ (IEEE Std 802.1AB-2005 で策定されたMIB)

- lldpV2MIBグループ (IEEE Std 802.1AB-2009 で策定されたMIB)

これらはどちらも同じようにLLDPを扱うMIBですが、他機種との連携のため両方のMIBに対応しています。
一部のMIBでは同じ値を参照しているものがあります。

lldpMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- lldpMIBグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  LldpChassisIdSubtype | INTEGER * chassisComponent(1) * interfaceAlias(2) * portComponent(3) * macAddress(4) * networkAddress(5) * interfaceName(6) * local(7)
  LldpChassisId | OCTET STRING (SIZE (1..255))
  LldpPortIdSubtype | INTEGER * interfaceAlias(1) * portComponent(2) * macAddress(3) * networkAddress(4) * interfaceName(5) * agentCircuitId(6) * local(7)
  LldpPortId | OCTET STRING (SIZE (1..255))
  LldpSystemCapabilitiesMap | BITS * other(0) * repeater(1) * bridge(2) * wlanAccessPoint(3) * router(4) * telephone(5) * docsisCableDevice(6) * stationOnly(7)
  LldpPortNumber | INTEGER32 (1..4096)
  LldpXMedDeviceClass | INTEGER * notDefined(0) * endpointClass1(1) * endpointClass2(2) * endpointClass3(3) * networkConnectivity(4)
  LldpXMedCapabilities | INTEGER * capabilities(0) * networkPolicy(1) * location(2) * extendedPSE(3) * extendedPD(4) * inventory(5)
  LldpManAddress | OCTET STRING (SIZE (1..31))
  LldpManAddrIfSubtype | INTEGER * unknown(1) * ifIndex(2) * systemPortNumber(3)

lldpMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lldpObjects(1)
         |
         +--lldpConfiguration(1)
         |
         +--lldpStatistics(2)
         |
         +--lldpLocalSystemData(3)
         |
         +--lldpRemoteSystemsData(4)
         |
         +--lldpExtensions(5)
            |
            +--lldpXMedMIB(4795)
               |
               +--lldpXMedObjects(1)
                  |
                  +--lldpXMedConfig(1)
                  |
                  +--lldpXMedRemoteData(3)

- lldpConfigurationグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpPortConfigTable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpPortConfigEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpPortConfigPortNum
  | lldpPortConfigAdminStatus | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2 | R/NW | INTEGER * txOnly(1) * rxOnly(2) * txAndRx(3) * disabled(4) | LLDP送受信状態
  lldpPortConfigNotificationEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.3 | R/NW | TruthVal | LLDP通知状態
  lldpPortConfigTLVsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.4 | R/NW | BITS * portDesc(0) * sysName(1) * sysDesc(2) * sysCap(3) | 基本管理TLVの送信項目

- lldpStatisticsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpStatsRemTablesLastChangeTime | 1.0.8802.1.1.2.1.2.1 | R/O | TimeTicks | システムの初期化からリモートデータ更新までの時間
  lldpStatsRemTablesInserts | 1.0.8802.1.1.2.1.2.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルに追加された総エントリー数
  lldpStatsRemTablesDeletes | 1.0.8802.1.1.2.1.2.3 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルから削除された総エントリー数
  lldpStatsRemTablesDrops | 1.0.8802.1.1.2.1.2.4 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルに設定できなかった総エントリー数
  lldpStatsRemTablesAgeouts | 1.0.8802.1.1.2.1.2.5 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルからTTL時間を越えて(エージアウトして)削除された総エントリー数
  lldpStatsTxPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpStatsTxPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpStatsTxPortNum
  | lldpStatsTxPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpStatsTxPortFramesTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | LLDP送信総フレーム数
  lldpStatsRxPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpStatsRxPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpStatsRxPortNum
  | lldpStatsRxPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpStatsRxPortFramesErrors | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | エラーフレームの受信数
  lldpStatsRxPortFramesTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | LLDPフレーム受信数
  lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 破棄されたTLVの数
  lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 受信した非推奨TLVの数
  lldpStatsRxPortAgeoutsTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | エージアウトしたエントリの数

- lldpLocalSystemDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpLocChassisIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.1 | R/O | LldpChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpLocChassisId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.2 | R/O | LldpChassisId | シャーシID
  lldpLocSysName | 1.0.8802.1.1.2.1.3.3 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpLocSysDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.3.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpLocSysCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.3.5 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpLocSysCapEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.3.6 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | システムが有効にしている機能
  lldpLocPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpLocPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpLocPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpLocPortIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2 | R/O | LldpPortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpLocPortId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | ポートID
  lldpLocPortDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明
  lldpLocManAddrTable | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8 | N/A |  | ローカルシステム管理用アドレスのテーブル
  | lldpLocManAddrEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocManAddrSubtype * lldpLocManAddr
  | lldpLocManAddrSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1 | N/A | AddressFamilyNumbers | 管理アドレスのサブタイプ
  lldpLocManAddr | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2 | N/A | LldpManAddress | 管理アドレス
  lldpLocManAddrLen | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.3 | R/O | Integer32 | 管理アドレスの長さ
  lldpLocManAddrIfSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.4 | R/O | LldpManAddrIfSubtype | インタフェースのサブタイプ
  lldpLocManAddrIfId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.5 | R/O | Integer32 | インタフェースID

- lldpRemoteSystemsDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpRemTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpRemEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpRemTimeMark | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1 | N/A | TimeFilter |
  lldpRemLocalPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemIndex | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3 | N/A | INTEGER32 (1..2147483647) |
  lldpRemChassisIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 | R/O | LldpChassisIdSubtype | リモート機器のシャーシIDのサブタイプ
  lldpRemChassisId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシャーシID
  lldpRemPortIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6 | R/O | LldpPortIdSubtype | リモート機器のポートIDのサブタイプ
  lldpRemPortId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | リモート機器のポートID
  lldpRemPortDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のポートの説明
  lldpRemSysName | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシステム名
  lldpRemSysDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシステムの説明
  lldpRemSysCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | リモート機器のシステムがサポートしている機能
  lldpRemSysCapEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | リモート機器のシステムで有効になっている機能
  lldpRemManAddrTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2 | N/A |  |
  | lldpRemManAddrEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex * lldpRemManAddrSubtype * lldpRemManAddr
  | lldpRemManAddrSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemManAddr | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2 | N/A |  |
  lldpRemManAddrIfSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * ifIndex(2) * systemPortNumber(3) | リモート機器のインタフェースのサブタイプ
  lldpRemManAddrIfId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4 | R/O | Integer32 | リモート機器のインタフェースID
  lldpRemManAddrOID | 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.5 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | リモート機器の管理アドレスの OID
  lldpRemUnknownTLVTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3 | N/A |  |
  | lldpRemUnknownTLVEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex * lldpRemUnknownTLVType
  | lldpRemUnknownTLVType | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemUnknownTLVInfo | 1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.2 | R/O | LldpPortNumber | リモート機器の最新の未定義TLV情報
  lldpRemOrgDefInfoTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4 | N/A |  |
  | lldpRemOrgDefInfoEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex * lldpRemOrgDefInfoOUI * lldpRemOrgDefInfoSubtype * lldpRemOrgDefInfoIndex
  | lldpRemOrgDefInfoOUI | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.1 | N/A |  |
  lldpRemOrgDefInfoSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.2 | N/A |  |
  lldpRemOrgDefInfoIndex | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.3 | N/A |  |
  lldpRemOrgDefInfo | 1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.4 | R/O | OCTET STRING (SIZE (0..507)) | リモート機器の未定義TLV情報リスト （IEEE802.1, IEEE802.3限定）

- lldpXMedConfigグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedLocDeviceClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.1 | R/O | LldpXMedDeviceClass | 自機のデバイスクラス
  lldpXMedPortConfigTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXMedPortConfigEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * ポート番号
  | lldpXMedPortCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.1 | R/O | LldpXMedCapabilities | LLDP-MEDがサポートする送信TLV項目
  lldpXMedPortConfigTLVsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.2 | R/NW | LldpXMedCapabilities | LLDP-MEDとして送信するTLV項目
  lldpXMedPortConfigNotifEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.3 | R/NW | TruthValue | LLDP-MED通知状態
  lldpXMedFastStartRepeatCount | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.3 | R/NW | Unsigned32 (1..10) | LLDP-MED高速伝送回数

- lldpXMedRemoteDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedRemXPoETable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5 | N/A |  | リモート機器の情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEDeviceType | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1.1 | R/O | INTEGER * unknown(1) * pseDevice(2) * pdDevice(3) * none(4) | リモート機器がPSEかPDか
  lldpXMedRemXPoEPSETable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6 | N/A |  | リモート機器のPSE情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEPSEEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEPSEPowerAv | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.1 | R/O | Integer(0..1023) | リモート機器の要求電力量(0.1w単位)
  lldpXMedRemXPoEPSEPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local(3) * localAndPSE(4) | リモート機器の電源種類
  lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | リモート機器の給電優先度
  lldpXMedRemXPoEPDTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7 | N/A |  | リモート機器のPSE情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEPDEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEPDPowerReq | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.1 | R/O | Integer(0..1023) | リモート機器の要求電力量(0.1w単位)
  lldpXMedRemXPoEPDPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local(3) * localAndPSE(4) | リモート機器の電源種類
  lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | リモート機器の給電優先度

lldpV2MIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lldpV2MIB(13)
         |
         +--lldpV2Objects(1)
            |
            +--lldpV2Configuration(1)
            |
            +--lldpV2Statistics(2)
            |
            +--lldpV2LocalSystemData(3)
            |
            +--lldpV2RemoteSystemsData(4)

- lldpV2Configurationグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2PortConfigTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8 | N/A |  | ポートごとの送信情報を管理するテーブル
  | lldpV2PortConfigEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2PortConfigIfIndex * lldpV2PortConfigDestAddressIndex
  | lldpV2PortConfigIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートごとのインデックス
  lldpV2PortConfigDestAddressIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.2 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2PortConfigAdminStatus | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.3 | R/O | INTEGER * txOnly(1) * rxOnly(2) * txAndRx(3) * disabled(4) | LLDP送受信状態
  lldpV2PortConfigNotificationEnable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.4 | R/O | TruthValue | LLDP通知状態
  lldpV2PortConfigTLVsTxEnable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.8.1.5 | R/O | BITS * portDesc(0) * sysName(1) * sysDesc(2) * sysCap(3) | 基本管理TLVの送信項目
  lldpV2DestAddressTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9 | N/A |  | LLDPで使用するMACアドレスのテーブル
  | lldpV2DestAddressTableEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2AddressTableIndex
  | lldpV2AddressTableIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1.1 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2DestMacAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.1.9.1.2 | R/O | MacAddress | LLDP送信時に使用するMACアドレス

- lldpV2Statisticsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2StatsRemTablesLastChangeTime | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.1 | R/O | TimeStamp | システムの初期化からリモートデータ更新までの時間
  lldpV2StatsRemTablesInserts | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.2 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルに追加された総エントリー数
  lldpV2StatsRemTablesDeletes | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.3 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルから削除された総エントリー数
  lldpV2StatsRemTablesDrops | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.4 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルに設定できなかった総エントリー数
  lldpV2StatsRemTablesAgeouts | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.5 | R/O | ZeroBasedCounter32 | 機器管理テーブルからTTL時間を越えて(エージアウトして)　削除された総エントリー数
  lldpV2StatsTxPortTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6 | N/A |  | LLDP送信統計情報のテーブル
  | lldpV2StatsTxPortEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2StatsTxIfInde * lldpV2StatsTxDestMACAddress
  | lldpV2StatsTxIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2StatsTxDestMACAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.2 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2StatsTxPortFramesTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.3 | R/O | Counter32 | LLDP送信総フレーム数
  lldpV2StatsTxLLDPDULengthErrors | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.6.1.4 | R/O | Counter32 | LLDPフレーム長エラー数
  lldpV2StatsRxPortTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7 | N/A |  | LLDP受信統計情報のテーブル
  | lldpV2StatsRxPortEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2StatsRxDestIfIndex * lldpV2StatsRxDestMACAddress
  | lldpV2StatsRxDestIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2StatsRxDestMACAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.2 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレスのインデックス
  lldpV2StatsRxPortFramesDiscardedTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.3 | R/O | Counter32 | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpV2StatsRxPortFramesErrors | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.4 | R/O | Counter32 | エラーフレームの受信数
  lldpV2StatsRxPortFramesTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.5 | R/O | Counter32 | LLDPフレーム受信数
  lldpV2StatsRxPortTLVsDiscardedTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.6 | R/O | Counter32 | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpV2StatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.7 | R/O | Counter32 | 受信した非推奨TLVの数
  lldpV2StatsRxPortAgeoutsTotal | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.2.7.1.8 | R/O | ZeroBasedCounter32 | エージアウトしたエントリの数

- lldpV2LocalSystemDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2LocChassisIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.1 | R/O | LldpV2ChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpV2LocChassisId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.2 | R/O | LldpV2ChassisId | シャーシID
  lldpV2LocSysName | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.3 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpV2LocSysDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpV2LocSysCapSupported | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.5 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpV2LocSysCapEnabled | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.6 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムが有効にしている機能
  lldpV2LocPortTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7 | N/A |  | ローカルポート情報のテーブル
  | lldpV2LocPortEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocPortIfIndex
  | lldpV2LocPortIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2LocPortIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.2 | R/O | LldpV2PortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpV2LocPortId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.3 | R/O | LldpV2PortId | ポートID
  lldpV2LocPortDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.7.1.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明
  lldpV2LocManAddrTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8 | N/A |  | ローカルシステム管理用アドレスのテーブル
  | lldpV2LocManAddrEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2LocManAddrSubtype * lldpV2LocManAddr
  | lldpV2LocManAddrSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.1 | N/A | AddressFamilyNumbers | 管理アドレスのサブタイプ
  lldpV2LocManAddr | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.2 | N/A | LldpV2ManAddress | 管理アドレス
  lldpV2LocManAddrLen | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.3 | R/O | Unsigned32 | 管理アドレスの長さ
  lldpV2LocManAddrIfSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.4 | R/O | LldpV2ManAddrIfSubtype | インタフェースのサブタイプ
  lldpV2LocManAddrIfId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.3.8.1.5 | R/O | Unsigned32 | インタフェースID

- lldpV2RemoteSystemsDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpV2RemTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1 | N/A |  | 接続されたリモート機器の情報テーブル
  | lldpV2RemEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex
  | lldpV2RemTimeMark | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.1 | N/A | TimeFilter | lldpV2RemEntry用のタイムフィルタ
  lldpV2RemLocalIfIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.2 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインデックス
  lldpV2RemLocalDestMACAddress | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.3 | N/A | LldpV2DestAddressTableIndex | 送信先MACアドレス
  lldpV2RemIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.4 | N/A | Unsigned32(1..2147483647) | リモートシステムのインデックス
  lldpV2RemChassisIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.5 | R/O | LldpV2ChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpV2RemChassisId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.6 | R/O | LldpV2ChassisId | シャーシID
  lldpV2RemPortIdSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.7 | R/O | LldpV2PortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpV2RemPortId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.8 | R/O | LldpV2PortId | ポートID
  lldpV2RemPortDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.9 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明
  lldpV2RemSysName | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.10 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpV2RemSysDesc | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.11 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpV2RemSysCapSupported | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.12 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpV2RemSysCapEnabled | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.13 | R/O | LldpV2SystemCapabilitiesMap | システムで有効になっている機能
  lldpV2RemRemoteChanges | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.14 | R/O | TruthValue | リモート機器で MIB に変更があったことを示すフラグ
  lldpV2RemTooManyNeighbors | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.1.1.15 | R/O | TruthValue | 接続されたリモート機器数が管理テーブルの上限を超えたことを示すフラグ
  lldpV2RemManAddrTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2 | N/A |  | リモートシステム管理用アドレスのテーブル
  | lldpV2RemManAddrEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex * lldpV2RemManAddrSubtype * lldpV2RemManAddr
  | lldpV2RemManAddrSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.1 | N/A | AddressFamilyNumbers | 管理アドレスのサブタイプ
  lldpV2RemManAddr | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.2 | N/A | LldpV2ManAddress | リモートシステムの管理アドレス
  lldpV2RemManAddrIfSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.3 | R/O | LldpV2ManAddrIfSubtype | インタフェースのサブタイプ
  lldpV2RemManAddrIfId | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.4 | R/O | Unsigned32 | インタフェースID
  lldpV2RemManAddrOID | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.2.1.5 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | 管理アドレスの OID
  lldpV2RemUnknownTLVTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3 | N/A |  | 未定義TLV情報のテーブル
  | lldpV2RemUnknownTLVEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex * lldpV2RemUnknownTLVType
  | lldpV2RemUnknownTLVType | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1.1 | N/A | Unsigned32(9..126) | 未定義TLVの種類
  lldpV2RemUnknownTLVInfo | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.3.1.2 | R/O | OCTET STRING (SIZE (0..511)) | 未定義TLVの情報
  lldpV2RemOrgDefInfoTable | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4 | N/A |  | OUI情報テーブル
  | lldpV2RemOrgDefInfoEntry | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1 | N/A |  | INDEX * lldpV2RemTimeMark * lldpV2RemLocalIfIndex * lldpV2RemLocalDestMACAddress * lldpV2RemIndex * lldpV2RemOrgDefInfoOUI * lldpV2RemOrgDefInfoSubtype * lldpV2RemOrgDefInfoIndex
  | lldpV2RemOrgDefInfoOUI | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.1 | N/A | OCTET STRING (SIZE (3)) | リモートシステムのOUI情報
  lldpV2RemOrgDefInfoSubtype | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.2 | N/A | Unsigned32(1..255) | リモートシステムのOUI情報サブタイプ
  lldpV2RemOrgDefInfoIndex | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.3 | N/A | Unsigned32(1..2147483647) | OUI情報、OUI情報サブタイプのインデックス
  lldpV2RemOrgDefInfo | 1.3.111.2.802.1.1.13.1.4.4.1.4 | R/O | OCTET STRING (SIZE (0..507)) | 団体ごとに定義された情報

### 4.3. lagMIBグループ

LACP リンクアグリゲーション情報に関するMIBです。
lagMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- lagMIBグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  LacpKey | INTEGER (1..127) ※規格上では、INTEGER (0..65535)だが、本製品での範囲は、INTEGER (1..127)となっている
  LacpState | BITS * lacpActivity(0) * lacpTimeout(1) * aggregation(2) * synchronization(3) * collecting(4) * distributing(5) * defaulted(6) * expired(7)
  ChurnState | INTEGER * noChurn(1) * churn(2) * churnMonitor(3)

lagMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lagMIB(43)
         |
         +--lagMIBObjects(1)
             |
             +--dot3adAgg(1)
             |
             +--dot3adAggPort(2)
             |
             +--dot3adTablesLastChanged(3)

- dot3adAggグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot3adAggTable | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1 | N/A |  | システムのLACP情報のテーブル
  | dot3adAggEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggIndex
  | dot3adAggIndex | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.1 | N/A | InterfaceIndex | LACP論理インターフェース番号
  dot3adAggMACAddress | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.2 | R/O | MacAddress | LACP論理インターフェースのMACアドレス
  dot3adAggActorSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.3 | R/NW | INTEGER (1..65535) ※規格上ではINTEGER (0..65535) だが、本製品での範囲は、INTEGER (1..65535)となっている。「優先度」に関する他のlagMIBでも同様 | 自機のLACPシステム優先度
  dot3adAggActorSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.4 | R/NW | MacAddress | 自機のLACPシステムID
  dot3adAggAggregateOrIndividual | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.5 | R/O | TruthValue | Aggregate(true)として動作しているか、個々のリンク(代替用の待機ポート)(false)として動作しているか
  dot3adAggActorAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.6 | R/NW | LacpKey | 自機の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) 「管理上」とは、ADMIN属性での設定値、または、configの値を表す。他のlagMIBでも同様
  dot3adAggActorOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.7 | R/O | LacpKey | 自機の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) 「操作上」とは、LACPプロトコルで交換し合う、現在動作している現在値を表す。他のlagMIBでも同様
  dot3adAggPartnerSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.8 | R/O | MacAddress | 対向機器のLACPシステムID
  dot3adAggPartnerSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.9 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器のLACPシステム優先度
  dot3adAggPartnerOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.10 | R/O | LacpKey | 対向機器の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggCollectorMaxDelay | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.11 | R/NW | INTEGER (0..65535) | LACPパケットを受信してから動作に反映するまでの遅延量
  dot3adAggPortListTable | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2 | N/A |  | システムのLACPポートリストのテーブル
  | dot3adAggPortListEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggIndex
  | dot3adAggPortListPorts | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1.1 | R/O | PortList | LACPが使用されているポートのリスト。インターフェース(ポート)のビットマップで表す。 最上位ビットから、以下の順番でビットが割り当てられる。 port1.1 …​ port1.51, port1.52, port2.1 …​ port2.51, port2.52 例えば、port1.4と、port2.4 を使用している場合、16進数で以下の値となる。 10 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

- dot3adAggPortグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot3adAggPortTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1 | N/A |  | LACPが使用されているポート情報のテーブル
  | dot3adAggPortEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggPortIndex
  | dot3adAggPortIndex | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインターフェース番号
  dot3adAggPortActorSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.2 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 自機のLACPシステム優先度
  dot3adAggPortActorSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.3 | R/O | MacAddress | 自機のLACPシステムID
  dot3adAggPortActorAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.4 | R/NW | LacpKey | 自機の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortActorOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.5 | R/NW | LacpKey | 自機の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortPartnerAdminSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.6 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 対向機器の管理上のLACPシステム優先度
  dot3adAggPortPartnerOperSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器の操作上のLACPシステム優先度
  dot3adAggPortPartnerAdminSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.8 | R/NW | MacAddress | 対向機器の管理上のLACPシステムID
  dot3adAggPortPartnerOperSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.9 | R/O | MacAddress | 対向機器の操作上のLACPシステムID
  dot3adAggPortPartnerAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.10 | R/NW | LacpKey | 対向機器の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortPartnerOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.11 | R/O | LacpKey | 対向機器の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID)
  dot3adAggPortSelectedAggID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12 | R/O | InterfaceIndex | ポートが選択している、論理インターフェース番号
  dot3adAggPortAttachedAggID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.13 | R/O | InterfaceIndex | ポートが接続されている、論理インターフェース番号
  dot3adAggPortActorPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.14 | R/O | INTEGER (0..65535) | 自機の物理インターフェース番号
  dot3adAggPortActorPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.15 | R/NW | INTEGER (0..65535) | 自機の物理インターフェースのポート優先度
  dot3adAggPortPartnerAdminPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.16 | R/NW | INTEGER (0..65535) | 対向機器の管理上の物理インターフェース番号
  dot3adAggPortPartnerOperPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.17 | R/O | INTEGER (0..65535) | 対向機器の操作上の物理インターフェース番号
  dot3adAggPortPartnerAdminPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.18 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 対向機器の管理上の物理インターフェースのポート優先度
  dot3adAggPortPartnerOperPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.19 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器の操作上の物理インターフェースのポート優先度
  dot3adAggPortActorAdminState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.20 | R/NW | LacpState | 自機の管理上のActor_State Actor_State は内部遷移を表す状態変数
  dot3adAggPortActorOperState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.21 | R/O | LacpState | 自機の操作上のActor_State
  dot3adAggPortPartnerAdminState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.22 | R/NW | LacpState | 対向機器の管理上のActor_State
  dot3adAggPortPartnerOperState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.23 | R/O | LacpState | 対向機器の操作上のActor_State
  dot3adAggPortAggregateOrIndividual | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.24 | R/O | TruthValue | Aggregate可能(true)か、個々の物理インターフェース(代替用の待機ポート)(false)かどうか
  dot3adAggPortStatsTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2 | N/A |  | LACPが使用されているポート統計情報のテーブル
  | dot3adAggPortStatsEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggPortIndex
  | dot3adAggPortStatsLACPDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.1 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なLACPDU数
  dot3adAggPortStatsMarkerPDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.2 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なマーカーフレーム数
  dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.3 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なマーカー応答フレーム数
  dot3adAggPortStatsUnknownRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した未知のフレーム
  dot3adAggPortStatsIllegalRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した、EtherTypeが0x8809だが不正なPDUフレーム数
  dot3adAggPortStatsLACPDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したLACPDU数
  dot3adAggPortStatsMarkerPDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したマーカーフレーム数
  dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したマーカー応答フレーム数
  dot3adAggPortDebugTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3 | N/A |  | LACPが使用されているポートのデバッグ情報テーブル
  | dot3adAggPortDebugEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1 | N/A |  | INDEX * dot3adAggPortIndex
  | dot3adAggPortDebugRxState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.1 | R/O | INTEGER * current(1) * expired(2) * defaulted(3) * initialize(4) * lacpDisabled(5) * portDisabled(6) | LACPプロトコルReceive machine遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugLastRxTime | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.2 | R/O | TimeTicks | 論理インターフェースが最後に受信したときの内部時刻
  dot3adAggPortDebugMuxState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.3 | R/O | INTEGER * detached(1) * waiting(2) * attached(3) * collecting(4) * distributing(5) * collecting_distributing(6) | LACPプロトコルMux machine遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugMuxReason | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.4 | R/O | DisplayString | 直近のLACPプロトコルMux machine遷移変数が変更された理由
  dot3adAggPortDebugActorChurnState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.5 | R/O | ChurnState | 自機のLACPプロトコルChurn Detection遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugPartnerChurnState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.6 | R/O | ChurnState | 対向機器のLACPプロトコルChurn Detection遷移変数の状態
  dot3adAggPortDebugActorChurnCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.7 | R/O | Counter32 | LACPプロトコルChrun Detection状態変数が ACTOR_CHURNの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugPartnerChurnCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.8 | R/O | Counter32 | LACPプロトコルChrun Detection状態変数が PARTNER_CHURNの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugActorSyncTransitionCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.9 | R/O | Counter32 | 自機のLACPプロトコルMux machine状態変数が IN_SYNCの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugPartnerSyncTransitionCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.10 | R/O | Counter32 | 対向機器のLACPプロトコルMux machine状態変数が IN_SYNCの状態になった回数
  dot3adAggPortDebugActorChangeCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.11 | R/O | Counter32 | 自機のLAG IDが変更された回数
  dot3adAggPortDebugPartnerChangeCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.12 | R/O | Counter32 | 対向機器のLAG IDが変更された回数

- dot3adTablesLastChangedグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot3adTablesLastChanged | 1.2.840.10006.300.43.1.3 | R/O | TimeTicks | Dot3adAggTable,dot3adAggPortListTable,dot3adAggPortTableが変更された直近の時間 ※本製品では、常に0となる

### 4.4. systemグループ

システム情報に関するMIBです。

- systemグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の説明。機器名と、ファームウェアリビジョン
  sysObjectID | 1.3.6.1.2.1.1.2 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ヤマハプライベートMIBで定義されている、機器のOID
  sysUpTimeInstance | 1.3.6.1.2.1.1.3 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間
  sysContact | 1.3.6.1.2.1.1.4 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理者の連絡先 snmp-server contact コマンドの設定値
  sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理上の名前 hostname コマンドの設定値
  sysLocation | 1.3.6.1.2.1.1.6 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の場所 snmp-server location コマンドの設定値
  sysServices | 1.3.6.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (0..127) | 機器が対応しているサービスを示す値

### 4.5. interfaceグループ

インターフェース情報に関するMIBです。

- interfaceグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ifNumber | 1.3.6.1.2.1.2.1 | R/O | Integer32 | インターフェース数
  ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2 | N/A |  | インターフェース情報のテーブル VLANのifIndexを持つカウンターは、VLANに属している物理ポートのトラフィックを合計した値となる
  | ifEntry | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * ifIndex
  | ifIndex | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | R/O | InterfaceIndex | インターフェースの識別番号
  ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | インターフェースの説明。インターフェース名
  ifType | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | R/O | IANAifType * ethernetCsmacd(6) * l3ipvlan(136) 等 | インターフェースの種別
  ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | R/O | Integer32 | 送受信可能な最大フレームサイズ
  ifSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度
  ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | R/O | PhysAddress | MACアドレス
  ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | R/W | INTEGER * up(1) * down(2) | インターフェースの望ましい状態
  ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | R/O | INTEGER * up(1) * down(2) | インターフェースの現在の状態
  ifLastChange | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | R/O | TimeTicks | インターフェースが現在の状態になったときの時間(起動からの経過時間)
  ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信オクテット総数
  ifInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、ユニキャストパケット数
  ifInNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、非ユニキャストパケット数
  ifInDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、破棄されたパケット数
  ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、上位プロトコルに通知されなかったパケット数
  ifInUnknownProtos | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | R/O | Counter32 | 未サポートのプロトコルため、破棄されたパケット数
  ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | R/O | Counter32 | 送信オクテット総数
  ifOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、ユニキャストパケット数
  ifOutNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、非ユニキャストパケット数
  ifOutDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、送信を破棄されたパケット数
  ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、送信されなかったパケット数
  ifSpecific | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | インターフェースのメディアの特性を定義するMIBへの参照先 参照先が無い場合は、0.0 になる

### 4.6. atグループ

ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報に関するMIBです。

- atグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  atTable | 1.3.6.1.2.1.3.1 | N/A |  | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報のテーブル
  | atEntry | 1.3.6.1.2.1.3.1.1 | N/A |  | INDEX * atIfIndex * atNetAddress
  | atIfIndex | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | R/NW | INTEGER | 対応するインターフェースのifIndex
  atPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | R/NW | PhysAddress | 物理アドレス
  atNetAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | R/NW | NetworkAddress | 物理アドレスに対応する、IPアドレス

### 4.7. rmonグループ

RMON情報に関するMIBです。
rmonグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- rmonグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  OwnerString | OCTET STRING (SIZE (0..127))
  EntryStatus | INTEGER * valid(1) * createRequest(2) * underCreation(3) * invalid(4)

rmonグループは、以下のようにグループが分かれます。

       rmon(16)
          |
          +--statistics(1)
          |
          +--history(2)
          |
          +--alarm(3)
          |
          +--event(9)

- statistics グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  etherStatsTable | 1.3.6.1.2.1.16.1.1 | N/A |  | イーサネットの統計情報のテーブル
  | etherStatsEntry | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1 | N/A |  | INDEX * etherStatsIndex
  | etherStatsIndex | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  etherStatsDataSource | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.2 | R/C | OBJECT IDENTIFIER | 監視対象のインターフェース
  etherStatsDropEvents | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.3 | R/O | Counter32 | ドロップパケット数
  etherStatsOctets | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4 | R/O | Counter32 | 受信オクテット数
  etherStatsPkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.5 | R/O | Counter32 | 受信パケット数
  etherStatsBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.6 | R/O | Counter32 | ブロードキャストパケット受信数
  etherStatsMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.7 | R/O | Counter32 | マルチキャストパケット受信数
  etherStatsCRCAlignErrors | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8 | R/O | Counter32 | FCSエラーパケット受信数
  etherStatsUndersizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.9 | R/O | Counter32 | アンダーサイズパケット受信数(64オクテット未満のパケット)
  etherStatsOversizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.10 | R/O | Counter32 | オーバーサイズパケット受信数(1518オクテットを超えるパケット)
  etherStatsFragments | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.11 | R/O | Counter32 | フラグメントパケット受信数(64オクテット未満でFCSが異常であるパケット)
  etherStatsJabbers | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.12 | R/O | Counter32 | ジャバーパケット受信数(1518オクテットを超えるFCSが異常であるパケット)
  etherStatsCollisions | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.13 | R/O | Counter32 | コリジョン数
  etherStatsOwner | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.20 | R/C | OwnerString | オーナー名
  etherStatsStatus | 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.21 | R/C | EntryStatus | 統計グループの状態

- history グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  historyControlTable | 1.3.6.1.2.1.16.2.1 | N/A |  | 履歴グループの制御情報のテーブル
  | historyControlEntry | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1 | N/A |  | INDEX * historyControlIndex
  | historyControlIndex | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  historyControlDataSource | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.2 | R/C | OBJECT IDENTIFIER | 監視対象のインターフェース
  historyControlBucketsRequested | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.3 | R/C | Integer32 (1..65535) | 履歴グループの履歴保持要求数
  historyControlBucketsGranted | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.4 | R/O | Integer32 (1..65535) | 履歴グループの履歴保持数
  historyControlInterval | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.5 | R/C | Integer32 (1..3600) | 履歴グループの履歴保存間隔
  historyControlOwner | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.6 | R/C | OwnerString | オーナー名
  historyControlStatus | 1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.7 | R/C | EntryStatus | 履歴グループの状態
  etherHistoryTable | 1.3.6.1.2.1.16.2.2 | N/A |  | 履歴情報のテーブル
  | etherHistoryEntry | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1 | N/A |  | INDEX * etherHistoryIndex * etherHistorySampleIndex
  | etherHistoryIndex | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | historyControlIndex のインデックス値と同じ値
  etherHistorySampleIndex | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.2 | R/O | Integer32 (1..2147483647) | 履歴エントリーのインデックス
  etherHistoryIntervalStart | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.3 | R/O | TimeTicks | 履歴グループの履歴保存間隔
  etherHistoryDropEvents | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | ドロップパケット数
  etherHistoryOctets | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 受信オクテット数
  etherHistoryPkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 受信パケット数
  etherHistoryBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | ブロードキャストパケット受信数
  etherHistoryMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | マルチキャストパケット受信数
  etherHistoryCRCAlignErrors | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.9 | R/O | Counter32 | FCSエラーパケット受信数
  etherHistoryUndersizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | アンダーサイズパケット受信数(64オクテット未満のパケット)
  etherHistoryOversizePkts | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.11 | R/O | Counter32 | オーバーサイズパケット受信数(1518オクテットを超えるパケット)
  etherHistoryFragments | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.12 | R/O | Counter32 | フラグメントパケット受信数(64オクテット未満でFCSが異常であるパケット)
  etherHistoryJabbers | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.13 | R/O | Counter32 | ジャバーパケット受信数(1518オクテットを超えるFCSが異常であるパケット)
  etherHistoryCollisions | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.14 | R/O | Counter32 | コリジョン数
  etherHistoryUtilization | 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15 | R/O | Integer32 (0..10000) | ネットワーク使用率推定値

- alarm グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  alarmTable | 1.3.6.1.2.1.16.3.1 | N/A |  | アラームグループの情報のテーブル
  | alarmEntry | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1 | N/A |  | INDEX * alarmIndex
  | alarmIndex | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  alarmInterval | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.2 | R/C | Integer32 | サンプリング間隔
  alarmVariable | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.3 | R/C | OBJECT IDENTIFIER | 監視対象MIBオブジェクト
  alarmSampleType | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.4 | R/C | INTEGER * absoluteValue(1) * deltaValue(2) | サンプリング種別
  alarmValue | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.5 | R/O | Integer32 | 測定値
  alarmStartupAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.6 | R/C | INTEGER * risingAlarm(1) * fallingAlarm(2) * risingOrFallingAlarm(3) | アラームの最初の判定で使用するしきい値
  alarmRisingThreshold | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.7 | R/C | Integer32 | 上限しきい値
  alarmFallingThreshold | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.8 | R/C | Integer32 | 下限しきい値
  alarmRisingEventIndex | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.9 | R/C | Integer32 (0..65535) | 上限を超えたときのイベントインデックス
  alarmFallingEventIndex | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.10 | R/C | Integer32 (0..65535) | 下限を超えたときのイベントインデックス
  alarmOwner | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.11 | R/C | OwnerString | オーナー名
  alarmStatus | 1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.12 | R/C | EntryStatus | アラームグループの状態

- event グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  eventTable | 1.3.6.1.2.1.16.9.1 | N/A |  | イベントグループ情報のテーブル
  | eventEntry | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1 | N/A |  | INDEX * eventIndex
  | eventIndex | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | エントリーのインデックス
  eventDescription | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.2 | R/C | DisplayString (SIZE (0..127)) | イベントの説明
  eventType | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.3 | R/C | INTEGER * none(1) * log(2) * snmptrap(3) * logandtrap(4) | イベントの種別
  eventCommunity | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.4 | R/C | OCTET STRING (SIZE (0..127)) | コミュニティー名
  eventLastTimeSent | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.5 | R/O | TimeTicks | イベント実行時間
  eventOwner | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.6 | R/C | OwnerString | オーナー名
  eventStatus | 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.7 | R/C | EntryStatus | イベントグループの状態

### 4.8. dot1dBridgeグループ

dot1dBridge情報に関するMIBです。
dot1dBridgeグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- dot1dBridgeグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  BridgeId | OCTET STRING (SIZE (8))
  Timeout | Integer32
  PortList | OCTET STRING
  VlanIndex | Unsigned32
  VlanId | Integer32 (1..4094)

dot1dBridgeグループは、以下のようにグループが分かれます。

       dot1dBridge(17)
          |
          +--dot1dBase(1)
          |
          +--dot1dStp(2)
          |
          +--dot1dTp(4)
          |
          +--dot1dStatic(5)
          |
          +--qBridgeMIB(7)
             |
             +--qBridgeMIBObjects(1)
                |
                +--dot1qBase(1)
                |
                +--dot1qTp(2)
                |
                +--dot1qVlan(4)

- dot1dBaseグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dBaseBridgeAddress | 1.3.6.1.2.1.17.1.1 | R/O | MacAddress | ブリッジのMACアドレス
  dot1dBaseNumPorts | 1.3.6.1.2.1.17.1.2 | R/O | Integer32 | ブリッジのポート数
  dot1dBaseType | 1.3.6.1.2.1.17.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * transparent-only(2) * sourceroute-only(3) * srt(4) | ブリッジが実行できるブリッジングのタイプ
  dot1dBasePortTable | 1.3.6.1.2.1.17.1.4 | N/A |  | ブリッジのポート情報のテーブル
  | dot1dBasePortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1 | N/A |  | INDEX * dot1dBasePort
  | dot1dBasePort | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | ポート番号
  dot1dBasePortIfIndex | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 | R/O | InterfaceIndex | ポートに対応するインターフェイスのIF-MIBで定義されたifIndexオブジェクトのインスタンスの値
  dot1dBasePortCircuit | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ブリッジにdot1dBasePortIfIndexの値が同じポートがある場合の識別子
  dot1dBasePortDelayExceededDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.4 | R/O | Counter32 | ブリッジの伝送遅延によりポートで破棄されたフレーム数 ※本製品では、常に0となる
  dot1dBasePortMtuExceededDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.5 | R/O | Counter32 | サイズ超過によりポートで破棄されたフレーム数 ※本製品では、常に0となる

- dot1dStpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dStpProtocolSpecification | 1.3.6.1.2.1.17.2.1 | R/O | INTEGER * unknown(1) * decLb100(2) * ieee8021d(3) | スパニングツリープロトコルのバージョン
  dot1dStpPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.2 | R/NW | Integer32 (0..65535) | ブリッジのプライオリティ値
  dot1dStpTimeSinceTopologyChange | 1.3.6.1.2.1.17.2.3 | R/O | TimeTicks | トポロジーチェンジを検出してからの経過時間
  dot1dStpTopChanges | 1.3.6.1.2.1.17.2.4 | R/O | Counter32 | トポロジーチェンジの検出回数
  dot1dStpDesignatedRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.5 | R/O | BridgeId | スパニングツリーのルートブリッジ識別子
  dot1dStpRootCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.6 | R/O | Integer32 | ルートブリッジまでのパスコスト
  dot1dStpRootPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.7 | R/O | Integer32 | ブリッジからルートブリッジまでのコストが最も低いポートの番号
  dot1dStpMaxAge | 1.3.6.1.2.1.17.2.8 | R/O | Timeout | スパニングツリープロトコル情報の最大経過時間（1/100秒単位）
  dot1dStpHelloTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.9 | R/O | Timeout | BPDUの送信間隔（1/100秒単位）
  dot1dStpHoldTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.10 | R/O | Integer32 | Configuration BPDUの最小送信間隔（1/100秒単位）
  dot1dStpForwardDelay | 1.3.6.1.2.1.17.2.11 | R/O | Timeout | 転送遅延時間（1/100秒単位）
  dot1dStpBridgeMaxAge | 1.3.6.1.2.1.17.2.12 | R/NW | Timeout (600..4000) | 最大経過時間の設定値
  dot1dStpBridgeHelloTime | 1.3.6.1.2.1.17.2.13 | R/NW | Timeout (100..1000) | BPDU送信間隔の設定値
  dot1dStpBridgeForwardDelay | 1.3.6.1.2.1.17.2.14 | R/NW | Timeout (400..3000) | 転送遅延時間の設定値
  dot1dStpPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.2.15 | N/A |  | スパニングツリープロトコルのポート情報のテーブル
  | dot1dStpPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1 | N/A |  | INDEX * dot1dStpPort
  | dot1dStpPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | スパニングツリープロトコルのポート番号
  dot1dStpPortPriority | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2 | R/NW | Integer32 (0..255) | ポートプライオリティ値
  dot1dStpPortState | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3 | R/O | INTEGER * disabled(1) * blocking(2) * listening(3) * learning(4) * forwarding(5) * broken(6) | ポートの状態
  dot1dStpPortEnable | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4 | R/NW | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ポートの有効/無効状態
  dot1dStpPortPathCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5 | R/NW | Integer32 (1..65535) | ポートのパスコスト値
  dot1dStpPortDesignatedRoot | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.6 | R/O | BridgeId | Configuration BPDUのルートブリッジ識別子
  dot1dStpPortDesignatedCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.7 | R/O | Integer32 | 指定ポートのパスコスト値
  dot1dStpPortDesignatedBridge | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.8 | R/O | BridgeId | 指定ブリッジ識別子
  dot1dStpPortDesignatedPort | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.9 | R/O | OCTET STRING (SIZE (2)) | 指定ブリッジのポート識別子
  dot1dStpPortForwardTransitions | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.10 | R/O | Counter32 | ポートが学習状態から転送状態に移行した回数
  dot1dStpPortPathCost32 | 1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.11 | R/NW | Integer32 (1..200000000) | IEEE 802.1t準拠のポートのパスコスト値
  dot1dStpVersion | 1.3.6.1.2.1.17.2.16 | R/NW | INTEGER * stpCompatible(0) * rstp(2) | スパニングツリープロトコルのバージョン
  dot1dStpTxHoldCount | 1.3.6.1.2.1.17.2.17 | R/NW | Integer32 (1..10) | 転送保留カウント値
  dot1dStpExtPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.2.19 | N/A |  | RSTPのポート情報のテーブル
  | dot1dStpExtPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1 | N/A |  | AUGMENTS * dot1dStpPortEntry
  | dot1dStpPortProtocolMigration | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.1 | R/NW | TruthValue | このオブジェクトにtrue(1)を書き込むことで、ポートのBPDUを強制的に送信させる ※読み込み時は常にfalse(2)
  dot1dStpPortAdminEdgePort | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.2 | R/NW | TruthValue | エッジポートの設定値
  dot1dStpPortOperEdgePort | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.3 | R/O | TruthValue | エッジポートの現在値
  dot1dStpPortAdminPointToPoint | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.4 | R/NW | INTEGER * forceTrue(0) * forceFalse(1) * auto(2) | ポートのポイントツーポイントの設定値
  dot1dStpPortOperPointToPoint | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.5 | R/O | TruthValue | ポートのポイントツーポイントの現在値
  dot1dStpPortAdminPathCost | 1.3.6.1.2.1.17.2.19.1.6 | R/NW | Integer32 (0..200000000) | ポートのパスコストの設定値

- dot1dTpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dTpLearnedEntryDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.1 | R/O | Counter32 | フォワーディングデータベースの保存上限を超えたために破棄された転送情報の数
  dot1dTpAgingTime | 1.3.6.1.2.1.17.4.2 | R/NW | Integer32 (10..1000000) | 動的に学習した転送情報をエージングアウトさせるためのタイムアウト時間
  dot1dTpFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.4.3 | N/A |  | 転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストエントリの情報のテーブル
  | dot1dTpFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1 | N/A |  | INDEX * dot1dTpFdbAddress
  | dot1dTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 | R/O | MacAddress | 転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストMACアドレス
  dot1dTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 | R/O | Integer32 | dot1dTpFdbAddressの対応するインスタンス値と同じ送信元アドレスを持つフレームを送信したポートの番号
  dot1dTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3 | R/O | INTEGER * other(1) * invalid(2) * learned(3) * self(4) * mgmt(5) | MACアドレステーブルの状態
  dot1dTpPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.4.4 | N/A |  | トランスペアレント・ブリッジに関連付けられているすべてのポート情報のテーブル
  | dot1dTpPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1 | N/A |  | INDEX * dot1dTpPort
  | dot1dTpPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | トランスペアレント・ブリッジ管理情報を含むポートの番号
  dot1dTpPortMaxInfo | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.2 | R/O | Integer32 | ポートが送受信する情報フィールドの最大サイズ
  dot1dTpPortInFrames | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.3 | R/O | Counter32 | ポートの受信フレーム数
  dot1dTpPortOutFrames | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.4 | R/O | Counter32 | ポートの送信フレーム数
  dot1dTpPortInDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.5 | R/O | Counter32 | 転送時に破棄された受信有効フレーム数

- dot1dStaticグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dStaticTable | 1.3.6.1.2.1.17.5.1 | N/A |  | 静的に登録されたフィルタリング情報のテーブル
  | dot1dStaticEntry | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1dStaticAddress * dot1dStaticReceivePort
  | dot1dStaticAddress | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.1 | R/NC | MacAddress | フィルタリング情報が適用される宛先MACアドレス
  dot1dStaticReceivePort | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.2 | R/NC | Integer32 (0..65535) | フィルタリング情報が適用される受信ポート番号
  dot1dStaticAllowedToGoTo | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.3 | R/NC | OCTET STRING (SIZE (0..512)) | フィルタリング情報が適用されたフレームを送信するポートのセット
  dot1dStaticStatus | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.4 | R/NC | INTEGER * other(1) * invalid(2) * permanent(3) * deleteOnReset(4) * deleteOnTimeout(5) | フィルタリング情報の適用状態

- dot1qBaseグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qVlanVersionNumber | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1 | R/O | INTEGER * version1(1) | IEEE 802.1Q のバージョン情報
  dot1qMaxVlanId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2 | R/O | VlanId | IEEE 802.1Q VLAN IDの最大数
  dot1qMaxSupportedVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3 | R/O | Unsigned32 | IEEE 802.1Q VLANの最大数
  dot1qNumVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4 | R/O | Unsigned32 | IEEE 802.1Q VLANを使用している数

- dot1qTpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1 | N/A |  | フィルタリングのテーブル
  | dot1qFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1qFdbId
  | dot1qFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.1 | N/A | Unsigned32 | フィルタリングデータベースの識別子
  dot1qFdbDynamicCount | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.2 | R/O | Counter32 | フィルタリングデータベースの動的エントリー数
  dot1qTpFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2 | N/A |  | トランスペアレント・ブリッジの転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストエントリの情報テーブル
  | dot1qTpFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1qFdbId * dot1qTpFdbAddress
  | dot1qTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 | N/A | MacAddress | トランスペアレント・ブリッジの転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストMACアドレス
  dot1qTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 | R/O | Integer32 (0..65535) | トランスペアレント・ブリッジのdot1qTpFdbAddressの対応するインスタンス値と同じ送信元アドレスを持つフレームを送信したポートの番号
  dot1qTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3 | R/O | INTEGER * other(1) * invalid(2) * learned(3) * self(4) * mgmt(5) | トランスペアレント・ブリッジのMACアドレステーブルの状態

- dot1qVlanグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qVlanNumDeletes | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.1 | R/O | Counter32 | VLANエントリーが削除された回数
  dot1qVlanCurrentTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2 | N/A |  | VLANエントリー情報のテーブル
  | dot1qVlanCurrentEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1qVlanTimeMark * dot1qVlanIndex
  | dot1qVlanTimeMark | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1 | N/A | TimeFilter | VLANエントリーのタイムフィルタ
  dot1qVlanIndex | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.2 | N/A | VlanIndex | VLAN ID
  dot1qVlanFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3 | R/O | Unsigned32 | VLANで使用するフィルタリングデータベース
  dot1qVlanCurrentEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4 | R/O | PortList | タグなしまたはタグ付きのフォレームとしてVLANのトラフィックを出力するポートのセット
  dot1qVlanCurrentUntaggedPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5 | R/O | PortList | タグなしフレームとしてVLANのトラフィックを送信するポートのセット
  dot1qVlanStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.6 | R/O | INTEGER * other(1) * permanent(2) * dynamicGvrp(3) | VLANの状態
  dot1qVlanCreationTime | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.7 | R/O | TimeTicks | VLAN作成時のsysUpTime値
  dot1qVlanStaticTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3 | N/A |  | VLANの静的設定情報のテーブル
  | dot1qVlanStaticEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1 | N/A |  | INDEX * dot1qVlanIndex
  | dot1qVlanStaticName | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1 | R/NC | SnmpAdminString (SIZE (0..32)) | VLANに割り当てた名前
  dot1qVlanStaticEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2 | R/NC | PortList | VLANの出力リストに割り当てたポートのセット
  dot1qVlanForbiddenEgressPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3 | R/NC | PortList | VLANの出力リストに含まれることを禁止されたポートのセット
  dot1qVlanStaticUntaggedPorts | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4 | R/NC | PortList | タグなしフレームとしてVLANの出力のトラフィックを送信するポートのセット
  dot1qVlanStaticRowStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5 | R/NC | RowStatus | VLANエントリーの状態
  dot1qNextFreeLocalVlanIndex | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.4 | R/O | Integer32 (0|4096..2147483647) | 次に使用できるVLAN ID
  dot1qPortVlanTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5 | N/A |  | ポートごとのVLAN設定情報のテーブル
  | dot1qPortVlanEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1 | N/A |  | AUGMENTS * dot1dBasePortEntry
  | dot1qPvid | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1 | R/NW | VlanIndex | タグなしまたは優先度タグフレームに割り当てるVLAN ID
  dot1qPortAcceptableFrameTypes | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.2 | R/NW | INTEGER * admitAll(1) * admitOnlyVlanTagged(2) | ポートで受信を許可するフレームタイプ
  dot1qPortIngressFiltering | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.3 | R/NW | TruthValue | ポートの着信フレームフィルタリング

### 4.9. rip2グループ

RIP情報に関するMIBです。
rip2グループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- rip2グループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  RouteTag | OCTET STRING (SIZE (2))

- rip2グループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  rip2GlobalRouteChanges | 1.3.6.1.2.1.23.1.1 | R/O | Counter32 | RIPによってIPルートデータベースに加えられたルート変更の数
  rip2GlobalQueries | 1.3.6.1.2.1.23.1.2 | R/O | Counter32 | 他のシステムからのRIPリクエストに対して、レスポンスを返した数
  rip2IfStatTable | 1.3.6.1.2.1.23.2 | N/A |  | ネットワークごとのRIP統計情報のテーブル
  | rip2IfStatEntry | 1.3.6.1.2.1.23.2.1 | N/A |  | INDEX * rip2IfStatAddress
  | rip2IfStatAddress | 1.3.6.1.2.1.23.2.1.1 | R/O | IpAddress | 対象ネットワークのインターフェースのIPアドレス
  rip2IfStatRcvBadPackets | 1.3.6.1.2.1.23.2.1.2 | R/O | Counter32 | 受信したが、破棄されたRIP応答パケットの数 ※本製品では、常に0となる
  rip2IfStatRcvBadRoutes | 1.3.6.1.2.1.23.2.1.3 | R/O | Counter32 | 受信したが、無視されたRIPパケット内のルートの数 ※本製品では、常に0となる
  rip2IfStatSentUpdates | 1.3.6.1.2.1.23.2.1.4 | R/O | Counter32 | 送信されたRIP更新の数
  rip2IfStatStatus | 1.3.6.1.2.1.23.2.1.5 | R/NC | RowStatus | rip2IfStatTableの行の状態
  rip2IfConfTable | 1.3.6.1.2.1.23.3 | N/A |  | ネットワークごとのRIP設定情報のテーブル
  | rip2IfConfEntry | 1.3.6.1.2.1.23.3.1 | N/A |  | INDEX * rip2IfConfAddress
  | rip2IfConfAddress | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.1 | R/O | IpAddress | 対象ネットワークのインターフェースのIPアドレス
  rip2IfConfDomain | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.2 | R/NC | RouteTag | このインターフェイスから送信されるRIPパケットの、ルーティングドメインフィールドに挿入される値 ※本製品では、常に0となる
  rip2IfConfAuthType | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.3 | R/NC | INTEGER * noAuthentication (1) * simplePassword (2) * md5 (3) | このインターフェースで使用される認証の種類
  rip2IfConfAuthKey | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.4 | R/NC | OCTET STRING (SIZE (0..16) ) | 認証キーとして使用される値。Readした場合、常に空文字列となる
  rip2IfConfSend | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.5 | R/NC | INTEGER * doNotSend (1) * ripVersion1 (2) * rip1Compatible (3) * ripVersion2 (4) * ripV1Demand (5) * ripV2Demand (6) | このインターフェイスで送信されるRIP種類
  rip2IfConfReceive | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.6 | R/NC | INTEGER * rip1 (1) * rip2 (2) * rip1OrRip2 (3) * doNotRecieve (4) | どのバージョンのRIP更新を受け付けるか
  rip2IfConfDefaultMetric | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.7 | R/NC | INTEGER ( 0..15 ) | このインターフェイスから送信されるRIPアップデートパケットの、デフォルトルートエントリに使用されるメトリック
  rip2IfConfStatus | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.8 | R/NC | RowStatus | rip2IfConfTableの行の状態
  rip2IfConfSrcAddress | 1.3.6.1.2.1.23.3.1.9 | R/NC | IpAddress | このインターフェースの送信元アドレスとして使用する IP アドレス。rip2IfConfAddress と同じ値
  rip2PeerTable | 1.3.6.1.2.1.23.4 | N/A |  | RIPピア情報のテーブル
  | rip2PeerEntry | 1.3.6.1.2.1.23.4.1 | N/A |  | INDEX * rip2PeerAddress * rip2PeerDomain
  | rip2PeerAddress | 1.3.6.1.2.1.23.4.1.1 | R/O | IpAddress | ピアが送信元アドレスとして使用しているIPアドレス
  rip2PeerDomain | 1.3.6.1.2.1.23.4.1.2 | R/O | RouteTag | ピアから受信したRIPパケットの、ルーティングドメインフィールドの値
  rip2PeerLastUpdate | 1.3.6.1.2.1.23.4.1.3 | R/O | TimeTicks | ピアから最新のRIPアップデートを受信したときのsysUpTimeの値
  rip2PeerVersion | 1.3.6.1.2.1.23.4.1.4 | R/O | INTEGER ( 0..255 ) | 最後に受信したRIPパケットのヘッダーに含まれるRIPバージョン番号
  rip2PeerRcvBadPackets | 1.3.6.1.2.1.23.4.1.5 | R/O | Counter32 | このピアからのRIP応答パケットが無効として破棄された数
  rip2PeerRcvBadRoutes | 1.3.6.1.2.1.23.4.1.6 | R/O | Counter32 | エントリ形式が無効であったために無視された、このピアからのルートの数

### 4.10. ifMIBグループ

インターフェースの追加情報に関するMIBです。
ifMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       ifMIB(31)
          |
          +--ifMIBObjects(1)

- ifMIBObjectsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ifXTable | 1.3.6.1.2.1.31.1.1 | N/A |  | インターフェースの追加情報のテーブル VLANのifIndexを持つカウンターは、VLANに属している物理ポートのトラフィックを合計した値となる
  | ifXEntry | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | N/A |  | AUGMENTS * ifEntry
  | ifName | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 | R/O | DisplayString | インターフェース名
  ifInMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、マルチキャストパケット数
  ifInBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、ブロードキャストパケット数
  ifOutMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、マルチキャストパケット数
  ifOutBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、ブロードキャストパケット数
  ifHCInOctets | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 | R/O | Counter64 | 受信オクテット総数 ifInOctetsの64ビット版
  ifHCInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルに通知した、ユニキャストパケット数 ifInUcastPktsの64ビット版
  ifHCInMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルに通知した、マルチキャストパケット数 ifInMulticastPktsの64ビット版
  ifHCInBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルに通知した、ブロードキャストパケット数 ifInBroadcastPktsの64ビット版
  ifHCOutOctets | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 | R/O | Counter64 | 送信オクテット総数 ifOutOctetsの64ビット版
  ifHCOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルが送信を要求した、ユニキャストパケット数 ifOutUcastPktsの64ビット版
  ifHCOutMulticastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルが送信を要求した、マルチキャストパケット数 ifOutMulticastPktsの64ビット版
  ifHCOutBroadcastPkts | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13 | R/O | Counter64 | 上位プロトコルが送信を要求した、ブロードキャストパケット数 ifOutBroadcastPktsの64ビット版
  ifHighSpeed | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度。Mbps
  ifAlias | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 | R/NW | DisplayString (SIZE (0..64)) | インターフェースのエイリアス名 * インターフェースに description コマンドが設定されてる場合、その値が使用される * description コマンドが設定されていない場合は空文字列となる * 64文字を超える文字列が description コマンドに設定されていた場合、先頭から64文字分だけを返す

### 4.11. entityMIBグループ

エンティティ情報に関するMIBです
entityMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- entityMIBグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  PhysicalIndex | Integer32 (1..2147483647)

entityMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       entityMIB(47)
          |
          +--entityMIBObjects(1)
             |
             +--entityPhysical(1)

- entityPhysicalグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  entPhysicalTable | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1 | N/A |  | エンティティ情報のテーブル
  | entPhysicalEntry | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * entPhysicalIndex
  | entPhysicalIndex | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | N/A | PhysicalIndex | エンティティのインデックス スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  entPhysicalSerialNum | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | R/NW | SnmpAdminString (SIZE (0..32)) | 機器のシリアル番号

### 4.12. vrrpv3MIBグループ

VRRP情報に関するMIBです。
vrrpv3MIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- vrrpv3MIBグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  Vrrpv3VrIdTC | Integer32 (1..255)

vrrpv3MIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       vrrpv3MIB(207)
          |
          +--vrrpv3Objects(1)
             |
             +--vrrpv3Operations(1)
             |
             +--vrrpv3Statistics(2)

- vrrpv3Operationsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  vrrpv3OperationsTable | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1 | N/A |  | VRRP操作情報のテーブル
  | vrrpv3OperationsEntry | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * ifIndex * vrrpv3OperationsVrId * vrrpv3OperationsInetAddrType
  | vrrpv3OperationsVrId | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.1 | N/A | Vrrpv3VrIdTC | バーチャルルーター ID (VRID)
  vrrpv3OperationsInetAddrType | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.2 | N/A | InetAddressType | Vrrpv3OperationsEntryおよびVrrpv3AssociatedIpAddrEntryのIPアドレスタイプ ipv4（1）およびipv6（2）が使用される
  vrrpv3OperationsMasterIpAddr | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.3 | R/O | InetAddress | マスタールーターの実IPアドレス
  vrrpv3OperationsPrimaryIpAddr | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.4 | R/NC | InetAddress | バックアップ状態からマスターに移行する場合に、vrrpv3OperationsMasterIpAddrになるIPアドレス
  vrrpv3OperationsVirtualMacAddr | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.5 | R/O | MacAddress | バーチャルMACアドレス
  vrrpv3OperationsStatus | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.6 | R/O | INTEGER * initialize(1) * backup(2) * master(3) | バーチャルルーターの状態
  vrrpv3OperationsPriority | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.7 | R/NC | Unsigned32 (0..255) | 優先度（プライオリティ）
  vrrpv3OperationsAddrCount | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.8 | R/O | Integer32 (0..255) | バーチャルルーターに関連付けられているIPアドレスの数
  vrrpv3OperationsAdvInterval | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.9 | R/NC | TimeInterval (5..4095) | advertisementパケットの送信間隔(1/100秒)
  vrrpv3OperationsPreemptMode | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.10 | R/NC | TruthValue | プリエンプトモードが有効か
  vrrpv3OperationsAcceptMode | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.11 | R/NC | TruthValue | マスター状態のバーチャルルーターが、IPv6アドレスの所有者でない場合、アドレス所有者のIPv6アドレス宛てのパケットを独自のものとして受け入れるかどうか。
  vrrpv3OperationsUpTime | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.12 | R/O | TimeTicks | バーチャルルーターが、initializeではない状態に移行してからの時間
  vrrpv3OperationsRowStatus | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1.13 | R/NC | RowStatus | vrrpv3OperationsTableの行の状態
  vrrpv3AssociatedIpAddrTable | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.2 | N/A |  | バーチャルルーターに関連付けられたアドレスのテーブル
  | vrrpv3AssociatedIpAddrEntry | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * ifIndex * vrrpv3OperationsVrId * vrrpv3OperationsInetAddrType * vrrpv3AssociatedIpAddrAddress
  | vrrpv3AssociatedIpAddrAddress | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.2.1.1 | N/A | InetAddress (SIZE (0|4|16)) | バーチャルIPアドレス
  vrrpv3AssociatedIpAddrRowStatus | 1.3.6.1.2.1.207.1.1.2.1.2 | R/NC | RowStatus | vrrpv3AssociatedIpAddrTableの行の状態

- vrrpv3Statisticsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  vrrpv3RouterChecksumErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.1 | R/O | Counter64 | 無効なVRRPチェックサム値で受信されたVRRPパケットの総数　(※1)
  vrrpv3RouterVersionErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.2 | R/O | Counter64 | 不明またはサポートされていないバージョン番号で受信したVRRPパケットの総数 (※1)
  vrrpv3RouterVrIdErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.3 | R/O | Counter64 | 無効なVRIDで受信したVRRPパケットの総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsTable | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5 | N/A |  | バーチャルルーター統計情報のテーブル
  | vrrpv3StatisticsEntry | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1 | N/A |  | AUGMENTS * vrrpv3OperationsEntry
  | vrrpv3StatisticsMasterTransitions | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.1 | R/O | Counter32 | マスター状態に移行した合計回数
  vrrpv3StatisticsNewMasterReason | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.2 | R/O | INTEGER * notMaster(0) * priority(1) * preempted(2) * masterNoResponse (3) | マスター状態に移行した理由
  vrrpv3StatisticsRcvdAdvertisements | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.3 | R/O | Counter64 | 受信したadvertisementパケットの総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsAdvIntervalErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.4 | R/O | Counter64 | VRRPパケット中のadvertisement intervalの値が、vrrpv3OperationsAdvIntervalと異なる値で受信した、パケットの総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsIpTtlErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.5 | R/O | Counter64 | IPv4 TTL または、IPv6 Hop Limit が255に等しくないVRRPパケットの受信総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsProtoErrReason | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.6 | R/O | INTEGER * noError(0) * ipTtlError(1) * versionError(2) * checksumError(3) * vrIdError(4) | 最後のプロトコルエラーの理由 プロトコルエラーが発生していない場合は、noError（0） ※vrIdError(4)は、トラップ通知だけで使用
  vrrpv3StatisticsRcvdPriZeroPackets | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.7 | R/O | Counter64 | 優先順位が「0」のVRRPパケットの受信総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsSentPriZeroPackets | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.8 | R/O | Counter64 | 優先順位が「0」のVRRPパケットの送信総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsRcvdInvalidTypePackets | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.9 | R/O | Counter64 | 「タイプ」フィールドに無効な値があるVRRPパケットの受信総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsAddressListErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.10 | R/O | Counter64 | アドレスリストがバーチャルルーターのローカルに設定されたリストと一致しない受信パケットの総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsPacketLengthErrors | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.11 | R/O | Counter64 | VRRPヘッダーの長さより短いパケット長で受信したパケットの総数 (※1)
  vrrpv3StatisticsRefreshRate | 1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.13 | R/O | Unsigned32 | vrrpv3StatisticsEntry の最小ポーリング間隔

(※1) MIBはCounter64で取得できるが、本製品で返却できるカウンタ値は32ビットまで。

## 5. プライベートMIB

本製品が対応しているプライベートMIBについて、以下に示します。

### 5.1. yamahaSWHardwareグループ

ヤマハスイッチのハードウェア情報に関するMIBです。

- yamahaSWHardwareグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  yshMemorySize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.2 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メモリサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshMemorySizeMB で値を確認できる
  yshFlashROMSize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.3 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ FlashROMサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshFlashROMSizeMB で値を確認できる
  yshMemoryUtil | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.4 | R/O | Gauge (0..100) | メモリ使用率
  yshCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.5 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5秒間平均)
  yshCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.6 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(1分間平均)
  yshCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.7 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5分間平均)
  yshStackTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19 | N/A |  | メンバースイッチごとのハードウェア情報のテーブル スタックが構成されているときのみ、取得できる
  | yshStackEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1 | N/A |  | INDEX * yshStackId
  | yshStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID
  yshStackMemorySize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.2 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メモリサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshStackMemorySizeMB で値を確認できる
  yshStackFlashROMSize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.3 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ FlashROMサイズがINTEGERの最大値よりも大きい場合、INTEGERの最大値(2,147,483,647)となる その場合、yshStackFlashROMSizeMB で値を確認できる
  yshStackMemoryUtil | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.4 | R/O | Gauge (0..100) | メモリ使用率
  yshStackCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.5 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5秒間平均)
  yshStackCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.6 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(1分間平均)
  yshStackCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.7 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5分間平均)
  yshStackMemorySizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.8 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メガバイト単位
  yshStackFlashROMSizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.19.1.9 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ メガバイト単位
  yshEnableTemperatureTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.20 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 温度情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  yshTemperatureTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21 | N/A |  | 温度情報のテーブル
  | yshTemperatureEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1 | N/A |  | INDEX * yshTemperatureStackId * yshTemperatureDeviceType * yshTemperatureDeviceIndex
  | yshTemperatureStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshTemperatureDeviceType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.2 | N/A | INTEGER * cpu(1) * phy(2) * sfp(3) * thermal-sensor(4) * pse(5) * mac(6) * ddr(7) * sfp28(8) * qsfp28(9) * phy1(10) * phy2(11) * phy3(12) | デバイス種別
  yshTemperatureDeviceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.3 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | デバイスごとのインデックス たとえば、CPUを2つもつ機器の場合、インデックスは1と2になる
  yshTemperatureValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.4 | R/O | Gauge | デバイスの温度 デバイスの温度を計測していない場合、0が入る
  yshTemperatureStatusTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22 | N/A |  | 温度状態のテーブル
  | yshTemperatureStatusEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1 | N/A |  | INDEX * yshTemperatureStatusStackId * yshTemperatureStatusDeviceType
  | yshTemperatureStatusStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshTemperatureStatusDeviceType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.2 | N/A | INTEGER * cpu(1) * phy(2) * sfp(3) * thermal-sensor(4) * pse(5) * mac(6) * ddr(7) * sfp28(8) * qsfp28(9) * phy1(10) * phy2(11) * phy3(12) | デバイス種別
  yshTemperatureStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.3 | R/O | INTEGER * normal(1) * warning(2) * error(3) | 温度状態 * 正常時はNormal * Warningは、High閾値を超えている * Errorは、alarm温度を超えている
  yshTemperatureStatusNormalThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.4 | N/A | Gauge | Normal状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
  yshTemperatureStatusWarningThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.5 | N/A | Gauge | Warning状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
  yshTemperatureStatusErrorThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.6 | N/A | Gauge | Error状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
  yshEnableFanTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.23 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ファン情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  yshFanTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24 | N/A |  | FAN情報のテーブル
  | yshFanEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1 | N/A |  | INDEX * yshFanStackId * yshFanIndex
  | yshFanStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshFanIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | FANごとのインデックス たとえば、FANを2つもつ機器の場合、インデックスは1と2になる
  yshFanRpm | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.3 | R/O | Gauge | FANの回転数
  yshFanStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.4 | R/O | INTEGER * normal(1) * stopped(2) | FANの状態
  yshFanSpeedStatusTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25 | N/A |  | FAN回転数の状態のテーブル
  | yshFanSpeedStatusEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1 | N/A |  | INDEX * yshFanSpeedStatusStackId
  | yshFanSpeedStatusStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshFanSpeedStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1.2 | R/O | INTEGER * low(1) * middle(2) * high(3) * max-speed(4) * middle-high(5) * high-alarm(6) * middle-low(7) | FAN回転数の状態
  yshMemorySizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.28 | R/O | INTEGER | メモリサイズ メガバイト単位
  yshFlashROMSizeMB | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.29 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ メガバイト単位
  yshEnablePSUTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.30 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 電源ユニットによるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  yshPSUTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31 | N/A |  | 電源ユニット情報のテーブル
  | yshPSUEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1 | N/A |  | INDEX * yshPSUStackId * yshPSUSlotId
  | yshPSUStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshPSUSlotId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | 電源ユニットのスロットID
  yshPSUModelName | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.3 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 電源ユニットのモデル名
  yshPSUSerialNum | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.4 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 電源ユニットのシリアル番号
  yshPSURevision | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.5 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 電源ユニットのバージョン
  yshPSUVoltValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.6 | R/O | Gauge | 電源ユニットの入力電圧の値。(V) 電源ユニットの電圧を計測していない場合、0が入る
  yshPSUWatValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.7 | R/O | Gauge | 電源ユニットの入力消費電力の値。(W) 電源ユニットの消費電力を計測していない場合、0が入る
  yshPSUMaxWatValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.8 | R/O | Gauge | 電源ユニットの最大消費電力の値。(W) 電源ユニットの最大消費電力を計測していない場合、0が入る
  yshPSUTemperatureValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.9 | R/O | Gauge | 電源ユニットの温度の値。(℃) 電源ユニットの温度を計測していない場合、0が入る
  yshPSUFanRpm | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.10 | R/O | Gauge | 電源ユニットのFANの回転数。(rpm) 電源ユニットのファンの回転数を計測していない場合、0が入る
  yshPSUStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.31.1.11 | R/O | OCTET STRING (SIZE (2)) | 電源ユニットの状態。 2進数の値を16進数の OCTET STRING にエンコードしている。 最上位ビットから以下の順番でビットが割り当てられる。足りないビットは0で下位を埋める。 * notPresence(0) : 電源ユニットが差し込まれていない * powered(1) : 電源が正常に供給されている * inputError(2) : 電源ユニットの入力側で電流/電圧/消費電力に異常が発生している * outputError(3) : 電源ユニットの出力側で電流/電圧/消費電力に異常が発生している * temperatureError(4) : 電源ユニットの温度に異常が発生している * fanError(5) : 電源ユニットのファンに異常が発生している * notConnected(6) : 電源ケーブルが差し込まれていない * wrongModule(7) : 未サポートの電源ユニットが差し込まれている * inputWarned(8) : 電源ユニットの入力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している * outputWarned(9) : 電源ユニットの出力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している * tempertureWarned(10) : 電源ユニットの温度に警告が発生している * fanWarned(11) : 電源ユニットのファンに警告が発生している 例えば、電源ユニットの温度に異常が発生していて、電源ユニットの出力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している場合、16進数で以下の値となる。 08 40

### 5.2. yamahaSWFirmwareグループ

ヤマハスイッチのファームウェア情報に関するMIBです。

- yamahaSWFirmwareグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysfConfigFile | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 起動コンフィグ
  ysfRevision | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.3 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | ファームウェアのバージョン
  ysfUpTime | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.4 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間
  ysfRestart | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.11 | R/W | INTEGER * nothing(1) * restart(2) | 'restart’の値を書き込むと、システムが再起動する
  ysfStackTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12 | N/A |  | メンバースイッチごとのファームウェア情報のテーブル スタックが構成されているときのみ、取得できる
  | ysfStackEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12.1 | N/A |  | INDEX * ysfStackId
  | ysfStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID
  ysfStackUpTime | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.12.1.2 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間

### 5.3. yamahaSWL2msグループ

ヤマハスイッチのL2MS情報に関するMIBです。

- yamahaSWL2msグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysl2msNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.1 | N/A | INTEGER | 認識できているスイッチの数 ※トラップ通知のみで使用
  ysl2msEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | L2MS情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  ysl2msTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3 | N/A |  | L2MSで接続されている機器の情報のテーブル
  | ysl2msEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1 | N/A |  | INDEX * ysl2msIndex
  | ysl2msIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.1 | N/A | DisplayString (SIZE (0..6)) | 機器のMACアドレス ※トラップ通知のみで使用
  ysl2msProduct | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.2 | N/A | INTEGER * generic(1) * swx2200-8g(2) * swx2200-24g(3) * swx2200-8poe(4) | 機器の品番 ※トラップ通知のみで使用
  ysl2msPhysAddress | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.5 | N/A | DisplayString (SIZE (0..6)) | 機器のMACアドレス ※トラップ通知のみで使用
  ysl2msRoute | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.3.1.11 | N/A | DisplayString (SIZE (0..64)) | 機器へのルート情報 ※トラップ通知のみで使用

### 5.4. yamahaSWErrDisableグループ

ヤマハスイッチのエラー検出機能情報に関するMIBです。

- yamahaSWErrDisableグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysedConfigTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1 | N/A |  | エラー検出機能の設定情報のテーブル
  | ysedConfigEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1 | N/A |  | INDEX * ysedConfigIndex
  | ysedConfigIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | テーブルのINDEX ysedConfigFunction の値に対応する
  ysedConfigFunction | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.2 | R/O | INTEGER * bpduguard(1) * loopdetect(2) | エラー検出が有効な機能
  ysedConfigAutoRecovery | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.3 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | Error Disable状態からの自動復旧設定
  ysedConfigRecoveryInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.1.1.4 | R/W | INTEGER (10..1000000) | Error Disable状態からの自動復旧を試みる周期(秒)
  ysedEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | エラー検出機能によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  ysedIfTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3 | N/A |  | エラー検出機能の情報のテーブル
  | ysedIfEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3.1 | N/A |  | INDEX * ysedIfIndex
  | ysedIfIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | インターフェースのインデックス
  ysedIfStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.3.1.2 | R/O | INTEGER * normal(1) * bpduguard(2) * loopdetect(3) * portsecurity(4) | ポートのError Disable状態

### 5.5. yamahaSWRmonグループ

ヤマハスイッチのRMON情報に関するMIBです。

- yamahaSWRmonグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysrmonSetting | 1.3.6.1.4.1.1182.3.7.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | RMON機能の有効/無効設定
  ysrmonEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.7.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | RMON機能によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値

### 5.6. yamahaSWTermMonグループ

ヤマハスイッチの端末監視情報に関するMIBです。

- yamahaSWTermMonグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ystmEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 端末監視機能によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  ystmIfTermTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3 | N/A |  | ポートを対象とした、端末監視機能のテーブル
  | ystmIfTermEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1 | N/A |  | INDEX * ystmIfTermIndex
  | ystmIfTermIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | ifIndex ※トラップ通知のみで使用
  ystmIfTermDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1.2 | N/A | DisplayString (SIZE (0..255)) | 端末監視記述 ※トラップ通知のみで使用
  ystmIfTermStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.3.1.3 | N/A | INTEGER * up(1) * down(2) * idle(3) | 端末監視状態 ※トラップ通知のみで使用
  ystmIpTermTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4 | N/A |  | IPアドレスを対象とした、端末監視機能のテーブル
  | ystmIpTermEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1 | N/A |  | INDEX ystmIpTermIndex
  | ystmIpTermIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1.1 | N/A | IpAddress | 監視対象IPアドレス ※トラップ通知のみで使用
  ystmIpTermDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1.2 | N/A | DisplayString (SIZE (0..255)) | 端末監視記述 ※トラップ通知のみで使用
  ystmIpTermStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.4.1.3 | N/A | INTEGER * up(1) * down(2) * idle(3) | 端末監視状態 ※トラップ通知のみで使用

### 5.7. yamahaSWBridgeグループ

ヤマハスイッチのdot1dBridge情報に関するMIBです。

- yamahaSWBridgeグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysbridgeEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.9.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | dot1dBridge情報のSNMPトラップを通知するか否かの設定値

### 5.8. yamahaSWLoopDetectグループ

ヤマハスイッチのループ検出情報に関するMIBです。

- yamahaSWLoopDetectグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysldEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | トラップが通知するかどうか
  ysldSystemAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | システム全体のループ検出の有効/無効
  ysldSystemBlockingRecoveryInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.6 | R/W | INTEGER (0｜10..3600) | ループ解消後、Blocking状態のインターフェースが自動復旧するまでの時間(秒)
  ysldSystemStatusReset | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.7 | R/W | INTEGER * nothing(1) * reset(2) | ループ検出状態のリセット
  ysldPortTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8 | N/A |  | 各ポートのループ検出情報のテーブル
  | ysldPortEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1 | N/A |  | INDEX * ysldPortStackId * ysldPortIndex
  | ysldPortStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  ysldPortIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | ポート番号
  ysldPortAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.3 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ポートのループ検出の有効/無効
  ysldPortStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.4 | R/O | INTEGER * disabled(1) * normal(2) * detected(3) * blocked(4) * shutdown(5) | ループ検出の状態 * disabled(1) : ループ検出機能が無効 * normal(2) : ループを検出していない * detected(3) : ループを検出している * blocked(4) : ループを検出し、ポートがBlocking状態になっている * shutdown(5) : ループを検出し、ポートがShutdown状態になっている
  ysldPortBlocking | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.5 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ループ発生時にポートをブロッキングするか否かの設定
  ysldLagTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9 | N/A |  | 各リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ検出情報のテーブル
  | ysldLagEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1 | N/A |  | INDEX * ysldLagIndex
  | ysldLagIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | リンクアグリゲーションの論理インターフェースの ifIndex
  ysldLagAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ検出 有効/無効
  ysldLagStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.3 | R/O | INTEGER * disabled(1) * normal(2) * detected(3) * blocked(4) * shutdown(5) | ループ検出の状態 * disabled(1) : ループ検出機能が無効 * normal(2) : ループを検出していない * detected(3) : ループを検出している * blocked(4) : ループを検出し、論理インターフェースがBlocking状態になっている * shutdown(5) : ループを検出し、論理インターフェースがShutdown状態になっている
  ysldLagBlocking | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.9.1.4 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ループ発生時に論理インターフェースをブロッキングするか否かの設定

### 5.9. yamahaSWVrrpグループ

ヤマハスイッチのVRRP情報に関するMIBです。

- yamahaSWVrrpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysvrrpEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.12.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | VRRP情報のSNMPトラップを通知するか否かの設定値

### 5.10. yamahaSWPtpグループ

ヤマハスイッチのPTP情報に関するMIBです。
yamahaSWPtpグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- yamahaSWPtpグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  YsptpClockDomainType | Unsigned32 (0..255)
  YsptpClockIdentity | OCTET STRING (SIZE (8))
  YsptpClockInstanceType | Unsigned32 (0..255)
  YsptpClockIntervalBase2 | Integer32 (-128..127)
  YsptpClockMechanismType | INTEGER * e2e(1) * p2p(2) * disabled(254)
  YsptpClockPortNumber | Unsigned32 (0..65535)
  YsptpClockPortState | INTEGER * initializing(1) * faulty(2) * disabled(3) * listening(4) * preTimeTransmitter(5) * timeTransmitter(6) * passive(7) * uncalibrated(8) * timeReceiver(9)
  YsptpClockQualityAccuracyType | INTEGER * nanoSecond25(32) * nanoSecond100(33) * nanoSecond250(34) * microSec1(35) * microSec2dot5(36) * microSec10(37) * microSec25(38) * microSec100(39) * microSec250(40) * milliSec1(41) * milliSec2dot5(42) * milliSec10(43) * milliSec25(44) * milliSec100(45) * milliSec250(46) * second1(47) * second10(48) * secondGreater10(49) * unknown(254)
  YsptpClockQualityClassType | Unsigned32 (0..255)
  YsptpClockRoleType | INTEGER * timeTransmitter(1) * timeReceiver(2)
  YsptpClockStateType | INTEGER * freerun(1) * holdover(2) * acquiring(3) * frequencyLocked(4) * phaseAligned(5)
  YsptpClockTimeInterval | OCTET STRING (SIZE (1..255))
  YsptpClockTxModeType | INTEGER * unicast(1) * multicast(2) * multicastmix(3)
  YsptpClockType | INTEGER * ordinaryClock(1) * boundaryClock(2) * transparentClock(3) * boundaryNode(4)
  YsptpClockEnabled | INTEGER * enabled(1) * disabled(2)
  YsptpClockStep | INTEGER * oneStep(1) * twoStep(2)
  YsptpClockSendProtocol | INTEGER * udpIPv4(1) * udpIPv6(2) * layer2(3)
  YsptpClockBtca | INTEGER * default(1) * g8275(2)
  YsptpClockSynceLink | INTEGER * sfpNone(1) * sfp1G(2) * sfp10G(3) * sfp25G(4) * sfp100G(5)
  YsptpClockStatPerSec | OCTET STRING (SIZE (0..16))

yamahaSWPtpグループは、以下のようにグループが分かれます。

       yamahaSWPtp(13)
          |
          +--ysptpMIBObjects(1)
             |
             +--ysptpMIBSystemInfo(1)
             |
             +--ysptpMIBClockInfo(2)

- ysptpMIBSystemInfoグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysptpSystemInfoTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1 | N/A |  | システムのPTP設定情報のテーブル
  | ysptpSystemInfoEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * ysptpSystemInfoInstanceIndex
  | ysptpSystemInfoInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.1 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpSystemInfoEnabled | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.2 | R/O | YsptpClockEnabled | システム全体のPTP機能 有効/無効
  ysptpSystemInfoClockType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.3 | R/O | YsptpClockType | PTPの動作モード
  ysptpSystemInfoDelayMec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.4 | R/O | YsptpClockMechanismType | ディレイメカニズム
  ysptpSystemInfoStep | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.5 | R/O | YsptpClockStep | ステップモード
  ysptpSystemInfoSendProtocol | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.6 | R/O | YsptpClockSendProtocol | 転送プロトコル
  ysptpSystemInfoPriority1 | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.7 | R/O | Unsigned32 | プライオリティ1
  ysptpSystemInfoPriority2 | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.8 | R/O | Unsigned32 | プライオリティ2
  ysptpSystemInfoDomain | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.9 | R/O | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpSystemInfoBtca | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.10 | R/O | YsptpClockBtca | ベストタイムトランスミッタークロックアルゴリズム
  ysptpSystemInfoSynceIfindex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.12 | R/O | InterfaceIndex | Sync-Eの入力ポートのifIndex 情報がある場合に取得可能
  ysptpSystemInfoSynceLink | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.1.1.13 | R/O | YsptpClockSynceLink | Sync-Eの入力ポートのリンク速度 情報がある場合に取得可能
  ysptpSystemPortInfoTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2 | N/A |  | ポートのPTP設定情報のテーブル
  | ysptpSystemPortInfoEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * ysptpSystemPortInfoInstanceIndex * ysptpSystemPortInfoNumberIndex
  | ysptpSystemPortInfoInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.1 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpSystemPortInfoNumberIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.2 | N/A | YsptpClockPortNumber | ポート番号
  ysptpSystemPortInfoName | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.3 | R/O | DisplayString (SIZE (1..64)) | ポート名
  ysptpSystemPortInfoEnabled | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.4 | R/O | YsptpClockEnabled | ポートのPTP機能 有効/無効
  ysptpSystemPortInfoAnnounceInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.5 | R/O | YsptpClockIntervalBase2 | Announce メッセージの送信間隔
  ysptpSystemPortInfoAnnounceTimeout | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.6 | R/O | Integer32 | Announce メッセージの受信タイムアウト
  ysptpSystemPortInfoSyncInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.7 | R/O | YsptpClockIntervalBase2 | Sync メッセージの送信間隔
  ysptpSystemPortInfoDelayReqInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.1.2.1.8 | R/O | Integer32 | Delay-Request メッセージの送信間隔 (E2E)

- ysptpMIBClockInfoグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysptpClockCurrentDSTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1 | N/A |  | currentDS情報のテーブル クロックの現在の状態 DS情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockCurrentDSEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockCurrentDSDomainIndex * ysptpClockCurrentDSClockTypeIndex * ysptpClockCurrentDSInstanceIndex
  | ysptpClockCurrentDSDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockCurrentDSClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockCurrentDSInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockCurrentDSStepsRemoved | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1.4 | R/O | Unsigned32 | stepsRemovedの値
  ysptpClockCurrentDSOffsetFromTimeTransmitter | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1.5 | R/O | YsptpClockTimeInterval | Offsetの値
  ysptpClockCurrentDSMeanPathDelay | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.1.1.6 | R/O | YsptpClockTimeInterval | MeanPathDelayの値
  ysptpClockParentDSTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2 | N/A |  | parentDS情報のテーブル 自機が同期しているタイムトランスミッタークロックの情報 DS情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockParentDSEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockParentDSDomainIndex * ysptpClockParentDSClockTypeIndex * ysptpClockParentDSInstanceIndex
  | ysptpClockParentDSDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockParentDSClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockParentDSInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockParentDSParentStats | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.5 | R/O | TruthValue | ParentStatsの値
  ysptpClockParentDSOffset | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.6 | R/O | Integer32 | ParentOffsetScaledLogVariance の値
  ysptpClockParentDSClockPhChRate | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.7 | R/O | Integer32 | ParentClockPhaseChangeRate の値
  ysptpClockParentDSGMClockIdentity | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.8 | R/O | YsptpClockIdentity | グランドマスタークロックID
  ysptpClockParentDSGMClockPriority1 | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.9 | R/O | Unsigned32 | グランドマスタークロック プライオリティ1
  ysptpClockParentDSGMClockPriority2 | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.10 | R/O | Unsigned32 | グランドマスタークロック プライオリティ2
  ysptpClockParentDSGMClockQualityClass | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.11 | R/O | YsptpClockQualityClassType | グランドマスタークロック Quality Class の値
  ysptpClockParentDSGMClockQualityAccuracy | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.12 | R/O | YsptpClockQualityAccuracyType | グランドマスタークロック Quality Accuracy の値
  ysptpClockParentDSGMClockQualityOffset | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.13 | R/O | Unsigned32 | グランドマスタークロック Quality Offset の値
  ysptpClockParentDSParentClockIdentity | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.14 | R/O | YsptpClockIdentity | 自機が同期しているタイムトランスミッタークロックのクロックID
  ysptpClockParentDSParentPortNumber | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.2.1.15 | R/O | YsptpClockPortNumber | 自機が同期しているタイムトランスミッタークロックのポート番号
  ysptpClockDefaultDSTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3 | N/A |  | defaultDS情報のテーブル 自機のクロック情報 DS情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockDefaultDSEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockDefaultDSDomainIndex * ysptpClockDefaultDSClockTypeIndex * ysptpClockDefaultDSInstanceIndex
  | ysptpClockDefaultDSDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockDefaultDSClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockDefaultDSInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockDefaultDSTwoStepFlag | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.4 | R/O | TruthValue | 2ステップで動作しているか
  ysptpClockDefaultDSClockIdentity | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.5 | R/O | YsptpClockIdentity | クロックID
  ysptpClockDefaultDSPriority1 | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.6 | R/O | Unsigned32 | プライオリティ1
  ysptpClockDefaultDSPriority2 | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.7 | R/O | Unsigned32 | プライオリティ2
  ysptpClockDefaultDSReceiverOnly | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.8 | R/O | TruthValue | タイムレシーバークロックのみで動作しているか
  ysptpClockDefaultDSQualityClass | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.9 | R/O | YsptpClockQualityClassType | Quality Class の値
  ysptpClockDefaultDSQualityAccuracy | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.10 | R/O | YsptpClockQualityAccuracyType | Quality Accuracy の値
  ysptpClockDefaultDSQualityOffset | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.3.1.11 | R/O | Integer32 | Quality offset の値
  ysptpClockRunningTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.4 | N/A |  | PTPクロック動作中のデータセット情報のテーブル 情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockRunningEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.4.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockRunningDomainIndex * ysptpClockRunningClockTypeIndex * ysptpClockRunningInstanceIndex
  | ysptpClockRunningDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.4.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockRunningClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.4.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockRunningInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.4.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockRunningState | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.4.1.4 | R/O | YsptpClockStateType | PTPエンジンによって返されるクロックの状態
  ysptpClockTransDefaultDSTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5 | N/A |  | transparentClockDefaultDS情報のテーブル トランスペアレントクロックの情報 DS情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockTransDefaultDSEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockTransDefaultDSDomainIndex * ysptpClockTransDefaultDSInstanceIndex
  | ysptpClockTransDefaultDSDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockTransDefaultDSInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.2 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockTransDefaultDSClockIdentity | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.3 | R/O | YsptpClockIdentity | クロックID
  ysptpClockTransDefaultDSNumOfPorts | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.4 | R/O | Counter32 | PTPポート数
  ysptpClockTransDefaultDSDelay | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.5 | R/O | YsptpClockMechanismType | 使用されているディレイメカニズム
  ysptpClockTransDefaultDSPrimaryDomain | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.5.1.6 | R/O | YsptpClockDomainType | プライマリードメイン
  ysptpClockPortDSTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6 | N/A |  | portDS情報のテーブル インターフェースのクロック情報 DS情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockPortDSEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockPortDSDomainIndex * ysptpClockPortDSClockTypeIndex * ysptpClockPortDSClockInstanceIndex * ysptpClockPortDSPortNumberIndex
  | ysptpClockPortDSDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockPortDSClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockPortDSClockInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockPortDSPortNumberIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.4 | N/A | YsptpClockPortNumber | ポート番号
  ysptpClockPortDSName | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.5 | R/O | DisplayString (SIZE (1..64)) | ポート名
  ysptpClockPortDSPortIdentity | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.6 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..256)) | クロックID
  ysptpClockPortDSlogAnnouncementInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.7 | R/O | YsptpClockIntervalBase2 | Announce メッセージの送信間隔
  ysptpClockPortDSAnnounceRctTimeout | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.8 | R/O | Integer32 | Announce メッセージの受信タイムアウト
  ysptpClockPortDSlogSyncInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.9 | R/O | YsptpClockIntervalBase2 | Sync メッセージの送信間隔
  ysptpClockPortDSMinDelayReqInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.10 | R/O | Integer32 | Delay-Request メッセージの送信間隔 (E2E)
  ysptpClockPortDSDelayMech | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.12 | R/O | YsptpClockMechanismType | 使用されているディレイメカニズム
  ysptpClockPortDSPeerMeanPathDelay | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.13 | R/O | YsptpClockTimeInterval | MeanPathDelayの値
  ysptpClockPortDSPTPVersion | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.6.1.15 | R/O | Unsigned32 | PTPバージョン
  ysptpClockPortRunningTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7 | N/A |  | クロックが動作中インターフェースの情報のテーブル 情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockPortRunningEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockPortRunningDomainIndex * ysptpClockPortRunningClockTypeIndex * ysptpClockPortRunningClockInstanceIndex * ysptpClockPortRunningPortNumberIndex
  | ysptpClockPortRunningDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockPortRunningClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockPortRunningClockInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockPortRunningPortNumberIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.4 | N/A | YsptpClockPortNumber | ポート番号
  ysptpClockPortRunningName | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.5 | R/O | DisplayString (SIZE (1..64)) | ポート名
  ysptpClockPortRunningState | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.6 | R/O | YsptpClockPortState | ポートの状態
  ysptpClockPortRunningRole | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.7 | R/O | YsptpClockRoleType | クロックのロール
  ysptpClockPortRunningTxMode | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.8 | R/O | YsptpClockTxModeType | 送信転送モード
  ysptpClockPortRunningRxMode | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.7.1.9 | R/O | YsptpClockTxModeType | 受信転送モード
  ysptpClockPortStatTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8 | N/A |  | インターフェースのPTP統計情報のテーブル 情報がある場合に取得可能
  | ysptpClockPortStatEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1 | N/A |  | INDEX * ysptpClockPortStatDomainIndex * ysptpClockPortStatClockTypeIndex * ysptpClockPortStatClockInstanceIndex * ysptpClockPortStatPortNumberIndex
  | ysptpClockPortStatDomainIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.1 | N/A | YsptpClockDomainType | ドメイン番号
  ysptpClockPortStatClockTypeIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.2 | N/A | YsptpClockType | クロック種別
  ysptpClockPortStatClockInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.3 | N/A | YsptpClockInstanceType | インスタンス番号
  ysptpClockPortStatPortNumberIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.4 | N/A | YsptpClockPortNumber | ポート番号
  ysptpClockPortStatName | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.5 | R/O | DisplayString (SIZE (1..64)) | ポート名
  ysptpClockPortStatAnnounceRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.6 | R/O | Counter32 | Announce メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatAnnounceRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.7 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Announce メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatAnnounceTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.8 | R/O | Counter32 | Announce メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatAnnounceTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.9 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Announce メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatSyncRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.10 | R/O | Counter32 | Sync メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatSyncRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.11 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Sync メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatSyncTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.12 | R/O | Counter32 | Sync メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatSyncTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.13 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Sync メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatFollowUpRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.14 | R/O | Counter32 | Follow-Up メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatFollowUpRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.15 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Follow-Up メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatFollowUpTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.16 | R/O | Counter32 | Follow-Up メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatFollowUpTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.17 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Follow-Up メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatDelayReqRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.18 | R/O | Counter32 | Delay-Request メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatDelayReqRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.19 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Delay-Request メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatDelayReqTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.20 | R/O | Counter32 | Delay-Request メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatDelayReqTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.21 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Delay-Request メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatDelayRespRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.22 | R/O | Counter32 | Delay-Response メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatDelayRespRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.23 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Delay-Response メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatDelayRespTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.24 | R/O | Counter32 | Delay-Response メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatDelayRespTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.25 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Delay-Response メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatSignalingRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.26 | R/O | Counter32 | Signaling メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatSignalingRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.27 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Signaling メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatSignalingTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.28 | R/O | Counter32 | Signaling メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatSignalingTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.29 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Signaling メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatManagementRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.30 | R/O | Counter32 | Management メッセージの受信数
  ysptpClockPortStatManagementRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.31 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Management メッセージの受信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatManagementTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.32 | R/O | Counter32 | Management メッセージの送信数
  ysptpClockPortStatManagementTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.33 | R/O | YsptpClockStatPerSec | Management メッセージの送信数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatTotalRx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.34 | R/O | Counter32 | PTPメッセージの受信合計数
  ysptpClockPortStatTotalRxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.35 | R/O | YsptpClockStatPerSec | PTPメッセージの受信合計数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatTotalTx | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.36 | R/O | Counter32 | PTPメッセージの送信合計数
  ysptpClockPortStatTotalTxPerSec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.37 | R/O | YsptpClockStatPerSec | PTPメッセージの送信合計数(秒ごと)
  ysptpClockPortStatAnnounceRctTimeout | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.38 | R/O | Counter32 | Announce メッセージの受信タイムアウト数
  ysptpClockPortStatTotalRxError | 1.3.6.1.4.1.1182.3.13.1.2.8.1.39 | R/O | Counter32 | PTPエラーメッセージの受信合計数

## 6. 標準MIBトラップ

本製品が対応している標準MIBトラップについて、以下に示します。

### 6.1. RFC1157で規定されているトラップ

RFC1157で規定されているトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | なし | 電源OFF/ON、ファームウェア更新時に通知
warmStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 | なし | reload コマンド実行時に通知
linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus | リンクダウン時に通知
linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus | リンクアップ時に通知
authenticationFailure | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 | なし | 間違ったcommunity名を持つSNMPメッセージ受信時に通知

### 6.2. rmonグループのトラップ

RMON情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
risingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.0.1 | alarmIndex alarmVariable alarmSampleType alarmValue alarmRisingThreshold | 上限しきい値を超えたときに通知
fallingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.0.2 | alarmIndex alarmVariable alarmSampleType alarmValue alarmFallingThreshold | 下限しきい値を超えたときに通知

### 6.3. dot1dBridgeグループのトラップ

dot1dBridge情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
newRoot | 1.3.6.1.2.1.17.0.1 | なし | ブリッジが新しいルートになったときに通知
topologyChange | 1.3.6.1.2.1.17.0.2 | なし | トポロジーチェンジを検出したときに通知

### 6.4. vrrpv3MIBグループのトラップ

VRRP情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
vrrpv3NewMaster | 1.3.6.1.2.1.207.0.1 | vrrpv3OperationsMasterIpAddr vrrpv3StatisticsNewMasterReason | マスター状態に移行したときに通知
vrrpv3ProtoError | 1.3.6.1.2.1.207.0.2 | vrrpv3StatisticsProtoErrReason | vrrpv3StatisticsProtoErrReasonで示されるプロトコルエラーを検出したときに通知

## 7. プライベートMIBトラップ

本製品が対応しているプライベートMIBトラップについて、以下に示します。

### 7.1. yamahaSWHardwareグループのトラップ

ヤマハスイッチのハードウェア情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
yshTemperatureStatusNormalTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.5 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusNormalThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がNormalに戻ったときに通知
yshTemperatureStatusWarningTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.6 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusWarningThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がWarning状態に変化したときに通知
yshTemperatureStatusErrorTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.7 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusErrorThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がError状態に変化したときに通知
yshFanStoppedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.8 | yshFanStackId yshFanIndex | FANが停止したときに通知
yshFanSpeedUpTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.9 | yshFanSpeedStatusStackId yshFanSpeedStatus | FAN回転数が上がった(回転数Highになった)ときに通知
yshFanSpeedDownTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.10 | yshFanSpeedStatusStackId yshFanSpeedStatus | FAN回転数が下がった(回転数Highが解除された)ときに通知
yshFanRecoveredTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.14 | yshFanStackId yshFanIndex | 停止したFANの回転が復旧したときに通知
yshPSUInsertTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.15 | yshPSUStackId yshPSUSlotId yshPSUStatus | 電源ユニットが挿入されたときに通知
yshPSUExtractTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.16 | yshPSUStackId yshPSUSlotId yshPSUStatus | 電源ユニットが抜去されたときに通知
yshPSUFailedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.17 | yshPSUStackId yshPSUSlotId yshPSUStatus | 電源ユニットに異常が発生したときに通知
yshPSUWarnedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.18 | yshPSUStackId yshPSUSlotId yshPSUStatus | 電源ユニットに警告が発生したときに通知
yshPSURecoverFailedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.19 | yshPSUStackId yshPSUSlotId yshPSUStatus | 電源ユニットの異常が解消したときに通知
yshPSURecoverWarnedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.20 | yshPSUStackId yshPSUSlotId yshPSUStatus | 電源ユニットの警告が解消したときに通知

### 7.2. yamahaSWL2msグループのトラップ

ヤマハスイッチのL2MS情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ysl2msFindAgent | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.1 | ysl2msNumber ysl2msProduct ysl2msPhysAddress ysl2msRoute | L2MSエージェント検出時に通知
ysl2msDetectDown | 1.3.6.1.4.1.1182.3.5.0.2 | ysl2msNumber ysl2msProduct ysl2msPhysAddress ysl2msRoute | L2MSエージェント喪失時に通知

### 7.3. yamahaSWErrDisableグループのトラップ

ヤマハスイッチのエラー検出機能情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ysedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.6.0.1 | ysedIfStatus | ErrorDisable 検出/解除時に通知

### 7.4. yamahaSWTermMonグループのトラップ

ヤマハスイッチの端末監視情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ystmIfTermTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.0.1 | ystmIfTermDescr ystmIfTermStatus | ポートの端末監視検知時に通知
ystmIpTermTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.8.0.2 | ystmIpTermDescr ystmIpTermStatus | IPアドレスの端末監視検知時に通知

### 7.5. yamahaSWLoopDetectグループのトラップ

ヤマハスイッチのループ検出情報に関するトラップです。

トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
--- | --- | --- | ---
ysldPortDetectLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.1 | ysldPortStackId ysldPortIndex ysldPortStatus | ポートのループ検出時に通知
ysldPortResolveLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.2 | ysldPortStackId ysldPortIndex ysldPortStatus | ポートのループ解消時に通知
ysldLagDetectLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.3 | ysldLagIndex ysldLagStatus | リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ検出時に通知
ysldLagResolveLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.4 | ysldLagIndex ysldLagStatus | リンクアグリゲーションの論理インターフェースのループ解消時に通知

## 8. 注意事項

- 64 ビットカウンターのMIBは、SNMPv2c、SNMPv3 のリクエストで読み出し、書き込みを行うことができます。

  - SNMPv1 のリクエストでは、読み出し、書き込みを行うことができません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.