# インターフェース基本機能

## 1. 機能概要

本製品のインターフェース基本機能について説明します。

## 2. 用語の定義

特になし

## 3. 機能詳細

### 3.1. インターフェースの種類

本製品では、下表の5種類のインターフェースを扱います。

インターフェースの種類 | インターフェースID | 説　明
--- | --- | ---
LANポート | port | 本製品の物理ポート。 固定のLANポートと取り外し可能なSFPポートがあります。 本インターフェースは、 port に続けて"スタックID" + "." + "筐体に印刷されているポート番号" で表現します。 LANポート#1の指定: port1.1
SFP+ポート
SFP28ポート
QSFP28ポート
VLANインターフェース | vlan | ユーザーが定義したVLAN。 本インターフェースは、 vlan に続けて "VLAN ID" で表現します。 VLAN1の指定: vlan1
スタティック論理インターフェース | sa | ユーザーが定義したリンクアグリゲーション。 複数のLAN/SFPポートを束ねて1つのインターフェースとして使用することができます。 本インターフェースは、 sa または po に続けて "論理リンクID" で表現します。 論理リンクID #1のLACP論理インターフェースの指定：po1
LACP論理インターフェース | po

### 3.2. インターフェース制御

本製品では、インターフェースに対して下表の制御を行うことができます。

- インターフェース制御項目

  制御項目 | コマンド | 説　明
  --- | --- | ---
  説明文の設定 | description | インターフェースに対して説明文を設定します。
  有効化 / 無効化 | shutdown | インターフェースを有効化 / 無効化します。
  通信速度/通信モード | speed-duplex | インターフェースの通信速度と通信モードを設定します。(以下から選択します。) ・オートネゴシエーション ・25Gbps / 全二重 ・10Gbps / 全二重 ・100Mbps / 全二重
  オートネゴシエーションタイプ | negotiation | インターフェースのオートネゴシエーションでサポートする通信タイプを設定します。(以下から複数選択できます。) ・10Gbps / 全二重 ・5Gbps / 全二重 ・2.5Gbps / 全二重 ・1Gbps / 全二重 ・100Mbps / 全二重
  FEC | fec | 前方誤り訂正（FEC: Forward Error Correction）を使用するかどうかを設定します。
  MRU | mru | インターフェースで受信可能な最大フレームサイズを 64〜 10,240 Byte の範囲で設定します。
  クロス/ストレート自動判別 (Auto MDI/MDI-X機能) | mdix | 接続先のポートタイプ(MDI or MDI-X)を自動判別し、ケーブルの種別(クロス or ストレート)に 依存することなく相互接続できるようにする機能です。
  速度ダウンシフト | - | 自動で通信速度を落としてリンクを試みる機能です。 本機能は、LANポートに対して常に有効となっています。(無効にすることはできません)
  EEE | eee | Ethernet向け省電力技術 (EEE: Energy Efficient Ethernet) を使用するかどうかを設定します。 IEEE 802.3az として標準化されています。

インターフェースに対するコマンド制御は、下表のようになっています。

- インターフェース制御 対応表

  インターフェース名 | 説明文の設定 | 有効化 / 無効化 | 通信速度/通信モード | オートネゴシエーションタイプ | FEC | MRU | クロス/ストレート自動判別 | EEE
  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
  LANポート | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○
  SFP+ポート | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ×
  SFP28ポート | ○ | ○ | ○ | × | ○(※1) | ○ | × | ×
  QSFP28ポート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ×
  VLANインターフェース | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
  スタティック論理インターフェース | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
  LACP論理インターフェース | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×

- 通信速度/通信モード 対応表

  通信速度/通信モード | LANポート | SFP+ポート | SFP28ポート | QSFP28ポート
  --- | --- | --- | --- | ---
  オートネゴシエーション | ○ | ○ | ○ | ○
  25Gbps / 全二重 | × | － | ○(※2) | －
  10Gbps / 全二重 | × | ○(※3) | － | －
  5Gbps / 全二重 | × | － | － | －
  2.5Gbps / 全二重 | × | － | － | －
  1Gbps / 全二重 | × | － | － | －
  100Mbps / 全二重 | ○ | － | － | －

※1 SFP28ポートにSFP/SFP+モジュールを接続した場合には FEC無効 として動作します。
※2 SFP28ポートにSFP+モジュールを接続した場合は 10Gbps / 全二重 , SFPモジュールを接続した場合 1Gbps / 全二重 として動作します。
※3 SFP+ポートにSFPモジュールを接続した場合 1Gbps / 全二重 として動作します。

### 3.3. LAN/SFPポートの初期状態

本製品のLAN/SFPポートは、初期状態で以下のようになっています。

- 全てのLAN/SFPポートは、アクセスポート(タグなしフレームを扱うポート)として機能し、デフォルトVLAN(VLAN #1)に所属しています。

- 全てのLAN/SFPポートが所属するデフォルトVLAN(VLAN #1)に対して、以下の機能が有効になっています。

  - MSTP：Multiple Spanning Tree Protocol

  - IGMP Snooping

  - IPv4アドレス (192.168.100.240/24)

  - Telnetクライアントからのアクセス

  - Webクライアントからのアクセス

### 3.4. ポートミラーリング

本製品は、任意のLAN/SFPポートのトラフィックを、指定したポートにコピーするポートミラーリング機能を提供します。
コピーされたパケットを採取することで通信状況の解析を行うことができます。
本製品では、スニファーポートは1つまで設定が可能です。
また、監視ポートに対しては、監視方向（送受信・送信のみ・受信のみ）を選択することが可能です。
ポートミラーリングの設定は、 mirror コマンドで行うことができます。
初期設定では、ポートミラーリングの設定は無効となっています。

### 3.5. フレームカウンター

本製品は、LAN/SFPポートごとに送受信したフレーム数をカウントしています。(これをフレームカウンターといいます)
フレームカウンターの参照は、 show frame counter コマンドで行います。
下表にフレームカウンタの表示項目とその最大値を示します。

- 受信フレームカウンターの表示項目

  表示項目 | 説　明 | 最大値
  --- | --- | ---
  Octets | 受信オクテット数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Packets (*1) | 受信パケット数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Broadcast packets (*2) | ブロードキャストパケット受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Multicast packets (*2) | マルチキャストパケット受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Unicast packets (*2) | ユニキャストパケット受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Undersize packets (*2) | アンダーサイズパケット受信数 (64オクテット未満のパケット) | 18,446,744,073,709,551,615
  Oversize packets (*2) | オーバーサイズパケット受信数 (1,523オクテット以上のパケット (*3)) | 18,446,744,073,709,551,615
  Fragments (*2) | フラグメントパケット受信数 (64オクテット未満でCRCが異常であるパケット) | 18,446,744,073,709,551,615
  Jabbers (*2) | ジャバーパケット受信数 (1,523オクテット以上でCRCが異常であるパケット (*3)) | 18,446,744,073,709,551,615
  FCS errors (*2) | FCSエラーパケット受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  RX errors | 受信エラー数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Drop packets (*4) | 受信バッファ溢れしたパケット数 | 18,446,744,073,709,551,615

  (*1) : Packetsは (*2) のパケットを合計した値になります。
  (*3) : LAN/SFPポートに設定した MRU に依存し、変動します。
  (*4) : テールドロップが無効な場合のみ表示されます。

- 送信フレームカウンターの表示項目

  表示項目 | 説　明 | 最大値
  --- | --- | ---
  Octets | 送信オクテット数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Packets (*1) | 送信パケット数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Broadcast packets (*2) | ブロードキャストパケット送信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Multicast packets (*2) | マルチキャストパケット送信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Unicast packets (*2) | ユニキャストパケット受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  TX errors | 送信エラー数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Collisions | コリジョン発生回数 | 18,446,744,073,709,551,615
  Drop Packets(*3) | テールドロップした送信パケット数 | 18,446,744,073,709,551,615

  (*1) : Packetsは (*2) のパケットを合計した値になります。
  (*3) : テールドロップが有効な場合のみ表示されます。

- 送受信フレームカウンターの表示項目

  表示項目 | 説　明 | 最大値
  --- | --- | ---
  64 octet packets | 64オクテット長のパケット送受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  65 ～ 127 octet packets | 65～127オクテット長のパケット送受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  128 ～ 255 octet packets | 128～255オクテット長のパケット送受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  256 ～ 511 octet packets | 256～511オクテット長のパケット送受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  512 ～ 1,023 octet packets | 512～1,023オクテット長のパケット送受信数 | 18,446,744,073,709,551,615
  1,024 ～ MAX octet packets | 1,024～最大オクテット長 (*1) のパケット送受信数 | 18,446,744,073,709,551,615

(*1) : LAN/SFPポートに設定した MRU に依存し、変動します。

フレームカウンターは、 clear counters コマンドで消去することもできます。

また、LAN/SFPポートの状態を表示する show interface コマンドを実行すると、送受信フレーム数の情報が表示されますが、
本情報は、フレームカウンターの情報をもとに表示しています。
以下に、 show interface コマンドで表示する送受信フレーム数とフレームカウンターの対応について示します。

- show interface コマンドで表示する送受信フレーム数とフレームカウンターの対応

  表示項目 | 参照するフレームカウンタ情報
  --- | ---
  input | packets | 受信フレームカウンター の Packets
  bytes | 受信フレームカウンター の Octets
  multicast packets | 受信フレームカウンター の Multicast packets
  drop packets(*1) | 受信フレームカウンター の Drop packets
  output | packets | 送信フレームカウンター の Packets
  bytes | 送信フレームカウンター の Octets
  multicast packets | 送信フレームカウンター の Multicast packets
  broadcast packets | 送信フレームカウンター の Broadcast packets
  drop packets(*1) | 送信フレームカウンター の Drop packets

  (*1) : テールドロップが有効な場合に送信の情報、無効な場合には受信の情報のみ表示されます。

### 3.6. SFPモジュールの受光レベル監視

本製品は、SFP+/SFP28/QSFP28ポートに接続されたSFP/SFP+/SFP28/QSFP28モジュールの受光レベル監視機能を提供します。
SFP/SFP+/SFP28/QSFP28モジュールの受光レベル異常が発生した場合、本製品のポートランプ表示を専用の状態に変更し、SYSLOGメッセージを出力します。
受光レベルが正常範囲に戻った場合、本製品のポートランプ表示を復旧し、SYSLOGメッセージを出力します。
該当ポートがリンクダウンした場合にはSYSLOGメッセージを出力しません。
SFP/SFP+/SFP28/QSFP28モジュールの受光レベル監視設定は、 sfp-monitor コマンドで行うことができます。
初期設定では、SFPモジュールの受光レベル監視の設定は有効となっています。

### 3.7. 送信キューの使用率監視

送信キューの使用率が高く(60%以上、100%以上)なった場合、SYSLOGメッセージを出力します。
送信キューの使用率が正常範囲(50%以下)に戻った場合も、SYSLOGメッセージを出力します。
送信キューの使用率監視設定は、 tx-queue-monitor コマンドで行うことができます(システム全体・LAN/SFPポート単位)。
初期設定では、送信キューの使用率監視の設定は全て有効となっています。

## 4. ifIndexの割り当て

ifIndexはインターフェースに紐づく識別番号です。SNMPやDHCPなどで使用されます。
以下の表に従って割り当てられます。

ifIndexの範囲 | インターフェースの割り当て | 付与ルール | 例
--- | --- | --- | ---
301 - 4394 | VLANインターフェース | ifIndex = 300 + VLAN ID | 301: vlan1 4394: vlan4094
4501 - 4596 | スタティック論理インターフェース | ifIndex = 4500 + スタティック論理インターフェース番号 | 4501: sa1 4596: sa96
4601 - 4727 | LACP論理インターフェース | ifIndex = 4600 + LACP論理インターフェース番号 | 4601: po1 4727: po127
5001 - 6050 | LAN/SFPポート | ifIndex = 4000 + 1000 × スタックID + ポート番号 | 5001: port1.1 6001: port2.1 6050: port2.50

## 5. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照願います。

- インターフェース基本機能 関連コマンド一覧

  操作項目 | 操作コマンド
  --- | ---
  説明文の設定 | description
  シャットダウン | shutdown
  通信速度・通信モードの設定 | speed-duplex
  オートネゴシエーションタイプの設定 | negotiation
  Forward Error Correction の設定 | fec
  MRU設定 | mru
  クロス／ストレート自動判別設定 | mdix auto
  EEE設定 | eee
  EEE対応可否を表示する | show eee capabilities
  EEEステータス情報を表示する | show eee status
  ポートミラーリングの設定 | mirror
  ポートミラーリングの状態表示 | show mirror
  インターフェースの状態表示 | show interface
  インターフェースの状態簡易表示 | show interface brief
  オートネゴシエーション情報の表示 | show interface negotiation
  フレームカウンター表示 | show frame-counter
  フレームカウンターのクリア | clear counters
  SFP/SFP+の状態表示 | show ddm status
  SFPモジュールの受光レベル監視の設定 | sfp-monitor rx-power
  送信キューの使用率監視の設定(システム) | tx-queue-monitor usage-rate
  送信キューの使用率監視の設定(LAN/SFPポート) | tx-queue-monitor usage-rate
  送信キューの使用率監視の設定表示 | show tx-queue-monitor
  インターフェースのリセット | interface reset

## 6. コマンド実行例

### 6.1. LANポートに対する基本設定

LANポートに対する基本的な設定例を以下に示します。
詳細な設定方法については、コマンドリファレンスを参照してください。

- LANポート#1 (port1.1) に説明文を設定します。

      Yamaha(config)#interface port1.1
      Yamaha(config-if)#description Connected to rtx1200-router

- LANポート#1 (port1.1) を無効化します。

      Yamaha(config)#interface port1.1
      Yamaha(config-if)#shutdown

- LANポート#1 (port1.1) を有効化します。

      Yamaha(config)#interface port1.1
      Yamaha(config-if)#no shutdown

- LANポート#1 (port1.1)の通信速度/通信モードを 100Mbps/Full に設定します。

      Yamaha(config)#interface port1.1
      Yamaha(config-if)#speed-duplex 100-full

### 6.2. ポートミラーリング設定

LANポート#1 で LANポート#4 の送受信フレーム、 LANポート#5 の送信フレームを監視できるようにします。
ポートの役割としては、以下のようになります。

- スニファーポート: LANポート#1 (port1.1)

- 監視ポート: LANポート#4 (port1.4) 、LANポート#5 (port1.5)

  1. スニファーポートであるLANポート#1 (port1.1) に対して、監視ポートの設定を行います。

         Yamaha(config)#interface port1.1
         Yamaha(config-if)#mirror interface port1.4 direction both (1)
         Yamaha(config-if)#mirror interface port1.5 direction transmit (2)

     1 | 送受信フレームの監視
     2 | 送信フレームの監視

  2. ポートミラーリング設定を確認します。

         Yamaha#show mirror
         Sniffer Port   Monitored Port  Direction
         =============  ==============  ==========
         port1.1        port1.4         both
         port1.1        port1.5         transmit

### 6.3. LAN/SFPポートの情報表示

- LANポート#1 (port1.1) の状態を確認します。

      Yamaha#show interface port 1.1
      Interface port1.1
        Link is UP
        Hardware is Ethernet
        HW addr: 00a0.deae.b89f
        Description: Connected to router
        ifIndex 5001, MRU 1522
        Speed-Duplex: auto(configured), 1000-full(current)
        Auto MDI/MDIX: on
        Vlan info :
          Switchport mode        : access
          Ingress filter         : enable
          Acceptable frame types : all
          Default Vlan           :    1
          Configured Vlans       :    1
        Interface counter:
          input  packets          : 0
                 bytes            : 0
                 multicast packets: 0
          output packets          : 0
                 bytes            : 0
                 multicast packets: 0
                 broadcast packets: 0
                 drop packets     : 0

## 7. 注意事項

特になし

## 8. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.