# パフォーマンスの観測

## 1. 機能概要

本製品は、システムのパフォーマンスを定常的に観測する仕組みを提供します。
機能概要を以下に示します。

- パフォーマンスの観測

本製品では、以下の3種類のデータを定常的に観測します。

1. リソースの使用量: CPU, メモリの使用量

2. トラフィック量　: 通信ポートの帯域使用量 (送受信)

3. 消費電力量　　　: 電源ユニットから取得した消費電力量

観測した結果をもとに、以下の変動データを 製品内部に 1年分蓄積します。

- 時間変動 : 時刻ごと(e.g. 0:00, 1:00, …)の変化

- 日変動: 何月何日ごと(e.g. 1/1, 1/2, …)の変化

- 曜日変動 : 曜日ごと(e.g. SUN, MON, …)の変化

- 月変動: 月ごと(e.g. Jan, Feb, …)の変化

蓄積したデータは、本製品のROMに保存します。
保守者は　本製品に Web GUI アクセスすることで、ライブデータを含めた各変動データをダッシュボードに表示、また、蓄積した結果を PCに取得することも可能です。
取得したデータは CSV フォーマット であるため、PCの表計算ソフトで加工することも可能です。
保守者は、本機能を使うことで以下のように活用することができます。

- 短期的な通信状況を把握する

- 長期的なネットワーク設備の需要を予測する

- 現状の消費電力量を把握することで、無駄な電力消費の発生に気づく

## 2. 用語の定義

特になし

## 3. 機能詳細

### 3.1. リソース・トラフィック・消費電力使用量の観測

本装置は、起動直後から自動で 毎秒、CPU・メモリ、ポート毎の送信・受信スループット、消費電力を観測します。
観測データは、 移動平均処理でノーマライズしたものを採用 し、 1年分のデータを RAM に保存 します。

### 3.2. 観測データのバックアップ

観測データのバックアップは、自動的に本装置のROMに保存されます。

### 3.3. 観測データのエクスポートデータ

観測データのPCへのエクスポートは、Web GUI でのみ実行することができます。
エクスポートしたデータは、 複数の CSV ファイル が zip形式で圧縮されています。
圧縮ファイルの構成について、以下に示します。

1. リソース観測データをエクスポートした場合

   - zipファイル名: YYYYMMDDhhmmss_resource_csv.zip

   - フォルダ構成

         YYYYMMDDhhmmss_resource_csv
             +- 20170922_resource_hour.csv (1)
             +-     :
             +- 20170925_resource_hour.csv (2)
             +- 201709_resource_day.csv (3)

     1 | 2017/9/22のCPU・メモリ・時間変動データ
     2 | 2017/9/25のCPU・メモリ・時間変動データ
     3 | 2017/9のCPU・メモリ・日変動データ

2. 送信トラフィック観測データをエクスポートした場合

   - zipファイル名: YYYYMMDDhhmmss_trf_tx_csv.zip

   - フォルダ構成

         YYYYMMDDhhmmss_trf_tx_csv
             +- 20170922_trf_tx_hour.csv (1)
             +-     :
             +- 20170925_trf_tx_hour.csv (2)
             +- 201709_trf_tx_day.csv (3)

     1 | 2017/9/22の送信トラフィック・時間変動データ
     2 | 2017/9/25の送信トラフィック・時間変動データ
     3 | 2017/9の送信トラフィック・日変動データ

3. 受信トラフィック観測データをエクスポートした場合

   - zipファイル名: YYYYMMDDhhmmss_trf_rx_csv.zip

   - フォルダ構成

         YYYYMMDDhhmmss_trf_rx_csv
             +- 20170922_trf_rx_hour.csv (1)
             +-     :
             +- 20170925_trf_rx_hour.csv (2)
             +- 201709_trf_rx_day.csv (3)

     1 | 2017/9/22の受信トラフィック・時間変動データ
     2 | 2017/9/25の受信トラフィック・時間変動データ
     3 | 2017/9の受信トラフィック・日変動データ

4. 消費電力観測データをエクスポートした場合

   - zipファイル名: YYYYMMDDhhmmss_pwr_csv.zip

   - フォルダ構成

         YYYYMMDDhhmmss_pwr_csv
             +- 20170922_pwr_hour.csv (1)
             +-     :
             +- 20170925_pwr_hour.csv (2)
             +- 201709_pwr_day.csv (3)

     1 | 2017/9/22の消費電力・時間変動データ
     2 | 2017/9/25の消費電力・時間変動データ
     3 | 2017/9の消費電力・日変動データ

- YYYYMMDDhhmmss には、エクスポートを実行した日時(ファイルを生成した日時)が設定される。

## 4. 関連コマンド

本機能は、コマンドでの設定に対応していません。

## 5. Web GUI による設定

パフォーマンスの観測は、Web GUI の 以下のページより制御することができます。

- リソース使用量の参照

  - [ダッシュボード] の [リソース情報(グラフ)] で参照できます。

- トラフィック使用量の参照

  - [ダッシュボード] の [トラフィック情報(グラフ)] で参照できます。

- 消費電力量の参照

  - [ダッシュボード] の [消費電力情報(グラフ)] で参照できます。

- 観測データのクリア・エクスポート

  - [管理] 選択後、 [保守] - [統計情報の管理] より設定できます。
    ( [ダッシュボード] の各ガジェットの メニューボタン ( )から行うこともできます)

各画面の参照・設定方法については、Web GUI のヘルプより参照することができます。

### 5.1. リソース使用量の参照

リソース情報(グラフ)の画面を以下に示します。

- リソース情報(グラフ) Live 選択時の例

1. グラフの描画は、以下からボタンにて変更することができます。

   - 現在の状況: Live
     現時点の各使用率を1秒おきに取得しグラフに表示します。

   - 時間変動　: Day
     指定した日にちの各使用率を1時間単位でグラフに表示します。
     日にちの指定は、ガジェット右上の日付指定ボックスより行って下さい。

   - 日変動　　: Month
     指定した月の各使用率を1日単位で表示します。
     月の指定は、ガジェット右上の月指定ボックスより行って下さい。

   - 月変動　　: Year
     指定した年の各使用率を1ヶ月単位に表示します。
     年の指定はガジェット右上のセレクトボックスで行って下さい。

   - 現在、曜日変動は参照することができません。

2. CPU、メモリ使用率は、使用率が 80% を超えると、 ダッシュボード上に警告メッセージが表示されます。
   80%を超えた後、80%を下回ると、警告が自動的に解除されます。

### 5.2. トラフィック使用量の参照

トラフィック使用量(グラフ)の画面を以下に示します。

- トラフィック使用量(グラフ) Day 選択時・ 受信トラフィック の例

1. 各ポートのトラフィック使用量を 送信 、 受信 別々に表示することができます。

2. グラフの描画は、以下からボタンにて変更することができます。

   - 現在の状況: Live
     現時点の各使用率を1秒おきに取得しグラフに表示します。
     取得したデータは 直近 2分 のデータを保持し、グラフに描画します。

   - 時間変動　: Day
     指定した日にちの各使用率を1時間単位でグラフに表示します。
     日にちの指定は、ガジェット右上の日付指定ボックスより行って下さい。

   - 日変動　　: Month
     指定した月の各使用率を1日単位で表示します。
     月の指定は、ガジェット右上の月指定ボックスより行って下さい。

   - 月変動　　: Year
     指定した年の各使用率を1ヶ月単位に表示します。
     年の指定はガジェット右上のセレクトボックスで行って下さい。

   - 現在、曜日変動は参照することができません。

3. 描画するインターフェースは、 メニューボタン ( ) で [インターフェースの選択] をクリック後、以下の画面で選択します。

4. トラフィック使用率は、使用率が 60% を超えると、 ダッシュボード上に警告メッセージが表示されます。
   60%を超えた後、50%を下回ると、警告が自動的に解除されます。

### 5.3. 消費電力量の参照

消費電力情報(グラフ)の画面を以下に示します。

- 消費電力情報(グラフ) Live 選択時の例

1. グラフの描画は、以下からボタンにて変更することができます。

   - 現在の状況: Live
     現時点の各消費電力量を1秒おきに取得しグラフに表示します。

   - 時間変動　: Day
     指定した日にちの各消費電力量を1時間単位でグラフに表示します。
     日にちの指定は、ガジェット右上の日付指定ボックスより行って下さい。

   - 日変動　　: Month
     指定した月の各消費電力量を1日単位で表示します。
     月の指定は、ガジェット右上の月指定ボックスより行って下さい。

   - 月変動　　: Year
     指定した年の各消費電力量を1ヶ月単位に表示します。
     年の指定はガジェット右上のセレクトボックスで行って下さい。

   - 現在、曜日変動は参照することができません。

2. 消費電力を抑えるためには、以下のような方法が推奨されます。

   - 帯域使用量が少ないポートのリンク速度を落とす

   - スケジュール実行機能を使って、深夜や休日に使用していないポートをシャットダウンしたり、PoE 給電を停止する

### 5.4. 観測データのクリア・エクスポート

観測データのクリア・エクスポートは、 [管理] - [保守] - [統計情報の管理] より行います。
( [ダッシュボード] の各ガジェットの メニューボタン ( ) から行うこともできます)
統計情報の管理画面を以下に示します。

- 統計情報の管理画面 (トップページ)

#### 5.4.1. 観測データのクリア

観測データのクリアは、 [トップページ] - [集計データのクリア] より行います。
( [ダッシュボード] の各ガジェットの メニューボタン ( ) から行うこともできます)
[進む] ボタン押下後に表示される画面を以下に示します。

- 観測データのクリア画面

- クリアする集計データをセレクトボックスから選択し、 [確認] ボタンを押下してください。
  押下後、以下の画面が表示されます。

- 本操作をキャンセルする場合は、各画面の [戻る] ボタンを押下してください。

#### 5.4.2. 観測データのエクスポート

観測データのエクスポートは、 統計情報の管理の [トップページ] - [集計データのエクスポート] より行います。
( [ダッシュボード] の各ガジェットの メニューボタン ( ) から行うこともできます)
[進む] ボタン押下後に表示される画面を以下に示します。

- 観測データのエクスポート画面

- Web GUI アクセスしている PC にエクスポートする観測データをセレクトボックスから選択し、エクスポートする観測データの期間を選択します。
  選択後、 [実行] ボタンを押下すると、zip ファイルがダウンロードされます。

- 本操作をキャンセルする場合は、 [戻る] ボタンを押下してください。

## 6. 注意事項

特になし

## 7. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.