# DHCPサーバー

## 1. 概要

DHCP サーバー機能を使用するための設定と、割り当てる IP アドレスの範囲や有効期間などの設定を行うページです。

## 2. トップページ

DHCP サーバーのトップページです。

### 2.1. DHCPサーバーの動作

- DHCP の動作の設定が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - DHCPサーバー機能

    - DHCP サーバー機能が有効か否かが表示されます

  - DHCPサーバー機能が有効なインターフェース

    - DHCP サーバー機能が有効な VLAN インターフェースが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、DHCP サーバーの動作の設定を行うページが表示されます

### 2.2. DHCPによるアドレス割り当ての一覧

- DHCP で割り当てる IP アドレスの範囲が DHCP プールごとに表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス

    - DHCP プールの設定を削除する際にチェックを入れます

  - プール名

    - DHCP プールの名前が表示されます

  - IP アドレスの割り当て範囲

    - DHCP サーバー機能で割り当てることができる IP アドレスの範囲が表示されます

  - リース時間

    - IP アドレスを割り当てる期間が表示されます

  - 払出数

    - 払出中の IP アドレス数と割り当て範囲にある IP アドレス数の総数が表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、DHCP プールの新規設定を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択した DHCP プールの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての DHCP プールが削除されます

- DHCP プールは最大で 64 プールまで設定することができます

### 2.3. DHCP クラス

- 設定済みの DHCP クラスの一覧が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス

    - DHCP クラスの設定を削除する際にチェックを入れます

  - クラス名

    - DHCP クラスの名前が表示されます

  - リモート ID

    - Option 82 の照合で使用するリモート ID が表示されます

  - サーキット ID

    - Option 82 の照合で使用するサーキット ID が表示されます

  - サブスクライバー ID

    - Option 82 の照合で使用するサブスクライバー ID が表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、DHCP クラスの新規設定を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択した DHCP クラスの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての DHCP クラスが削除されます

- DHCP クラスは最大で 16 個まで設定できます

## 3. DHCP サーバーの動作設定ページ

DHCP サーバーの基本的な動作の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. DHCPサーバーの動作設定

- DHCPサーバー機能

  - DHCP サーバー機能の動作を以下から選択します

    - 無効にする

    - 有効にする

- 有効にするインターフェース

  - DHCP サーバー機能を有効にする VLAN インターフェースを選択します

  - 「選択」ボタンを押すと、「VLAN インターフェースの一覧」ダイアログを表示します

  - 「VLAN インターフェースの一覧」ダイアログでは、VLAN インターフェースのチェックボックスにチェックをいれて「確定」ボタンを押すことで、DHCP サーバー機能を有効にする VLAN インターフェースを選択することができます

  - VLAN インターフェースは、最大 32 インターフェースまで選択可能です

## 4. アドレス割り当ての設定ページ

DHCP サーバーで割り当てる IP アドレスの範囲を設定するページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. アドレス割り当ての設定

- プール名

  - 新規設定時

    - DHCP プールの名前を指定します

    - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です

    - 入力可能文字数は 31 文字です

    - 既に設定されている DHCP プールと同じ名前は指定できません

  - 設定変更時

    - 選択した DHCP プールの名前が表示されます

- ネットワークアドレス

  - 対象とするネットワークアドレスを指定します

  - 既に設定されている DHCP プールのネットワークと重複するネットワークアドレスは指定できません

- IP アドレスの範囲

  - 割り当てる IP アドレスの範囲を入力します

  - 開始 IP アドレスを入力して、終了 IP アドレスを省略した場合は、単一の IP アドレスが指定されます

  - IP アドレスの範囲は、最大 8 つまで指定できます

  - 割り当てる IP アドレスは、すべてのプールを合計して最大 8192 個まで指定できます

  - 指定したネットワークに含まれない IP アドレスは指定できません

- ゲートウェイ

  - デフォルトゲートウェイとして通知する IP アドレスを指定します

  - ゲートウェイは、最大 8 つまで指定できます

- DNS サーバー

  - DNS サーバーとして通知する IP アドレスを指定します

  - DNS サーバーは、最大 8 つまで指定できます

- ドメイン名

  - 通知するドメイン名を指定します

  - 入力可能文字は半角英数字およびドット ( . )、ハイフン ( - ) です

  - 入力可能文字数は 253 文字です

- リース時間

  - IP アドレスを割り当てる期間を入力します

  - リース時間の最小設定値は 20 秒で、最大設定値は 120 日 23 時 59 分 59 秒です

- DHCP プールクラス

  - Option 82 用の設定です

  - Option 82 が付与されたパケットを受信したとき、指定した DHCP クラスに設定されているリモート ID、サーキット ID、サブスクライバー ID に基づいて、配布する IP アドレスなどを設定できます

  - DHCP クラス

    - 定義済みの DHCP クラスから選択できます

    - Option 82 の内容が、選択した DHCP クラスの各 ID に一致した場合に、以下の DHCP プールクラスの設定で IP アドレスの配布などが行われます

  - IP アドレスの範囲 (DHCP プールクラス)

    - 割り当てる IP アドレスの範囲を入力します

    - 開始 IP アドレスを入力して、終了 IP アドレスを省略した場合は、単一の IP アドレスが指定されます

    - IP アドレスの範囲は、最大 8 つまで指定できます

    - 割り当てる IP アドレスは、すべてのプールを合計して最大 8192 個まで指定できます

    - 指定したネットワークに含まれない IP アドレスは指定できません

  - ゲートウェイ (DHCP プールクラス)

    - デフォルトゲートウェイとして通知する IP アドレスを指定します

    - ゲートウェイは、最大 8 つまで指定できます

  - DNS サーバー (DHCP プールクラス)

    - DNS サーバーとして通知する IP アドレスを指定します

    - DNS サーバーは、最大 8 つまで指定できます

  - ドメイン名 (DHCP プールクラス)

    - 通知するドメイン名を指定します

    - 入力可能文字は半角英数字およびドット ( . )、ハイフン ( - ) です

    - 入力可能文字数は 253 文字です

  - リース時間 (DHCP プールクラス)

    - IP アドレスを割り当てる期間を入力します

    - リース時間の最小設定値は 20 秒で、最大設定値は 120 日 23 時 59 分 59 秒です

## 5. DHCP クラスの設定ページ

DHCP サーバー Option 82 の照合で使用する リモート ID、サーキット ID、サブスクライバー ID などを設定するページです。
設定した DHCP クラスは、アドレス割り当ての設定ページの DHCP プールクラスの設定で使用します。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 5.1. DHCP クラスの設定

- クラス名

  - 新規設定時

    - DHCP クラスの名前を指定します

    - 入力可能文字は ? " | > を除いた半角英数記号です

    - 入力可能文字数は 31 文字です

    - 既に設定されている DHCP クラスと同じ名前は指定できません

  - 設定変更時

    - 選択した DHCP クラスの名前が表示されます

- リモート ID

  - DHCP クラスに適用するリモート ID を入力します。

  - リモート ID は、すべての DHCP クラスのリモート ID を合計して最大 128 個まで設定できます

  - 最大 65 バイトの 16 進数を入力できます。バイトごとに「:」で区切ってください。

- サーキット ID

  - DHCP クラスに適用するサーキット ID を入力します。

  - サーキット ID は、すべての DHCP クラスのサーキット ID を合計して最大 128 個まで設定できます

  - 最大 65 バイトの 16 進数を入力できます。バイトごとに「:」で区切ってください。

- サブスクライバー ID

  - DHCP クラスに適用するサブスクライバー ID を入力します。

  - サブスクライバー ID は、すべての DHCP クラスのサブスクライバー ID を合計して最大 128 個まで設定できます

  - 入力可能文字は ? | > を除いた半角英数記号です

  - 入力可能文字数は 50 文字です

- 「かんたん入力」ボタンを押すと、ヤマハスイッチ Option 82 フォーマットのリモート ID、サーキット ID、サブスクライバー ID を自動で入力できます。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.