# PTP の設定

## 1. 概要

PTP (Precision Time Protocol) の設定を行うページです。

本製品では PTPv2 (IEEE1588-2008) をサポートしています。

スタック機能が有効なときは、PTP を設定できません。

スパニングツリーとの併用は推奨していません。

## 2. トップページ

PTP のトップページです。

### 2.1. システムの設定

- システムにおける PTP の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - システム全体の PTP 機能

    - システム全体の PTP 機能が有効かどうか表示されます

  - PTP の動作モード

    - 本機器の PTP の動作モードが表示されます

    - 動作モードは、以下のモードがサポートされています

      - トランスペアレントクロック (エンドツーエンド)

      - バウンダリークロック (エンドツーエンド)

  - Sync-E 入力ポート

    - Sync-E の入力ポートが表示されます

    - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

  - プロファイル

    - プロファイルの推奨設定が適用されている場合、そのプロファイル名が表示されます

    - 対応しているプロファイルは以下のとおりです

      - Default

      - SMPTE

    - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

  - 転送プロトコル

    - PTP メッセージの転送に使用するフレームフォーマットが表示されます

  - ドメイン番号

    - PTP ドメインを区別する番号が表示されます

    - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

  - BTCA

    - BTCA (ベストタイムトランスミッタークロックアルゴリズム) の設定内容が表示されます

    - Default のみサポートされています

    - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

  - クロック優先度

    - BTCA の選定に使用するプライオリティ 1 とプライオリティ 2 の値が表示されます

    - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、システムの設定を行うページが表示されます

### 2.2. インターフェースの設定

- インターフェースにおける PTP の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます

  - PTP 機能

    - 対象のインターフェースの PTP 機能が有効かどうか表示されます

  - プロファイル

    - プロファイルの推奨設定が適用されている場合、そのプロファイル名が表示されます

    - 対応しているプロファイルは以下のとおりです

      - Default

      - SMPTE

    - 開閉ボタン () を押すと、そのインターフェースに対する以下の設定内容が表示されます

      - Announce の送信間隔
        Announce メッセージの送信間隔が表示されます

      - Announce の受信タイムアウト
        Announce メッセージの受信タイムアウトの回数が表示されます

      - Sync の送信間隔
        Sync メッセージの送信間隔が表示されます

      - Delay-Request の送信間隔
        Delay-Request メッセージの送信間隔が表示されます

    - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます

- 論理インターフェースに属するポートは設定を変更できません

## 3. システムの設定ページ

システムにおける PTP の設定を行うページです。

設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。

確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. システムの設定

- システム全体の PTP 機能

  - システム全体の PTP 機能の有効・無効を設定します

- PTP の動作モード

  - 以下の動作モードがサポートされています

    - トランスペアレントクロック (エンドツーエンド)

    - バウンダリークロック (エンドツーエンド)

- Sync-E 入力ポート

  - Sync-E の入力に使用するポートを選択します

    - 論理インターフェースに属するポートは指定できません

  - SFP+ ポートおよび SFP28 ポートでは、入力に使用するリンク速度を指定できます

    - 指定したリンク速度とポートの実際のリンク速度が一致する場合のみ、同期が有効になります

- プロファイル

  - システムおよびインターフェースに対して適用するプロファイルを選択します

  - 以下のプロファイルがサポートされています

    - Default

      - 転送プロトコル : UPv4 UDP

      - ドメイン番号 : 0

      - プライオリティ 1 : 128

      - プライオリティ 2 : 128

    - SMPTE

      - 転送プロトコル : UPv4 UDP

      - ドメイン番号 : 127

      - プライオリティ 1 : 128

      - プライオリティ 2 : 128

  - 「選択」ボタンより、プロファイルの推奨設定を適用するインターフェースを選択できます

  - 選択したインターフェースに対しては、プロファイルに応じた推奨設定が適用されます

    - Default プロファイルの場合

      - Announce の送信間隔 : 2 秒

      - Announce の受信タイムアウト : 3 回

      - Sync の送信間隔 : 1 秒

      - Delay-Request の送信間隔 : 1 秒

    - SMPTE プロファイルの場合

      - Announce の送信間隔 : 1/4 秒

      - Announce の受信タイムアウト : 3 回

      - Sync の送信間隔 : 1/8 秒

      - Delay-Request の送信間隔 : 1/8 秒

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- 転送プロトコル

  - PTP メッセージの転送に使用するフレームフォーマットを選択します

- ドメイン番号

  - PTP ドメインを区別するための番号を設定します

  - 入力範囲は 0 - 127 です

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- クロック優先度

  - BTCA の選定に使用するプライオリティ 1 とプライオリティ 2 の値を設定します

  - 入力範囲は 0 - 255 です

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

## 4. インターフェースの設定ページ

インターフェースにおける PTP の設定を行うページです。

設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。

確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. インターフェースの設定

- ポート

  - 設定を変更するポートの名前が表示されます

- PTP 機能

  - 対象のポートの、PTP 機能の有効・無効を設定します

  - PTP 機能を動作させるには、システム全体の PTP 機能も有効にしてください

- プロファイル

  - インターフェースに対して適用するプロファイルを選択します

  - 以下のプロファイルがサポートされています

    - Default

      - Announce の送信間隔 : 2 秒

      - Announce の受信タイムアウト : 3 回

      - Sync の送信間隔 : 1 秒

      - Delay-Request の送信間隔 : 1 秒

    - SMPTE

      - Announce の送信間隔 : 1/4 秒

      - Announce の受信タイムアウト : 3 回

      - Sync の送信間隔 : 1/8 秒

      - Delay-Request の送信間隔 : 1/8 秒

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- Announce の送信間隔

  - Announce メッセージの送信間隔を設定します

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- Announce の受信タイムアウト

  - Announce メッセージの受信タイムアウトの回数を設定します

  - 入力範囲は 2 - 10 です

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- Sync の送信間隔

  - Sync メッセージの送信間隔を設定します

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

- Delay-Request の送信間隔

  - Delay-Request メッセージの送信間隔を設定します

  - PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合にのみ表示されます

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.