# 電源冗長機能

## 1. 機能概要

SWX3220-30MC/TCsは、電源ユニットを2つ搭載できます。
片側の電源ユニット故障や不慮の電源ケーブル抜去時にもスイッチを継続稼働させることが可能です。
また、ホットスワップ機能にも対応しており、スイッチが稼働している状態でも電源ユニットの交換および追加を行うことができます。
電源ユニットの挿抜方法に関してはユーザーガイドをご確認ください。

スロット番号は上図のように背面向かって右側が 1 、左側が 2 となります。
また、電源ユニットのLED点灯パターンは以下の通りです。

項目 | 説明
--- | ---
緑点灯 | 電源ユニットが正常に稼働している
消灯 | 全ての電源ユニットに電力が供給されていない
緑点滅 | 電源ユニットが正しく認識されていない
橙点灯 | 電源ユニットの異常が発生し、給電停止している 電源ケーブルが挿入されていない
橙点滅 | 電源ユニットの警告が発生している

## 2. 用語の定義

- 電源ユニットの警告

  - 電源ユニットに軽微な問題が発生している状態。給電は継続する。

- 電源ユニットの異常

  - 電源ユニットに深刻な問題が発生している状態。給電を停止する。

## 3. 機能詳細

### 3.1. 電源ユニットの状態確認

show power-supply コマンドを実行することで、電源ユニットの状態を確認することができます。
確認できる項目は以下の通りです。

項目 | 説明
--- | ---
Slot | 電源ユニットのスロットID(スタックID + スロットID)
Model | 電源ユニットのモデル名
Serial | 電源ユニットのシリアル番号
Status | 電源ユニットのステータス
Voltage | 入力電圧の値
Wattage | 入力消費電力の値
Max | 最大消費電力の値
FanSpeed | 電源ユニットのFAN速度の値

Statusに表示される項目は以下の通りです。
Failed項目またはWarned項目が同時に発生した場合、要因を列挙します。

項目 | 説明
--- | ---
None | 電源ユニットが差し込まれていない状態
Powered | 電源が正常に供給されている状態
No AC-cable | 電源ケーブルが差し込まれていない状態
Wrong module | 未サポートの電源ユニットが差し込まれている状態
Warned(In) | 入力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している状態
Warned(Out) | 出力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している状態
Warned(Temp) | 電源ユニットの温度に警告が発生している状態
Warned(FAN) | 電源ユニットのファンに警告が発生している状態
Failed(In) | 入力側で電流/電圧/消費電力に異常が発生している状態
Failed(Out) | 出力側で電流/電圧/消費電力に異常が発生している状態
Failed(Temp) | 電源ユニットの温度に異常が発生している状態
Failed(FAN) | 電源ユニットのファンに異常が発生している状態

電源ユニットの警告が発生した場合、設置環境の見直しを行なってください。
電源ユニットの異常が発生した場合、設置環境の見直しや電源ユニットの交換を行なってください。
詳しくはユーザーガイドをご確認ください。

### 3.2. 電源ユニットの状態変化

電源ユニットの状態に変化があった場合、下図のようにダッシュボード上で確認することができます。

電源ユニットに関する状態変化の種類は以下の通りです。

項目 | 説明
--- | ---
電源ユニット挿入 | 電源ユニットが挿入された
電源ユニット抜去 | 電源ユニットが抜去された
電源ケーブル挿入 | 電源ケーブルが挿入された
電源ケーブル抜去 | 電源ケーブルが抜去された
入力側電源警告 | 入力側の電流や電圧に警告が発生した
出力側電源警告 | 出力側の電流や電圧に警告が発生した
温度警告 | 電源ユニットの温度が警告閾値を超えた
ファン警告 | 電源ユニットのファンに警告が発生した
入力側電源異常 | 入力側の電流や電圧に異常が発生した
出力側電源異常 | 出力側の電流や電圧に異常が発生した
温度異常 | 電源ユニットの温度が異常閾値を超えた
ファン異常 | 電源ユニットのファンに異常が発生した

## 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
電源ユニット状態の表示 | show power-supply

## 5. コマンド実行例

### 5.1. 電源ユニット状態の確認

電源ユニットの状態を表示します。

- 非スタック構成時

      Yamaha# show power-supply
      Slot Model        Serial     Status                   Volt Watt  Max FanSpeed
      -------------------------------------------------------------------------------
       1.1 YPSU-550W-AC Z8X00000DZ Powered                  104V  61W 750W  3864rpm
       1.2 YPSU-550W-AC Z8X00001DZ Failed(In)                 0V   0W 750W  2164rpm

- スタック構成時

      Yamaha# show power-supply
      Slot Model        Serial     Status                   Volt Watt  Max FanSpeed
      -------------------------------------------------------------------------------
       1.1 YPSU-550W-AC Z8X00000DZ No AC-cable                0V   0W 750W     0rpm
       1.2 YPSU-550W-AC Z8X00001DZ Powered                  105V  61W 750W  4320rpm
       2.1 YPSU-550W-AC Z8X00002DZ Powered                  105V  35W 750W  4136rpm
       2.2 YPSU-550W-AC Z8X00003DZ Powered                  105V  29W 750W  4208rpm

## 6. 注意事項

- 本機能はヤマハ純正の電源ユニット以外は使用できません。

## 7. 関連文書

- L2MS

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.