# PTP のクロック情報

## 1. 概要

PTP のクロック情報を確認するページです。

PTP 機能が有効な場合にのみ確認できます。

## 2. トップページ

PTP のクロック情報のトップページです。

### 2.1. 本製品のクロック情報

- 本製品のクロック情報を表示します

- PTP の動作モードがトランスペアレントクロックの場合、以下の情報を表示します

  - Clock Identity

    - PTP クロックを識別するための ID

  - Number Of Ports

    - PTP ポートの数

  - Delay Mechanism

    - PTP で使用する遅延測定方式 (例: End to End, Peer to Peer)

  - Primary Domain

    - このクロックが属する PTP ドメイン番号

- PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合、以下の情報を表示します

  - Two Step Flag

    - Yes の場合、PTP メッセージの時刻情報を Follow Up メッセージで 2 段階送信する

  - Clock Identity

    - PTP クロックを識別するための ID

  - Number Of Ports

    - PTP ポートの数

  - Clock Quality - Class

    - クロック品質クラス (小さいほど高品質)

  - Clock Quality - Accuracy

    - クロックの精度

  - Clock Quality - Offset (log variance)

    - クロックの時刻のばらつきを示す指標

  - Priority1

    - グランドマスター選出時の優先度

  - Priority2

    - グランドマスター選出時の優先度

  - Domain Number

    - PTP ドメイン番号

  - TimeReceiver Only

    - Yes の場合 timeReceiver のみの動作となる

- PTP 機能が無効な場合、表示されません

### 2.2. クロックの現在の状態

- 本製品のクロックの現在の状態を表示します

- PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合、以下の情報を表示します

  - Steps Removed

    - グランドマスターまでに経由した PTP クロック数

  - Offset From timeTransmitter

    - 上位クロックとの差分

  - Mean Path Delay

    - 上位クロックとの間の平均通信遅延

- ボタンを押すと、表示内容が更新されます

- PTP の動作モードがトランスペアレントクロックまたは PTP 機能が無効な場合、表示されません

### 2.3. 本製品が同期しているマスタークロックの情報

- 本製品が同期しているマスタークロックの情報を表示します

- PTP の動作モードがバウンダリークロックの場合、以下の情報を表示します

  - Parent Port Identity - Clock Identity

    - 親クロックの識別子

  - Parent Port Identity - Port Number

    - 親クロック側のポート番号

  - Parent Stats

    - 親クロックの統計情報収集の有効/無効

  - Observed Parent Offset (log variance)

    - 親クロックとの時間差のばらつきを示す指標

  - Observed Parent Clock Phase Change Rate

    - 親クロックの位相変化率 (大きいほど不安定)

  - Grandmaster - Clock Identity

    - グランドマスタークロックの ID

  - Grandmaster - Clock Quality - Class

    - グランドマスタークロックの品質クラス (小さいほど高品質)

  - Grandmaster - Clock Quality - Accuracy

    - グランドマスタークロックの精度

  - Grandmaster - Clock Quality - Offset (log variance)

    - グランドマスターの時刻のばらつきを示す指標

  - Grandmaster - Priority1

    - クロック選定時に使用される優先度

  - Grandmaster - Priority2

    - クロック選定時に使用される優先度

- ボタンを押すと、表示内容が更新されます

- PTP の動作モードがトランスペアレントクロックまたは PTP 機能が無効な場合、表示されません

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.