# メール通知

## 1. 機能概要

メール通知機能は、L2MS機能や端末監視機能によって検知した情報を、Eメールで通知する機能です。
以下を設定しておくことで各機能で検知した情報を通知できます。

- メール送信時に使用するメールサーバーの設定

- メールテンプレートの設定

## 2. 用語の定義

メールテンプレート

メールを送信する際に必要な以下の情報をまとめた定義

- 使用するメールサーバー

- 送信元メールアドレス

- 宛先メールアドレス

- メールの件名

- 通知内容

- 送信待機時間

## 3. 機能詳細

### 3.1. 動作

メールサーバーの設定とメールテンプレートの設定を正しく行った状態で、メール通知に対応している機能の通知イベントが発生すると、メール通知機能は送信待機状態になります。
送信待機状態になったメール通知機能は、メールテンプレートごとに設定されたメール送信待機時間が経過するまで待機します。
メール送信待機時間が経過するとメール通知機能は、待機している間に発生した通知イベントをまとめて1通のメールとして各宛先に送信します。

### 3.2. メールサーバーの設定

Web GUI の[詳細設定]-[メール通知]の 登録されているメールサーバーの一覧 より設定できます。
新規 ボタン、または既存の設定の 設定 ボタンを押下することで メールサーバーの設定 に遷移します。
メールサーバーの設定 では、以下を設定します。

- アカウント識別名
  メールサーバーの設定を識別するための名称。省略可能。

- SMTPサーバーアドレス

- SMTPサーバーのポート番号

- SMTPの暗号化
  SMTP over SSLによる暗号化、またはSTARTTLSによる暗号化を選択できます

- SMTP認証
  SMTP認証を行う場合、ユーザー名とパスワードを入力します

### 3.3. メールテンプレートの設定

Web GUI の[詳細設定]-[メール通知]の メール通知の設定一覧 より設定できます。
新規 ボタン、または既存の設定の 設定 ボタンを押下することで メール通知の設定 に遷移します。
メール通知の設定 では、以下を設定します。

- 送信元 (From)

- 宛先 (To)

- 件名
  既定の件名を使う にチェックを入れると、メールの件名が Notification from 機器名 になります。

- 通知内容
  LANマップの異常検知 では、種別を細かく指定でき、指定した種別だけが通知されるように設定できます。

- メール送信待機時間

### 3.4. メール通知に対応している機能

以下がメール通知に対応している機能です。

- LANマップ
  以下の通知イベントがメール通知の対象となります。

  分類 | 種類 | イベント | 説明
  --- | --- | --- | ---
  本体異常 | ファン異常 | Fan Lock | ファンが停止した
  Fan speed | ファン回転速度が上がった
  Fan stop | 特定のファンが停止した
  電源異常 | Power voltage | 電源電圧が上限閾値を超えた
  Power supply | 電源で過電流が発生した
  温度異常 | CPU temperature | CPU温度が閾値を超えた
  CPU温度が正常に戻った
  CPU temperature error | CPUで温度異常が発生した
  CPU温度異常が解消された
  PHY temperature | PHY温度が閾値を超えた
  PHY温度が正常に戻った
  PHY temperature error | PHYで温度異常が発生した
  PHY温度異常が解消された
  PHY1 temperature | PHY1温度が閾値を超えた
  PHY1温度が正常に戻った
  PHY1 temperature error | PHY1で温度異常が発生した
  PHY1温度異常が解消された
  PHY2 temperature | PHY2温度が閾値を超えた
  PHY2温度が正常に戻った
  PHY2 temperature error | PHY2で温度異常が発生した
  PHY2温度異常が解消された
  PHY3 temperature | PHY3温度が閾値を超えた
  PHY3温度が正常に戻った
  PHY3 temperature error | PHY3で温度異常が発生した
  PHY3温度異常が解消された
  DDR temperature | DDR温度が閾値を超えた
  DDR温度が正常に戻った
  DDR temperature error | DDRで温度異常が発生した
  DDR温度異常が解消された
  SFP temperature | SFPモジュール温度が閾値を超えた
  SFPモジュール温度が正常に戻った
  SFP temperature error | SFPモジュールで温度異常が発生した
  SFPモジュール温度異常が解消された
  SFP28 temperature | SFP28モジュール温度が閾値を超えた
  SFP28モジュール温度が正常に戻った
  SFP28 temperature error | SFP28モジュールで温度異常が発生した
  SFP28モジュール温度異常が解消された
  QSFP28 temperature | QSFP28モジュール温度が閾値を超えた
  QSFP28モジュール温度が正常に戻った
  QSFP28 temperature error | QSFP28モジュールで温度異常が発生した
  QSFP28モジュール温度異常が解消された
  Unit temperature | 本体温度が閾値を超えた
  本体温度が正常に戻った
  Unit temperature error | 本体で温度異常が発生した
  本体温度異常が解消された
  PSE temperature | PSE温度が閾値を超えた
  PSE温度が正常に戻った
  PSE temperature error | PSEで温度異常が発生した
  PSE温度異常が解消された
  MAC temperature | MAC温度が閾値を超えた
  MAC温度が正常に戻った
  MAC temperature error | MACで温度異常が発生した
  MAC温度異常が解消された
  Thermal Sensor invalid | ヤマハスイッチの温度センサーで異常が発生した
  ループ検出 | ループ発生 | Loop Detect | ポートでループが発生した
  ポートで発生したループが解消された
  SFP受光レベル異常 | SFP受光レベルの異常 | SFP RX Power | SFP受光レベルの閾値を超えた
  SFP受光レベルが正常範囲内に収まった
  送信キュー監視 | 送信キュー使用率の異常 | Queue Usage Rate | 送信キュー使用率が上昇した
  送信キュー使用率が上限に達した
  送信キュー使用率が正常な値に戻った
  PoE給電 | 温度異常 | Over Temperature | 温度異常が発生したため、給電が停止した
  最大給電能力超過 | Over Supply | 供給電力が最大供給能力を超えた
  電源異常 | Power Failure | 給電の電源が故障した
  給電Class異常による給電停止 | Class Failure | 給電ポートで給電Class設定より大きなClassを認識したため、給電が停止した
  Class4給電による給電停止 | Forced Terminate | 給電ポートでClass4（30W）給電により、Class3（15.4W）を給電していたポートの給電が停止した
  過電流による給電停止 | Over Current | 給電ポートで過電流が生じたため、給電が停止した
  給電能力超過による給電停止 | PoE state error(over-supply) | 供給電力が最大供給能力を超えた
  最大給電能力の超過が解消された
  温度異常による給電停止 | PoE state error(over-temperature) | 温度異常が発生したため、給電が停止した
  温度異常による給電停止が解消された
  ファン停止による給電停止 | PoE state error(fanlock) | ファンが停止したため、給電が停止した
  ファン停止による給電停止が解消された
  電源異常による給電停止 | PoE state error(power-failure) | PoE 電源異常が発生したため、給電が停止した
  電源ユニット | 入力側電流電圧警告 | PSU electrical input | 電源ユニットで入力側の電流電圧の警告が発生した
  電源ユニットで入力側の電流電圧が正常に戻った
  入力側電流電圧異常 | PSU electrical input error | 電源ユニットで入力側の電流電圧の異常が発生した
  電源ユニットで入力側の電流電圧の異常が解消された
  出力側電流電圧警告 | PSU electrical output | 電源ユニットで出力側の電流電圧の警告が発生した
  電源ユニットで出力側の電流電圧が正常に戻った
  出力側電流電圧異常 | PSU electrical output error | 電源ユニットで出力側の電流電圧の異常が発生した
  電源ユニットで出力側の電流電圧の異常が解消された
  温度警告 | PSU temperature | 電源ユニットで温度の警告が発生した
  電源ユニットで温度が正常に戻った
  温度異常 | PSU temperature error | 電源ユニットで温度の異常が発生した
  電源ユニットで温度の異常が解消された
  ファン警告 | PSU fan | 電源ユニットでファンの警告が発生した
  電源ユニットでファンが正常に戻った
  ファン異常 | PSU fan error | 電源ユニットでファンの異常が発生した
  電源ユニットでファンの異常が解消された
  スナップショット | 不正機器の接続 | Illegal Equipment(SnapShot) | スナップショットに登録されていない機器が検出された
  不正機器の接続が解消された
  接続ポートの不一致 | Port Mismatch(SnapShot) | 接続ポートがスナップショットと異なる機器が検出された
  接続ポートの不一致が解消された
  機器の消失 | Disappearance Equipment(SnapShot) | スナップショットに登録されている機器が接続されていない
  機器の消失が解消された
  L2MSマネージャーの重複 | L2MSマネージャーの重複 | L2MS manager duplication | L2MSマネージャーの重複を検出した
  L2MSマネージャーの重複が解消された

- 端末監視機能
  以下の通知イベントがメール通知の対象となります。

  分類 | 種類 | 説明
  --- | --- | ---
  Ping監視 | アップ検知 | 端末のアップを検知した
  ダウン検知 | 端末のダウンを検知した
  フレーム受信量監視 | アップ検知 | 端末のアップを検知した
  ダウン検知 | 端末のダウンを検知した
  LLDP監視 | アップ検知 | 端末のアップを検知した
  ダウン検知 | 端末のダウンを検知した

- スタック機能
  以下の通知イベントがメール通知の対象となります。

  種類 | 説明
  --- | ---
  スタックポートのリンクダウン | メンバースイッチと接続しているスタックポートがリンクダウンした
  ハートビートエラーの検出 | メンバースイッチのハートビートエラーを検出した
  メンバースイッチの昇格 | メンバースイッチがメインスイッチに昇格した

### 3.5. メール本文の例

通知メールの本文には以下のような内容が記載されます。
詳細については、各機能の技術資料を参照してください。
1つのメールには、最大で通知内容毎に100件まで通知が表示されます。

    Model: SWX3220-30MC                  ※モデル名
    Revision: Rev.4.03.01                ※ファームウェアバージョン
    Name: SWX3220-30MC_XXXXXXXX          ※ホスト名
    Time: 2025/07/11 11:42:56            ※メール送信時間
    Template ID: 1                       ※メールテンプレートID

    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    Lan Map Information    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    [SFP RX Power]

      Type                                Device_Name
      MAC_Address                         Err_Port
      Route
      State
    ============================================================================
    (Detected: 2025/07/11 10:09:40  Recovered: 2025/07/11 10:10:10)
      SWX2310P-10G                        SWX2310P-10G_S4K000398
      00a0.deae.b89c                      1.9
      port1.7(UpLink:1.5)
      Low
    ----------------------------------------------------------------------------

    [Queue Usage Rate]

      Type                                Device_Name
      MAC_Address                         Err_Port
      Route
      State
    ============================================================================
    (Detected: 2025/07/11 10:15:42  Recovered: 2025/07/11 10:17:24)
      SWX2310P-10G                        SWX2310P-10G_S4K000398
      00a0.deae.b89c                      1.6
      port1.7(UpLink:1.5)
      Full(Queue:2)
    ----------------------------------------------------------------------------

    [Fan Lock]

      Type                                Device_Name
      MAC_Address
      Route
    ============================================================================
    (Detected: 2025/07/11 10:28:43  Recovered: ----/--/-- --:--:--)
      SWX2200-8PoE                        SWX2200-8PoE_S45000345
      00a0.de83.4146
      port1.5(UpLink:2)
    ----------------------------------------------------------------------------
    (Detected: 2025/07/11 10:42:13  Recovered: 2025/07/11 10:42:22)
      SWX2200-24G                         SWX2200-24G_X00000344
      00a0.de2a.dbbb
      port1.1(UpLink:23)
    ----------------------------------------------------------------------------

    <<<<<<<<<<<<<<<<<<    Terminal Monitoring Information    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    [via Ping]

     Date                      Status    IP Address        Description
    ----------------------------------------------------------------------------
     2025/07/11 Thu 10:42:56   UP        192.168.100.155   IP_Camera_1
     2025/07/11 Thu 10:51:00   DOWN      192.168.100.155   IP_Camera_1
     2025/07/11 Thu 10:54:02   UP        192.168.100.10    Wireless_AP_1
     2025/07/11 Thu 11:29:27   UP        192.168.100.155   IP_Camera_1
     2025/07/11 Thu 11:30:31   DOWN      192.168.100.10    Wireless_AP_1

    [via Bandwidth Usage]

     Date                      Status    Interface         Description
    ----------------------------------------------------------------------------
     2025/07/11 Thu 10:45:43   UP        port1.4           IP_Camera_2
     2025/07/11 Thu 10:45:56   UP        port1.6           Note_PC_1
     2025/07/11 Thu 10:50:00   DOWN      port1.6           Note_PC_1
     2025/07/11 Thu 10:53:27   DOWN      port1.4           IP_Camera_2

    [via LLDP]

     Date                      Status    Interface         Description
    ----------------------------------------------------------------------------
     2025/07/11 Thu 10:53:56   UP        port1.3           Note_PC_2
     2025/07/11 Thu 11:11:54   DOWN      port1.3           Note_PC_2
     2025/07/11 Thu 11:14:24   UP        port1.3           Note_PC_2

    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    Stack Information    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

     Date                      Information
    ----------------------------------------------------------------------------
     2025/07/11 Thu 10:53:44   The stack port changed state to down. (port1.27)
     2025/07/11 Thu 10:53:46   Promoted to a main. (Old main ID : 1)
     2025/07/11 Thu 10:59:10   Occurred the heartbeat error. (ID : 1)

#### 3.5.1. LANマップの通知内容

- イベントごとの通知内容
  LANマップの通知では、イベントの種類によりメール本文に記載される内容が異なります。
  イベントごとの通知内容を以下に示します。

  イベント | Type Device_Name MAC_Address | Comment | Stack_ID | Err_Port | Fan_number | PSU_Slot_ID | Route | Route(SnapShot) | State
  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Fan Lock | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ×
  Fan speed | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ×
  Fan stop | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ×
  Power voltage Power supply | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ×
  CPU temperature CPU temperature error PHY temperature PHY temperature error PHY1 temperature PHY1 temperature error PHY2 temperature PHY2 temperature error PHY2 temperature PHY2 temperature error DDR temperature DDR temperature error SFP temperature SFP28 temperature error SFP28 temperature QSFP28 temperature error QSFP28 temperature SFP temperature error Unit temperature Unit temperature error PSE temperature PSE temperature error MAC temperature MAC temperature error Thermal Sensor invalid | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ×
  Loop Detect | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ×
  SFP RX Power | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○
  Queue Usage Rate | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○
  Over Temperature Over Supply Power Failure | × | × | × | × | × | ○ | × | ×
  Class Failure Forced Terminate Over Current | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ×
  PoE state error(over-supply) PoE state error(over-temperature) PoE state error(fanlock) PoE state error(power-failure) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ×
  PSU electrical input PSU electrical input error PSU electrical output PSU electrical output error PSU temperature PSU temperature error PSU fan PSU fan error | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ×
  Illegal Equipment(SnapShot) | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ×
  Port Mismatch(SnapShot) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ×
  Disappearance Equipment(SnapShot) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ×
  L2MS manager duplication | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ×

- 通知内容の詳細
  通知内容に含まれる各種情報の詳細を以下に示します。

  通知内容 | 記載例 | 説明
  --- | --- | ---
  Detected | Detected: 2025/10/01 8:25:40 | 異常が発生した日時が記載されます。
  Recovered | Recovered: 2025/10/01 10:09:40 | 異常が解消された日時が記載されます。
  Type | SWX3220-30MC | モデル名が記載されます。
  Device_Name | SWX3220-30MC_XXXXXXXXXX | 機器名が記載されます。
  MAC_Address | ac44.f2xx.xxxx | MACアドレスが記載されます。
  Comment | スナップショット： Comment | LANマップの機器一覧で設定したコメントが記載されます。
  L2MSマネージャーの重複： ac44.f2xx.xxxx | 重複しているL2MSマネージャーのMACアドレスが記載されます。
  Stack_ID | 1 | スタックIDが記載されます。
  Err_Port | 1.5 | 異常が発生したポートの番号が記載されます。
  Fan_number | 1 | 異常が発生したファンの番号が記載されます。
  PSU_Slot_ID | 1 | 異常が発生した電源ユニットのスロット番号が記載されます。
  Route | port1.20(UpLink:1.2) | 対象機器の経路情報が記載されます。
  Route(SnapShot) | port1.20(UpLink:1.2) | 対象機器のスナップショット上での経路情報が記載されます。
  State | SFP受光レベル異常： Low | SFP受光レベルに応じて、Low / High のいずれかが記載されます。
  送信キュー監視： Full(Queue:2) | 送信キューの使用状況に応じて、Busy / Full のいずれかと送信キュー番号が記載されます。

## 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照願います。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
SMTP メールサーバーの設定 | mail server smtp host
SMTP メールサーバー名の設定 | mail server smtp name
メール通知のトリガー設定 | mail notify trigger
メール送信のテンプレート設定モード | mail template
メール送信のサーバーIDの設定 | send server
メール送信の送信元メールアドレスの設定 | send from
メール送信の宛先メールアドレスの設定 | send to
メール送信の件名の設定 | send subject
メール送信待ち時間の設定 | send notify wait-time
証明書送付時のメール設定 | mail send certificate
証明書通知時のメール設定 | mail send certificate-notify
証明書の有効期限切れ通知タイミングの設定 | mail certificate expire-notify
メール送信情報の表示 | show mail information

## 5. 注意事項

SMTP認証に関する注意事項です。

- SMTP認証の方式は、LOGINにのみ対応しています。

- PLAINやCRAM-MD5などによる認証は行えません。

メール通知機能のコマンド未対応ファームに関する注意事項です。

- コマンド未対応ファームからコマンド対応ファームにレビジョンアップした場合、WebGUIで設定していたものはコマンド設定として引き継ぎます。

- コマンド未対応ファームに戻す場合、コマンド対応ファームで設定変更したものについては引き継ぐことができませんので、レビジョンダウン後に再設定が必要となります。

- 設定変更をしていないのであれば、そのまま設定を維持することができます。

LANマップの異常検知に関する注意事項です。

- 異常が解消されていない状態でその異常の通知を無効にしても、異常が解消されるまでの間は有効な通知として扱われます。

- 具体的には、通知が無効になったあとでも、異常が解消されたときにメールが送信されたり、別の異常が発生したときのメール本文に一緒に記載されます。

## 6. 関連文書

- L2MS制御

- 端末監視

- スタック

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.