# リンクアグリゲーション

### 1. 概要

リンクアグリゲーションの設定を行うページです。

### 2. トップページ

リンクアグリゲーションのトップページです。

#### 2.1. システムの設定

- リンクアグリゲーションに関するシステムの設定が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - LACPシステム優先度

    - システムに設定されている LACP 優先度が表示されます

  - 異速度混在モード

    - LACP 異速度混在モードが有効か否かが表示されます

  - ロードバランスのルール

    - ロードバランスの設定が表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、リンクアグリゲーションに関するシステムの設定を行うページが表示されます

#### 2.2. インターフェースの一覧

- 論理インターフェースおよび物理インターフェースの動作状況と設定が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス

    - 論理インターフェースを削除する際にチェックをいれます

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます

  - リンク

    - インターフェースのリンク状態が表示されます

  - LACPステータス

    - インターフェースの LACP ステータスとして以下のいずれかが表示されます

      - 待機

      - ネゴシエーション中

      - 通信可能

      - -

  - LACP優先度

    - 実際に動作する場合の優先度が表示されます

    - 優先度は LACP 優先度の設定値を元に計算して 1 - 12 の値で表示します

  - 説明

    - インターフェースに設定されている説明文が表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、論理インターフェースの新規設定を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択した論理インターフェースの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れた論理インターフェースが削除されます

  - 削除時に、削除後の物理インターフェースの動作を以下から指定することができます

    - 有効にする

    - 無効にする

- 論理インターフェースは、最大で 127 インターフェースまで設定することができます

- ただしスタティック論理インターフェースは 96 インターフェースまでとなります

### 3. システムの設定ページ

リンクアグリゲーションに関するシステムの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. システムの設定

- LACPシステム優先度

  - LACP システム優先度を指定します

- LACP異速度混在モード

  - LACP 異速度混在モードを有効にするか否かを以下から選択します

    - 無効にする

      - 本機能を無効にすると、LACP 論理インターフェースに属する通信速度が異なる物理インターフェースは、同時に通信できません

    - 有効にする

      - 本機能を有効にすると、LACP 論理インターフェースに属する通信速度が異なる物理インターフェースは、同時に通信できます

      - 通信速度が異なる物理インターフェースを LACP 論理インターフェースに収容する場合は、本機能を有効にしてください

- ロードバランスのルール

  - ロードバランスのルールを以下から選択します

    - 宛先MACアドレス

    - 送信元MACアドレス

    - 宛先/送信元MACアドレス

    - 宛先IPアドレス

    - 送信元IPアドレス

    - 宛先/送信元IPアドレス

    - 宛先ポート番号

    - 送信元ポート番号

    - 宛先/送信元ポート番号

### 4. 論理インターフェースの設定ページ

論理インターフェースの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. 論理インターフェースの設定

- 論理インターフェース

  - 新規設定時

    - 論理インターフェースの種別を以下から選択します

      - スタティック論理インターフェース

      - LACP論理インターフェース

  - 設定変更時

    - 選択した論理インターフェース名が表示されます

- インターフェース番号

  - インターフェース番号を指定します

  - スタティック論理インターフェースの場合の入力範囲は 1 - 96 です

  - LACP 論理インターフェースの場合の入力範囲は 1 - 127 です

  - 本項目は新規設定時のみ表示されます

- 所属ポート

  - 論理インターフェースに所属させるポートを選択します

  - 「選択」ボタンを押すと、「物理インターフェースの一覧」ダイアログが表示されます

  - 「物理インターフェースの一覧」ダイアログでは、ポートのチェックボックスにチェックをいれて「確定」ボタンを押すことで、所属ポートを選択することができます

  - スタティック論理インターフェースの場合、最大 8 ポートまで、LACP 論理インターフェースの場合、最大 12 ポートまで選択可能です

  - 項目「論理インターフェース」で LACP 論理インターフェースを選択した状態でダイアログを表示させた場合、所属ポートごとに以下が設定できます

    - 動作モード

      - アクティブ

      - パッシブ

    - LACP優先度

      - 1 - 12

    - LACPタイムアウト

      - 3 秒

      - 90 秒

- 動作

  - 論理インターフェースの動作を以下から選択します

    - インターフェースを有効にする

    - インターフェースを無効にする

- 説明

  - インターフェースの説明文を設定します

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です

  - 入力可能文字数は 80 文字です

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.