# IGMP スヌーピング

### 1. 概要

IGMP スヌーピング機能の設定変更を行うページです。

### 2. トップページ

IGMP スヌーピングのトップページです。

#### 2.1. IGMP スヌーピング機能の設定

- IGMP スヌーピング機能の設定が、定義されている VLAN ID ごとに表示されます

- 1 ページの最大表示数は 20 個です。 や を押したり、数値を入力することでページの切り替えができます

- 「設定」ボタンを押すと、選択した VLAN ID の IGMP スヌーピング機能の設定を変更するページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての VLAN ID に対して設定を行うことができます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての VLAN ID に対する設定が初期化されます

  - IGMP スヌーピング機能の初期設定は以下のとおりです

    - IGMP スヌーピング機能 : 無効

    - IGMP バージョン : IGMPv3

    - IGMP クエリー : 送信しない

    - IGMP クエリー送信間隔 : 125秒

    - TTL チェック : 有効

    - RA チェック : 無効

    - ToS チェック : 無効

    - マルチキャストルーターポート : なし

    - マルチキャストルーターポートへのデータ転送抑制機能 : 無効

    - レポート抑制機能 : 有効

    - レポート転送機能 : 無効

    - 高速脱退機能 : 無効

### 3. IGMP スヌーピング機能の設定ページ

IGMP スヌーピング機能に関するさまざまな設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. IGMP スヌーピング機能の設定

- VLAN ID

  - 設定を行う VLAN ID が表示されます

- IGMP スヌーピングの設定

  - 有効 ( IP マルチキャストパケットの転送を制御する )

    - IGMP スヌーピングを有効にします
      マルチキャストパケットは、受信したい端末が接続されたポートにのみ転送されます
      受信端末とマルチキャストルーター間で交換される IGMP メッセージを監視 ( スヌーピング ) することにより、マルチキャストパケットのフラッディングを抑制でき、ネットワークの使用帯域を抑えることができます

  - 無効 ( IP マルチキャストパケットをフラッディングする )

    - IGMP スヌーピングを無効にします
      マルチキャストパケットは、同一 VLAN 内のすべてのポートに常に転送されます

- バージョン

  - IGMP バージョンを以下の項目から選択します

    - IGMPv3

    - IGMPv2

- IGMP クエリー

  - 送信しない
    IGMP クエリー送信機能を無効にします

  - 周期的に送信する
    IGMP クエリー送信機能を有効にします。送信間隔は 20 秒 - 18000 秒の範囲で設定できます

- TTL チェック

  TTL チェックを以下の項目から選択します

  - 有効 ( TTL == 1 以外の IGMP パケットを破棄する )

  - 無効 ( TTL == 1 以外の IGMP パケットを TTL == 1 に補正して転送する )

- RA チェック

  RA チェックを以下の項目から選択します

  - 無効 ( RA オプションを追加して IGMP パケットを転送する )

  - 有効 ( RA オプションが含まれていない IGMP パケットを破棄する )

- ToS チェック

  ToS チェックを以下の項目から選択します

  - 無効 ( ToS を 0xc0 に補正した IGMP パケット転送する )

  - 有効 ( 不正な ToS を持つ IGMP パケットを破棄する )

- マルチキャストルーターポート

  - マルチキャストルーターポートとは、マルチキャストルーターが接続されているインターフェースのことです
    本製品は、IGMP クエリーを受信したインターフェースをマルチキャストルーターポートとして自動学習しますが、マルチキャストルーターポートを静的に設定することもできます

  - 静的にマルチキャストルーターポートを設定するには、「選択」ボタンを押してください。指定した VLAN ID に所属しているインターフェースが一覧で表示されます
    続いて、マルチキャストルーターポートとして使用するインターフェースのチェックボックスにチェックを入れ、「確定」ボタンを押してください

- マルチキャストルーターポートへのデータ転送抑制機能

  - マルチキャストルーターポートへの不要なマルチキャストフレームの転送を止めて通信負荷を抑制する機能です

  - 以下の項目から選択します

    - 無効にする

      - 本機能を無効にすると、いずれかのポートで IGMP report メッセージ 受信していれば、マルチキャストフレームがマルチキャストルーターポートにも転送されるようになります

    - 有効にする

      - 本機能を有効にすると、マルチキャストフレームがマルチキャストルーターポートにも転送される条件が、マルチキャストルーターポートで IGMP report メッセージを受信した場合のみに制限されます

- レポート抑制機能

  - マルチキャストルーターとホスト間で行われる通信負荷を抑制する機能です

  - 以下の項目から選択します

    - 有効にする

      - 本機能を有効にすると、受信した IGMP report や leave メッセージはまとめて IGMP クエリアへ転送されるようになります

    - 無効にする

      - 本機能を無効にすると、受信した IGMP report や leave メッセージはまとめずにそのまま IGMP クエリアへ転送されるようになります

- レポート転送機能

  - IGMP report や leave メッセージを同一 VLAN のスイッチが接続されているポートに転送する機能です

  - スイッチが接続されているポートの判定は、LLDP Basic Management TLV に含まれる System Capabilities の情報を使用して判定されます

  - 以下の項目から選択します

    - 有効にする

      - 本機能を有効にすると、受信した IGMP report や leave メッセージをマルチキャストルーターポートとスイッチが接続されているポートに転送します

    - 無効にする

      - 本機能を無効にすると、受信した IGMP report や leave メッセージをマルチキャストルーターポートにのみ転送します

- 高速脱退機能

  - 高速脱退機能とは、IGMP の離脱処理でレシーバーの存在確認を行わないようにする機能です

  - LAN/SFP ポート配下に、レシーバーが 1 つだけ接続されている場合に効果的な機能です

  - 以下の項目から選択します

    - 無効にする

      - 高速脱退機能を無効にします
        IGMP の離脱処理で、グループスペシフィッククエリーを送信し、レシーバーの存在確認が行われるようになります

    - 有効にする

      - 高速脱退機能を有効にします
        IGMP の離脱処理で、レシーバーの存在確認が行われなくなります

      - 「スイッチが接続されているポートでは無効にする」にチェックを入れると、スイッチが接続されているポートでは高速脱退機能を使わないようになります

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.