# MACアドレステーブル

### 1. 概要

MAC アドレステーブル機能の設定変更を行うページです。

### 2. トップページ

MAC アドレステーブルのトップページです。

#### 2.1. MACアドレス学習機能の基本設定

- MAC アドレス学習機能の現在の設定が表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、MAC アドレス学習機能の設定を変更するページが表示されます

#### 2.2. スタティックMACアドレステーブルの設定

- スタティック MAC アドレステーブルが一覧で表示されます

- 1 ページの最大表示数は 20 個です。 や を押したり、数値を入力することでページの切り替えができます

- ソートスイッチを押すと、各項目でソートすることができます

- 「新規」ボタンを押すと、スタティック MAC アドレスエントリーの新規作成を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したスタティック MAC アドレスエントリーの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのスタティック MAC アドレスエントリーが削除されます

- スタティック MAC アドレスエントリーは、Web GUI から最大 256 個まで作成することができます

### 3. MAC アドレス学習機能の基本設定ページ

MAC アドレス学習機能の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. MACアドレス学習機能の基本設定

- MACアドレス学習機能

  MACアドレス学習機能を、以下の項目から選択します。

  - MACアドレス学習機能を使用する

  - MACアドレス学習機能を使用しない

- ダイナミックエントリーのエージングタイム

  - 10 秒 〜 600 秒 の間隔で設定します。初期値は 300 秒です

### 4. スタティック MAC アドレステーブルの設定ページ

スタティック MAC アドレスの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. スタティックMACアドレスの設定

- 種別

  スタティック MAC アドレステーブルに登録する MAC アドレスの種別を、以下の項目から選択します。

  - ユニキャスト MAC アドレスを登録する

  - マルチキャスト MAC アドレスを登録する

- 宛先MACアドレス

  - MAC アドレスを hhhh.hhhh.hhhh の形式で入力します

- フレームの処理

  宛先 MAC アドレス宛のフレームの処理を、以下の項目から選択します。

  - 宛先 MAC アドレス宛のフレームを転送する

  - 宛先 MAC アドレス宛のフレームを破棄する

    - マルチキャスト MAC アドレスを登録する場合、設定できるフレームの処理は「転送」のみになります

- 転送先VLAN ID

  - 転送先の VLAN ID を、VLAN データベースに登録されているものの中から選択します

- 転送先インターフェース

  - 「選択」ボタンを押すと、転送先 VLAN ID に所属しているインターフェースが一覧で表示されます
    転送先インターフェースとして使用するインターフェースのチェックボックスにチェックを入れ、「確定」ボタンを押してください

  - ユニキャスト MAC アドレスを登録する場合、一つのインターフェースを指定できます

  - マルチキャスト MAC アドレスを登録する場合、複数のインターフェースを指定できます

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.