# ケーブル診断機能

### 1. 機能概要

ケーブル診断機能では、本機のLANポートに接続されているLANケーブルの断線の有無を簡易的に調べることができます。
ネットワークトラブルが発生したときの問題の切り分けや、ネットワーク設営時の簡易的なケーブルチェックとしてご利用ください。

### 2. 用語の定義

TDR (Time Domain Reflector)

LANケーブルを介してパルス信号を送信し、反射信号からLANケーブルの長さや障害発生位置を測定する手法

### 3. 機能詳細

#### 3.1. ケーブル診断方法

ケーブル診断機能では、TDR (Time Domain Reflector) 方式を用いてLANケーブルの簡易診断を行うことができます。
test cable-diagnostics tdr interface コマンドでケーブル診断を実行すると、以下の診断結果が表示されます。

項目 | 説明
--- | ---
ケーブルの状態 | 以下のケーブルの状態を検出することができます。 ・OK: 電気的に接続されています。 ・Open: 対向機が接続されていないか、ケーブルが故障しています。 ・Short: 短絡（ショート）が発生しています。 結果はペアごとに表示されます。
ケーブル障害位置までの距離 | ケーブルの状態が Open もしくは Short のとき、障害位置までの距離を表示します。 結果はペアごとに表示されます。
推定ケーブル長 | ケーブルの状態が全てのペアで OK のとき、推定ケーブル長を表示します。 リンクアップしている場合にのみ測定できます。

前回実行したケーブル診断実行結果は show test cable-diagnostics tdr コマンドで確認できます。
診断結果は直前の結果のみ保持され、再度ケーブル診断を実行した場合は結果が上書きされます。
clear test cable-diagnostics tdr コマンドで、直前の実行結果を削除することができます。

### 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
ケーブル診断の実行 | test cable-diagnostics tdr interface
ケーブル診断結果の表示 | show test cable-diagnostics tdr
ケーブル診断結果のクリア | clear test cable-diagnostics tdr

### 5. 設定例

#### 5.1. ケーブル診断の実行

port1.1に接続されているLANケーブルの診断を実行します。

    Yamaha# test cable-diagnostics tdr interface port1.1 ↓
    The port will be temporarily down during test. Continue? (y/N): y ↓
    Cable-diagnostic is running...

    Port     Pair  Status  Fault distance  Length
    --------------------------------------------------
    port1.1  1     OK      -               50 +/- 15 m
             2     OK      -
             3     OK      -
             4     OK      -

#### 5.2. 前回の診断結果の確認

前回の診断結果を表示します。

    Yamaha# show test cable-diagnostics tdr
    Last run on Fri Feb 26 10:30:00 2021

    Port     Pair  Status  Fault distance  Length
    -------------------------------------------------
    port1.3  1     OK      -               -
             2     OK      -
             3     Open    5 +/- 3 m
             4     Open    5 +/- 3 m

### 6. 注意事項

- 本機能は簡易的な診断であり、専用計測機器ほど精密に計測することはできないため、予めご了承ください。

- 診断対象ポートに shutdown コマンドが設定されているとき、ケーブルの診断を行うことはできません。

- ケーブル診断を実行すると一時的に通信断が発生するためご注意ください。

- 対向ポートが1Gbps未満のリンク速度でリンクアップしているかシャットダウンしているとき、推定ケーブル長は測定できません。

### 7. 関連文書

- 特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.