# ケーブル診断

### 1. 概要

ケーブル診断機能では、本機のLANポートに接続されているLANケーブルの断線の有無を簡易的に調べることができます。
ネットワークトラブルが発生したときの問題の切り分けや、ネットワーク設営時の簡易的なケーブルチェックとしてご利用ください。

### 2. ケーブル診断ページ

ケーブル診断を行うページです。ポートを選択した後、「実行」ボタンを押すとケーブル診断が実行されます。また、「クリア」ボタンを押すと、診断結果の内容が消去されます。

#### 2.1. ケーブル診断の実行

- ポート

  - ケーブル診断を実行するポートを表示します。

- 結果

  - LANポートに接続されたケーブルの状態を表示します。

    - OK : 電気的に接続されています。

    - Open : 対向機器が接続されていないか、ケーブルが故障しています。

    - Short : 短絡 ( ショート ) が発生しています。

- ケーブル障害位置までの距離

  - 結果が "Open" か "Short" のとき、LANポートからケーブル障害位置までの距離をメートル単位で表示します。

- 推定ケーブル長

  - 結果が "OK" のとき、推定ケーブル長をメートル単位で表示します。

  - 対向ポートが1G未満のリンク速度でリンクアップしているかシャットダウンしているとき、推定ケーブル長は検出されません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.