# マルチプルVLAN

### 1. 機能概要

マルチプルVLANでは、ポートをマルチプルVLANグループに所属させることで、同じマルチプルVLANグループに属さないポートとの通信を遮断できます。
また、ひとつのポートを複数のマルチプルVLANグループに参加させることもできます。
この機能を使うことで、以下使用例のように端末間の通信のみを遮断したい、といった要望を簡単に実現できます。

- マルチプルVLANの利用例

### 2. 用語の定義

特になし

### 3. 機能詳細

#### 3.1. 動作仕様

マルチプルVLANグループは、 switchport multiple-vlan group コマンドで設定します。
マルチプルVLANはLAN/SFPポート、リンクアグリゲーション論理インターフェースに設定可能です。
トランクポートにマルチプルVLANグループを設定した場合、該当ポートの所属する全VLANに対して適用されます。
マルチキャストフレームにもマルチプルVLANグループ設定が適用されます。

以下の機能との併用が可能です。これらの機能はマルチプルVLANグループ設定にしたがって通信可否が制御されます。

- ポートベースVLAN/タグVLAN/ボイスVLAN

- ポート認証

マルチプルVLANグループは最大 256 グループです。

マルチプルVLANグループの各インターフェースへの設定状態は、 show vlan multiple-vlan group コマンドで確認できます。

#### 3.2. マルチプルVLANグループ間の通信例

- マルチプルVLANグループの通信例

上図のようなマルチプルVLANグループ設定(Group #1 ～ #4) の場合、特定ポートA/B間の通信可否とその理由は以下の表のようになります。

ポート番号 A (グループ) | ポート番号 B (グループ) | 通信可否 | 理由
--- | --- | --- | ---
port1.1 (Group 1) | port1.2 (Group 2) | 不可 | マルチプルVLANグループが違うため
port1.1 (Group 1) | port1.3 (Group 1) | 可 | マルチプルVLANグループ #1 に所属
port1.2 (Group 2) | port1.4 (Group 2) | 可 | マルチプルVLANグループ #2 に所属
port1.5 (Group 3) | port1.7 (Group 3,4) | 可 | マルチプルVLANグループ #3 に所属
port1.6 (Group なし) | port1.8 (Group 4) | 不可 | マルチプルVLANグループが違うため
port1.7 (Group 3,4) | port1.8 (Group 4) | 可 | マルチプルVLANグループ #4 に所属

また、マルチプルVLANグループに所属しないポート同士の通信は、同一VLAN内であれば通信可能です。

#### 3.3. VLAN間ルーティング可能な場合の通信例

- VLAN間ルーティング通信例

L3スイッチではVLAN間ルーティングが可能です。VLAN間ルーティングにおいても、ハードウェアでルーティング処理されるパケットについてはマルチプルVLANグループによる通信の制御が可能です。
上図のようなマルチプルVLANグループ設定(Group #1 ～ #2) の場合、特定ポートA/B間の通信可否とその理由は以下の表のようになります。

ポート番号 A (グループ) | ポート番号 B (グループ) | 通信可否 | 理由
--- | --- | --- | ---
port1.3 (Group 1) | port1.5 (Group 1) | 可 | マルチプルVLANグループ #1 に所属
port1.4 (Group 1) | port1.8 (Group 2) | 不可 | マルチプルVLANグループが違うため

### 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照願います。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
マルチプルVLANグループの設定 | switchport multiple-vlan group
マルチプルVLANグループの名前の設定 | multiple-vlan group name
マルチプルVLAN設定時のYMPIフレーム透過機能の設定 | multiple-vlan transfer ympi
マルチプルVLANの表示 | show vlan multiple-vlan

### 5. コマンド実行例

#### 5.1. マルチプルVLANの設定例1

本製品にマルチプルVLANを設定し、以下を実現します。

ポート1～7に接続したホストは、ポート8に接続した回線を介してインターネットなどの外部回線に接続します
ポート1～4に接続したホスト間の通信は遮断します
ポート5～7に接続したホスト間の通信は許可します
ポート1～4に接続したホストとポート5～7に接続したホスト間の通信は遮断します

マルチプルVLANグループの設定は以下とします。

- port1.1 : マルチプルVLANグループ #1 に所属

- port1.2 : マルチプルVLANグループ #2 に所属

- port1.3 : マルチプルVLANグループ #3 に所属

- port1.4 : マルチプルVLANグループ #4 に所属

- port1.5 : マルチプルVLANグループ #5 に所属

- port1.6 : マルチプルVLANグループ #5 に所属

- port1.7 : マルチプルVLANグループ #5 に所属

- port1.8 : マルチプルVLANグループ #1 , #2 , #3 , #4 , #5 に所属

  1. マルチプルVLANグループ #1 の名前を "Network1" に設定します。

         Yamaha(config)# multiple-vlan group 1 name Network1 (1)

     1 | マルチプルVLANグループ #1 の名前の設定

  2. マルチプルVLANグループ #5 の名前を "Network5" に設定します。

         Yamaha(config)# multiple-vlan group 5 name Network5 (1)

     1 | マルチプルVLANグループ #5 の名前の設定

  3. port1.1～port1.4をそれぞれマルチプルVLANグループ #1 ～ #4 に所属させます。

         Yamaha(config)# interface port1.1 (1)
         Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 1 (2)
         Yamaha(config-if)# exit
         Yamaha(config)# interface port1.2 (3)
         Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 2 (4)
         Yamaha(config-if)# exit
         Yamaha(config)# interface port1.3 (5)
         Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 3 (6)
         Yamaha(config-if)# exit
         Yamaha(config)# interface port1.4 (7)
         Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 4 (8)
         Yamaha(config-if)# exit

     1 | インターフェースモードに移行
     2 | マルチプルVLANグループの設定
     3 | インターフェースモードに移行
     4 | マルチプルVLANグループの設定
     5 | インターフェースモードに移行
     6 | マルチプルVLANグループの設定
     7 | インターフェースモードに移行
     8 | マルチプルVLANグループの設定

  4. port1.5～port1.7をマルチプルVLANグループ #5 に所属させます。

         Yamaha(config)# interface port1.5-7 (1)
         Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 5 (2)
         Yamaha(config-if)# exit

     1 | インターフェースモードに移行
     2 | マルチプルVLANグループの指定

  5. port1.8をマルチプルVLANグループ #1 , #2 , #3 , #4 , #5 に所属させます。

         Yamaha(config)# interface port1.8 (1)
         Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 1-5 (2)
         Yamaha(config-if)# exit

     1 | インターフェースモードに移行
     2 | マルチプルVLANグループの指定

  6. マルチプルVLANグループの設定を確認します。

         Yamaha>show vlan multiple-vlan
         GROUP ID  Name                            Member ports
         ======== ================================ ======================
         1        Network1                         port1.1 port1.8
         2        GROUP0002                        port1.2 port1.8
         3        GROUP0003                        port1.3 port1.8
         4        GROUP0004                        port1.4 port1.8
         5        Network5                         port1.5 port1.6
                                                   port1.7 port1.8

#### 5.2. マルチプルVLANの設定例2

本製品にマルチプルVLANを設定し、以下を実現します。

ポート1～7に接続したホストは、ポート8に接続した回線を介してインターネットなどの外部回線に接続します
ポート1～7に接続したホストはVLAN #2 に所属させ、DHCPサーバー機能をつかってIPアドレスを割り当てます
VLAN #2 のIPアドレスは「192.168.110.240/24」とし、配布するアドレスの範囲は「192.168.110.2-192.168.110.191/24」とします
ポート1～7に接続したホスト間の通信は遮断します

マルチプルVLANグループの設定は以下とします。

- port1.1 : マルチプルVLANグループ #1 に所属

- port1.2 : マルチプルVLANグループ #2 に所属

- port1.3 : マルチプルVLANグループ #3 に所属

- port1.4 : マルチプルVLANグループ #4 に所属

- port1.5 : マルチプルVLANグループ #5 に所属

- port1.6 : マルチプルVLANグループ #6 に所属

- port1.7 : マルチプルVLANグループ #7 に所属

- port1.8 : マルチプルVLANグループ #1 , #2 , #3 , #4 , #5 , #6 , #7 に所属

- port1.1～port1.7までをVLAN #2 に割り当てます。

      Yamaha(config)# interface port1.1-7
      Yamaha(config-if)# switchport access vlan 2
      Yamaha(config-if)#

      Yamaha(config)# interface vlan2
      Yamaha(config-if)# ip address 192.168.110.240/24

- DHCPプール「pool_vlan2」を作成します。

      Yamaha(config)# dhcp pool pool_vlan2
      Yamaha(config-dhcp)(1)

  1 | DHCPモードへ移行

- VLAN #2 のネットワーク部「192.168.110.0/24」をDHCPプールに設定します。

      Yamaha(config-dhcp)# network 192.168.110.0/24

- 配布するアドレスの範囲「192.168.110.2-192.168.110.191」をDHCPプールに設定します。

      Yamaha(config-dhcp)# range 192.168.110.2 192.168.110.191

- DHCPのオプションで通知するデフォルトゲートウェイと、DNSサーバーをDHCPプールに設定します。

      Yamaha(config-dhcp)# default-router 192.168.110.240 (1)
      Yamaha(config-dhcp)# dns-server 192.168.110.1 (2)
      Yamaha(config-dhcp)# exit (3)

  1 | デフォルトゲートウェイのアドレスは、192.168.110.240(自分自身)
  2 | DNSサーバーのアドレスは、192.168.110.1
  3 | DHCPモード終了

- vlan2にて、DHCPサーバー機能を動作させます。

      Yamaha(config)# interface vlan2 (1)
      Yamaha(config-if)# dhcp-server enable (2)
      Yamaha(config-if)# exit (3)

  1 | インターフェースモードに移行
  2 | インターフェースのDHCPサーバー機能有効
  3 | インターフェースモード終了

- システム全体のDHCPサーバー機能を動作させます。

      Yamaha(config)# dhcp-server enable (1)

  1 | システム全体のDHCPサーバー機能有効

- port1.1～port1.7をそれぞれマルチプルVLANグループ #1 ～ #7 に所属させます。

      Yamaha(config)# interface port1.1 (1)
      Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 1 (2)
      Yamaha(config-if)# exit
      Yamaha(config)# interface port1.2 (3)
      Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 2 (4)
      Yamaha(config-if)# exit
      Yamaha(config)# interface port1.3 (5)
      Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 3 (6)
      Yamaha(config-if)# exit
      Yamaha(config)# interface port1.4 (7)
      Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 4 (8)
      Yamaha(config-if)# exit
      Yamaha(config)# interface port1.5 … (インターフェースモードに移行)Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 5 … (マルチプルVLANグループの設定)Yamaha(config-if)# exitYamaha(config)# interface port1.6 … (インターフェースモードに移行)Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 6 … (マルチプルVLANグループの設定)Yamaha(config-if)# exitYamaha(config)# interface port1.7 … (インターフェースモードに移行)Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 7 … (マルチプルVLANグループの設定)Yamaha(config-if)# exit

  1 | インターフェースモードに移行
  2 | マルチプルVLANグループの設定
  3 | インターフェースモードに移行
  4 | マルチプルVLANグループの設定
  5 | インターフェースモードに移行
  6 | マルチプルVLANグループの設定
  7 | インターフェースモードに移行
  8 | マルチプルVLANグループの設定

- port1.8をマルチプルVLANグループ #1 ～ #7 に所属させます。

      Yamaha(config)# interface port1.8 (1)
      Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 1-7 (2)
      Yamaha(config-if)# exit

  1 | インターフェースモードに移行
  2 | マルチプルVLANグループの指定

- マルチプルVLANグループの設定を確認します。

      Yamaha>show vlan multiple-vlan
      GROUP ID  Name                            Member ports
      ======== ================================ ======================
      1        GROUP0001                        port1.1 port1.8
      2        GROUP0002                        port1.2 port1.8
      3        GROUP0003                        port1.3 port1.8
      4        GROUP0004                        port1.4 port1.8
      5        GROUP0005                        port1.5 port1.8
      6        GROUP0006                        port1.6 port1.8
      7        GROUP0007                        port1.7 port1.8

### 6. 注意事項

本機能の注意事項は以下のとおりです。

- プライベートVLANとの併用はできません。

- リンクアグリゲーション論理インターフェースに所属させるポートのマルチプルVLANグループは同一にする必要があります。

- マルチプルVLANグループが適用されるのは、ポート間のフォワーディングのみです。自発のパケットはマルチプルVLANグループ設定の影響を受けません。

- マルチプルVLANを設定していても、以下の影響で正しく通信できないことがあります。

  - スパニングツリーのブロック状態

  - IGMPスヌーピング/MLDスヌーピングの状態

  - ループ検出のブロック状態

- VLAN間ルーティングでは、ハードウェア処理でルーティングするパケットのみがマルチプルVLANによる通信制限が適用されます。
  CPUを介したVLAN間ルーティングには適用されません。

- マルチプルVLANが設定されている場合、ヤマハ無線アクセスポイントの管理フレームであるYMPIフレームが透過されます。
  そのため、複数のヤマハ無線アクセスポイントが異なるマルチプルVLANグループに所属していても、クラスター管理機能または無線LANコントローラー機能を利用することが可能です。

### 7. 関連文書

- VLAN

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.