# Dante最適設定

### 1. 機能概要

Dante最適設定機能とは、デジタルオーディオネットワーク「Dante」に最適な環境を簡単に構築するための機能です。
ユーザーはDante用の個別の設定（QoSの設定、IGMPスヌーピングの設定、フロー制御の無効化設定、EEEの無効化設定など）を意識することなく、まとめて簡単に設定できます。

### 2. 用語の定義

Dante

Audinate社が開発したデジタルオーディオネットワークの規格。

ADECIA

ヤマハの遠隔会議システム。遠隔会議用プロセッサーやマイク、スピーカーをLAN(Dante)で接続する。

ADECIAコンポーネント

ADECIAを構成する機器（遠隔会議用プロセッサー、マイク、スピーカー）。

LLDP

隣接機器に対して自身の機器情報を受け渡すためのプロトコル。

### 3. 機能詳細

Dante最適設定は、次の2つの方法で適用できます。

- LLDPによる自動最適設定

  - ADECIAコンポーネントから独自のLLDPフレームを受信することで自動的に適用

- Web GUIからの手動最適設定

  - 本製品のWeb GUIのProAV設定ページからDanteプロファイルを適用

Dante最適設定機能によりまとめて設定される項目の一覧を以下に示します。LLDPによる自動最適設定の場合、ADECIAコンポーネントのファームウェアバージョンにより適用対象項目が異なります。

設定対象 | 機能 | コマンド | 適用対象項目
--- | --- | --- | ---
LLDP (ADECIA V2.5以前) | LLDP (ADECIA V2.8以降) | Web GUI
システム全体 | フロー制御を無効 | flowcontrol disable |  |  | ○
QoSを有効 | qos enable | ○ | ○ | ○
DSCP値による送信キューの最適化 | qos dscp-queue 8 2 | ○ | ○ | ○
qos dscp-queue 26 3 |  | ○ | ○
qos dscp-queue 34 4 |  | ○ | ○
qos dscp-queue 46 5 | ○ | ○ | ○
qos dscp-queue 48 5 |  | ○ | ○
qos dscp-queue 56 7 | ○ | ○ | ○
qos dscp-queue [上記以外] 0 | ○ | ○ | ○
リンクローカルマルチキャストの常時転送 | l2-unknown-mcast forward link-local |  | ○ | ○
MRUを設定 | mru 1522 |  |  | ○
LLDPを有効 | lldp run |  | ○ | ○
VLANインターフェース | プロファイル種別の設定 | proav profile-type dante-primary/dante-secondary |  |  | ○
未知のマルチキャストをフラッディング | l2-unknown-mcast flood |  | ○ | ○
IGMPスヌーピングを有効 | ip igmp snooping enable | ○ | ○ | ○
IGMPスヌーピングのバージョンを設定 | ip igmp snooping version 3 | ○ | ○ | ○
IGMPスヌーピングの高速脱退を有効 | ip igmp snooping fast-leave auto-assignment |  | ○ | ○
IGMPクエリー送信機能を有効 | ip igmp snooping querier | ○ | ○ | ○
IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval 30 | ○ | ○ | ○
IGMPパケットのTTL値検証機能を無効 | ip igmp snooping check ttl disable | ○ | ○ | ○
IGMPパケットのRA検証機能を無効 | ip igmp snooping check ra disable |  | ○ | ○
IGMPパケットのToS検証機能を無効 | ip igmp snooping check tos disable |  | ○ | ○
IGMPレポート抑制機能を無効 | ip igmp snooping report-suppression disable |  | ○ | ○
IGMPレポート転送機能を有効 | ip igmp snooping report-forward enable |  | ○ | ○
マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable |  | ○ | ○
PTPパケットの常時転送を設定 | l2-mcast flood 224.0.1.129 |  | ○ | ○
l2-mcast flood 224.0.1.130 |  | ○ | ○
l2-mcast flood 224.0.1.131 |  | ○ | ○
l2-mcast flood 224.0.1.132 |  | ○ | ○
l2-mcast flood 239.254.3.3 |  | ○ | ○
LAN/SFPポート | QoSトラストモードをDSCPに設定 | qos trust dscp | ○ | ○ | ○
フロー制御を無効 | flowcontrol disable | ○ | ○ | ○
EEEを無効 | eee disable | ○ | ○ | ○
LLDPの送受信を有効 | lldp-agent / set lldp enable tx rx |  | ○ | ○

なお、Dante最適設定機能は、スイッチとしての基本的な設定(VLANやIPなど)をすべて行った上で使用してください。
新たに設定変更をした場合、Dante最適設定は追従しません。

#### 3.1. LLDPによる自動最適設定

ADECIAコンポーネントから独自のLLDPフレームを受信することで、「Dante」を利用する上での最適な設定を自動的に反映させることができます。

LLDPによる自動最適設定は、 lldp auto-setting コマンドで設定します。
本製品の初期設定では、LLDPによる自動最適設定は 有効 です。

本機能が有効、かつ、ADECIAコンポーネントからLLDPフレームを受信した場合、システム全体、受信したVLANインターフェース、受信したLAN/SFPポートのrunning-configに対して設定を自動的に反映します。
ただし、ADECIA V2.8以降の場合、自動的に設定される項目のうちどれか一つでも工場出荷状態とは異なる設定がされている場合、本機能は動作しません。

copy running-config startup-config コマンドや write コマンドで保存すると、次回以降の起動時に使用する startup-config へも反映されます。

自動最適設定後に機器が接続されたポートをリンクダウンしても自動的に追加された設定はそのまま保持されます。

本機能は物理インターフェース (LAN/SFPポート) のみで利用できます。リンクアグリゲーション論理インターフェースでは利用できません。
また、LAN/SFPポートのモードはアクセスポートのみで利用できます。トランクポートでは利用できません。

本機能を使用するためには、LLDPフレームを受信できるようにする必要があります。
そのため、事前に以下が設定されていることを確認してください。

- lldp run コマンドで、システム全体のLLDP機能を有効にします。

- lldp-agent コマンドで、対象のインターフェースにLLDPエージェントを作成します。

- set lldp コマンドで、LLDPフレームの送受信モードを設定します。

本製品の初期設定では、LLDPフレームの送受信は 有効 です。

#### 3.2. Web GUIからの手動最適設定

本製品のWeb GUIの [ProAV設定] - [ProAVプロファイル] ページからDanteプロファイルを適用します。
詳細はProAV設定を参照してください。

### 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照願います。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
LLDP によるDante自動最適設定機能の設定 | lldp auto-setting
LLDP機能の有効化 | lldp run
LLDPエージェントの作成 | lldp-agent
LLDP送受信モードの設定 | set lldp
フロー制御の設定(システム) | flowcontrol
フロー制御の設定(インターフェース) | flowcontrol
QoSを有効 | qos
DSCP-送信キューID変換テーブルの設定 | qos dscp-queue
QoSトラストモードの設定 | qos trust
EEE設定 | eee
MRU設定 | mru
リンクローカルマルチキャスト転送の設定 | l2-unknown-mcast forward link-local
未知のマルチキャスト転送の設定 | l2-unknown-mcast
マルチキャストフレームの転送設定 | l2-mcast flood
IGMPスヌーピングの有効／無効設定 | ip igmp snooping
IGMPスヌーピングのバージョンの設定 | ip igmp snooping version
IGMPスヌーピング高速脱退の設定 | ip igmp snooping fast-leave
IGMPクエリー送信機能の設定 | ip igmp snooping querier
IGMPクエリー送信間隔の設定 | ip igmp snooping query-interval
IGMPパケットのTTL値検証機能の設定 | ip igmp snooping check ttl
IGMPパケットのRA検証機能の設定 | ip igmp snooping check ra
IGMPパケットのToS検証機能の設定 | ip igmp snooping check tos
IGMPレポート抑制機能の設定 | ip igmp snooping report-suppression
IGMPレポート転送機能の設定 | ip igmp snooping report-forward enable
マルチキャストルーターポート転送抑制機能を有効 | ip igmp snooping mrouter-port data-suppression enable
プロファイル種別の設定 | proav profile-type

### 5. コマンド実行例

#### 5.1. LLDPによる自動最適設定

LLDPによる自動最適設定を有効にします。
port1.1でLLDPの送受信ができるようにします。

    Yamaha#configure terminal
    Yamaha(config)#interface port1.1
    Yamaha(config-if)#lldp-agent (1)
    Yamaha(lldp-agent)#set lldp enable txrx (2)
    Yamaha(lldp-agent)#exit
    Yamaha(config-if)#exit
    Yamaha(config)#lldp run (3)
    Yamaha(config)#lldp auto-setting enable (4)

1 | LLDPエージェントの作成、モード遷移
2 | LLDP送受信モードの設定
3 | LLDP機能の有効化
4 | LLDPによる自動最適設定の有効化

### 6. 注意事項

- Dante最適設定機能は、スイッチとしての基本的な設定(VLANやIPなど)を全て行った上で使用することが前提となっています。
  新たに設定変更をした場合(VLAN追加など)は、Dante最適設定の追従は行いません。

- Web GUIからの手動最適設定

  - すでにQoSの設定、フロー制御の設定、EEEの設定、IGMPスヌーピングなどの設定がされた状態で本機能を使用したとき、Dante最適設定に上書きされますのでご注意ください。

- LLDPによる自動設定

  - 本機能は物理インターフェース (LAN/SFPポート) のみで利用できます。リンクアグリゲーション論理インターフェースでは利用できません。

  - LAN/SFPポートのモードはアクセスポートのみで利用できます。トランクポートでは利用できません。

  - ADECIA V2.8以降の場合、自動的に設定される項目のうちどれか一つでも工場出荷状態とは異なる設定がされている場合、本機能は動作しません。

### 7. 関連文書

- ProAV設定

- LLDP

- QoS

- フロー制御

- IGMP Snooping

- インターフェース基本機能

- ADECIA製品情報

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.