# 筐体情報の表示

### 1. 機能概要

本製品は、製品情報や稼働情報などを取得する仕組みとして、以下の機能を提供します。

- コマンドによる筐体情報の表示

- 技術サポート情報のリモート取得

- 技術サポート情報の外部メモリへの保存

技術サポート情報 とは、本製品の製品情報や稼働情報のほか、コンフィグの内容やプロセスの稼働状況など、さまざまな解析情報が集約されたものです。
機器の情報をまとめて表示したい際にご活用いただけます。

### 2. 機能詳細

#### 2.1. コマンドによる筐体情報の表示

コンソールにコマンドを入力して筐体情報を表示します。
表示できる筐体情報には以下のものがあります。

表示項目 | 説　明 | コマンド
--- | --- | ---
製品情報 | 製品名、型番、プロダクトIDなど本製品本体の情報を表示します。また、SFPモジュールが挿入されている場合、モジュールの製品情報についても表示します。 | show inventory
稼働情報 | 起動ソフトウェアの情報、CPU使用率、メモリ使用率、起動時刻など、本製品のプログラムの稼働情報を表示します。 | show environment
プロセス一覧 | システムの概要情報と実行中のプロセス一覧を表示します。 | show process
メモリ使用状況 | プロセスごとのメモリ使用状況を表示します。 | show memory
ディスク使用状況 | システムで使用しているディスクの使用状況を表示します。 | show disk-usage
技術サポート情報 | 技術サポートに必要な解析情報として、稼働情報がわかるものを全て表示します。スタック機能が有効なときは、メインスイッチの技術サポート情報に加えて、メンバースイッチの技術サポート情報も表示します。 | show tech-support

##### 2.1.1. 製品情報の表示

show inventory コマンドにより、本体およびSFPモジュールの製品情報を表示します。製品情報には以下の情報が含まれます。

- 名称 (NAME)

- 概要 (DESCR)

- ベンダー名 (Vendor)

- プロダクトID (PID)

- バージョンID (VID)

- シリアル番号 (SN)

##### 2.1.2. 稼動情報の表示

show environment コマンドにより、システムの稼働状態を表示します。システムの稼働状態には以下の情報が含まれます。

- ブートバージョン

- ファームウェアリビジョン

- シリアル番号

- MACアドレス

- CPU使用率

- メモリ使用率

- ファンの稼動状態

- ファンの回転数

- ファームウェアファイル

- スタートアップコンフィグファイル

- SDカードブート自動適用機能の設定

- シリアルボーレート

- 起動時刻

- 現在時刻

- 起動からの経過時間

- 本体温度の状態

- 本体温度

##### 2.1.3. 技術サポート情報の表示

show tech-support コマンドにより、技術サポート情報を表示します。技術サポート情報には、以下のコマンドの実行結果が含まれます。

スタック機能が有効なときは、スタックを構成しているすべての機器の技術サポート情報を表示します。
ただし、メインスイッチとメンバースイッチで実行されるコマンドが異なります。詳細は以下のコマンド一覧を参照してください。

- 実行されるコマンド一覧

  コマンド | スタック無効 | スタック有効
  --- | --- | ---
  メインスイッチ | メンバースイッチ
  show running-config | 〇 | 〇 | 〇
  show startup-config | 〇 | 〇 | 〇
  show stack | 〇 (※1) | 〇 (※1) | 〇 (※1)
  show environment | 〇 | 〇 | 〇
  show system-diagnostics | 〇 | 〇 | 〇
  show clock detail | 〇 | 〇 | -
  show disk-usage | 〇 | 〇 | 〇
  show inventory | 〇 | 〇 | 〇
  show boot all | 〇 | 〇 | 〇
  show boot prioritize sd | 〇 | 〇 | 〇
  show logging | 〇 | 〇 | 〇
  show process | 〇 | 〇 | 〇
  show memory | 〇 | 〇 | 〇
  show users | 〇 | 〇 | 〇
  show interface | 〇 | 〇 | -
  show frame-counter | 〇 | 〇 | -
  show vlan brief | 〇 | 〇 | -
  show spanning-tree mst detail | 〇 | 〇 | -
  show etherchannel status detail | 〇 | 〇 | -
  show loop-detect | 〇 | 〇 | -
  show mac-address-table | 〇 | 〇 | -
  show l2ms detail | 〇 | 〇 | -
  show qos queue-counters | 〇 | 〇 | -
  show ddm status | 〇 | 〇 | 〇
  show errdisable | 〇 | 〇 | -
  show auth status | 〇 | 〇 | -
  show auth supplicant | 〇 | 〇 | -
  show power-inline | 〇 | 〇 | -
  show error port-led | 〇 | 〇 | -
  show ip interface brief | 〇 | 〇 | -
  show ip forwarding | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 interface brief | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 forwarding | 〇 | 〇 | -
  show ip route | 〇 | 〇 | -
  show ip route database | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 route | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 route database | 〇 | 〇 | -
  show arp | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 neighbors | 〇 | 〇 | -
  show ip igmp snooping groups | 〇 | 〇 | -
  show ip igmp snooping interface | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 mld snooping groups | 〇 | 〇 | -
  show ipv6 mld snooping interface | 〇 | 〇 | -
  show ip dhcp snooping binding | 〇 | 〇 | -
  show ip dhcp snooping statistics | 〇 | 〇 | -
  show radius-server local certificate status | 〇 | 〇 | -
  show radius-server local nas | 〇 | 〇 | -
  show radius-server local user | 〇 | 〇 | -
  show radius-server local certificate list | 〇 | 〇 | -
  show radius-server local certificate revoke | 〇 | 〇 | -
  show sflow | 〇 | 〇 | -
  show sflow sampling | 〇 | 〇 | -

※1 スタック対応モデルだけに含まれるコマンドです。

#### 2.2. 技術サポート情報のリモート取得

Web GUI、または、TFTPによるリモートアクセスで、本製品から 技術サポート情報(show tech-supportの出力結果) を取得できます。

##### 2.2.1. Web GUI

本製品のhttpサーバーを機能させるために、以下の手順でリモートアクセス可能なネットワーク環境を整備してください。

1. 保守に使用するVLANを決めます。

2. 保守VLANにIPv4アドレスを設定します。設定には、ip address コマンドを使用します。

3. 保守VLANからhttpサーバーへのアクセスを許可します。management interfaceコマンド設定と違うVLANを指定する場合、http-server interface コマンドを使用して設定します。

以下の操作はWeb GUIへアクセスして実施してください。

- 技術サポート情報をWeb GUIへ表示する

  - 「TECHINFO」メニューの「ブラウザーで表示」ボタンを押すと、サブウィンドウに show tech-support コマンドの実行結果が表示されます。

  - 終了する場合は、Web ブラウザーの終了ボタンを押してください。

- 技術サポート情報をWeb GUIより取得する

  - 「TECHINFO」メニューの「テキストファイルで取得」ボタンを押すと、自動的にダウンロードが始まります。

  - 以下のファイル名で保存されます。

    - techinfo_YYYYMMDDhhmmss.txt 　※YYYYMMDDHHMMSS … コマンド実行時の年月日時分秒

##### 2.2.2. TFTP

本製品のtftpサーバーを機能させるために、以下の手順でリモートアクセス可能なネットワーク環境を整備してください。

1. 保守に使用するVLANを決めます。

2. 保守VLANにIPv4アドレスを設定します。設定には、ip address コマンドを使用します。

3. 保守VLANからtftpサーバーへのアクセスを許可します。management interfaceコマンド設定と違うVLANを指定する場合、tftp-server interface コマンドを使用して設定します。

なお、tftpクライアント使用時、技術サポート情報取得先のリモートパスには、 techinfo を指定します。

#### 2.3. 技術サポート情報の外部メモリへの保存

copy tech-support sd コマンドにより、本製品の 技術サポート情報(show tech-supportの出力結果) をSDカードに保存することができます。
コマンド実行前に、SDカードを挿入しておく必要があります。
SDカード内には以下のファイル名で保存されます。

- /swx2310p/techsupport/YYYYMMDDHHMMSS_techsupport.txt 　※YYYYMMDDHHMMSS … コマンド実行時の年月日時分秒

### 3. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
製品情報の表示 | show inventory
稼動情報の表示 | show environment
プロセス一覧 | show process
メモリ使用状況 | show memory
ディスク使用状況 | show disk-usage
技術サポート情報の表示 | show tech-support
技術サポート情報の保存 | copy tech-support sd

### 4. コマンド実行例

#### 4.1. 製品情報の表示

本体およびSFPモジュールの製品情報を表示します。

    Yamaha>show inventory
    NAME: L2 POE switch
    DESCR: SWX2310P-10G
    Vendor: Yamaha
    PID: SWX2310P-10G
    VID: 0000
    SN: S00000000

    NAME: SFP1
    DESCR: 1000BASE-LX
    Vendor: YAMAHA
    PID: YSFP-G-LX
    VID: 0000
    SN: 00000000000

    NAME: SFP2
    DESCR: 1000BASE-SX
    Vendor: YAMAHA
    PID: YSFP-G-SX
    VID: 0000
    SN: 00000000000

#### 4.2. 稼動情報の表示

システムの稼働状態を表示します。

    Yamaha>show environment
    SWX2310P-10G BootROM Ver.1.00
    SWX2310P Rev.2.02.02 (Tue Dec  5 11:37:39 2017)
    main=SWX2310P-10G ver=00 serial=S00000000 MAC-Address=00a0.de00.0000
    CPU:   7%(5sec)   8%(1min)   8%(5min)    Memory:  18% used
    Fan status: Normal
    Fan speed: FAN1=4444RPM FAN2=4444RPM FAN3=4444RPM
    Startup firmware: exec0
    Startup Configuration file: config0
    Auto-apply: Enable
    Serial Baudrate: 9600
    Boot time: 2018/01/01 11:13:44 +09:00
    Current time: 2018/01/02 16:19:43 +09:00
    Elapsed time from boot: 1days 05:06:04
    Temperature status: Normal
    Temperature: 28 degree C

    Yamaha>

#### 4.3. 技術サポート情報の表示

技術サポート情報を表示します。

    Yamaha#show tech-support
    #
    # Information for Yamaha Technical Support
    #

    *** show running-config ***
    !
    !  - Running Configuration -
    !  Current Time:  Fri Jan 1 00:00:00 JST 2021
    !
    dns-client enable
    !
    vlan database
     vlan 2 name VLAN0002
     vlan 3 name VLAN0003
    !
    interface port1.1
     switchport
     switchport mode access
    ...

    *** show startup-config ***
    ...

    *** show stack ***
    ...

    *** show environment ***
    ...

    *** show disk-usage ***
    ...
    ...
    ...

    #
    # End of Information for Yamaha Technical Support
    #

### 5. 注意事項

特になし

### 6. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.