# メール通知

### 1. 概要

メール通知に関する設定を行うページです。メール通知を設定すると、指定した条件を満たしたときに、設定した宛先に対してメールが自動通知されます。

はじめに、「登録されているメールサーバーの一覧」の「新規」ボタンから、宛先のメールサーバーを登録してください。登録後に、「メール通知の設定一覧」の「新規」ボタンから、メール通知の設定を行ってください。

### 2. トップページ

メール通知のトップページです。

#### 2.1. 登録されているメールサーバーの一覧

- 現在登録されているメールサーバー ( SMTP サーバー ) の情報が表示されます。

- 一覧表の上にある「新規」ボタンから、設定を追加できます。

- 設定を変更したい場合は、表の右側の「設定」ボタンを押してください。設定変更を行うページが表示され、設定変更できます。

- 設定を削除したい場合は、削除したい設定を選択し、一覧表の上にある「削除」ボタンを押してください。確認ダイアログが開き、「削除」ボタンを押すと、設定を削除できます。

- メールサーバーは最大 10 個まで登録できます。

#### 2.2. メール通知の設定一覧

- 現在設定されているメール通知の設定が表示されます。

- 一覧表の上にある「新規」ボタンから、設定を追加できます。

- 設定を変更したい場合は、表の右側の「設定」ボタンを押してください。設定変更を行うページが表示され、設定変更できます。

- 設定を削除したい場合は、削除したい設定を選択し、一覧表の上にある「削除」ボタンを押してください。確認ダイアログが開き、「削除」ボタンを押すと、設定を削除できます。

- メール送信テストを行う場合は、項目「送信テスト」にある「進む」ボタンを押してください。確認ダイアログが開き、「実行」ボタンを押すとメール送信テストが実行されます。

### 3. メールサーバーの設定ページ

宛先のメールサーバー ( SMTP サーバー ) の設定を行うページです。設定した項目を確認後、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. 登録されているメールサーバーの一覧

- 識別番号

  - メールサーバーの設定の識別番号です。自動的に割り当てられます。

- アカウント識別名

  - メールサーバーのアカウント識別名を設定します。識別しやすい名前を設定しておくと便利です。

  - 半角64文字以内で設定してください。

  - 省略可能です。

- SMTPサーバーアドレス

  - メールを送信するときに使用する SMTP サーバーの IP アドレス、またはドメイン名を入力してください。

  - 半角 64 文字以内で設定してください。

- SMTPサーバーのポート番号

  - SMTP サーバーのポート番号を入力してください。

  - 「サブミッションポート ( 587 番ポート )」をチェックすると、サブミッションポートである587 番ポートが設定されます。

- SMTPの暗号化

  - メールを送信するときに、SMTPをSSLで暗号化するか否かを決める設定です。

  - 「暗号化しない」を選択すると、メール送信にSMTPを使用します。

  - 「SSLで暗号化する ( over SSL )」を選択すると、メール送信にSMTPS (SMTP over SSL)を使用し、SMTPをSSLで暗号化します。

    - 「SMTPサーバーのポート番号」に、465を設定することを推奨します。

  - 「SSLで暗号化する ( STARTTLS )」を選択すると、メール送信にSMTPS (STARTTLS)を使用し、SMTPをSSLで暗号化します。

  - STARTTLSの場合、SMTPサーバーがSSLでの暗号化に対応していた場合に限り、通信が暗号化されます。

  - SMTPサーバーアドレスとしてIPv6アドレスを指定する場合は、SSLによる暗号化は利用できません。

- SMTP認証

  - SMTPサーバーと認証を行うか否かをセレクトボックスから選択してください。

  - 認証を行う場合、以下の設定を入力してください。

    - ユーザー名

      - SMTPサーバーへ認証する場合に使用するユーザー名を決める設定です。

      - 半角64文字以内で設定してください。

    - パスワード

      - SMTPサーバーへ認証する場合に使用するパスワードを決める設定です。

      - 半角64文字以内で設定してください。

### 4. メール通知の設定ページ

メール通知の設定を行うページです。メール通知の送信元、宛先アドレスなどを設定できます。設定した項目を確認後、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. メール通知の設定

- 識別番号

  - メール通知の設定の識別番号です。自動的に割り当てられます。

- 送信元 (From)

  - 送信するメールの送信元のメールアドレスを設定します。
    SMTPサーバー:

    - メールを送信するときに使用する SMTP サーバーを選択してください。

      メールアドレス:

    - 送信するメールの送信元のメールアドレスを入力してください。

    - 半角 256 文字以内で設定してください。ただし、アンダーバー ( _ ) , ハイフン ( - ) , ドット ( . ) , アットマーク ( @ ) 以外の記号は使用できません。

- 宛先 (To)

  - 送信するメールの宛先のメールアドレスを入力してください。

  - 最大 4 件まで登録でき、登録したすべてのメールアドレスにメールを送信します。

  - 半角 256 文字以内で設定してください。ただし、アンダーバー ( _ ) , ハイフン ( - ) , ドット ( . ) , アットマーク ( @ ) 以外の記号は使用できません。

  - 本設定は、RADIUS サーバーのメール送信機能には影響しません。

- 件名

  - 送信するメールの件名を設定します。

  - 半角 128 文字以内で設定してください。

  - 「既定の件名を使う」を選択した場合は、件名は既定の件名となります。

  - 本設定は、RADIUS サーバーのメール送信機能には影響しません。

- 通知内容

  - 通知する内容を以下から選択します。

    - LANマップの異常検知

      - 本機が L2MS マネージャーとして動作している場合に限り、通知されます。

      - 通知される LAN マップのイベントを以下から選択します。

        - 本体異常

        - ループ検出

        - SFP受光レベル異常

        - 送信キュー監視

        - PoE給電

        - スナップショット

        - L2MS マネージャーの重複

    - 端末監視の状態通知

      - 端末監視機能で監視している端末の状態変化が通知されます。

    - スタック機能の異常検知

      - スタック機能の障害情報が通知されます。

  - 本設定は、RADIUS サーバーのメール送信機能には影響しません。

- メール送信待機時間

  - 通知イベントが発生してから、メール送信を待機する時間を設定します。

  - 待機中に他の通知イベントが発生した場合、それらの通知内容も一通のメールにまとめて送信されます。

  - 本設定は、RADIUS サーバーのメール送信機能には影響しません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.