# ループ検出

### 1. 概要

ループ検出の設定を行うページです。

ポートから独自のループ検出フレームを送信し、そのフレームが自身に戻ってくるかどうかでループが発生しているかを監視します。

### 2. トップページ

ループ検出のトップページです。

#### 2.1. システムの設定

- ループ検出に関するシステムの設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - システム全体のループ検出機能の設定が表示されます。

  - ループ解消後の Port Blocking 解除を、即時または一定間隔で行うかの設定が表示されます。

  - Shutdown ( errdisable 状態) からの自動復旧を行うかの設定が表示されます。

  - 「設定」ボタンを押すと、システム全体のループ検出機能の設定を行うページが表示されます。

- ループ検出状態のリセット

  - リセットにより、ループ検出の状態（例えばShutdown）を即座に解消することができます。

#### 2.2. インターフェースの設定

- ループ検出の設定と動作状況が、インターフェースごとに表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス
    一括設定と設定の初期化を行う際にチェックをいれます

  - ポート
    インターフェース名が表示されます

  - ループ検出
    インターフェースのループ検出の設定が表示されます。

  - Port Blocking
    Port Blocking 機能の設定が表示されます
    有効の場合、ループを検出するとフレームを遮断( Blocking )するようになります。

  - 状態
    ループ検出の動作状況が表示されます。

    - 動作中
      ループ検出機能が動作しています。

    - Detected
      ループを検出しています。通常の通信は継続します。

    - Blocking
      フレームを遮断しています。（ループ解消後、５秒で通信を再開します）

    - Shutdown
      ポートをシャットダウンしています。（シャットダウン後、５分で通信を再開します）

    - 停止中
      ループ検出機能が停止しています。
      通常、ループ検出の設定が無効になっている場合に、停止中になります。
      それ以外の要因で停止している場合は、カッコ内に以下のような停止要因を表記します。

      - ミラーポート
        ミラーリング設定を行ったポート（ミラーポート）の場合

      - STP
        ループ検出機能は、スパニングツリーと併用が可能です。ただし、ループ検出が機能するのは、該当ポートのスパニングツリーの状態がForwardingの場合だけです。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます。

  - 各設定の初期設定は以下のとおりです

    - ループ検出 : 有効

    - Port Blocking : 有効(ループを検出するとフレームを遮断します)

- 「更新」ボタンを押すと、インターフェースの設定の表の内容が更新されます。

### 3. システムの設定ページ

ループ検出に関するインターフェースの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. システムの設定

- システム全体のループ検出機能の有効・無効を設定できます。
  システム全体の設定が有効になっていても、個別のポート設定が無効の場合、そのポートのループ検出機能は無効になります。

- スパニングツリーと併用した場合、スパニングツリーを優先的に扱います。

### 4. インターフェースの設定ページ

ループ検出に関するインターフェースの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. インターフェースの設定

- ループ検出
  対象インターフェースのループ検出機能の有効・無効を設定します。
  ただし、有効に設定しても、以下の場合、ループ検出機能は動作しません。
  (1) システム全体のループ検出機能が無効になっている場合
  (2) 対象インターフェースが、ミラーリング設定を行ったポート（ミラーポート）の場合
  (3) スパニングツリーと併用して、対象インターフェースのスパニングツリーの状態がForwardingでない場合

- Port Blocking
  対象インターフェースのPort Blocking 機能の有効・無効を設定します。
  有効の場合、ループを検出時にフレームを遮断(Blocking)するようになります。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.