# CONFIG の管理

### 1. 概要

CONFIG のインポートとエクスポートを行うページです。

本機は、CONFIG ( 設定情報 ) に従って動作しています。CONFIG ファイルは、複数のコマンドの組み合わせによって構成されています。

### 2. トップページ

CONFIG の管理のトップページです。

CONFIG のインポート、または CONFIG のエクスポートを開始できます。

#### 2.1. インポート

- 「進む」ボタンを押すと、インポートを行うページが表示されます

#### 2.2. エクスポート

- 「進む」ボタンを押すと、エクスポートを行うページが表示されます

### 3. インポートページ

PC 内の CONFIG を内蔵不揮発性メモリーへコピーして、CONFIG の更新を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「実行」ボタンを押してください。

使用中の CONFIG とインポート先の CONFIG が同じ場合、インポートが正常に完了すると、自動的に再起動を行います。

現在使用していない CONFIG で起動したい場合は、startup-config select コマンドで切り替えてから再起動をしてください。

#### 3.1. CONFIG のインポート

- インポート方法

  - インポート方法を以下から選択します

    - すべての設定をインポートする (.zip)

      - CONFIG ファイルや、L2MS エージェント CONFIG などの情報をまとめてインポートします

      - YNOマネージャー経由でアクセスしているときは利用できません

    - CONFIG ファイルをインポートする (.txt)

      - CONFIG ファイルをインポートします

    - L2MS エージェント CONFIG をインポートする (.bin)

      - L2MS エージェント CONFIG をインポートします

- インポートする設定

  - 「ファイル選択」ボタンを押すと、ファイル選択ダイアログが表示されます

  - エクスポートページで取得した設定を使用できます

- インポート先

  - インポート先の内蔵不揮発性メモリーの CONFIG を選択します

  - スタック機能が有効なときは変更できません (使用中の CONFIG が選択されます)

### 4. エクスポートページ

内蔵不揮発性メモリーの CONFIG を PC へコピーするページです。

入力が完了したら、入力内容を確認して、「実行」ボタンを押してください。

#### 4.1. CONFIG のエクスポート

- エクスポート方法

  - エクスポート方法を以下から選択します

    - すべての設定をエクスポートする (.zip)

      - CONFIG ファイルや、L2MS エージェント CONFIG などの情報をまとめてエクスポートします

      - YNOマネージャー経由でアクセスしているときは利用できません

    - CONFIG ファイルをエクスポートする (.txt)

      - CONFIG ファイルをエクスポートします

    - L2MS エージェント CONFIG をエクスポートする (.bin)

      - L2MS エージェント CONFIG をエクスポートします

- エクスポートする設定

  - エクスポートする内蔵不揮発性メモリーの CONFIG を選択します

  - スタック機能が有効なときは変更できません (使用中の CONFIG が選択されます)

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.