# 初期設定一覧

SWX2310Pシリーズの初期設定について、以下に示します。

- システム全体の初期設定

  カテゴリ | 設定項目 | 設定値
  --- | --- | ---
  コンソール | コンソールタイムアウト | 600 sec
  VTY数 | 8
  表示行数 | 24
  パスワード | 初期管理ユーザー | ユーザー名 : admin パスワード : admin
  管理パスワード | admin
  パスワードの暗号化 | 暗号化しない
  時刻管理 | タイムゾーン | JST (UTC＋9.0)
  NTPサーバー | なし
  NTP更新周期 | 1時間に1回
  SNMP | 動作 | 無効
  RMON | 動作 | 有効
  sFlow | 動作 | 無効
  SYSLOG | debugレベルログ出力 | OFF
  informationレベルログ出力 | ON
  errorレベルログ出力 | ON
  SYSLOGサーバー | なし
  ファームウェア更新 | ダウンロードURL | firmware-update url http://www.rtpro.yamaha.co.jp/firmware/revision-up/swx2310p.bin
  リビジョンダウンの許可 | 許可しない
  タイムアウト | 300 sec
  LLDP | 動作 | 有効
  自動設定機能 | 有効
  L2MS | 動作 | 有効
  役割 | エージェント
  スタック | 動作 | 無効
  スタックID | 1
  スタックポートで使うIPアドレス範囲 | Auto IP
  アクセス制御 | TELNETサーバー状態 | 起動する
  TELNETサーバーアクセス | VLAN #1 のみ許可
  SSHサーバー状態 | 起動しない
  TFTPサーバー状態 | 起動しない
  HTTPサーバー状態 | 起動する
  HTTPサーバーアクセス | VLAN #1 のみ許可
  セキュアHTTPサーバー状態 | 起動しない
  保守VLAN | VLANインターフェース | VLAN #1
  インターフェース制御 | リンクアグリゲーション | なし
  ポート認証 | 無効
  ポートセキュリティー | 無効
  PoE給電 | 有効
  Layer2機能 | MACアドレス自動学習 | 有効
  MACアドレス自動学習 エージング時間 | 300 sec
  スパニングツリー | 有効
  独自ループ検出 | 無効
  マルチプルVLAN | なし
  Layer3機能 | スタティックルーティング | なし
  VLAN間でのルーティング | 無効
  ポリシーベースルーティング | -
  OSPF | -
  RIP | -
  VRRP | -
  IPマルチキャスト | IGMP snooping | 無効
  MLD snooping | 無効
  IGMP | -
  PIM | -
  DNSクライアント | 動作 | 有効
  トラフィック制御 | QoS | 無効
  QoS(DSCP-送信キューID変換テーブル) | なし
  フロー制御 (IEEE 802.3x) | 無効
  ACL | なし
  AP層機能 | DHCPサーバー | -
  DHCPv6サーバー | -
  DHCPリレー | -
  DNSリレー | -
  RADIUSサーバー | 無効
  WebGUI | 言語設定 | 日本語

- LAN/SFPポート単位の初期設定

  カテゴリ | 設定項目 | 設定値
  --- | --- | ---
  基本設定 | 速度/通信モード設定 | auto
  クロス/ストレート自動判別 | 有効
  MRU | 1,522 Byte
  ポートの説明 | なし
  EEE | 無効
  Port Mode | Access
  所属VLAN ID | 1 (default VLAN)
  L2MS | L2MSフィルター | 無効
  L2スイッチング | スパニングツリー | 有効
  独自ループ検出 | 有効
  トラフィック制御 | QoSトラストモード | CoS
  フロー制御 (IEEE 802.3x) | 無効
  ストーム制御 | 無効
  LLDPエージェント | 送受信モード | 送信および受信
  PoE給電 | 給電動作 | 有効
  給電優先度 | 低

- デフォルトVLAN (vlan1) に対する設定

  カテゴリ | 設定項目 | 設定値
  --- | --- | ---
  Layer3機能 | IPv4アドレス | 192.168.100.240/24
  IPマルチキャスト | マルチキャストフレームの転送 | 239.192.128.250 (Y-UNOS用)
  IGMP Snooping | 動作 | 無効
  Querier | 無効
  Fast-Leave | 無効
  Check TTL | 有効
  Check RA | 無効
  Check ToS | 無効
  Report-Suppression | 有効
  Report-Foward | 無効
  Mrouter-Port Data-Suppression | 無効
  MLD Snooping | 動作 | 無効
  Querier | 無効
  Fast-Leave | 無効

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.