# sFlow

### 1. 概要

sFlow の設定を行うページです。

本製品は、sFlow エージェントとして動作します。

sFlow コレクターは、別途用意する必要があります。

### 2. トップページ

sFlow のトップページです。

#### 2.1. システムの設定

- システム全体における sFlow の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - sFlow 機能

    - システム全体で sFlow 機能が有効かどうか表示されます

  - エージェントの IP アドレス

    - sFlow エージェントの IP アドレスが表示されます

  - コレクターの IP アドレス

    - sFlow コレクターの IP アドレスが表示されます

  - コレクターのポート

    - sFlow コレクターの UDP ポート番号が表示されます

  - データグラムの最大サイズ

    - sFlow エージェントから sFlow コレクターへ送信されるデータグラムの最大サイズが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、システムの設定を行うページが表示されます

#### 2.2. インターフェースの設定

- インターフェースにおける sFlow の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます

  - パケットフローサンプリング

    - 対象のインターフェースでパケットフローサンプリングを行う際のサンプリングレートが表示されます

  - カウンターサンプリング

    - 対象のインターフェースでカウンターサンプリングを行う際のポーリング間隔が表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます

### 3. システムの設定ページ

システムにおける sFlow の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. システムの設定

- sFlow 機能

  - システム全体の、sFlow 機能の有効・無効を設定します

- エージェントの IP アドレス

  - sFlow エージェントの IP アドレスを設定します

  - sFlow データグラムの sFlow ヘッダーに使用されます

  - スタック機能が有効なときは IPv6 アドレスを指定できません

- コレクターの IP アドレス

  - sFlow コレクターの IP アドレスを設定します

  - スタック機能が有効なときは IPv6 アドレスを指定できません

  - 以下の IPv4 アドレスは指定できません

    - All 0 (0.0.0.0)

    - ループバック (127.0.0.1)

    - マルチキャスト (224.0.0.0 - 239.255.255.255)

    - クラス E (240.0.0.0 - 255.255.255.255)

  - 以下の IPv6 アドレスは指定できません

    - All 0 (::0)

    - ループバック (::1)

    - マルチキャスト (FF00::)

- コレクターのポート

  - sFlow コレクターの UDP ポート番号を設定します

- データグラムの最大サイズ

  - sFlow エージェントから sFlow コレクターへ送信されるデータグラムの最大サイズを設定します

### 4. インターフェースの設定ページ

インターフェースにおける sFlow の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. インターフェースの設定

- ポート

  - 設定を変更するポートの名前が表示されます

- パケットフローサンプリング

  - パケットフローサンプリングの動作を以下から選択します

    - 無効にする

    - 有効にする

  - サンプリングレート

    - パケットフローサンプリングで、何パケットごとに統計情報をサンプリングするか指定します

    - 以下の点に注意しながら適切な値を設定してください

      - 値を小さくしすぎると CPU 負荷が高くなります

      - パケットフローサンプリングを有効にしているポートを増やすほど CPU 負荷が高くなります

      - CPU 負荷が高くなると、処理しきれなかったサンプリング内容が破棄され、情報の精度に影響が出る場合があります

  - 最大ヘッダーサイズ

    - パケットフローサンプリングで、サンプリングするイーサネットフレームの最大ヘッダーサイズを指定します

- カウンターサンプリング

  - カウンターサンプリングの動作を以下から選択します

    - 無効にする

    - 有効にする

  - ポーリング間隔

    - カウンターサンプリングで、何秒ごとに統計情報をサンプリングするか指定します

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.