# Dante 最適設定

### 1. 概要

Dante の最適設定に関連する操作を行うページです。

Dante の最適設定は、手動による設定もしくは LLDP による自動設定で行うことができます。

### 2. トップページ

Dante 最適設定のトップページです。

#### 2.1. Dante 最適設定

- LLDP による自動設定機能の現在の設定が表示されます

- 「進む」ボタンを押すと、Dante の最適設定を行う手順が開始されます

- 「設定」ボタンを押すと、LLDP による自動設定機能の設定を変更するページが表示されます

- スタック機能が有効な場合は、本機能を使用できません。

#### 2.2. マルチキャスト基本設定 (システム)

- システム全体の未知のマルチキャストフレームに関する設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - 未知のマルチキャストフレームの処理方法

    - 未知のマルチキャストフレームの処理方法が表示されます

  - 破棄対象から除外するフレーム (全 VLAN 対象)

    - 未知のマルチキャストフレームを破棄する設定のとき、破棄の対象から除外するフレームが表示されます

#### 2.3. マルチキャスト基本設定 (VLAN インターフェース)

- VLAN ごとの未知のマルチキャストフレームに関する設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - VLAN ID

    - VLAN ID が表示されます

  - 未知のマルチキャストフレーム

    - 対象の VLAN の、未知のマルチキャストフレームの処理方法が表示されます

  - 破棄対象から除外するフレーム

    - 対象の VLAN で、未知のマルチキャストフレームを破棄する設定のとき、破棄の対象から除外するフレームが表示されます

#### 2.4. QoS の設定

- システム全体にかかる QoS 機能の設定内容が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - QoS 機能

    - QoS 機能が有効か否かが表示されます

  - CoS - 送信キュー ID 変換テーブル

    - CoS 値に対応する送信キュー ID の設定が表示されます

  - DSCP - 送信キュー ID 変換テーブル

    - DSCP 値に対応する送信キュー ID の設定が表示されます

### 3. 手動設定ページ

Dante の最適設定を行うページです。

VLAN インターフェースを選択した後、「確認」ボタンを押してください。確認画面の入力内容に間違いがなければ、「実行」ボタンを押してください。

#### 3.1. 手動設定

- VLAN インターフェース

  - 「選択」ボタンを押すと、「VLAN インターフェースの一覧」ダイアログを表示します

  - 「VLAN インターフェースの一覧」ダイアログでは、チェックボックスにチェックをいれて「確定」ボタンを押すことで、VLAN インターフェースを選択することができます

### 4. LLDP による自動設定機能ページ

LLDP による自動設定機能の設定を行うページです。

設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。

確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. LLDP による自動設定機能

- LLDP による自動設定機能

  - LLDP による自動設定機能を有効にするか否かを以下から選択します

    - 有効にする

    - 無効にする

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.