# パススルー

### 1. 概要

パススルー機能の設定変更を行うページです。
パススルー機能を有効にすると、通常では破棄されてしまう特殊なフレームを転送することができます。

### 2. トップページ

パススルーのトップページです。

#### 2.1. EAP パススルーの設定

- EAP パススルーを有効にするかどうか、現在の設定が表示されます

- EAP パススルーを有効にすると、本製品は受信した EAPOL フレームを転送するため、IEEE 802.1X 認証の認証スイッチと PC の間に設置することができます

- 「設定」ボタンを押すと、設定を変更するページが表示されます

### 3. EAP パススルーの設定ページ

EAP パススルーを有効にするかどうかの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. EAP パススルーの設定

- EAP パススルー

  - 有効にする

    - 受信した EAPOL フレームを転送します

  - 無効にする

    - 受信した EAPOL フレームを破棄します

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.