# 基本設定

### 1. 概要

基本設定を行うページです。

### 2. トップページ

基本設定のトップページです。

#### 2.1. IPv4 設定

- IPv4 設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - IPv4アドレス

    - IPv4 アドレスの設定が表示されます。

  - IPv4 デフォルトゲートウェイ

    - IPv4 デフォルトゲートウェイの設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、IPv4 設定を行うページが表示されます。

#### 2.2. IPv6 設定

- IPv6 設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - IPv6アドレス

    - IPv6 アドレスの設定が表示されます。

  - IPv6 デフォルトゲートウェイ

    - IPv6 デフォルトゲートウェイの設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、IPv6 設定を行うページが表示されます。

### 3. IPv4 設定ページ

IPv4 設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. IPv4 設定

- VLAN ID

  - IPv4 アドレスを割り当てる VLAN を、リストから選択します。

  - ただし、フレーム転送が無効な VLAN は選択できません。

- IPv4アドレス

  IP アドレスを以下の項目から選択します。本項目は、フレーム転送が有効な VLAN のみ設定することができます。
  IPv4 アドレスは、ただ 1 つの VLAN インターフェースに設定することができます。

  - DHCPで自動的に取得する

    - 自動取得できなかった時は、Auto IP 機能によりリンクローカルアドレスが自動的に設定されます。

  - 固定のIPアドレスを設定する

    - IP アドレスとサブネットマスクを入力します。

- IPv4 デフォルトゲートウェイ

  - IPv4 デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。

  - DHCP 使用時に省略した場合、DHCP で取得したデフォルトゲートウェイを使用します。

### 4. IPv6 設定ページ

IPv6 設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. IPv6 設定

- VLAN ID

  - IPv6 アドレスを割り当てる VLAN を、リストから選択します。

  - ただし、フレーム転送が無効な VLAN は選択できません。

- IPv6アドレス

  IPv6 アドレスは、ただ 1 つの VLAN インターフェースに設定することができます。

  - IPv6 アドレスの有効にするか否かを以下の項目から選択します。

    - IPv6を無効にする

    - IPv6を有効にする

  - グローバルアドレスの設定について以下の項目から選択します。

    - 設定しない

    - RAで自動的に取得する

    - 固定のIPアドレスを設定する

      - IP アドレスとサブネットマスクを入力します。

  - リンクローカルアドレスを設定します。

- IPv6 デフォルトゲートウェイ

  - IPv6 デフォルトゲートウェイの IPv6 アドレスを指定します。

  - RA 使用時に省略した場合、RA で取得したデフォルトゲートウェイを使用します。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.