# ポートミラーリング

### 1. 概要

ポートミラーリングの設定を行うページです。

### 2. トップページ

ポートミラーリングのトップページです。

#### 2.1. ポートミラーリングの設定

- ポートミラーリングに関する現在の設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - チェックボックス

    - スニファポートの設定を削除する際にチェックをいれます。

  - スニファポート

    - スニファポートのインターフェース名が表示されます。

  - 監視ポート

    - 監視ポートのインターフェース名が表示されます。

  - 監視方向

    - 監視ポートの監視方向が表示されます。

- 「新規」ボタンを押すと、スニファポートの新規設定を行うページが表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したスニファポートの設定変更を行うページが表示されます。

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたスニファポートが削除されます。

- スニファポートは、最大で 4 インターフェースまで設定することができます。

- 既に監視されている監視ポートは他のスニファポートから監視できません。

- スニファポートは他のスニファポートから監視できません。

### 3. ポートミラーリングの設定ページ

ポートミラーリングの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. ポートミラーリングの設定

- スニファポート

  - 新規設定時

    - スニファポートとして動作させるインターフェースを、リストから選択します。

    - 他のスニファポートや既に監視されているインターフェースはリスト内に表示されません。

  - 設定変更時

    - 選択したスニファポートのインターフェース名が表示されます。

- 監視ポート

  - 選択したスニファポートから監視されるポートを選択します。

  - 「選択」ボタンを押すと、「監視ポートの選択」ダイアログが表示されます。

  - 「監視ポートの選択」ダイアログでは、ポートのチェックボックスにチェックをいれて監視方向を選択し、「OK」ボタンを押すことで、監視ポートを選択することができます。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.