# ポートミラーリング設定

## 1. 概要

ポートミラーリングの設定を行うページです。

## 2. トップページ

ポートミラーリングのトップページです。

### 2.1. ポートミラーリングの設定

- ポートミラーリングに関する現在の設定が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - チェックボックス

    - スニファーポートの設定を削除する際にチェックをいれます

  - スニファーポート

    - スニファーポートのインターフェース名が表示されます

  - 監視ポート

    - 監視ポートのインターフェース名が表示されます

  - 監視方向

    - 監視ポートの監視方向が表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、スニファーポートの新規設定を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したスニファーポートの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたスニファーポートが削除されます

- スニファーポートは、最大で 1 インターフェースまで設定することができます

## 3. ポートミラーリングの設定ページ

ポートミラーリングの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. ポートミラーリングの設定

- スニファーポート

  - 新規設定時

    - ポートミラーリングの設定を行うページです。

    - スニファーポートとして動作させるインターフェースを選択します

    - 「選択」ボタンを押すと、「スニファーポートの選択」ダイアログが表示されます

  - 設定変更時

    - 「スニファーポートの選択」ダイアログでは、ポートのチェックボックスにチェックをいれて、「確定」ボタンを押すことで、スニファーポートを選択することができます

  - sFlow でサンプリングレートが設定されているポートを、スニファーポートに設定することはできません。

- 監視ポート

  - 選択したスニファーポートから監視されるポートを選択します

  - 「選択」ボタンを押すと、「監視ポートの選択」ダイアログが表示されます

  - 「監視ポートの選択」ダイアログでは、ポートのチェックボックスにチェックをいれて監視方向を選択し、「確定」ボタンを押すことで、監視ポートを選択することができます

  - sFlow でサンプリングレートが設定されているポートを、監視ポートに設定することはできません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.