# SNMPv3 ユーザー

## 1. 概要

SNMPv3 ユーザーに関する設定を行うページです。

## 2. トップページ

SNMPv3 ユーザーのトップページです。

### 2.1. MIB ビューの一覧

- 登録済みの MIB ビューの一覧が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - ビュー名

    - 登録されている MIB ビューの名前が表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、MIB ビューの新規登録を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択した MIB ビューの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れた MIB ビューが削除されます

  - 削除ダイアログの「関連する設定から適用を解除する」にチェックを入れると、MIB ビューの削除に伴い以下の設定が変更されます

    - グループの設定から削除対象の MIB ビューの適用が解除されます。読み出し可能な MIB ビューと書き込み可能な MIB ビューの両方がなくなったグループの設定は削除されます

    - 削除されるグループに所属していたユーザーの設定が削除されます

    - 削除されるユーザーを指定していたトラップ送信先の設定が削除されます

- MIB ビューは最大 16 個まで登録できます

### 2.2. グループの一覧

- 登録済みのグループの一覧が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - グループ名

    - 登録されているグループの名前が表示されます

  - 読み出し可能な MIB ビュー

    - 本グループに所属するユーザーが読み出し可能な MIB ビューが表示されます

  - 書き込み可能な MIB ビュー

    - 本グループに所属するユーザーが書き込み可能な MIB ビューが表示されます

  - セキュリティーレベル

    - 本グループに所属するユーザーに求められるセキュリティーレベルが表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、グループの新規登録を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したグループの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたグループが削除されます

  - 削除ダイアログの「関連する設定から適用を解除する」にチェックを入れると、グループの削除に伴い以下の設定が変更されます

    - 削除されるグループに所属していたユーザーの設定が削除されます

    - 削除されるユーザーを指定していたトラップ送信先の設定が削除されます

- グループは最大 16 個まで登録できます

### 2.3. ユーザーの一覧

- 登録済みのユーザーの一覧が表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです

  - ユーザー名

    - 登録されているユーザーの名前が表示されます

  - 所属グループ

    - 本ユーザーが所属しているグループの名前が表示されます

  - 認証アルゴリズム

    - 本ユーザーの通信で使用する認証アルゴリズムが表示されます

  - 暗号化アルゴリズム

    - 本ユーザーの通信で使用する暗号化アルゴリズムが表示されます

- 「新規」ボタンを押すと、ユーザーの新規登録を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したユーザーの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたユーザーが削除されます

  - 削除ダイアログの「関連する設定から適用を解除する」にチェックを入れると、ユーザーの削除に伴い以下の設定が変更されます

    - 削除されるユーザーを指定していたトラップ送信先の設定が削除されます

- ユーザーは最大 16 個まで登録できます

## 3. MIB ビューの設定ページ

SNMP の MIB ビューに関する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 3.1. MIB ビューの設定

- ビュー名

  - MIB ビューの名前を設定します

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です

  - 入力可能文字数は 32 文字です

- ビューに関連する設定をあわせて変更する

  - MIB ビューの設定変更にあわせて、以下の設定を変更します

    - グループの設定で使用している変更前の MIB ビュー名を変更後の MIB ビュー名に変更します

  - 本チェックボックスは設定変更時だけ表示されます

  - チェックボックスにチェックを入れると、入力内容の確認ページに「詳細の表示」ボタンが表示されます

  - 「詳細の表示」ボタンを押すと、ダイアログが開き、以下の内容が表示されます

    - MIB ビュー名の変更が適用されるグループの設定

- エントリー

  - アクセスを許可する MIB オブジェクトを設定します

  - MIB オブジェクト ID

    - MIB のオブジェクト ID を指定します

    - 入力可能文字は半角数字およびドット ( . ) です

    - 入力可能文字数は 64 文字です

  - タイプ

    - 指定の MIB オブジェクト ID へアクセスを許可する場合は「管理対象にする (include)」、許可しない場合は「管理対象から除外する (exclude)」を選択します

  - アイコンを押すと、エントリーを追加できます

  - 「削除」ボタンを押すと、エントリーを削除できます

  - 最大 8 個のエントリーを設定できます

  - 最低 1 個のエントリーが必要です

## 4. グループの設定ページ

SNMP のグループに関する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 4.1. グループの設定

- グループ名

  - グループの名前を設定します

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です

  - 入力可能文字数は 32 文字です

- グループに関連する設定をあわせて変更する

  - グループの設定変更にあわせて、以下の設定を変更します

    - ユーザーの設定で使用している変更前のグループ名を変更後のグループ名に変更します

  - 本チェックボックスは設定変更時だけ表示されます

  - チェックボックスにチェックを入れると、入力内容の確認ページに「詳細の表示」ボタンが表示されます

  - 「詳細の表示」ボタンを押すと、ダイアログが開き、以下の内容が表示されます

    - グループ名の変更が適用されるグループの設定

- 読み出し可能な MIB ビュー

  - 本グループに所属するユーザーが読み出し可能な MIB ビューを選択します

  - 「選択」ボタンを押した後、「MIB ビューの選択」ダイアログより MIB ビューを選択します

- 書き込み可能な MIB ビュー

  - 本グループに所属するユーザーが書き込み可能な MIB ビューを選択します

  - 「選択」ボタンを押した後、「MIB ビューの選択」ダイアログより MIB ビューを選択します

- セキュリティーレベル

  - 本グループに所属するユーザーに求められるセキュリティーレベルを設定します

  - 認証を行わずに、暗号化だけを行うことはできません

  - ユーザーの設定がグループのセキュリティーレベルを満たさない場合、MIB アクセスのユーザー認証に失敗します

## 5. ユーザーの設定ページ

SNMP のユーザーに関する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

### 5.1. ユーザーの設定

- ユーザー名

  - ユーザーの名前を設定します

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です

  - 入力可能文字数は 32 文字です

- ユーザーに関連する設定をあわせて変更する

  - ユーザーの設定変更にあわせて、以下の設定を変更します

    - トラップ送信先の設定で使用している変更前のユーザー名を変更後のユーザー名に変更します

    - トラップ送信先の設定のセキュリティーレベルを本ユーザーの設定にあわせて変更します

  - 本チェックボックスは設定変更時だけ表示されます

  - チェックボックスにチェックを入れると、入力内容の確認ページに「詳細の表示」ボタンが表示されます

  - 「詳細の表示」ボタンを押すと、ダイアログが開き、以下の内容が表示されます

    - グループユーザー名の変更が適用されるトラップ送信先の設定

    - セキュリティーレベルの変更が適用されるトラップ送信先の設定

- 所属グループ

  - 本ユーザーが所属するグループを選択します

  - 「選択」ボタンを押した後、「グループの選択」ダイアログより所属グループを選択します

- 認証アルゴリズム

  - 本ユーザーの通信で使用する認証アルゴリズムを選択します

- 認証パスワード

  - ? を除く半角英数記号を使って、8 文字以上 32 文字以下で入力します

  - 認証アルゴリズムが「なし」の場合は設定できません

- 暗号化アルゴリズム

  - 本ユーザーの通信で使用する暗号化アルゴリズムを選択します

  - 認証アルゴリズムが「なし」の場合は設定できません

- 暗号化パスワード

  - ? を除く半角英数記号を使って、8 文字以上 32 文字以下で入力します

  - 認証アルゴリズムまたは暗号化アルゴリズムが「なし」の場合は設定できません

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.