# 機器一覧

## 1. 概要

機器一覧では、LAN マップで管理している端末やエージェントを一覧で表示したり、端末情報 DB で端末情報を一括管理したりできます。

## 2. 端末一覧

端末一覧ページについて説明します。

### 2.1. 概要

端末一覧ページでは、LAN マップで管理している端末を一覧で表示します。一覧を使って、端末が検出された時刻や消失した時刻を確認できます。また、一覧にある端末情報を編集し、端末情報 DB に登録できます。

### 2.2. 各ボタンについて

- 「削除」ボタン

  端末一覧から選択した消失端末の情報を削除します。

- 「表示の更新」ボタン

  端末一覧ページの表示を更新します。

- 「 CSV で保存」ボタン

  端末一覧を CSV ファイル形式で保存します。

- 「編集」ボタン

  端末情報の編集を行えます。編集した情報は端末情報 DB に登録されます。

### 2.3. 端末情報を確認する

LAN マップで管理している端末情報を、一覧で確認できます。項目ごとの ソートスイッチを押すことでリストを並び替えることができます。初期画面では経路順にソートされています。なお、消失している端末はグレーにハイライトされて表示されます。

VLAN ID の項目には、アクセス VLAN の場合は (A) が、トランク VLAN の場合は (T) が表示されます。

ポートがプライベート VLAN 用ポートとして使用されている場合、VLAN ID は表示されずに (P) が表示されます。

ポートがボイス VLAN 用ポートとして使用されている場合、VLAN ID は表示されずに (V) が表示されます。

### 2.4. 端末情報を編集し、端末情報 DB に登録する

LAN マップで管理している端末の情報を編集できます。編集した情報は端末情報 DB に登録されます。編集したい端末情報の「編集」ボタンを押し、編集を行ってください。編集できる項目は以下のとおりです。

- 種類

  種類をセレクトメニューから選択してください。

  ※マップページやマルチプル VLAN ページの「接続機器ビュー」ではアイコンで表示されます。

- メーカー

  メーカー名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- 機種名

  機種名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- 機器名

  機器名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- OS

  OS 名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- コメント

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- スナップショット機能

  スナップショット機能の監視対象に含める / 含めないを選択してください。

※登録されている端末情報の編集は、端末情報 DB ページからも行えます。

※文字列を入力する項目において、「"」または「,」を使用する場合、入力可能な文字数が128文字より少なくなります。

### 2.5. 消失した端末を削除する

端末一覧から消失端末の情報を削除できます。削除したい消失端末情報を選択し、 「削除」ボタンを押してください。選択した消失端末情報が削除されます。

### 2.6. 一覧を CSV ファイルで保存する

端末一覧を CSV ファイル形式で保存できます。「 CSV で保存」ボタンを押してください。端末一覧が CSV ファイル形式で保存されます。

## 3. 端末情報 DB

端末情報 DB ページについて説明します。

### 3.1. 概要

端末情報 DB ページでは、端末情報 DB に登録されている端末の一覧を表示します。端末情報の新規登録、編集、削除、端末情報 DB のインポート、エクスポートなどができます。

### 3.2. 各ボタンについて

- 「削除」ボタン

  選択した端末情報を端末情報 DB から削除します。

- 「新規登録」ボタン

  端末情報を端末情報 DB に新規登録します。

- 「表示の更新」ボタン

  端末情報 DB ページの表示を更新します。

- 「インポート」ボタン

  PC に保存した端末情報 DB をマネージャーに適用します。

- 「エクスポート」ボタン

  端末情報 DB を CSV ファイル形式で保存します。

- 「編集」ボタン

  端末情報 DB に登録されている端末情報の編集を行えます。

### 3.3. 端末情報を確認する

一覧で、端末情報 DB を確認できます。項目ごとの ソートスイッチを押すことでリストを並び替えることができます。初期画面では MAC アドレス順にソートされています。

### 3.4. 端末情報を新規登録する

端末情報を端末情報 DB に新規登録できます。 「新規登録」ボタンを押し、登録内容を入力してください。登録できる項目は以下のとおりです。

- MACアドレス

  端末のMACアドレスを入力してください。

  半角、「:」区切り（例：00:a0:de:00:00:00）で入力してください。

- 種類

  種類をセレクトメニューから選択してください。

  ※マップページやマルチプル VLAN ページの「接続機器ビュー」ではアイコンで表示されます。

- メーカー

  メーカー名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- 機種名

  機種名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- 機器名

  機器名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- OS

  OS 名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- コメント

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- スナップショット機能

  スナップショット機能の監視対象に含める / 含めないを選択してください。

### 3.5. 端末情報を編集する

端末情報 DB に登録されている端末情報を編集できます。編集したい端末情報の「編集」ボタンを押し、編集を行ってください。編集できる項目は以下のとおりです。

- 種類

  種類をセレクトメニューから選択してください。

  ※マップページやマルチプル VLAN ページの「接続機器ビュー」ではアイコンで表示されます。

- メーカー

  メーカー名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- 機種名

  機種名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- 機器名

  機器名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- OS

  OS 名を入力してください。

  半角英数字・半角記号 128 文字以内で入力してください。

- コメント

- スナップショット機能

  スナップショット機能の監視対象に含める / 含めないを選択してください。

### 3.6. 端末情報を削除する

選択した端末情報を端末情報 DB から削除できます。削除したい端末を選択し、 「削除」ボタンを押してください。選択した端末情報が削除されます。

### 3.7. 端末情報 DB をインポートする

PCに保存した端末情報 DB をマネージャーに適用します。 「インポート」ボタンを押し、「ファイル選択」ボタンから端末情報 DB を選択してください。選択した端末情報 DB がマネージャーに適用されます。

端末情報 DB を直接編集するときは、1 項目につき半角英数字・半角記号 128 文字以内で編集してください。

マルチバイト文字を含む文字列は空の文字列として認識されます。また、128 文字を超える文字列は 128 文字で打ち切られます。

### 3.8. 端末情報 DB をエクスポートする

端末情報 DB を CSV ファイル形式で保存できます。 「エクスポート」ボタンを押してください。端末情報 DB が CSV ファイル形式で保存されます。

## 4. エージェント一覧

エージェント一覧ページについて説明します。

### 4.1. 概要

エージェント一覧ページでは、LAN マップで管理しているエージェントを一覧で表示します。エージェントが検出された時刻や消失した時刻を、一覧を使って確認できます。また、一覧にあるエージェントの設定を変更できます。

### 4.2. 各ボタンについて

- 「削除」ボタン

  エージェント一覧から選択した消失エージェントの情報を削除します。

- 「表示の更新」ボタン

  エージェント一覧ページの表示を更新します。

- 「 CSV で保存」ボタン

  エージェント一覧を CSV ファイル形式で保存します。

- 「設定」ボタン

  エージェントの設定を行えます。

### 4.3. エージェントを確認する

一覧で、LAN マップで管理しているエージェント情報を確認できます。項目ごとの ソートスイッチを押すことでリストを並び替えることができます。初期画面では経路順にソートされています。なお、消失しているエージェントはグレーにハイライトされて表示されます。

### 4.4. エージェントの設定を行う

LAN マップで管理しているエージェントの設定を変更できます。一部のヤマハスイッチで設定変更可能です。設定変更したいエージェントの「設定」ボタンを押し、設定変更を行ってください。設定できる項目は以下のとおりです。

- 機器名

  エージェントの機器名の設定を行います。

  - 「デフォルトの機器名」を選択した場合は、機器ごとに決められたデフォルトの機器名が設定されます。通常は、機種名およびシリアル番号からなる文字列となります。

  - 「手動設定」を選択した場合は、直後の入力ボックスに入力した機器名が設定されます。機器名は半角 32 文字以内で入力してください。入力できる文字は、対象のエージェントによって異なります。 詳しくは「マップ」の「6-2. スイッチの設定・保守を行う」を参照してください。

### 4.5. 消失したエージェントを削除する

消失エージェントの情報をエージェント一覧から削除できます。削除したい消失エージェント情報を選択し、 「削除」ボタンを押してください。選択した消失エージェント情報が削除されます。

### 4.6. 一覧を CSV ファイルで保存する

エージェント一覧を CSV ファイル形式で保存できます。「 CSV で保存」ボタンを押してください。エージェント一覧が CSV ファイル形式で保存されます。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.