# 統計情報の管理

## 1. 概要

集計データに関する操作を行うページです。

## 2. トップページ

統計情報の管理のトップページです。
集計データのバックアップは、自動的に本製品の ROM に保存されます。
集計データをクリアする手順及び、集計データを PC へエクスポートする手順を開始することができます。

### 2.1. 集計データのクリア

- 「進む」ボタンを押すと集計データをクリアする手順が開始されます

### 2.2. 集計データのエクスポート

- 「進む」ボタンを押すと集計データを PC へエクスポートする手順が開始されます

## 3. 集計データのクリアページ

集計データのクリアを行うページです。
入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。
入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「実行」ボタンを押してください。
集計データをクリアすると、本機が揮発性メモリーで保持しているデータと、microSD カードにバックアップしたデータの両方がクリアされます。

### 3.1. 集計データのクリア

- クリアする集計データ

  - クリアする集計データとして以下のいずれかを選択します

    - トラフィック情報

    - リソース情報

    - 消費電力情報

## 4. 集計データのエクスポートページ

集計データのエクスポートを行うページです。
入力が完了したら、入力内容を確認後、「実行」ボタンを押してください。
集計データのエクスポートを実行すると、 zip ファイルがダウンロードされます。
zip ファイルの構成については、 エクスポートファイルの構成 を参照してください。

### 4.1. 集計データのエクスポート

- エクスポートする集計データ

  - エクスポートする集計データとして以下のいずれかを選択します

    - トラフィック情報(送信)

    - トラフィック情報(受信)

    - リソース情報

    - 消費電力情報

- 期間の指定

  - エクスポートしたいデータの月を選択します

  - セレクトボックスにて過去一年のいずれかの月を指定します

## 5. エクスポートファイルの構成

zip ファイルを解凍した際に展開されるフォルダについて説明します。

トラフィック情報(受信) の 2017年10月 のデータをエクスポートした場合の構成は以下のとおりです。

- 20171103150412_trf_rx_csv.zip

  - 20171103150412_trf_rx_csv

    - 20171001_trf_rx_hour.csv

    - :

    - 20171031_trf_rx_hour.csv

    - 201710_trf_rx_day.csv

展開後のフォルダとファイルについて説明します。

- 20171103150412_trf_rx_csv

  - 集計データの csv ファイルが格納されているフォルダです

  - エクスポートを実行した時刻とデータの種類がフォルダ名に使用されます

  - データの種類は指定した種類に応じて以下のいずれかが使用されます

    - trf_tx
      トラフィック情報(送信)の場合

    - trf_rx
      トラフィック情報(受信)の場合

    - resource
      リソース情報の場合

    - pwr
      消費電力情報の場合

- 20171001_trf_rx_hour.csv

  - 集計データの csv ファイルです

  - 対象データの日付とデータの種類、データの単位時間がファイル名に使用されます

  - データの種類の命名規則はフォルダと同様です

  - データの単位時間は以下のいずれかが使用されます

    - hour
      1日のデータを1時間ごとに集計したファイル

    - day
      1ヶ月のデータを1日ごとに集計したファイル

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.