# 起動情報の管理

## 1. 機能概要

本製品は、システム起動情報として下表に示す情報を管理します。

管理項目 | 説明
--- | ---
システム起動時刻 | システムが起動した時刻
起動中のファームウェア情報 | 現在起動中のファームウェアのバージョン、生成日時
前回起動したファームウェア情報 | 前回起動したファームウェアのバージョン、生成日時
起動要因 | 起動が行われた要因。以下を記録する。 * 電源投入による起動 * reloadコマンドによる再起動 * cold startコマンドによる再起動 * startup-config selectコマンドによる再起動 * boot prioritize sdコマンドによる再起動 * restore systemコマンドによる再起動 * stack enableコマンドによる再起動 * ファームウェア更新による再起動 * ファームウェア(電源ユニット制御用)更新による再起動 * メモリ枯渇による再起動 * カーネルパニックによる再起動 * プロセスの異常終了による再起動

本製品は、現在の起動情報と過去4件の起動情報、 あわせて5件 の起動情報を保持します。

## 2. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照願います。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
起動情報の表示 | show boot
起動情報のクリア | clear boot list

## 3. コマンド実行例

### 3.1. 起動情報の表示

- 現在の起動情報を表示します。

      Yamaha>show boot 0
       Running EXEC: SWX3220 Rev.4.03.00  (Wed Jan  1 00:00:00 2025)
      Previous EXEC: SWX3220 Rev.4.03.00  (Wed Jan  1 00:00:00 2025)
      Restart by reload command

- 起動履歴の一覧を表示します。

      Yamaha>show boot list
      No. Date       Time     Info
      --- ---------- -------- -------------------------------------------------
        0 2025/03/15 09:50:29 Restart by reload command
        1 2025/03/14 20:24:40 Power-on boot
      --- ---------- -------- -------------------------------------------------

### 3.2. 起動情報のクリア

- 起動情報をクリアします。

      Yamaha#clear boot list

## 4. 注意事項

起動時のシステム情報保存領域作成に失敗した場合、以下のメッセージがシリアルコンソール画面に出力されます。
このとき本製品の内部に保存されていたログは全て削除されます。

- メッセージ一覧

  メッセージ | 出力されるタイミング
  Failed to create partition. | システム情報保存領域の作成に失敗したとき
  Succeeded to re-create partition. | システム情報保存領域の再作成に成功したとき
  Boot sequence is interrupted by partition creation failure. | システム情報保存領域の作成に失敗し起動できなかったとき

## 5. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.