# 再起動と初期化

### 1. 概要

本機の再起動と工場出荷時の状態に戻す操作を行うページです。

### 2. トップページ

再起動と初期化のトップページです。

本機の再起動及び、工場出荷時の状態に戻す手順を開始することができます。

#### 2.1. 再起動

- 「進む」ボタンを押すと、本機の再起動の手順が開始されます

#### 2.2. 初期化

- 「進む」ボタンを押すと、本機を工場出荷時の状態に戻す手順が開始されます

### 3. 再起動ページ

本機の再起動を行うページです。

「実行」ボタンを押すと、再起動します。

スタック機能が無効の場合、「実行」ボタンを押すと再起動します。

スタック機能が有効の場合、入力画面にて再起動する機器を選択し「確認」ボタンを押した後、実行画面にて「実行」ボタンを押すと指定した機器が再起動します。

再起動を実行すると、変更途中の設定は保存されませんのでご注意ください。また、再起動が完了するまでは GUI にはアクセスできません。

### 4. 初期化ページ

本機を工場出荷時の状態に戻すページです。

特権パスワードの入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。実行内容を確認の上、本機を工場出荷時の状態に戻してもよろしければ「実行」ボタンを押してください。

工場出荷時の状態へ戻すと、GUI へアクセスするためのアドレスを含む全ての設定が初期値に戻りますので、十分にご注意ください。

スタック機能が有効な場合、メインスイッチのみが初期化されます。

#### 4.1. 初期化

- 特権パスワード

  - 工場出荷時の状態に戻すために特権パスワードを入力してください

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.